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	ОТДЕЛ 01. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ 

   

	Раздел 1. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ОТКРЫТЫЕ 6-750 КВ 

   

	Таблица 08-01-001. Трансформаторы и автотрансформаторы силовые 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Трансформатор трехфазный:

	08-01-001-01
	      35 кВ мощностью 250 кВ·А
	804,09 
	226,80 
	550,17 
	44,85 
	27,12 
	22,5 

	08-01-001-02
	      35 кВ мощностью 400 кВ·А
	1005,46 
	249,98 
	727,90 
	60,30 
	27,58 
	24,8 

	08-01-001-03
	      35 кВ мощностью 630 кВ·А
	1125,80 
	294,34 
	799,96 
	63,82 
	31,50 
	29,2 

	08-01-001-04
	      35 кВ мощностью 1000 кВ·А
	1467,51 
	339,70 
	1091,04 
	84,28 
	36,77 
	33,7 

	08-01-001-05
	      35 кВ мощностью 1600 кВ·А
	5287,58 
	1612,80 
	3605,67 
	338,75 
	69,11 
	160 

	08-01-001-06
	      35 кВ мощностью 2500 кВ·А
	7129,81 
	2761,92 
	3814,97 
	361,80 
	552,92 
	274 

	08-01-001-07
	      35 кВ мощностью 4000, 6300 кВ·А
	9532,62 
	3679,20 
	4906,11 
	444,94 
	947,31 
	365 

	08-01-001-08
	      35 кВ мощностью 10000-40000 кВ·А
	11715,15 
	4788,00 
	5503,76 
	521,37 
	1423,39 
	475 

	08-01-001-09
	      35 кВ мощностью 63000 кВ·А
	13462,90 
	5604,48 
	6056,31 
	556,27 
	1802,11 
	556 

	08-01-001-10
	      110 кВ мощностью 500-6300 кВ·А
	13932,07 
	4183,20 
	7897,23 
	736,73 
	1851,64 
	415 

	08-01-001-11
	      110 кВ мощностью 10000, 16000 кВ·А
	18364,65 
	5120,64 
	11304,74 
	1042,68 
	1939,27 
	508 

	08-01-001-12
	      110 кВ мощностью 25000-80000 кВ·А
	20376,79 
	5906,88 
	12510,63 
	1130,10 
	1959,28 
	586 

	08-01-001-13
	      110 кВ мощностью 125000-250000 кВ·А
	27651,19 
	8699,04 
	16324,01 
	1223,12 
	2628,14 
	863 

	08-01-001-14
	      110 кВ мощностью 400000 кВ·А
	35268,70 
	10916,64 
	20647,06 
	1570,85 
	3705,00 
	1083 

	
	Трансформатор или автотрансформатор трехфазный:

	08-01-001-15
	      150 кВ мощностью 16000-63000 кВ·А
	28108,59 
	7832,16 
	17929,33 
	1607,04 
	2347,10 
	777 

	08-01-001-16
	      150 кВ мощностью 125000-250000 кВ·А
	43650,91 
	10745,28 
	30052,01 
	1876,60 
	2853,62 
	1066 

	08-01-001-17
	      220 кВ мощностью 25000-160000 кВ·А
	31818,41 
	11077,92 
	18080,47 
	1463,02 
	2660,02 
	1099 

	08-01-001-18
	      220 кВ мощностью 200000, 250000 кВ·А
	36710,68 
	12731,04 
	20660,67 
	1611,55 
	3318,97 
	1263 

	08-01-001-19
	      220 кВ мощностью 400000, 630000 кВ·А
	42848,29 
	16390,08 
	22358,06 
	1773,54 
	4100,15 
	1626 

	08-01-001-20
	      330 кВ мощностью 63000 кВ·А
	36069,81 
	11592,00 
	20564,30 
	1686,27 
	3913,51 
	1150 

	08-01-001-21
	      330 кВ мощностью 125000-400000 кВ·А
	43848,84 
	14112,00 
	25528,03 
	1954,95 
	4208,81 
	1400 

	08-01-001-22
	      330 кВ мощностью 1250000 кВ·А
	57428,81 
	18547,20 
	33405,00 
	2502,92 
	5476,61 
	1840 

	08-01-001-23
	Автотрансформатор однофазный 330 кВ мощностью 133000 кВ·А
	30920,73 
	10241,28 
	17180,25 
	1325,23 
	3499,20 
	1016 

	
	Трансформатор или автотрансформатор трехфазный 500 кВ мощностью:

	08-01-001-24
	      250000 кВ·А
	39158,22 
	15160,32 
	21124,85 
	1677,55 
	2873,05 
	1504 

	08-01-001-25
	      400000 кВ·А
	47183,86 
	16843,68 
	26587,13 
	2120,09 
	3753,05 
	1671 

	08-01-001-26
	      630000, 1000000 кВ·А
	60626,10 
	18779,04 
	38046,44 
	2895,70 
	3800,62 
	1863 

	
	Трансформатор или автотрансформатор однофазный:

	08-01-001-27
	      500 кВ мощностью 135000, 167000 кВ·А
	31680,78 
	10886,40 
	18107,37 
	1400,22 
	2687,01 
	1080 

	08-01-001-28
	      500 кВ мощностью 267000 кВ·А
	35984,64 
	11602,08 
	21584,32 
	1691,98 
	2798,24 
	1151 

	08-01-001-29
	      500 кВ мощностью 533000 кВ·А
	39739,83 
	11672,64 
	24490,37 
	1961,48 
	3576,82 
	1158 

	08-01-001-30
	      750 кВ мощностью 333000 кВ·А
	44881,07 
	15402,24 
	25578,86 
	1928,21 
	3899,97 
	1528 

	Таблица 08-01-002. Трансформаторы для регулирования напряжения 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Трансформатор трехфазный:

	08-01-002-01
	      последовательный 35 кВ мощностью 240000 кВ·А
	12188,90 
	4223,52 
	6860,51 
	578,85 
	1104,87 
	419 

	08-01-002-02
	      линейный 10 кВ мощностью 16000, 40000 кВ·А
	9059,95 
	3437,28 
	4535,93 
	432,15 
	1086,74 
	341 

	08-01-002-03
	      линейный 35 кВ мощностью 63000, 100000 кВ·А
	13221,46 
	4818,24 
	7210,24 
	645,62 
	1192,98 
	478 

	Таблица 08-01-003. Системы охлаждения трансформаторов 

   

	
	Измеритель: 1 охладитель

	
	Система охлаждения вида:

	08-01-003-01
	      ДЦ навесная
	1949,66 
	965,66 
	919,35 
	58,67 
	64,65 
	95,8 

	
	Измеритель: 1 охлаждающее устройство

	08-01-003-02
	      ДЦ выносная типа ГОУ, состоящая из 3-4 охладителей
	7292,78 
	2459,52 
	4682,93 
	320,23 
	150,33 
	244 

	08-01-003-03
	      Ц
	3685,93 
	1612,80 
	1714,62 
	60,17 
	358,51 
	160 

	Таблица 08-01-004. Реакторы масляные 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Реактор масляный заземляющий 6-35 кВ мощностью:

	08-01-004-01
	      200 кВ·А
	830,92 
	210,67 
	494,78 
	44,31 
	125,47 
	20,9 

	08-01-004-02
	      500 кВ·А
	1015,04 
	240,91 
	638,89 
	56,91 
	135,24 
	23,9 

	08-01-004-03
	      1000 кВ·А
	1305,56 
	338,69 
	802,67 
	71,14 
	164,20 
	33,6 

	08-01-004-04
	      1600 кВ·А
	1453,53 
	413,28 
	875,76 
	72,76 
	164,49 
	41 

	
	Реактор масляный шунтирующий напряжением:

	08-01-004-05
	      110 кВ·А
	12166,72 
	3386,88 
	7166,76 
	665,88 
	1613,08 
	336 

	08-01-004-06
	      500 кВ·А
	19370,53 
	6037,92 
	10267,65 
	783,67 
	3064,96 
	599 

	08-01-004-07
	      750 кВ·А
	30871,78 
	9545,76 
	17832,01 
	1350,63 
	3494,01 
	947 

	Таблица 08-01-005. Подсушка изоляции трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	08-01-005-01
	Подсушка методом низкотемпературной обработки изоляции
	15743,05 
	4798,08 
	6246,15 
	7,99 
	4698,82 
	476 

	
	Подсушка методом термодиффузии, мощность:

	08-01-005-02
	      до 80 мВ·А
	6570,42 
	4021,92 
	1611,78 
	7,32 
	936,72 
	399 

	08-01-005-03
	      до 200 мВ·А
	7973,20 
	4354,56 
	3020,34 
	8,27 
	598,30 
	432 

	08-01-005-04
	      свыше 200 мВ·А
	11160,40 
	5483,52 
	3624,60 
	9,21 
	2052,28 
	544 

	Таблица 08-01-006. Трансформаторы тока 

   

	
	Измеритель: 1 компл. (3 фазы)

	
	Трансформатор тока напряжением:

	08-01-006-01
	      35 кВ
	838,52 
	184,46 
	281,88 
	20,60 
	372,18 
	18,3 

	08-01-006-02
	      110 кВ
	1205,59 
	254,02 
	470,55 
	33,60 
	481,02 
	25,2 

	08-01-006-03
	      150 кВ
	1493,49 
	265,10 
	641,42 
	45,80 
	586,97 
	26,3 

	08-01-006-04
	      220 кВ
	2381,28 
	437,47 
	1188,34 
	110,51 
	755,47 
	43,4 

	08-01-006-05
	      330 кВ
	3647,03 
	691,49 
	1881,81 
	191,42 
	1073,73 
	68,6 

	08-01-006-06
	      500 кВ
	7058,57 
	1401,12 
	4952,42 
	555,38 
	705,03 
	139 

	08-01-006-07
	      750 кВ
	8160,20 
	1764,00 
	5590,69 
	652,16 
	805,51 
	175 

	Таблица 08-01-007. Трансформаторы напряжения 

   

	
	Измеритель: 1 компл. (3 фазы)

	
	Трансформатор напряжения:

	08-01-007-01
	      35 кВ
	1051,41 
	195,55 
	465,22 
	43,09 
	390,64 
	19,4 

	08-01-007-02
	      110 кВ
	1503,70 
	248,98 
	784,76 
	83,46 
	469,96 
	24,7 

	08-01-007-03
	      220 кВ
	2470,35 
	419,33 
	1553,79 
	164,98 
	497,23 
	41,6 

	08-01-007-04
	      330 кВ
	4964,16 
	953,57 
	3423,80 
	380,93 
	586,79 
	94,6 

	08-01-007-05
	      500 кВ
	7678,23 
	1451,52 
	5639,61 
	598,00 
	587,10 
	144 

	08-01-007-06
	      750 кВ
	10661,74 
	3769,92 
	5883,52 
	622,41 
	1008,30 
	374 

	Таблица 08-01-008. Выключатели воздушные 

   

	
	Измеритель: 1 компл. (3 фазы)

	
	Выключатель воздушный напряжением:

	08-01-008-01
	      35 кВ, тип ВВУ
	6090,68 
	1552,32 
	4055,90 
	473,24 
	482,46 
	154 

	08-01-008-02
	      110 кВ, тип ВВУ
	11216,93 
	2832,48 
	7787,83 
	913,90 
	596,62 
	281 

	08-01-008-03
	      110 кВ, тип ВВБК
	7788,77 
	2237,76 
	5001,20 
	595,42 
	549,81 
	222 

	08-01-008-04
	      220 кВ, тип ВВД
	14804,51 
	4344,48 
	9880,68 
	1169,88 
	579,35 
	431 

	08-01-008-05
	      220 кВ, тип ВНВ
	15793,98 
	3800,16 
	11489,40 
	1369,37 
	504,42 
	377 

	08-01-008-06
	      330 кВ, тип ВНВ
	23039,71 
	6945,12 
	15311,09 
	1747,95 
	783,50 
	689 

	08-01-008-07
	      330 кВ, тип ВВ и ВВДМ
	32457,56 
	12690,72 
	18486,97 
	2188,72 
	1279,87 
	1259 

	08-01-008-08
	      500 кВ, тип ВВ и ВВБК
	50934,41 
	17972,64 
	30933,56 
	3803,60 
	2028,21 
	1783 

	08-01-008-09
	      500 кВ, тип ВНВ
	26620,07 
	7741,44 
	17199,34 
	1964,44 
	1679,29 
	768 

	08-01-008-10
	      750 кВ, тип ВНВ
	43018,97 
	12549,60 
	28616,06 
	3375,75 
	1853,31 
	1245 

	08-01-008-11
	      750 кВ, тип ВЗБ
	74246,42 
	22034,88 
	49122,42 
	5902,74 
	3089,12 
	2186 

	08-01-008-12
	Выключатель-отключатель воздушный напряжением 750 кВ, тип ВО
	53945,57 
	17781,12 
	33986,82 
	4012,32 
	2177,63 
	1764 

	Таблица 08-01-009. Выключатели масляные 

   

	
	Измеритель: 1 компл. (3 фазы)

	
	Выключатель масляный напряжением:

	08-01-009-01
	      35 кВ, типа ВТД-35
	1692,93 
	509,04 
	1024,37 
	64,09 
	159,52 
	50,5 

	08-01-009-02
	      35 кВ, типа С-35
	1986,91 
	533,23 
	1287,30 
	82,66 
	166,38 
	52,9 

	08-01-009-03
	      35 кВ, типа ВМК-35
	1553,74 
	639,07 
	746,17 
	38,35 
	168,50 
	63,4 

	08-01-009-04
	      110 кВ, типа У-110
	9178,99 
	3185,28 
	5528,45 
	417,08 
	465,26 
	316 

	08-01-009-05
	      110 кВ, типа МКП-110
	7497,99 
	2449,44 
	4598,01 
	326,24 
	450,54 
	243 

	08-01-009-06
	      110 кВ, типа ВМТ-110
	2595,16 
	793,30 
	1631,99 
	128,89 
	169,87 
	78,7 

	08-01-009-07
	      220 кВ, типа У-220
	13866,55 
	4646,88 
	8410,95 
	720,50 
	808,72 
	461 

	08-01-009-08
	      220 кВ, типа ВМТ-220
	5638,97 
	1391,04 
	3819,21 
	389,54 
	428,72 
	138 

	Таблица 08-01-010. Обработка и защита трансформаторного масла 

   

	
	Измеритель: 1 т

	08-01-010-01
	Очистка от механических примесей и сушка масла для трансформаторов до 35 кВ и другого оборудования
	81,92 
	27,72 
	53,65 
	1,08 
	0,55 
	2,75 

	
	Очистка масла для трансформаторов:

	08-01-010-02
	      110-500 кВ с доведением механических примесей до 50 г/т
	81,85 
	26,01 
	55,32 
	1,63 
	0,52 
	2,58 

	08-01-010-03
	      110-750 кВ с доведением механических примесей до 10 г/т
	74,97 
	19,35 
	55,23 
	1,63 
	0,39 
	1,92 

	08-01-010-04
	Сушка масла для трансформаторов 110-750 кВ
	220,66 
	45,36 
	174,39 
	1,63 
	0,91 
	4,5 

	
	Измеритель: 1 компл.

	08-01-010-05
	Установка пленочной защиты трансформаторного масла
	2890,20 
	1008,00 
	1727,40 
	119,77 
	154,80 
	100 

	Таблица 08-01-011. Разъединители 

   

	
	Измеритель: 1 компл. (3 полюса)

	
	Разъединитель напряжением:

	08-01-011-01
	      35 кВ, на ток 1000А без заземляющих ножей
	770,55 
	223,78 
	316,91 
	28,18 
	229,86 
	22,2 

	08-01-011-02
	      35 кВ, на ток 1000А с одним или двумя заземляющими ножами
	1029,56 
	316,51 
	481,34 
	43,36 
	231,71 
	31,4 

	08-01-011-03
	      35 кВ, на ток 2000-3200А без заземляющих ножей
	974,95 
	294,34 
	449,34 
	40,65 
	231,27 
	29,2 

	08-01-011-04
	      35 кВ, на ток 2000-3200А с одним или двумя заземляющими ножами
	1294,40 
	403,20 
	657,76 
	59,76 
	233,44 
	40 

	08-01-011-05
	      110 и 150 кВ, на ток 1000-3200 А без заземляющих ножей
	1437,08 
	363,89 
	716,32 
	108,39 
	356,87 
	36,1 

	08-01-011-06
	      110 и 150 кВ, на ток 1000-3200 А с одним или двумя заземляющими ножами
	1898,95 
	492,91 
	1046,59 
	151,01 
	359,45 
	48,9 

	08-01-011-07
	      220 кВ, на ток 1000-3200А без заземляющих ножей
	2512,22 
	592,70 
	1638,14 
	205,62 
	281,38 
	58,8 

	08-01-011-08
	      220 кВ, на ток 1000-3200А с одним или двумя заземляющими ножами
	3342,52 
	814,46 
	2242,24 
	276,54 
	285,82 
	80,8 

	08-01-011-09
	      330 и 500 кВ на ток 3200 А
	9987,63 
	2449,44 
	6934,46 
	759,78 
	603,73 
	243 

	08-01-011-10
	      750 кВ, на ток 4000 А
	14143,37 
	3265,92 
	9988,27 
	1085,59 
	889,18 
	324 

	08-01-011-11
	      500 кВ, подвесной
	9794,51 
	3114,72 
	5878,94 
	775,17 
	800,85 
	309 

	08-01-011-12
	      750 кВ, подвесной
	17002,45 
	5533,92 
	10551,40 
	1378,94 
	917,13 
	549 

	Таблица 08-01-012. Отделители 

   

	
	Измеритель: 1 компл. (3 полюса)

	
	Отделитель однополюсный:

	08-01-012-01
	      с заземляющими ножами напряжением до 35 кВ
	1999,70 
	368,93 
	959,13 
	100,32 
	671,64 
	36,6 

	08-01-012-02
	      с заземляющими ножами напряжением до 110 кВ
	2065,44 
	437,47 
	875,78 
	95,51 
	752,19 
	43,4 

	08-01-012-03
	      без заземляющих ножей напряжением 150 и 220 кВ
	2839,43 
	552,38 
	1101,03 
	127,16 
	1186,02 
	54,8 

	Таблица 08-01-013. Заземлители 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Заземлитель однополюсный напряжением:

	08-01-013-01
	      110 кВ
	567,53 
	130,03 
	336,39 
	77,91 
	101,11 
	12,9 

	
	Измеритель: 1 компл. (3 полюса)

	08-01-013-02
	      330 кВ
	1911,05 
	509,04 
	1131,22 
	160,40 
	270,79 
	50,5 

	08-01-013-03
	      500 кВ
	2296,55 
	591,70 
	1344,38 
	189,98 
	360,47 
	58,7 

	08-01-013-04
	      750 кВ
	2540,77 
	663,26 
	1515,60 
	207,27 
	361,91 
	65,8 

	Таблица 08-01-014. Короткозамыкатели 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Короткозамыкатель:

	08-01-014-01
	      двухполюсный напряжением 35 кВ
	869,65 
	179,42 
	416,15 
	42,28 
	274,08 
	17,8 

	08-01-014-02
	      однополюсный напряжением 110 кВ
	590,70 
	155,23 
	265,42 
	25,75 
	170,05 
	15,4 

	08-01-014-03
	      однополюсный напряжением 150, 220 кВ
	729,10 
	214,70 
	333,08 
	32,53 
	181,32 
	21,3 

	Таблица 08-01-015. Разрядники вентильные и ограничители перенапряжений 

   

	
	Измеритель: 1 компл. (3 фазы)

	
	Разрядник вентильный напряжением:

	08-01-015-01
	      35 кВ
	486,51 
	130,03 
	96,39 
	13,19 
	260,09 
	12,9 

	08-01-015-02
	      110 кВ
	1529,66 
	308,45 
	775,09 
	78,35 
	446,12 
	30,6 

	08-01-015-03
	      150 кВ
	1791,95 
	343,73 
	896,49 
	89,78 
	551,73 
	34,1 

	08-01-015-04
	      220 кВ
	2452,87 
	461,66 
	1365,49 
	150,87 
	625,72 
	45,8 

	08-01-015-05
	      330 кВ, типа РВМГ
	3739,47 
	770,11 
	2630,16 
	309,65 
	339,20 
	76,4 

	08-01-015-06
	      330 кВ, типа РВМК
	11194,88 
	3003,84 
	7693,48 
	893,63 
	497,56 
	298 

	08-01-015-07
	      550 кВ, типа РВМГ
	9977,99 
	2126,88 
	7271,18 
	831,38 
	579,93 
	211 

	08-01-015-08
	      550 кВ, типа РВМК
	20110,09 
	5342,40 
	14123,45 
	1630,29 
	644,24 
	530 

	08-01-015-09
	      750 кВ, в одноколонковом исполнении
	6564,91 
	1159,20 
	4915,11 
	456,93 
	490,60 
	115 

	
	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением:

	08-01-015-10
	      220 кВ
	850,33 
	142,13 
	504,69 
	57,06 
	203,51 
	14,1 

	08-01-015-11
	      500 кВ
	1999,02 
	261,07 
	1162,10 
	101,71 
	575,85 
	25,9 

	Таблица 08-01-016. Предохранители 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	08-01-016-01
	Предохранитель напряжением 35 кВ
	93,72 
	28,63 
	22,89 
	1,22 
	42,20 
	2,84 

	Таблица 08-01-017. Опоры шинные и изоляторы опорные 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Опора шинная напряжением:

	08-01-017-01
	      35 кВ
	158,11 
	23,49 
	75,67 
	7,74 
	58,95 
	2,33 

	08-01-017-02
	      110 кВ
	237,74 
	35,38 
	109,62 
	11,49 
	92,74 
	3,51 

	08-01-017-03
	      150 кВ
	283,80 
	35,88 
	143,78 
	15,45 
	104,14 
	3,56 

	08-01-017-04
	      220 кВ
	356,83 
	46,97 
	192,82 
	25,83 
	117,04 
	4,66 

	08-01-017-05
	      330 кВ
	525,38 
	93,95 
	320,19 
	42,40 
	111,24 
	9,32 

	08-01-017-06
	      500 кВ
	1220,40 
	223,78 
	763,07 
	89,93 
	233,55 
	22,2 

	08-01-017-07
	      750 кВ
	1603,37 
	305,42 
	1045,91 
	131,68 
	252,04 
	30,3 

	
	Изолятор опорный напряжением:

	08-01-017-08
	      35 кВ
	130,02 
	23,18 
	52,25 
	5,75 
	54,59 
	2,3 

	08-01-017-09
	      110 кВ
	166,95 
	23,99 
	64,01 
	7,14 
	78,95 
	2,38 

	Таблица 08-01-018. Изоляторы проходные и вводы линейные маслонаполненные 

   

	
	Измеритель: 1 компл. (3 шт.)

	08-01-018-01
	Изолятор проходной напряжением 35 кВ
	396,15 
	83,66 
	194,76 
	14,22 
	117,73 
	8,3 

	
	Ввод линейный маслонаполненный напряжением:

	08-01-018-02
	      110 кВ
	3416,12 
	915,26 
	1862,20 
	205,92 
	638,66 
	90,8 

	08-01-018-03
	      220 кВ
	7790,88 
	1965,60 
	4604,76 
	429,82 
	1220,52 
	195 

	Таблица 08-01-019. Прогрев маслонаполненных вводов 

   

	
	Измеритель: 1 компл. (3 шт.)

	
	Прогрев маслонаполненных вводов напряжением:

	08-01-019-01
	      110 кВ
	1389,64 
	590,69 
	739,15 
	12,80 
	59,80 
	58,6 

	08-01-019-02
	      150, 220 кВ
	2856,46 
	1260,00 
	1420,43 
	16,11 
	176,03 
	125 

	08-01-019-03
	      330 кВ
	4397,31 
	1612,80 
	2587,71 
	19,74 
	196,80 
	160 

	08-01-019-04
	      500 кВ
	7711,24 
	3215,52 
	4020,07 
	48,22 
	475,65 
	319 

	08-01-019-05
	      750 кВ
	9560,24 
	4183,20 
	4744,92 
	63,80 
	632,12 
	415 

	Таблица 08-01-020. Гирлянды поддерживающие 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением:

	08-01-020-01
	      35 кВ
	156,88 
	36,29 
	119,86 
	9,73 
	0,73 
	3,6 


	08-01-020-02
	      110 кВ
	209,43 
	48,79 
	159,66 
	13,55 
	0,98 
	4,84 

	08-01-020-03
	      150 кВ
	238,17 
	49,29 
	187,89 
	16,10 
	0,99 
	4,89 

	08-01-020-04
	      220 кВ
	295,69 
	60,38 
	234,10 
	20,50 
	1,21 
	5,99 

	08-01-020-05
	      330 кВ
	353,86 
	72,27 
	280,14 
	24,95 
	1,45 
	7,17 

	08-01-020-06
	      500 кВ
	432,84 
	96,36 
	334,55 
	30,03 
	1,93 
	9,56 

	08-01-020-07
	      750 кВ
	511,93 
	108,86 
	400,89 
	36,39 
	2,18 
	10,8 

	Таблица 08-01-021. Ошиновка гибкая 

   

	
	Измеритель: 1 пролет (3 фазы)

	
	Шина сборная напряжением:

	08-01-021-01
	      35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1
	1749,49 
	336,67 
	1403,57 
	81,97 
	9,25 
	33,4 

	08-01-021-02
	      35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 2
	1886,50 
	530,21 
	1343,17 
	82,27 
	13,12 
	52,6 

	08-01-021-03
	      35 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 1
	1891,94 
	361,87 
	1519,42 
	94,02 
	10,65 
	35,9 

	08-01-021-04
	      35 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 2
	2094,40 
	590,69 
	1488,49 
	93,16 
	15,22 
	58,6 

	08-01-021-05
	      110-150 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1
	2186,56 
	422,35 
	1753,24 
	108,39 
	10,97 
	41,9 

	08-01-021-06
	      110-150 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 2
	2174,28 
	601,78 
	1557,94 
	97,23 
	14,56 
	59,7 

	08-01-021-07
	      110-150 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 1
	2357,57 
	457,63 
	1886,48 
	116,57 
	13,46 
	45,4 

	08-01-021-08
	      110-150 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 2
	2421,27 
	650,16 
	1753,80 
	110,45 
	17,31 
	64,5 

	08-01-021-09
	      220 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 1
	2842,23 
	542,30 
	2284,77 
	140,98 
	15,16 
	53,8 

	08-01-021-10
	      220 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 2
	3179,07 
	878,98 
	2278,20 
	140,41 
	21,89 
	87,2 

	08-01-021-11
	      220 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 3
	4101,22 
	1128,96 
	2945,37 
	181,31 
	26,89 
	112 

	08-01-021-12
	      330 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 1
	2267,02 
	613,87 
	1636,56 
	100,42 
	16,59 
	60,9 

	08-01-021-13
	      330 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 2
	3663,96 
	1008,00 
	2631,49 
	162,01 
	24,47 
	100 

	08-01-021-14
	      330 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 3
	4665,22 
	1239,84 
	3396,27 
	209,67 
	29,11 
	123 

	08-01-021-15
	      500 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 1
	2707,30 
	734,83 
	1953,46 
	119,92 
	19,01 
	72,9 

	08-01-021-16
	      500 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 2
	4341,85 
	1189,44 
	3124,31 
	192,42 
	28,10 
	118 

	08-01-021-17
	      500 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 3
	5526,78 
	1481,76 
	4011,07 
	247,17 
	33,95 
	147 

	08-01-021-18
	      750 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 3
	7702,32 
	2388,96 
	5261,27 
	324,26 
	52,09 
	237 

	
	Мост шинный напряжением:

	08-01-021-19
	      35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1
	1864,72 
	336,67 
	1517,01 
	93,90 
	11,04 
	33,4 

	08-01-021-20
	      35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 2
	1920,42 
	542,30 
	1362,96 
	84,19 
	15,16 
	53,8 

	08-01-021-21
	      35 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 1
	2016,54 
	386,06 
	1619,35 
	100,19 
	11,13 
	38,3 

	08-01-021-22
	      35 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 2
	2062,40 
	577,58 
	1469,86 
	90,83 
	14,96 
	57,3 

	08-01-021-23
	      110-150 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1
	2473,47 
	481,82 
	1979,49 
	122,42 
	12,16 
	47,8 

	08-01-021-24
	      110-150 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 2
	2385,68 
	663,26 
	1706,63 
	105,33 
	15,79 
	65,8 

	08-01-021-25
	      110-150 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 1
	2632,25 
	506,02 
	2111,80 
	130,24 
	14,43 
	50,2 

	08-01-021-26
	      110-150 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 2
	2665,25 
	746,93 
	1899,07 
	117,25 
	19,25 
	74,1 

	08-01-021-27
	      220 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 1
	3382,77 
	650,16 
	2715,30 
	167,72 
	17,31 
	64,5 

	08-01-021-28
	      220 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 2
	3616,89 
	999,94 
	2592,64 
	164,29 
	24,31 
	99,2 

	08-01-021-29
	      220 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 3
	4681,48 
	1300,32 
	3350,84 
	206,68 
	30,32 
	129 

	08-01-021-30
	      330 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 1
	2647,76 
	722,74 
	1906,26 
	117,11 
	18,76 
	71,7 

	08-01-021-31
	      330 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 2
	4091,63 
	1128,96 
	2935,78 
	180,88 
	26,89 
	112 

	08-01-021-32
	      330 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 3
	5313,53 
	1471,68 
	3808,11 
	234,90 
	33,74 
	146 

	08-01-021-33
	      500 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 1
	3083,80 
	867,89 
	2194,24 
	131,18 
	21,67 
	86,1 

	08-01-021-34
	      500 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 2
	5122,24 
	1421,28 
	3668,22 
	226,20 
	32,74 
	141 

	08-01-021-35
	      500 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 3
	6348,53 
	1753,92 
	4555,22 
	281,04 
	39,39 
	174 

	08-01-021-36
	      750 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 3
	8544,38 
	2661,12 
	5825,73 
	358,94 
	57,53 
	264 

	Таблица 08-01-022. Ошиновка жесткая 

   

	
	Измеритель: 1 пролет (3 фазы)

	
	Ошиновка жесткая из алюминиевых труб для ОРУ, напряжение:

	08-01-022-01
	      110 кВ
	1365,38 
	590,69 
	295,57 
	15,55 
	479,12 
	58,6 

	08-01-022-02
	      220 кВ
	1698,40 
	710,64 
	359,03 
	20,57 
	628,73 
	70,5 

	Таблица 08-01-023. Спуски, петли и перемычки 

   

	
	Измеритель: 1 спуск, петля или перемычка (3 фазы)

	
	Спуск, петля или перемычка, сечение провода:

	08-01-023-01
	      до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1
	120,15 
	48,18 
	69,57 
	20,74 
	2,40 
	4,78 

	08-01-023-02
	      до 300 мм2, количество проводов в фазе - 2
	498,91 
	204,62 
	287,68 
	95,13 
	6,61 
	20,3 

	08-01-023-03
	      до 640 мм2, количество проводов в фазе - 1
	721,36 
	84,37 
	630,99 
	44,42 
	6,00 
	8,37 

	08-01-023-04
	      до 640 мм2, количество проводов в фазе - 2
	1817,91 
	336,67 
	1465,89 
	172,67 
	15,35 
	33,4 

	08-01-023-05
	      до 640 мм2, количество проводов в фазе - 3
	2515,32 
	422,35 
	2071,59 
	216,83 
	21,38 
	41,9 

	Таблица 08-01-024. Токопроводы подвесные генераторного напряжения 

   

	
	Измеритель: 1 пролет (3 фазы)

	
	Токопровод подвесной генераторного напряжения длиной до 40 м из провода сечением:

	08-01-024-01
	      до 185 мм2, количество проводов в фазе 10
	11477,49 
	3548,16 
	7824,36 
	590,92 
	104,97 
	352 

	08-01-024-02
	      до 185 мм2, количество проводов в фазе 14
	13487,61 
	4122,72 
	9234,83 
	690,59 
	130,06 
	409 

	08-01-024-03
	      до 185 мм2, количество проводов в фазе 16
	15375,27 
	4737,60 
	10488,51 
	791,89 
	149,16 
	470 

	08-01-024-04
	      до 600 мм2, количество проводов в фазе 6
	11125,49 
	3427,20 
	7609,35 
	574,32 
	88,94 
	340 

	08-01-024-05
	      до 600 мм2, количество проводов в фазе 9
	13884,07 
	4263,84 
	9504,34 
	715,39 
	115,89 
	423 

	08-01-024-06
	      до 600 мм2, количество проводов в фазе 12
	16601,34 
	5100,48 
	11358,04 
	855,19 
	142,82 
	506 


	Таблица 08-01-025. Подстанции комплектные трансформаторные и блоки с оборудованием для комплектных подстанций 

   

	
	Измеритель: 1 подстанция

	
	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью:

	08-01-025-01
	      до 400 кВ·А
	1723,11 
	311,47 
	1101,56 
	96,75 
	310,08 
	30,9 

	08-01-025-02
	      до 1000 кВ·А
	2483,36 
	426,38 
	1583,79 
	133,74 
	473,19 
	42,3 

	
	Подстанция блочная напряжением 35 кВ по схеме:

	08-01-025-03
	      мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформаторов до 6300 кВ·А
	36739,80 
	10594,08 
	12668,68 
	1018,98 
	13477,04 
	1051 

	08-01-025-04
	      мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформаторов до 16000 кВ·А
	60261,13 
	21762,72 
	24636,98 
	1928,38 
	13861,43 
	2159 

	08-01-025-05
	      одна рабочая, секционированная выключателем, система шин, мощность трансформаторов до 6300 кВ·А
	46235,45 
	12025,44 
	14186,14 
	1128,74 
	20023,87 
	1193 

	08-01-025-06
	      одна рабочая, секционированная выключателем, система шин, мощность трансформаторов до 16000 кВ·А
	69704,35 
	23304,96 
	25964,10 
	2028,25 
	20435,29 
	2312 

	
	Подстанция блочная напряжением 110 кВ с одним трансформатором мощностью до 16000 кВ·А по схеме:

	08-01-025-07
	      блок линия-трансформатор с выключателем на стороне 110 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 16000 кВ·А
	35973,60 
	8174,88 
	7657,93 
	603,98 
	20140,79 
	811 

	08-01-025-08
	      два блока с отделителями (выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линий
	82638,07 
	21540,96 
	15960,40 
	1240,62 
	45136,71 
	2137 

	08-01-025-09
	      мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов
	94725,87 
	22750,56 
	22043,87 
	1694,78 
	49931,44 
	2257 

	
	Подстанция блочная напряжением 110 кВ с одним трансформатором мощностью до 40000 кВ·А по схеме:

	08-01-025-10
	      блок линия-трансформатор с выключателем на стороне 110 кВ
	35440,73 
	9475,20 
	9059,74 
	692,18 
	16905,79 
	940 

	08-01-025-11
	      два блока с отделителями (с выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линий
	80380,13 
	23587,20 
	18254,24 
	1393,23 
	38538,69 
	2340 

	08-01-025-12
	      мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов
	89012,73 
	24141,60 
	23854,55 
	1818,78 
	41016,58 
	2395 

	08-01-025-13
	Подстанция блочная напряжением 110 кВ с одним трансформатором с расщепленной обмоткой мощностью до 63000 кВ·А по схеме линия-трансформатор с выключателем на стороне 110 кВ
	45332,66 
	12096,00 
	12206,57 
	899,27 
	21030,09 
	1200 

	
	Подстанция блочная напряжением 110 кВ с двумя трансформаторами с расщепленной обмоткой мощностью до 63000 кВ·А по схеме:

	08-01-025-14
	      два блока с отделителями (с выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линий
	96902,18 
	27246,24 
	22020,89 
	1675,80 
	47635,05 
	2703 

	08-01-025-15
	      мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов
	107344,16 
	28052,64 
	27953,31 
	2117,01 
	51338,21 
	2783 

	
	Подстанция блочная напряжением 110/35 кВ по схеме:

	08-01-025-16
	      с одним трансформатором мощностью до 16000 кВ·А блок линия-трансформатор с выключателем
	58479,32 
	20795,04 
	16888,12 
	1266,94 
	20796,16 
	2063 

	08-01-025-17
	      с двумя трансформаторами мощностью до 16000 кВ·А два блока с отделителями (выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линии
	118314,06 
	32921,28 
	39120,89 
	3030,52 
	46271,89 
	3266 

	08-01-025-18
	      с двумя трансформаторами мощностью до 16000 кВ·А мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов (линий)
	134270,33 
	37628,64 
	45421,89 
	3503,62 
	51219,80 
	3733 

	08-01-025-19
	      с одним трансформатором мощностью до 63000 кВ·А блок линия-трансформатор с выключателем
	60623,16 
	22004,64 
	18197,17 
	1388,63 
	20421,35 
	2183 

	08-01-025-20
	      с двумя трансформаторами мощностью до 63000 кВ·А- два блока с отделителями (выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линии
	121658,30 
	34584,48 
	40748,51 
	3139,20 
	46325,31 
	3431 

	08-01-025-21
	      с двумя трансформаторами мощностью до 63000 кВ·А- мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов (линий)
	137421,80 
	39170,88 
	46923,89 
	3599,42 
	51327,03 
	3886 

	
	Открытое распределительное устройство напряжением 220 кВ для блочных подстанций по схеме:

	08-01-025-22
	      блок линия-трансформатор с разъединителем
	11251,27 
	2136,96 
	8302,18 
	1038,95 
	812,13 
	212 

	08-01-025-23
	      блок линия-трансформатор с отделителем
	15453,37 
	3346,56 
	10561,87 
	1483,35 
	1544,94 
	332 

	08-01-025-24
	      два блока с отделителями и неавтоматической перемычкой со стороны линий
	38002,69 
	8991,36 
	25820,78 
	3448,01 
	3190,55 
	892 

	08-01-025-25
	      мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов
	46803,72 
	11682,72 
	30279,20 
	4158,47 
	4841,80 
	1159 

	
	Блок с оборудованием для комплектных подстанций:

	08-01-025-26
	      35 кВ с разъединителем или выключателем
	941,19 
	415,30 
	476,29 
	32,38 
	49,60 
	41,2 

	08-01-025-27
	      35 кВ с шинными аппаратами
	552,57 
	195,55 
	268,08 
	19,38 
	88,94 
	19,4 

	08-01-025-28
	      110 кВ с разъединителем или отделителем
	549,70 
	195,55 
	287,39 
	21,95 
	66,76 
	19,4 

	08-01-025-29
	      110 кВ с разрядниками или трансформаторами тока и напряжения, аппаратурой высокочастотной связи, опорными изоляторами, металлоконструкциями для выключателя
	654,49 
	162,29 
	424,15 
	34,55 
	68,05 
	16,1 

	Таблица 08-01-026. Распределительные устройства комплектные 6-10 кВ 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания:

	08-01-026-01
	      с выключателем
	667,73 
	391,10 
	233,12 
	16,26 
	43,51 
	38,8 

	08-01-026-02
	      с измерительными трансформаторами
	424,35 
	178,42 
	206,67 
	14,77 
	39,26 
	17,7 

	08-01-026-03
	      с аппаратурой высокочастотной связи или резервный
	300,11 
	106,85 
	164,01 
	11,52 
	29,25 
	10,6 

	08-01-026-04
	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с выключателем без коридора обслуживания
	527,05 
	319,54 
	165,43 
	11,52 
	42,08 
	31,7 

	Таблица 08-01-027. Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ 

   

	
	Измеритель: 1 ячейка

	
	Ячейка распределительного устройства 110 кВ:

	08-01-027-01
	      линии
	16610,57 
	3386,88 
	12091,24 
	1341,26 
	1132,45 
	336 

	08-01-027-02
	      трансформатора
	10557,99 
	2197,44 
	7309,61 
	673,02 
	1050,94 
	218 

	08-01-027-03
	      совмещенного секционного и обходного выключателя с узлом шинных аппаратов
	14551,05 
	3296,16 
	9948,34 
	939,64 
	1306,55 
	327 

	08-01-027-04
	      трансформатора и линии
	20947,27 
	4374,72 
	15249,90 
	1646,19 
	1322,65 
	434 

	08-01-027-05
	      совмещенного секционного и обходного выключателя
	10925,65 
	2388,96 
	7392,35 
	612,77 
	1144,34 
	237 

	08-01-027-06
	      шиносоединительного выключателя с узлом шинных аппаратов (при обходной системе шин)
	12270,46 
	2701,44 
	8433,94 
	834,80 
	1135,08 
	268 

	08-01-027-07
	      обходного выключателя
	10790,86 
	2439,36 
	7247,90 
	706,70 
	1103,60 
	242 

	
	Измеритель: 1 узел

	08-01-027-08
	Узел шинных аппаратов распределительного устройства 110 кВ
	3267,29 
	668,30 
	2423,09 
	227,86 
	175,90 
	66,3 

	Раздел 2. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ЗАКРЫТЫЕ 35-220 КВ 

   

	Таблица 08-01-042. Изоляторы 

   

	
	Измеритель: 1 компл. (3 шт.)

	
	Изолятор напряжением 35 кВ:

	08-01-042-01
	      опорный
	119,05 
	47,78 
	24,92 
	1,99 
	46,35 
	4,74 

	08-01-042-02
	      проходной
	458,76 
	157,25 
	180,25 
	14,83 
	121,26 
	15,6 

	Таблица 08-01-043. Разъединители 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	08-01-043-01
	Разъединитель трехполюсный напряжением 35 кВ на ток до 1000 А
	1630,83 
	386,06 
	725,57 
	65,65 
	519,20 
	38,3 

	Таблица 08-01-044. Выключатели 

   

	
	Измеритель: 1 компл. (3 фазы)

	08-01-044-01
	Выключатель воздушный напряжением 35 кВ на ток 1600А
	3828,24 
	1310,40 
	2190,67 
	190,37 
	327,17 
	130 

	Таблица 08-01-045. Ошиновка гибкая 

   

	
	Измеритель: 1 пролет (3 фазы)

	08-01-045-01
	Шина сборная напряжением до 220 кВ с одним проводом в фазе на подвесных изоляторах
	3782,87 
	771,12 
	2980,89 
	257,96 
	30,86 
	76,5 

	08-01-045-02
	Мост шинный с одним проводом в фазе на подвесных изоляторах
	1445,47 
	325,58 
	1100,73 
	95,32 
	19,16 
	32,3 

	Таблица 08-01-046. Ошиновка из алюминиевых шин 

   

	
	Измеритель: 1 пролет (3 фазы)

	08-01-046-01
	Ошиновка аппаратов ячеек напряжением 110 кВ алюминиевыми трубами диаметром 85 мм
	2000,52 
	506,02 
	1256,49 
	119,42 
	238,01 
	50,2 

	Раздел 3. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ЗАКРЫТЫЕ 3-20 КВ 

   

	Таблица 08-01-052. Изоляторы 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Изолятор опорный напряжением:

	08-01-052-01
	      до 10 кВ, количество точек крепления 1
	7,88 
	4,64 
	2,40 
	0,14 
	0,84 
	0,46 

	08-01-052-02
	      до 10 кВ, количество точек крепления 2
	7,88 
	4,64 
	2,40 
	0,14 
	0,84 
	0,46 

	08-01-052-03
	      до 10 кВ, количество точек крепления 4
	15,58 
	6,96 
	6,14 
	0,39 
	2,48 
	0,69 

	08-01-052-04
	      до 20 кВ
	27,09 
	8,97 
	11,20 
	0,75 
	6,92 
	0,89 

	
	Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением:

	08-01-052-05
	      до 10 кВ
	28,03 
	9,98 
	15,70 
	1,30 
	2,35 
	0,99 

	08-01-052-06
	      до 20 кВ
	64,31 
	16,73 
	40,51 
	2,94 
	7,07 
	1,66 

	Таблица 08-01-053. Трансформаторы тока 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Трансформатор тока напряжением:

	08-01-053-01
	      до 10 кВ
	47,34 
	24,49 
	12,28 
	0,77 
	10,57 
	2,43 

	08-01-053-02
	      до 20 кВ
	63,61 
	28,32 
	19,49 
	1,18 
	15,80 
	2,81 

	Таблица 08-01-054. Трансформаторы напряжения 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Трансформатор напряжением:

	08-01-054-01
	      до 10 кВ, однофазный
	27,60 
	7,96 
	14,43 
	0,81 
	5,21 
	0,79 

	08-01-054-02
	      до 10 кВ, трехфазный
	56,80 
	17,44 
	31,26 
	1,76 
	8,10 
	1,73 

	08-01-054-03
	      до 20 кВ, трехфазный
	72,14 
	37,20 
	26,45 
	1,49 
	8,49 
	3,69 

	Таблица 08-01-055. Разъединители однополюсные 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток:

	08-01-055-01
	      до 600 А
	15,84 
	10,79 
	2,40 
	0,14 
	2,65 
	1,07 

	08-01-055-02
	      до 1000 А
	28,35 
	13,20 
	7,21 
	0,41 
	7,94 
	1,31 

	08-01-055-03
	      до 3000 А
	48,55 
	17,94 
	21,64 
	1,22 
	8,97 
	1,78 

	08-01-055-04
	      до 5000 А
	65,43 
	26,01 
	26,45 
	1,49 
	12,97 
	2,58 

	Таблица 08-01-056. Разъединители трехполюсные 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Разъединитель трехполюсный напряжением:

	08-01-056-01
	      до 10 кВ, ток до 600 А
	54,96 
	28,02 
	19,75 
	1,28 
	7,19 
	2,78 

	08-01-056-02
	      до 10 кВ, ток до 1000 А
	79,59 
	43,55 
	28,54 
	1,90 
	7,50 
	4,32 

	08-01-056-03
	      до 10 кВ, ток до 4000 А
	166,76 
	62,09 
	74,62 
	5,39 
	30,05 
	6,16 

	08-01-056-04
	      до 20 кВ, ток до 1000 А
	909,58 
	228,82 
	287,29 
	22,77 
	393,47 
	22,7 

	
	Измеритель: 1 компл. (3 фазы)

	08-01-056-05
	      до 20 кВ, ток до 8000 А
	3416,68 
	441,50 
	2525,77 
	210,26 
	449,41 
	43,8 

	08-01-056-06
	      до 20 кВ, ток до 12500 А
	5369,72 
	736,85 
	4127,04 
	335,33 
	505,83 
	73,1 

	Таблица 08-01-057. Приводы к разъединителям 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Приводы к разъединителям с одной тягой:

	08-01-057-01
	      рычажный
	90,95 
	48,38 
	6,39 
	0,48 
	36,18 
	4,8 

	08-01-057-02
	      червячный
	105,32 
	51,21 
	17,60 
	1,24 
	36,51 
	5,08 

	08-01-057-03
	      моторный
	160,64 
	94,45 
	22,41 
	1,51 
	43,78 
	9,37 

	08-01-057-04
	Каждая дополнительная тяга
	72,35 
	59,17 
	1,33 
	0,12 
	11,85 
	5,87 

	Таблица 08-01-058. Выключатели нагрузки 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Выключатель нагрузки с приводом:

	08-01-058-01
	      ручным
	133,25 
	71,16 
	38,67 
	2,63 
	23,42 
	7,06 

	08-01-058-02
	      электромагнитным
	191,21 
	124,99 
	51,20 
	3,50 
	15,02 
	12,4 

	Таблица 08-01-059. Выключатели масляные 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Выключатель масляный:

	08-01-059-01
	      ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом
	232,85 
	80,14 
	124,37 
	7,95 
	28,34 
	7,95 

	08-01-059-02
	      МГГ с приводом
	1083,35 
	329,62 
	666,59 
	44,69 
	87,14 
	32,7 

	Таблица 08-01-060. Выключатели воздушные 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	08-01-060-01
	Выключатель напряжением до 20 кВ на ток до 20000 А
	7833,59 
	3517,92 
	3795,42 
	293,96 
	520,25 
	349 

	Таблица 08-01-061. Предохранители 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	08-01-061-01
	Предохранитель
	32,02 
	11,39 
	6,14 
	0,39 
	14,49 
	1,13 

	Таблица 08-01-062. Трансформаторы, автотрансформаторы и реакторы 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса:

	08-01-062-01
	      до 1 т
	1424,33 
	216,72 
	547,77 
	44,72 
	659,84 
	21,5 

	08-01-062-02
	      до 3 т
	2430,07 
	303,41 
	1165,95 
	78,59 
	960,71 
	30,1 

	08-01-062-03
	      до 7 т
	3029,93 
	448,56 
	1165,95 
	78,59 
	1415,42 
	44,5 

	08-01-062-04
	      до 10 т
	5338,56 
	635,04 
	2681,06 
	181,57 
	2022,46 
	63 

	08-01-062-05
	      до 20 т
	7526,86 
	1018,08 
	4304,77 
	242,55 
	2204,01 
	101 

	Таблица 08-01-063. Реакторы бетонные 

   

	
	Измеритель: 1 компл. (3 фазы)

	
	Реактор бетонный, масса комплектов:

	08-01-063-01
	      до 1,5 т
	1008,31 
	283,25 
	584,39 
	32,93 
	140,67 
	28,1 

	08-01-063-02
	      до 3 т
	1322,58 
	378,00 
	796,02 
	44,85 
	148,56 
	37,5 

	08-01-063-03
	      до 4,5 т
	1854,08 
	484,85 
	1212,07 
	68,29 
	157,16 
	48,1 

	08-01-063-04
	      до 6 т
	2385,06 
	589,68 
	1630,52 
	91,87 
	164,86 
	58,5 

	08-01-063-05
	      до 7,5 т
	2634,49 
	691,49 
	1770,01 
	99,73 
	172,99 
	68,6 

	08-01-063-06
	      до 10,5 т
	3585,66 
	853,78 
	2549,19 
	143,63 
	182,69 
	84,7 

	Таблица 08-01-064. Сушка масла 

   

	
	Измеритель: 1 т

	08-01-064-01
	Сушка трансформаторного масла
	448,30 
	168,34 
	162,76 
	8,01 
	117,20 
	16,7 

	Таблица 08-01-065. Заливка электрооборудования сухим трансформаторным маслом 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Заливка:

	08-01-065-01
	      трансформаторов
	445,20 
	35,38 
	409,11 
	21,41 
	0,71 
	3,51 

	08-01-065-02
	      электрооборудования (кроме трансформаторов)
	515,69 
	133,06 
	379,97 
	21,41 
	2,66 
	13,2 

	Таблица 08-01-066. Разрядники 

   

	
	Измеритель: 1 компл. (3 фазы)

	
	Разрядник напряжением:

	08-01-066-01
	      до 10 кВ
	64,58 
	30,24 
	26,45 
	1,49 
	7,89 
	3 

	08-01-066-02
	      до 20 кВ
	184,26 
	67,23 
	108,22 
	6,10 
	8,81 
	6,67 

	Таблица 08-01-067. Конденсаторы статические и комплектные конденсаторные установки 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Конденсатор статистический на установленных конструкциях, масса:

	08-01-067-01
	      до 15 кг
	58,05 
	21,07 
	10,15 
	0,41 
	26,83 
	2,09 

	08-01-067-02
	      до 25 кг
	68,34 
	26,21 
	14,96 
	0,68 
	27,17 
	2,6 

	08-01-067-03
	      до 40 кг
	87,51 
	40,52 
	19,77 
	0,95 
	27,22 
	4,02 

	08-01-067-04
	      до 70 кг
	88,08 
	31,65 
	29,39 
	1,49 
	27,04 
	3,14 

	08-01-067-05
	      до 100 кг
	104,05 
	33,16 
	43,82 
	2,30 
	27,07 
	3,29 

	08-01-067-06
	      до 150 кг
	123,97 
	36,19 
	60,65 
	3,25 
	27,13 
	3,59 

	
	Измеритель: 1 шкаф

	
	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная на установленных конструкциях, масса:

	08-01-067-07
	      до 100 кг
	91,85 
	26,21 
	40,88 
	2,30 
	24,76 
	2,6 

	08-01-067-08
	      до 500 кг
	262,69 
	45,16 
	192,39 
	10,84 
	25,14 
	4,48 

	08-01-067-09
	      до 900 кг
	419,82 
	53,02 
	341,50 
	19,24 
	25,30 
	5,26 

	08-01-067-10
	      до 1700 кг
	763,59 
	90,62 
	646,92 
	36,45 
	26,05 
	8,99 

	Таблица 08-01-068. Шины сборные - одна полоса в фазе 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением:

	08-01-068-01
	      до 250 мм2
	804,14 
	529,20 
	161,08 
	60,40 
	113,86 
	52,5 

	08-01-068-02
	      до 500 мм2
	1089,01 
	650,16 
	259,94 
	85,16 
	178,91 
	64,5 

	08-01-068-03
	      до 1000 мм2
	1494,27 
	904,18 
	348,42 
	99,57 
	241,67 
	89,7 

	08-01-068-04
	      до 1500 мм2
	1719,13 
	1028,16 
	419,57 
	112,62 
	271,40 
	102 

	Таблица 08-01-069. Шины сборные - две полосы в фазе 

   

	

	
	Измеритель: 100 м

	
	Шина сборная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением:

	08-01-069-01
	      до 250 мм2
	1456,91 
	945,50 
	321,41 
	93,91 
	190,00 
	93,8 

	08-01-069-02
	      до 500 мм2
	1973,68 
	1118,88 
	549,03 
	169,72 
	305,77 
	111 

	08-01-069-03
	      до 1000 мм2
	2734,83 
	1592,64 
	733,94 
	194,74 
	408,25 
	158 

	08-01-069-04
	      до 1500 мм2
	3185,25 
	1784,16 
	942,95 
	260,79 
	458,14 
	177 

	Таблица 08-01-070. Шины сборные - три полосы в фазе 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Шина сборная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением:

	08-01-070-01
	      до 500 мм2
	2532,88 
	1532,16 
	565,84 
	193,40 
	434,88 
	152 

	08-01-070-02
	      до 1000 мм2
	3669,85 
	2197,44 
	890,60 
	272,24 
	581,81 
	218 

	08-01-070-03
	      до 1500 мм2
	4258,19 
	2489,76 
	1118,04 
	311,19 
	650,39 
	247 

	Таблица 08-01-071. Шины сборные - четыре полосы в фазе 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Шина сборная - четыре полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением:

	08-01-071-01
	      до 1000 мм2
	4921,02 
	2933,28 
	1229,16 
	366,43 
	758,58 
	291 

	08-01-071-02
	      до 1500 мм2
	5660,66 
	3336,48 
	1477,57 
	412,19 
	846,61 
	331 

	Таблица 08-01-072. Шины ответвительные - одна полоса в фазе 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением:

	08-01-072-01
	      до 250 мм2
	907,72 
	590,69 
	224,21 
	72,42 
	92,82 
	58,6 

	08-01-072-02
	      до 350 мм2
	1076,77 
	650,16 
	301,59 
	94,65 
	125,02 
	64,5 

	08-01-072-03
	      до 700 мм2
	1497,02 
	795,31 
	477,58 
	146,62 
	224,13 
	78,9 

	08-01-072-04
	      до 1000 мм2
	1882,68 
	939,46 
	578,85 
	179,38 
	364,37 
	93,2 

	08-01-072-05
	      до 1500 мм2
	2360,52 
	1159,20 
	744,75 
	229,81 
	456,57 
	115 

	Таблица 08-01-073. Шины ответвительные - две полосы в фазе 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Шина ответвительная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением:

	08-01-073-01
	      до 350 мм2
	1967,10 
	1179,36 
	538,49 
	174,01 
	249,25 
	117 

	08-01-073-02
	      до 700 мм2
	2665,44 
	1441,44 
	779,83 
	266,64 
	444,17 
	143 

	08-01-073-03
	      до 1000 мм2
	3425,66 
	1693,44 
	1006,98 
	330,65 
	725,24 
	168 

	08-01-073-04
	      до 1500 мм2
	4527,74 
	2237,76 
	1380,75 
	423,94 
	909,23 
	222 

	Таблица 08-01-074. Шины ответвительные - три полосы в фазе 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Шина ответвительная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечение:

	08-01-074-01
	      до 700 мм2
	3874,44 
	2096,64 
	1105,19 
	393,49 
	672,61 
	208 

	08-01-074-02
	      до 1000 мм2
	5009,01 
	2489,76 
	1432,40 
	487,25 
	1086,85 
	247 

	08-01-074-03
	      до 1500 мм2
	6578,45 
	3296,16 
	1915,48 
	623,73 
	1366,81 
	327 

	Таблица 08-01-075. Шины ответвительные - четыре полосы в фазе 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Шина ответвительная - четыре полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением:

	08-01-075-01
	      до 1000 мм2
	6300,14 
	3265,92 
	1587,94 
	642,72 
	1446,28 
	324 

	08-01-075-02
	      до 1500 мм2
	7355,73 
	3431,23 
	2120,99 
	828,74 
	1803,51 
	340,4 

	Таблица 08-01-076. Шины круглые 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Шина круглая медная диаметром:

	08-01-076-01
	      до 10 мм
	2571,91 
	806,40 
	1333,36 
	75,88 
	432,15 
	80 

	08-01-076-02
	      до 20 мм
	4891,88 
	1159,20 
	2988,05 
	181,37 
	744,63 
	115 

	Таблица 08-01-077. Токопроводы неэкранированные из алюминиевых шин 

   

	
	Измеритель: 1 м (3 фазы)

	08-01-077-01
	Токопровод неэкранированный закрытый напряжением до 10 кВ из алюминиевых шин корытного профиля на ток до 3200 А
	561,96 
	93,95 
	434,29 
	38,31 
	33,72 
	9,32 

	
	Измеритель: 1 м (1 фаза)

	
	Токопровод неэкранированный открытый из двух алюминиевых шин корытного профиля, размер:

	08-01-077-02
	      2 (125х55х6,5) мм
	191,29 
	35,58 
	100,86 
	8,06 
	54,85 
	3,53 

	08-01-077-03
	      2 (200х90х12) мм
	287,69 
	59,27 
	130,34 
	9,95 
	98,08 
	5,88 

	08-01-077-04
	      2 (250х115х12,5) мм
	330,18 
	71,06 
	147,12 
	10,73 
	112,00 
	7,05 

	Таблица 08-01-078. Токопроводы экранированные из алюминиевых шин 

   

	
	Измеритель: 1 м (3 фазы)

	08-01-078-01
	Токопровод напряжением до 10 кВ пофазно-экранированный с алюминиевой шиной корытного профиля на ток 3200 А
	1099,52 
	106,85 
	917,33 
	78,49 
	75,34 
	10,6 

	
	Измеритель: 1 м (1 фаза)

	
	Токопровод экранированный с круглой алюминиевой шиной для генераторов, мощность:

	08-01-078-02
	      60-120 МВт
	777,97 
	118,94 
	590,21 
	51,05 
	68,82 
	11,8 

	08-01-078-03
	      200 МВт
	1287,83 
	130,03 
	1061,86 
	91,82 
	95,94 
	12,9 

	08-01-078-04
	      300 МВт
	1558,59 
	165,31 
	1288,96 
	109,73 
	104,32 
	16,4 

	08-01-078-05
	      500-1000 МВт
	1667,23 
	177,41 
	1392,86 
	115,03 
	96,96 
	17,6 

	
	Токопровод экранированный отпаечный для генераторов, мощность:

	08-01-078-06
	      до 300 МВт
	789,41 
	68,54 
	678,08 
	65,45 
	42,79 
	6,8 

	08-01-078-07
	      до 500-1000 МВт
	1061,46 
	80,04 
	932,19 
	87,67 
	49,23 
	7,94 

	Таблица 08-01-079. Мосты шинные для сборных распределительных устройств 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов:

	08-01-079-01
	      9
	447,59 
	155,23 
	38,86 
	2,40 
	253,50 
	15,4 

	08-01-079-02
	      12
	588,22 
	202,61 
	49,71 
	3,04 
	335,90 
	20,1 

	08-01-079-03
	      18
	850,95 
	286,27 
	76,39 
	4,68 
	488,29 
	28,4 

	08-01-079-04
	      21
	957,24 
	286,27 
	90,00 
	5,57 
	580,97 
	28,4 

	Таблица 08-01-080. Приборы измерения и защиты 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов:

	08-01-080-01
	      до 2
	22,93 
	11,39 
	9,62 
	0,54 
	1,92 
	1,13 

	08-01-080-02
	      до 6
	35,19 
	11,39 
	19,24 
	1,08 
	4,56 
	1,13 

	08-01-080-03
	      до 12
	50,66 
	22,68 
	19,24 
	1,08 
	8,74 
	2,25 

	08-01-080-04
	Блок-контактор
	41,07 
	11,39 
	26,45 
	1,49 
	3,23 
	1,13 

	Таблица 08-01-081. Аппараты управления и сигнализации 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов:

	08-01-081-01
	      до 2
	23,12 
	11,39 
	9,62 
	0,54 
	2,11 
	1,13 

	08-01-081-02
	      до 6
	25,76 
	11,39 
	9,62 
	0,54 
	4,75 
	1,13 

	08-01-081-03
	      до 12
	29,71 
	11,39 
	9,62 
	0,54 
	8,70 
	1,13 

	Таблица 08-01-082. Зажимы наборные 

   

	
	Измеритель: 100 шт.

	08-01-082-01
	Зажим наборный без кожуха
	1027,44 
	473,76 
	28,14 
	1,49 
	525,54 
	47 

	Таблица 08-01-083. Устройства сигнально-блокировочные 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	08-01-083-01
	Устройство сигнально-блокировочное
	54,03 
	22,68 
	0,00 
	0,00 
	31,35 
	2,25 

	Таблица 08-01-084. Камеры сборных распределительных устройств 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Камера сборных распределительных устройств:

	08-01-084-01
	      с масляным выключателем
	534,25 
	248,98 
	262,13 
	14,77 
	23,14 
	24,7 

	08-01-084-02
	      трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя
	408,62 
	203,62 
	182,77 
	10,30 
	22,23 
	20,2 

	08-01-084-03
	      резервная
	285,41 
	158,26 
	105,82 
	5,96 
	21,33 
	15,7 

	08-01-084-04
	      с выключателем нагрузки
	365,60 
	236,88 
	105,82 
	5,96 
	22,90 
	23,5 

	Таблица 08-01-085. Шкафы комплектных распределительных устройств 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	08-01-085-01
	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А
	3630,88 
	330,62 
	3161,68 
	251,95 
	138,58 
	32,8 

	Таблица 08-01-086. Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 

   

	
	Измеритель: 1 шкаф

	
	Шкаф КТП ввода:

	08-01-086-01
	      высоковольтный
	462,01 
	93,04 
	364,02 
	22,57 
	4,95 
	9,23 

	08-01-086-02
	      низковольтный
	321,41 
	140,11 
	175,41 
	10,28 
	5,89 
	13,9 

	
	Измеритель: 1 мост

	08-01-086-03
	Мост шинный для двухрядного КТП
	312,31 
	101,81 
	156,32 
	8,81 
	54,18 
	10,1 

	Таблица 08-01-087. Ограждения, плиты и металлические конструкции под оборудование 

   

	
	Измеритель: 1 м2

	08-01-087-01
	Ограждение сетчатое
	147,52 
	24,09 
	14,06 
	0,54 
	109,37 
	2,39 

	08-01-087-02
	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин
	258,07 
	123,98 
	36,07 
	2,03 
	98,02 
	12,3 

	
	Измеритель: 1 т

	08-01-087-03
	Металлические конструкции
	16625,58 
	626,98 
	552,84 
	23,58 
	15445,76 
	62,2 

	Раздел 4. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

   

	Таблица 08-01-101. Преобразователи 

   

	
	Измеритель: 1 шкаф

	
	Преобразователь массой:

	08-01-101-01
	      до 0,15 т
	631,72 
	79,23 
	45,69 
	2,57 
	506,80 
	7,86 

	08-01-101-02
	      до 0,25 т
	713,65 
	112,90 
	86,58 
	4,88 
	514,17 
	11,2 

	08-01-101-03
	      до 0,5 т
	1097,58 
	147,17 
	192,39 
	10,84 
	758,02 
	14,6 

	08-01-101-04
	      до 1 т
	1340,65 
	215,71 
	358,33 
	20,19 
	766,61 
	21,4 

	08-01-101-05
	      до 1,5 т
	1532,09 
	260,06 
	497,81 
	28,05 
	774,22 
	25,8 

	08-01-101-06
	      до 2 т
	1858,54 
	316,51 
	759,95 
	42,82 
	782,08 
	31,4 

	08-01-101-07
	      до 2,5 т
	2087,90 
	373,97 
	930,70 
	52,44 
	783,23 
	37,1 

	08-01-101-08
	      до 3 т
	2126,63 
	407,23 
	935,51 
	52,71 
	783,89 
	40,4 

	Таблица 08-01-102. Шкафы управления и регулирования 

   

	
	Измеритель: 1 шкаф

	08-01-102-01
	Шкаф управления и регулирования
	475,19 
	147,17 
	192,39 
	10,84 
	135,63 
	14,6 

	Таблица 08-01-103. Шкафы с быстродействующими автоматами 

   

	
	Измеритель: 1 шкаф

	
	Шкаф с однополюсным быстродействующим автоматом на ток:

	08-01-103-01
	      до 4000 А
	809,22 
	147,17 
	149,10 
	8,40 
	512,95 
	14,6 

	08-01-103-02
	      до 10000 А
	1475,64 
	226,80 
	262,13 
	14,77 
	986,71 
	22,5 

	Таблица 08-01-104. Теплообменники для преобразовательных устройств 

   

	
	Измеритель: 1 шкаф

	
	Теплообменник для преобразовательных устройств, мощность отводимого тепла:

	08-01-104-01
	      до 30 кВт
	557,30 
	101,81 
	192,39 
	10,84 
	263,10 
	10,1 

	08-01-104-02
	      до 80 кВт
	708,19 
	158,26 
	278,97 
	15,72 
	270,96 
	15,7 

	08-01-104-03
	      до 100 кВт
	936,73 
	203,62 
	454,53 
	25,61 
	278,58 
	20,2 

	Таблица 08-01-105. Автоматические выпрямительные устройства (АВУ) 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Автоматическое распределительное устройство массой:

	08-01-105-01
	      до 0,1 т
	651,93 
	186,48 
	0,00 
	0,00 
	465,45 
	18,5 

	08-01-105-02
	      до 0,25 т
	683,80 
	217,73 
	0,00 
	0,00 
	466,07 
	21,6 

	08-01-105-03
	      до 0,5 т
	928,66 
	290,30 
	0,00 
	0,00 
	638,36 
	28,8 

	08-01-105-04
	      до 1,5 т
	1034,56 
	394,13 
	0,00 
	0,00 
	640,43 
	39,1 

	08-01-105-05
	      до 2,5 т
	1184,27 
	519,12 
	0,00 
	0,00 
	665,15 
	51,5 

	Раздел 5. АККУМУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ 

   

	Таблица 08-01-121. Аккумуляторы кислотные стационарные 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Аккумулятор кислотный стационарный, тип:

	08-01-121-01
	      С-1, СК-1
	44,01 
	20,76 
	0,00 
	0,00 
	23,25 
	2,06 

	08-01-121-02
	      С-2, СК-2
	61,49 
	20,76 
	0,00 
	0,00 
	40,73 
	2,06 

	08-01-121-03
	      С-3, СК-3
	88,83 
	31,25 
	0,00 
	0,00 
	57,58 
	3,1 

	08-01-121-04
	      С-4, СК-4, С-5, СК-5
	113,12 
	31,25 
	0,00 
	0,00 
	81,87 
	3,1 

	08-01-121-05
	      С-6, СК-6, С-8, СК-8
	119,26 
	41,53 
	0,00 
	0,00 
	77,73 
	4,12 

	08-01-121-06
	      С-10, СК-10, С-12, СК-12
	161,80 
	51,91 
	0,00 
	0,00 
	109,89 
	5,15 

	08-01-121-07
	      С-14, СК-14, С-16, СК-16
	165,77 
	62,29 
	0,00 
	0,00 
	103,48 
	6,18 

	08-01-121-08
	      С-18, СК-18, С-20, СК-20
	213,89 
	72,68 
	0,00 
	0,00 
	141,21 
	7,21 

	08-01-121-09
	      С-24, СК-24, С-28, СК-28
	224,48 
	83,06 
	0,00 
	0,00 
	141,42 
	8,24 

	08-01-121-10
	      С-32, СК-32, С-36, СК-36, С-40, СК-40
	266,75 
	103,82 
	0,00 
	0,00 
	162,93 
	10,3 

	08-01-121-11
	      С-44, СК-44, С-48, СК-48
	351,66 
	113,90 
	0,00 
	0,00 
	237,76 
	11,3 

	08-01-121-12
	      С-52, СК-52, С-56, СК-56
	398,45 
	135,07 
	0,00 
	0,00 
	263,38 
	13,4 

	08-01-121-13
	      С-60, СК-60, С-64, СК-64
	442,63 
	156,24 
	0,00 
	0,00 
	286,39 
	15,5 

	08-01-121-14
	      С-68, СК-68, С-72, СК-72
	515,95 
	166,32 
	0,00 
	0,00 
	349,63 
	16,5 

	08-01-121-15
	      С-76, СК-76, С-80, СК-80, С-84, СК-84
	552,72 
	176,40 
	0,00 
	0,00 
	376,32 
	17,5 

	08-01-121-16
	      С-88, СК-88, С-92, СК-92, С-96, СК-96
	626,54 
	207,65 
	0,00 
	0,00 
	418,89 
	20,6 

	08-01-121-17
	      С-100, СК-100, С-104, СК-104, С-108, СК-108
	705,98 
	238,90 
	0,00 
	0,00 
	467,08 
	23,7 

	08-01-121-18
	      С-112, СК-112, С-116, СК-116, С-120, СК-120
	769,33 
	260,06 
	0,00 
	0,00 
	509,27 
	25,8 

	08-01-121-19
	      С-124, СК-124, С-128, СК-128, С-132, СК-132
	847,74 
	290,30 
	0,00 
	0,00 
	557,44 
	28,8 

	08-01-121-20
	      С-136, СК-136, С-140, СК-140, С-144, СК-144, С-148, СК-148
	921,05 
	321,55 
	0,00 
	0,00 
	599,50 
	31,9 

	Таблица 08-01-122. Формирование и контрольный заряд-разряд аккумуляторных батарей 

   

	
	Измеритель: 1 формирование

	08-01-122-01
	Батарея аккумуляторов кислотных стационарных
	1015,82 
	995,90 
	0,00 
	0,00 
	19,92 
	98,8 

	08-01-122-02
	Каждая последующая батарея аккумуляторов кислотных стационарных сверх одной при одновременном формировании
	709,43 
	695,52 
	0,00 
	0,00 
	13,91 
	69 

	
	Измеритель: 1 тренировочный цикл

	08-01-122-03
	Дополнительный тренировочный цикл «заряд-разряд» при формировании кислотной стационарной аккумуляторной батареи
	179,93 
	176,40 
	0,00 
	0,00 
	3,53 
	17,5 

	Таблица 08-01-123. Стеллажи для аккумуляторов 

   

	
	Измеритель: 1 м

	
	Стеллаж для аккумуляторов деревянный:

	08-01-123-01
	      одноярусный, однорядный
	37,39 
	20,76 
	0,00 
	0,00 
	16,63 
	2,06 

	08-01-123-02
	      одноярусный, двухрядный
	58,49 
	31,15 
	0,00 
	0,00 
	27,34 
	3,09 

	08-01-123-03
	      двухъярусный, однорядный
	64,19 
	31,15 
	0,00 
	0,00 
	33,04 
	3,09 

	08-01-123-04
	      двухъярусный, двухрядный
	92,45 
	41,53 
	0,00 
	0,00 
	50,92 
	4,12 

	
	Стеллаж для аккумуляторов металлический:

	08-01-123-05
	      одноярусный, однорядный
	401,34 
	10,38 
	0,00 
	0,00 
	390,96 
	1,03 

	08-01-123-06
	      одноярусный, двухрядный
	626,37 
	10,38 
	0,00 
	0,00 
	615,99 
	1,03 

	08-01-123-07
	      двухъярусный, однорядный
	801,78 
	20,76 
	0,00 
	0,00 
	781,02 
	2,06 

	08-01-123-08
	      двухъярусный, двухрядный
	1251,57 
	20,76 
	0,00 
	0,00 
	1230,81 
	2,06 

	Таблица 08-01-124. Доски проходные в аккумуляторных помещениях 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Доска проходная в аккумуляторных помещениях при количестве шин:

	08-01-124-01
	      до 4
	31,77 
	31,15 
	0,00 
	0,00 
	0,62 
	3,09 

	08-01-124-02
	      до 5-12
	31,77 
	31,15 
	0,00 
	0,00 
	0,62 
	3,09 


	ОТДЕЛ 02. КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 

   

	Раздел 1. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ДО 500 КВ 

   

	Таблица 08-02-141. Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий 

   

	
	Измеритель: 100 м кабеля

	
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м:

	08-02-141-01
	      до 1 кг
	782,21 
	138,10 
	529,46 
	42,63 
	114,65 
	13,7 

	08-02-141-02
	      до 2 кг
	823,09 
	138,10 
	570,34 
	44,94 
	114,65 
	13,7 

	08-02-141-03
	      до 3 кг
	974,93 
	143,14 
	717,04 
	53,21 
	114,75 
	14,2 

	08-02-141-04
	      до 6 кг
	1403,92 
	219,74 
	1067,90 
	79,91 
	116,28 
	21,8 

	08-02-141-05
	      до 9 кг
	1593,57 
	221,76 
	1255,48 
	90,45 
	116,33 
	22 

	08-02-141-06
	      до 13 кг
	1825,10 
	231,84 
	1476,73 
	102,96 
	116,53 
	23 

	08-02-141-07
	      до 18 кг
	2249,98 
	291,31 
	1840,95 
	128,50 
	117,72 
	28,9 

	08-02-141-08
	      до 23 кг
	2450,95 
	297,36 
	2035,75 
	139,43 
	117,84 
	29,5 

	08-02-141-09
	      до 30 кг
	2947,47 
	365,90 
	2462,36 
	170,17 
	119,21 
	36,3 

	Таблица 08-02-142. Устройство постели для кабеля 

   

	
	Измеритель: 100 м кабеля

	08-02-142-01
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	1268,22 
	66,83 
	1200,05 
	67,61 
	1,34 
	6,63 

	08-02-142-02
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
	369,50 
	25,10 
	343,90 
	19,38 
	0,50 
	2,49 

	Таблица 08-02-143. Покрытие кабеля, проложенного в траншее 

   

	
	Измеритель: 100 м кабеля

	
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее:

	08-02-143-01
	      кирпичом одного кабеля
	1086,61 
	65,62 
	1019,68 
	57,45 
	1,31 
	6,51 

	08-02-143-02
	      кирпичом каждого последующего
	645,80 
	34,27 
	610,84 
	34,42 
	0,69 
	3,4 

	08-02-143-03
	      плитами одного кабеля
	1350,82 
	72,37 
	1277,00 
	71,95 
	1,45 
	7,18 

	08-02-143-04
	      плитами каждого последующего
	675,38 
	34,98 
	639,70 
	36,04 
	0,70 
	3,47 

	Таблица 08-02-144. Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей 

   

	
	Измеритель: 100 шт.

	
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением:

	08-02-144-01
	      до 2,5 мм2
	123,38 
	120,96 
	0,00 
	0,00 
	2,42 
	12 

	08-02-144-02
	      до 6 мм2
	133,66 
	131,04 
	0,00 
	0,00 
	2,62 
	13 

	08-02-144-03
	      до 16 мм2
	156,28 
	153,22 
	0,00 
	0,00 
	3,06 
	15,2 

	08-02-144-04
	      до 35 мм2
	175,82 
	172,37 
	0,00 
	0,00 
	3,45 
	17,1 

	08-02-144-05
	      до 70 мм2
	194,32 
	190,51 
	0,00 
	0,00 
	3,81 
	18,9 

	08-02-144-06
	      до 150 мм2
	292,00 
	286,27 
	0,00 
	0,00 
	5,73 
	28,4 

	08-02-144-07
	      до 240 мм2
	390,70 
	383,04 
	0,00 
	0,00 
	7,66 
	38 

	08-02-144-08
	      до 400 мм2
	596,33 
	584,64 
	0,00 
	0,00 
	11,69 
	58 

	Таблица 08-02-145. Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений 

   

	
	Измеритель: 100 м кабеля

	
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля:

	08-02-145-01
	      до 1 кг
	479,80 
	73,79 
	325,15 
	25,12 
	80,86 
	7,32 

	08-02-145-02
	      до 2 кг
	550,19 
	83,56 
	385,58 
	29,23 
	81,05 
	8,29 

	08-02-145-03
	      до 3 кг
	732,68 
	93,74 
	557,69 
	39,61 
	81,25 
	9,3 

	08-02-145-04
	      до 6 кг
	978,06 
	129,02 
	767,08 
	54,33 
	81,96 
	12,8 

	08-02-145-05
	      до 9 кг
	1244,04 
	151,20 
	1010,44 
	69,73 
	82,40 
	15 

	08-02-145-06
	      до 13 кг
	1518,98 
	169,34 
	1266,87 
	85,21 
	82,77 
	16,8 

	08-02-145-07
	      до 18 кг
	1842,34 
	205,63 
	1553,22 
	104,25 
	83,49 
	20,4 

	08-02-145-08
	      до 23 кг
	2045,78 
	221,76 
	1740,20 
	115,92 
	83,82 
	22 

	08-02-145-09
	      до 30 кг
	2275,62 
	239,90 
	1951,54 
	129,05 
	84,18 
	23,8 

	Таблица 08-02-146. Кабели до 35 кВ с креплением накладными скобами 

   

	
	Измеритель: 100 м кабеля

	
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля:

	08-02-146-01
	      до 0,5 кг
	2577,27 
	148,18 
	1218,25 
	106,51 
	1210,84 
	14,7 

	08-02-146-02
	      до 1 кг
	2785,52 
	168,34 
	1405,93 
	121,76 
	1211,25 
	16,7 

	08-02-146-03
	      до 2 кг
	3047,54 
	194,54 
	1641,23 
	141,38 
	1211,77 
	19,3 

	08-02-146-04
	      до 3 кг
	3524,45 
	234,86 
	2077,01 
	175,48 
	1212,58 
	23,3 

	08-02-146-05
	      до 6 кг
	4257,55 
	306,43 
	2737,11 
	229,84 
	1214,01 
	30,4 

	08-02-146-06
	      до 9 кг
	5095,98 
	385,06 
	3495,34 
	291,46 
	1215,58 
	38,2 

	08-02-146-07
	      до 13 кг
	6192,70 
	488,88 
	4486,16 
	372,51 
	1217,66 
	48,5 

	08-02-146-08
	      до 18 кг
	7424,48 
	611,86 
	5592,50 
	464,75 
	1220,12 
	60,7 

	08-02-146-09
	      до 23 кг
	8706,75 
	743,90 
	6740,09 
	562,30 
	1222,76 
	73,8 

	08-02-146-10
	      до 30 кг
	10305,14 
	914,26 
	8164,71 
	683,78 
	1226,17 
	90,7 

	Таблица 08-02-147. Кабели до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам 

   

	
	Измеритель: 100 м кабеля


	
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля:

	08-02-147-01
	      до 1 кг
	713,67 
	116,93 
	422,58 
	34,75 
	174,16 
	11,6 

	08-02-147-02
	      до 2 кг
	917,59 
	155,23 
	588,09 
	47,44 
	174,27 
	15,4 

	08-02-147-03
	      до 3 кг
	1097,94 
	188,50 
	734,50 
	58,80 
	174,94 
	18,7 

	08-02-147-04
	      до 6 кг
	1514,84 
	255,02 
	1083,55 
	84,30 
	176,27 
	25,3 

	08-02-147-05
	      до 9 кг
	1864,92 
	312,48 
	1368,41 
	105,34 
	184,03 
	31 

	08-02-147-06
	      до 13 кг
	2592,68 
	397,15 
	2009,81 
	148,59 
	185,72 
	39,4 

	08-02-147-07
	      до 18 кг
	3352,98 
	505,01 
	2660,09 
	194,39 
	187,88 
	50,1 

	08-02-147-08
	      до 23 кг
	4110,92 
	579,60 
	3341,95 
	244,04 
	189,37 
	57,5 

	08-02-147-09
	      до 30 кг
	5164,77 
	789,26 
	4181,94 
	304,75 
	193,57 
	78,3 

	
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля:

	08-02-147-10
	      до 1 кг
	1472,60 
	177,41 
	625,68 
	51,88 
	669,51 
	17,6 

	08-02-147-11
	      до 2 кг
	1677,42 
	217,73 
	789,38 
	64,63 
	670,31 
	21,6 

	08-02-147-12
	      до 3 кг
	1899,00 
	262,08 
	972,33 
	79,09 
	664,59 
	26 

	08-02-147-13
	      до 6 кг
	2505,29 
	373,97 
	1464,49 
	116,84 
	666,83 
	37,1 

	08-02-147-14
	      до 9 кг
	3123,68 
	495,94 
	1958,47 
	155,72 
	669,27 
	49,2 

	08-02-147-15
	      до 13 кг
	4147,65 
	647,14 
	2828,22 
	217,73 
	672,29 
	64,2 

	08-02-147-16
	      до 18 кг
	5375,13 
	869,90 
	3828,48 
	294,47 
	676,75 
	86,3 

	08-02-147-17
	      до 23 кг
	6464,23 
	1058,40 
	4725,31 
	361,98 
	680,52 
	105 

	08-02-147-18
	      до 30 кг
	7951,58 
	1320,48 
	5945,34 
	453,98 
	685,76 
	131 

	Таблица 08-02-148. Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах 

   

	
	Измеритель: 100 м кабеля

	
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля:

	08-02-148-01
	      до 1 кг
	691,58 
	124,99 
	499,69 
	40,07 
	66,90 
	12,4 

	08-02-148-02
	      до 2 кг
	963,60 
	184,46 
	711,05 
	57,02 
	68,09 
	18,3 

	08-02-148-03
	      до 3 кг
	1304,41 
	233,86 
	1001,47 
	77,68 
	69,08 
	23,2 

	08-02-148-04
	      до 6 кг
	1621,13 
	290,30 
	1260,62 
	96,52 
	70,21 
	28,8 

	08-02-148-05
	      до 9 кг
	2287,97 
	370,94 
	1845,21 
	136,83 
	71,82 
	36,8 

	08-02-148-06
	      до 13 кг
	3013,37 
	460,66 
	2479,10 
	180,19 
	73,61 
	45,7 

	08-02-148-07
	      до 18 кг
	3690,26 
	548,35 
	3066,54 
	220,50 
	75,37 
	54,4 

	08-02-148-08
	      до 23 кг
	4434,13 
	638,06 
	3718,91 
	264,45 
	77,16 
	63,3 

	08-02-148-09
	      до 30 кг
	5185,73 
	738,86 
	4367,69 
	309,72 
	79,18 
	73,3 

	Таблица 08-02-149. Кабели до 35 кВ, подвешиваемые на тросе 

   

	
	Измеритель: 100 м кабеля

	
	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля:

	08-02-149-01
	      до 1 кг
	3997,78 
	172,37 
	2442,78 
	217,34 
	1382,63 
	17,1 

	08-02-149-02
	      до 4 кг
	4944,70 
	227,81 
	3333,15 
	292,12 
	1383,74 
	22,6 

	Таблица 08-02-151. Кабели до 35 кВ, прокладываемые по непроходным эстакадам 

   

	
	Измеритель: 100 м кабеля

	
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля:

	08-02-151-01
	      до 3 кг
	1955,78 
	198,58 
	1213,72 
	239,64 
	543,48 
	19,7 

	08-02-151-02
	      до 6 кг
	2908,42 
	308,45 
	2054,29 
	377,23 
	545,68 
	30,6 

	08-02-151-03
	      до 13 кг
	3384,90 
	389,09 
	2448,52 
	408,81 
	547,29 
	38,6 

	Таблица 08-02-152. Конструкции металлические кабельные 

   

	
	Измеритель: 1 т

	08-02-152-01
	Полка-кронштейн из угловой стали
	19641,70 
	1018,08 
	752,18 
	28,59 
	17871,44 
	101 

	08-02-152-02
	Скоба П-образная из полосовой или угловой стали
	17935,84 
	680,40 
	656,14 
	27,64 
	16599,30 
	67,5 

	08-02-152-03
	Конструкция сварная
	17232,61 
	453,60 
	626,77 
	27,64 
	16152,24 
	45 

	
	Измеритель: 100 шт.

	
	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса:

	08-02-152-04
	      до 1,6 кг
	1244,01 
	286,27 
	294,40 
	5,56 
	663,34 
	28,4 

	08-02-152-05
	      до 2,4 кг
	1569,93 
	286,27 
	328,07 
	7,45 
	955,59 
	28,4 

	08-02-152-06
	      до 4 кг
	1916,22 
	286,27 
	354,52 
	8,94 
	1275,43 
	28,4 

	
	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса:

	08-02-152-07
	      до 0,4 кг
	49,07 
	20,76 
	26,45 
	1,49 
	1,86 
	2,06 

	08-02-152-08
	      до 0,7 кг
	98,07 
	22,68 
	72,15 
	4,07 
	3,24 
	2,25 

	08-02-152-09
	      до 0,9 кг
	105,09 
	24,70 
	79,36 
	4,47 
	1,03 
	2,45 

	08-02-152-10
	Основание одиночных кабельных полок для закрепления на нем одной кабельной полки
	766,36 
	158,26 
	19,24 
	1,08 
	588,86 
	15,7 

	
	Подвес для прокладки кабелей под перекрытиями со стойками:

	08-02-152-11
	      сдвоенными массой до 4 кг
	1079,65 
	452,59 
	528,81 
	10,84 
	98,25 
	44,9 

	08-02-152-12
	      раздвинутыми массой до 8 кг
	1296,25 
	457,63 
	711,58 
	21,14 
	127,04 
	45,4 

	
	Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса:

	08-02-152-13
	      до 1 кг
	1151,04 
	181,44 
	116,99 
	2,98 
	852,61 
	18 

	08-02-152-14
	      до 2 кг
	1647,44 
	181,44 
	196,35 
	7,45 
	1269,65 
	18 

	08-02-152-15
	Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг
	25,98 
	22,68 
	2,40 
	0,14 
	0,90 
	2,25 

	
	Измеритель: 100 м блока

	
	Блок кабельных конструкций из одинарных или сдвоенных стоек из угловой стали (без полок), устанавливаемый на:

	08-02-152-16
	      стене при высоте одинарной стойки до 1800 мм
	2658,03 
	759,02 
	937,95 
	30,08 
	961,06 
	75,3 

	08-02-152-17
	      потолке при высоте сдвоенной стойки до 400 мм
	2887,66 
	915,26 
	939,58 
	25,61 
	1032,82 
	90,8 

	08-02-152-18
	      потолке при высоте сдвоенной стойки до 600 мм
	3251,77 
	1108,80 
	1095,72 
	28,59 
	1047,25 
	110 

	08-02-152-19
	      потолке при высоте сдвоенной стойки до 800 мм
	3298,66 
	1199,52 
	1178,97 
	30,62 
	920,17 
	119 

	08-02-152-20
	      потолке при высоте сдвоенной стойки до 1200 мм
	3722,98 
	1391,04 
	1374,22 
	35,91 
	957,72 
	138 

	Таблица 08-02-153. Короба для прокладки кабелей внутри и снаружи зданий 

   

	
	Измеритель: 100 м трассы

	08-02-153-01
	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ
	5831,47 
	1461,60 
	3893,08 
	298,23 
	476,79 
	145 

	Таблица 08-02-154. Плиты асбестоцементные 

   

	
	Измеритель: 100 м2

	08-02-154-01
	Плита асбестоцементная между проложенными кабелями на кабельных конструкциях
	1963,84 
	277,20 
	603,63 
	34,01 
	1083,01 
	27,5 

	Таблица 08-02-155. Герметизация проходов при вводе кабелей 

   

	
	Измеритель: 1 проход кабеля

	08-02-155-01
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	20,34 
	4,74 
	0,00 
	0,00 
	15,60 
	0,47 

	
	Измеритель: 100 м уложенного кабеля

	08-02-155-02
	Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам
	13,68 
	12,70 
	0,00 
	0,00 
	0,98 
	1,26 

	Таблица 08-02-156. Короба (кожухи) и кассеты для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях 

   

	
	Измеритель: 1 короб

	
	Короб (кожух) для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях:

	08-02-156-01
	      неразъемный
	737,23 
	73,89 
	38,48 
	2,17 
	624,86 
	7,33 

	08-02-156-02
	      разъемный
	611,35 
	117,94 
	50,50 
	2,85 
	442,91 
	11,7 

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Кассета герметизирующая разборного типа для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях, периметр кассеты:

	08-02-156-03
	      до 0,75 м
	148,83 
	36,19 
	105,53 
	8,05 
	7,11 
	3,59 

	08-02-156-04
	      до 1 м
	161,43 
	48,18 
	105,90 
	8,72 
	7,35 
	4,78 

	08-02-156-05
	      до 2 м
	233,77 
	96,36 
	127,54 
	9,94 
	9,87 
	9,56 

	08-02-156-06
	      свыше 2 м
	261,64 
	108,86 
	141,97 
	10,75 
	10,81 
	10,8 

	Таблица 08-02-157. Снятие с кабеля верхнего джутового покрова 

   

	
	Измеритель: 100 м кабеля

	
	Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля:

	08-02-157-01
	      до 9 кг
	16,25 
	15,93 
	0,00 
	0,00 
	0,32 
	1,58 

	08-02-157-02
	      до 23 кг
	24,88 
	24,39 
	0,00 
	0,00 
	0,49 
	2,42 

	Таблица 08-02-158. Заделки концевые сухие 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Заделка концевая сухая для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ контактной сети городского транспорта, сечение:

	08-02-158-01
	      до 240 мм2
	35,09 
	25,70 
	2,40 
	0,14 
	6,99 
	2,55 

	08-02-158-02
	      до 500 мм2
	40,65 
	31,15 
	2,40 
	0,14 
	7,10 
	3,09 

	08-02-158-03
	      до 800 мм2
	40,65 
	31,15 
	2,40 
	0,14 
	7,10 
	3,09 

	
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы:

	08-02-158-04
	      до 2,5 мм2, количество жил до 4
	43,87 
	2,62 
	2,40 
	0,14 
	38,85 
	0,26 

	08-02-158-05
	      до 2,5 мм2, количество жил до 7
	45,11 
	3,83 
	2,40 
	0,14 
	38,88 
	0,38 

	08-02-158-06
	      до 2,5 мм2, количество жил до 10
	47,56 
	5,24 
	2,40 
	0,14 
	39,92 
	0,52 

	08-02-158-07
	      до 2,5 мм2, количество жил до 14
	49,32 
	6,96 
	2,40 
	0,14 
	39,96 
	0,69 

	08-02-158-08
	      до 2,5 мм2, количество жил до 19
	51,69 
	9,17 
	2,40 
	0,14 
	40,12 
	0,91 

	08-02-158-09
	      до 2,5 мм2, количество жил до 27
	55,41 
	12,70 
	2,40 
	0,14 
	40,31 
	1,26 

	08-02-158-10
	      до 2,5 мм2, количество жил до 37
	59,73 
	16,93 
	2,40 
	0,14 
	40,40 
	1,68 

	08-02-158-11
	      до 6 мм2, количество жил до 4
	45,32 
	2,92 
	2,40 
	0,14 
	40,00 
	0,29 

	08-02-158-12
	      до 6 мм2, количество жил до 7
	46,55 
	4,13 
	2,40 
	0,14 
	40,02 
	0,41 

	08-02-158-13
	      до 6 мм2, количество жил до 10
	48,01 
	5,44 
	2,40 
	0,14 
	40,17 
	0,54 

	
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением:

	08-02-158-14
	      до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	20,80 
	11,59 
	2,40 
	0,14 
	6,81 
	1,15 

	08-02-158-15
	      до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	23,07 
	13,81 
	2,40 
	0,14 
	6,86 
	1,37 

	08-02-158-16
	      до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
	25,23 
	15,93 
	2,40 
	0,14 
	6,90 
	1,58 

	08-02-158-17
	      до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
	26,25 
	16,93 
	2,40 
	0,14 
	6,92 
	1,68 

	08-02-158-18
	      до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	27,24 
	17,94 
	2,40 
	0,14 
	6,90 
	1,78 

	08-02-158-19
	      до 10 кВ, сечение одной жилы о 70 мм2
	30,53 
	21,17 
	2,40 
	0,14 
	6,96 
	2,1 

	08-02-158-20
	      до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	33,82 
	24,39 
	2,40 
	0,14 
	7,03 
	2,42 

	08-02-158-21
	      до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
	39,27 
	29,74 
	2,40 
	0,14 
	7,13 
	2,95 

	08-02-158-22
	      до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
	42,36 
	32,76 
	2,40 
	0,14 
	7,20 
	3,25 

	Таблица 08-02-159. Заделки концевые сухие в резиновой перчатке 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением:

	08-02-159-01
	      до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	30,57 
	21,17 
	2,40 
	0,14 
	7,00 
	2,1 

	08-02-159-02
	      до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
	33,35 
	23,89 
	2,40 
	0,14 
	7,06 
	2,37 

	08-02-159-03
	      до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	36,02 
	26,51 
	2,40 
	0,14 
	7,11 
	2,63 

	08-02-159-04
	      до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
	38,08 
	28,53 
	2,40 
	0,14 
	7,15 
	2,83 

	08-02-159-05
	      до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	28,51 
	19,15 
	2,40 
	0,14 
	6,96 
	1,9 

	08-02-159-06
	      до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
	33,86 
	24,39 
	2,40 
	0,14 
	7,07 
	2,42 

	08-02-159-07
	      до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	38,08 
	28,53 
	2,40 
	0,14 
	7,15 
	2,83 

	08-02-159-08
	      до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
	43,53 
	33,87 
	2,40 
	0,14 
	7,26 
	3,36 

	08-02-159-09
	      до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
	48,87 
	39,11 
	2,40 
	0,14 
	7,36 
	3,88 

	Таблица 08-02-160. Заделки концевые эпоксидные 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением:

	08-02-160-01
	      до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
	40,33 
	30,74 
	2,40 
	0,14 
	7,19 
	3,05 

	08-02-160-02
	      до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
	48,87 
	39,11 
	2,40 
	0,14 
	7,36 
	3,88 

	08-02-160-03
	      до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
	38,08 
	28,53 
	2,40 
	0,14 
	7,15 
	2,83 

	08-02-160-04
	      до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
	44,66 
	34,98 
	2,40 
	0,14 
	7,28 
	3,47 

	08-02-160-05
	      до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
	48,87 
	39,11 
	2,40 
	0,14 
	7,36 
	3,88 

	
	Заделка концевая эпоксидная для кабеля до 1 кВ сечением:

	08-02-160-06
	      до 500 мм2
	88,98 
	42,13 
	2,40 
	0,14 
	44,45 
	4,18 

	08-02-160-07
	      до 625 мм2
	99,58 
	52,52 
	2,40 
	0,14 
	44,66 
	5,21 

	08-02-160-08
	      до 800 мм2
	113,45 
	66,12 
	2,40 
	0,14 
	44,93 
	6,56 

	Таблица 08-02-161. Заделки концевые сухие с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Заделка концевая сухая с бандажирующей муфтой для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением одной жилы:

	08-02-161-01
	      до 2,5 мм2, количество жил до 14
	11,50 
	3,83 
	2,40 
	0,14 
	5,27 
	0,38 

	08-02-161-02
	      до 2,5 мм2, количество жил до 52
	12,53 
	4,84 
	2,40 
	0,14 
	5,29 
	0,48 

	08-02-161-03
	      до 6 мм2, количество жил до 10
	12,73 
	5,04 
	2,40 
	0,14 
	5,29 
	0,5 

	Таблица 08-02-162. Заделки концевые из самосклеивающихся лент 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Заделка концевая из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы:

	08-02-162-01
	      до 35 мм2
	29,38 
	21,17 
	2,40 
	0,14 
	5,81 
	2,1 

	08-02-162-02
	      до 120 мм2
	32,67 
	24,39 
	2,40 
	0,14 
	5,88 
	2,42 

	08-02-162-03
	      до 240 мм2
	38,12 
	29,74 
	2,40 
	0,14 
	5,98 
	2,95 

	Таблица 08-02-163. Заделки концевые с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы:

	08-02-163-01
	      до 35 мм2
	21,88 
	13,81 
	2,40 
	0,14 
	5,67 
	1,37 

	08-02-163-02
	      до 120 мм2
	25,58 
	17,44 
	2,40 
	0,14 
	5,74 
	1,73 

	08-02-163-03
	      до 240 мм2
	28,35 
	20,16 
	2,40 
	0,14 
	5,79 
	2 

	Таблица 08-02-164. Муфты мачтовые концевые металлические 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением:

	08-02-164-01
	      до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	571,12 
	73,89 
	469,27 
	42,28 
	27,96 
	7,33 

	08-02-164-02
	      до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
	625,16 
	83,16 
	513,86 
	46,34 
	28,14 
	8,25 

	08-02-164-03
	      до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	686,28 
	90,62 
	567,37 
	51,22 
	28,29 
	8,99 

	08-02-164-04
	      до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
	780,94 
	101,81 
	650,61 
	58,81 
	28,52 
	10,1 

	08-02-164-05
	      до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
	965,11 
	124,99 
	811,14 
	73,44 
	28,98 
	12,4 

	08-02-164-06
	      до 10 кВ, сечение одной жилы до 16 мм2
	632,22 
	83,06 
	516,26 
	46,48 
	32,90 
	8,24 

	08-02-164-07
	      до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	723,80 
	94,15 
	596,53 
	53,79 
	33,12 
	9,34 

	08-02-164-08
	      до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
	872,25 
	112,90 
	725,85 
	65,58 
	33,50 
	11,2 

	08-02-164-09
	      до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	1011,11 
	130,03 
	844,76 
	76,42 
	36,32 
	12,9 

	08-02-164-10
	      до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
	1247,54 
	159,26 
	1051,37 
	95,26 
	36,91 
	15,8 

	08-02-164-11
	      до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
	1348,61 
	172,37 
	1139,07 
	103,25 
	37,17 
	17,1 

	Таблица 08-02-165. Муфты концевые эпоксидные 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением:

	08-02-165-01
	      1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	606,96 
	50,90 
	551,45 
	50,27 
	4,61 
	5,05 

	08-02-165-02
	      1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
	699,35 
	56,95 
	637,67 
	58,13 
	4,73 
	5,65 

	08-02-165-03
	      1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
	866,73 
	68,04 
	793,74 
	72,36 
	4,95 
	6,75 

	08-02-165-04
	      1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
	1217,60 
	91,43 
	1120,75 
	102,17 
	5,42 
	9,07 

	08-02-165-05
	      до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	689,18 
	55,94 
	628,53 
	57,05 
	4,71 
	5,55 

	08-02-165-06
	      до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
	855,08 
	67,03 
	783,12 
	71,14 
	4,93 
	6,65 

	08-02-165-07
	      до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	1003,18 
	76,71 
	921,35 
	83,74 
	5,12 
	7,61 

	08-02-165-08
	      до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
	1298,32 
	96,47 
	1196,33 
	108,81 
	5,52 
	9,57 

	08-02-165-09
	      до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
	1428,74 
	104,83 
	1318,22 
	119,92 
	5,69 
	10,4 

	Таблица 08-02-166. Муфты соединительные свинцовые с защитным кожухом 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ:

	08-02-166-01
	      с заливкой кожуха массой, сечение жил до 16 мм2
	118,46 
	75,70 
	9,62 
	0,54 
	33,14 
	7,51 

	08-02-166-02
	      с заливкой кожуха массой, сечение жил до 35 мм2
	136,39 
	86,28 
	9,62 
	0,54 
	40,49 
	8,56 

	08-02-166-03
	      с заливкой кожуха массой, сечение жил до 70 мм2
	154,67 
	99,49 
	14,43 
	0,81 
	40,75 
	9,87 

	08-02-166-04
	      с заливкой кожуха массой, сечение жил до 120 мм2
	179,60 
	116,93 
	14,43 
	0,81 
	48,24 
	11,6 

	08-02-166-05
	      с заливкой кожуха массой, сечение жил до 185 мм2
	206,67 
	141,12 
	16,83 
	0,95 
	48,72 
	14 

	08-02-166-06
	      с заливкой кожуха массой, сечение жил до 240 мм2
	236,11 
	165,31 
	16,83 
	0,95 
	53,97 
	16,4 

	08-02-166-07
	      без заливки кожуха массой, сечение жил до 16 мм2
	142,23 
	80,34 
	9,62 
	0,54 
	52,27 
	7,97 

	08-02-166-08
	      без заливки кожуха массой, сечение жил до 35 мм2
	119,12 
	85,68 
	9,62 
	0,54 
	23,82 
	8,5 

	08-02-166-09
	      без заливки кожуха массой, сечение жил до 70 мм2
	148,23 
	104,83 
	14,43 
	0,81 
	28,97 
	10,4 

	08-02-166-10
	      без заливки кожуха массой, сечение жил до 120 мм2
	172,52 
	123,98 
	14,43 
	0,81 
	34,11 
	12,3 

	08-02-166-11
	      без заливки кожуха массой, сечение жил до 185 мм2
	213,34 
	149,18 
	16,83 
	0,95 
	47,33 
	14,8 

	08-02-166-12
	      без заливки кожуха массой, сечение жил до 240 мм2
	242,46 
	175,39 
	16,83 
	0,95 
	50,24 
	17,4 

	Таблица 08-02-167. Муфты соединительные эпоксидные 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением:

	08-02-167-01
	      до 1кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	288,85 
	69,65 
	2,40 
	0,14 
	216,80 
	6,91 

	08-02-167-02
	      до 1кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
	297,80 
	78,42 
	2,40 
	0,14 
	216,98 
	7,78 

	08-02-167-03
	      до 1кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	313,64 
	93,95 
	2,40 
	0,14 
	217,29 
	9,32 

	08-02-167-04
	      до 1кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
	333,99 
	113,90 
	2,40 
	0,14 
	217,69 
	11,3 

	08-02-167-05
	      до 1кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
	350,44 
	130,03 
	2,40 
	0,14 
	218,01 
	12,9 

	08-02-167-06
	      до 10 кВ, сечение жил до 35 мм2
	294,97 
	73,28 
	4,81 
	0,27 
	216,88 
	7,27 

	08-02-167-07
	      до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2
	304,32 
	82,45 
	4,81 
	0,27 
	217,06 
	8,18 

	08-02-167-08
	      до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2
	321,29 
	99,09 
	4,81 
	0,27 
	217,39 
	9,83 

	08-02-167-09
	      до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2
	344,97 
	119,95 
	7,21 
	0,41 
	217,81 
	11,9 

	08-02-167-10
	      до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2
	366,56 
	141,12 
	7,21 
	0,41 
	218,23 
	14 

	
	Муфта соединительная эпоксидная для контрольного кабеля сечением одной жилы:

	08-02-167-11
	      до 2,5 мм2, количество жил до 7
	57,81 
	51,41 
	2,40 
	0,14 
	4,00 
	5,1 

	08-02-167-12
	      до 2,5 мм2, количество жил до 19
	65,93 
	59,37 
	2,40 
	0,14 
	4,16 
	5,89 

	08-02-167-13
	      до 2,5 мм2, количество жил до 37
	70,76 
	64,11 
	2,40 
	0,14 
	4,25 
	6,36 


	08-02-167-14
	      до 6 мм2, количество жил до 10
	66,03 
	59,47 
	2,40 
	0,14 
	4,16 
	5,9 

	Таблица 08-02-168. Муфты соединительные поливинилхлоридные для контрольных небронированных кабелей 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы:

	08-02-168-01
	      до 2,5 мм2, количество жил до 7
	44,61 
	40,42 
	0,00 
	0,00 
	4,19 
	4,01 

	08-02-168-02
	      до 2,5 мм2, количество жил до 14
	49,34 
	45,06 
	0,00 
	0,00 
	4,28 
	4,47 

	08-02-168-03
	      до 2,5 мм2, количество жил до 37
	57,56 
	53,12 
	0,00 
	0,00 
	4,44 
	5,27 

	08-02-168-04
	      до 6 мм2, количество жил до 4
	45,74 
	41,53 
	0,00 
	0,00 
	4,21 
	4,12 

	08-02-168-05
	      до 6 мм2, количество жил до 10
	52,83 
	48,48 
	0,00 
	0,00 
	4,35 
	4,81 

	Таблица 08-02-169. Муфты соединительные эпоксидные усовершенствованной конструкции 

   

	
	Измеритель: 1 соединение (3 муфты)

	
	Муфта соединительная эпоксидная усовершенствованной конструкции для 3-4-жильного кабеля напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-2,5 и УХЛ-2,5, сечение одной жилы:

	08-02-169-01
	      до 95 мм2
	236,53 
	215,71 
	0,00 
	0,00 
	20,82 
	21,4 

	08-02-169-02
	      до 120 мм2
	301,31 
	279,22 
	0,00 
	0,00 
	22,09 
	27,7 

	08-02-169-03
	      до 150 мм2
	351,69 
	328,61 
	0,00 
	0,00 
	23,08 
	32,6 

	08-02-169-04
	      до 185 мм2
	407,21 
	383,04 
	0,00 
	0,00 
	24,17 
	38 

	Таблица 08-02-170. Муфты концевые из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным компаундом 

   

	
	Измеритель: 1 оконцевание (3 муфты)

	
	Муфта концевая из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил:

	08-02-170-01
	      до 95 мм2
	139,54 
	120,96 
	0,00 
	0,00 
	18,58 
	12 

	08-02-170-02
	      до 120 мм2
	180,67 
	161,28 
	0,00 
	0,00 
	19,39 
	16 

	08-02-170-03
	      до 150 мм2
	206,71 
	184,46 
	2,40 
	0,14 
	19,85 
	18,3 

	Таблица 08-02-171. Лотки стальные для крепления соединительных муфт 

   

	
	Измеритель: 100 шт.

	08-02-171-01
	Лоток стальной для крепления соединительных муфт на установленных полках
	414,40 
	245,95 
	163,53 
	9,21 
	4,92 
	24,4 

	Таблица 08-02-172. Кожухи защитные для эпоксидных муфт 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	08-02-172-01
	Кожух защитный для эпоксидных муфт
	132,85 
	12,00 
	12,02 
	0,68 
	108,83 
	1,19 

	Таблица 08-02-173. Кабели маслонаполненные 

   

	
	Измеритель: 100 м (3 фазы)

	
	Кабель маслонаполненный напряжением до 220 кВ низкого давления, прокладываемый в:

	08-02-173-01
	      земле (траншеях)
	14960,04 
	2681,28 
	11497,51 
	399,68 
	781,25 
	266 

	08-02-173-02
	      туннелях
	31448,95 
	4737,60 
	23804,62 
	760,76 
	2906,73 
	470 

	
	Кабель маслонаполненный высокого давления, прокладываемый в стальном трубопроводе, напряжение:

	08-02-173-03
	      220 кВ
	9693,99 
	3638,88 
	4142,93 
	263,41 
	1912,18 
	361 

	08-02-173-04
	      500 кВ
	11214,23 
	4263,84 
	4760,21 
	300,32 
	2190,18 
	423 

	Таблица 08-02-174. Трубопроводы для маслонаполненных кабельных линий высокого давления 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Трубопровод стальной, прокладываемый в земле (траншеях), диаметр труб:

	08-02-174-01
	      219 мм
	57868,53 
	6431,04 
	43483,74 
	2040,87 
	7953,75 
	638 

	08-02-174-02
	      245 мм
	73555,48 
	7560,00 
	50949,78 
	2477,57 
	15045,70 
	750 

	08-02-174-03
	      273 мм
	90566,57 
	9303,84 
	61783,20 
	3213,86 
	19479,53 
	923 

	
	Трубопровод стальной, прокладываемый в туннелях и каналах, диаметр труб:

	08-02-174-04
	      219 мм
	52949,03 
	5654,88 
	43260,06 
	1943,45 
	4034,09 
	561 

	08-02-174-05
	      245 мм
	61329,28 
	6814,08 
	49849,58 
	2321,27 
	4665,62 
	676 

	08-02-174-06
	      273 мм
	73719,44 
	8376,48 
	59890,42 
	2958,14 
	5452,54 
	831 

	
	Измеритель: 1 разветвление

	
	Трубопровод медный с тройниковым разветвлением и прокладкой в нем кабелей, диаметр труб:

	08-02-174-07
	      90 мм
	26751,39 
	8265,60 
	13400,97 
	891,40 
	5084,82 
	820 

	08-02-174-08
	      120 мм
	31944,87 
	10503,36 
	15806,10 
	1049,54 
	5635,41 
	1042 

	08-02-174-09
	      180 мм
	45464,24 
	14968,80 
	23135,46 
	1593,92 
	7359,98 
	1485 

	Таблица 08-02-175. Муфты для кабеля 35 кВ и выше 

   

	
	Измеритель: 1 компл. (3 фазы)

	
	Муфта для кабеля напряжением 35 кВ:

	08-02-175-01
	      концевая
	479,01 
	170,35 
	24,05 
	1,36 
	284,61 
	16,9 

	08-02-175-02
	      соединительная и стопорная
	1107,65 
	475,78 
	38,48 
	2,17 
	593,39 
	47,2 

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Муфта для маслонаполненного кабеля напряжением 110 кВ низкого давления:

	08-02-175-03
	      концевая
	6714,05 
	2328,48 
	2067,26 
	377,45 
	2318,31 
	231 

	08-02-175-04
	      соединительная
	9396,00 
	2177,28 
	1729,19 
	347,01 
	5489,53 
	216 

	08-02-175-05
	      стопорная
	10305,37 
	2419,20 
	2079,39 
	439,56 
	5806,78 
	240 

	
	Муфта для маслонаполненного кабеля высокого давления напряжением:

	08-02-175-06
	      220 кВ, концевая
	10171,12 
	6854,40 
	1764,84 
	15,99 
	1551,88 
	680 

	08-02-175-07
	      220 кВ, соединительная
	6756,48 
	3951,36 
	1126,44 
	15,99 
	1678,68 
	392 

	08-02-175-08
	      220 кВ, соединительно-разветвительная
	7538,86 
	4677,12 
	1207,08 
	15,99 
	1654,66 
	464 

	08-02-175-09
	      500 кВ, концевая
	16199,74 
	11491,20 
	2522,49 
	21,27 
	2186,05 
	1140 

	08-02-175-10
	      500 кВ, соединительная
	11324,46 
	7439,04 
	1351,60 
	21,27 
	2533,82 
	738 

	08-02-175-11
	      500 кВ, соединительно-разветвительная
	12087,04 
	8164,80 
	1351,60 
	21,27 
	2570,64 
	810 

	
	Муфта для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ:

	08-02-175-12
	      концевая
	4565,72 
	2076,48 
	1491,75 
	99,46 
	997,49 
	206 

	08-02-175-13
	      соединительная
	2706,89 
	1169,28 
	611,92 
	21,14 
	925,69 
	116 

	Таблица 08-02-176. Кабели 110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией 

   

	
	Измеритель: 100 м (3 фазы)

	08-02-176-01
	Кабель 110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией
	2512,59 
	1108,80 
	1298,95 
	66,72 
	104,84 
	110 

	Таблица 08-02-177. Указатели кабельных трасс 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	08-02-177-01
	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле
	30,22 
	6,45 
	0,00 
	0,00 
	23,77 
	0,64 

	Таблица 08-02-178. Маслоподпитывающее оборудование 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	08-02-178-01
	Бак низкого давления
	698,47 
	170,35 
	48,10 
	2,71 
	480,02 
	16,9 

	
	Измеритель: 1 компл. (2 бака)

	08-02-178-02
	Автоматическая подпитывающая установка АПУ
	24177,96 
	12257,28 
	8611,25 
	459,27 
	3309,43 
	1216 

	Таблица 08-02-179. Обработка кабельного масла и заполнение им кабелепровода 

   

	
	Измеритель: 1 т

	08-02-179-01
	Очистка, сушка и дегазация масла, вакуумирование и заполнение кабелепровода маслом
	1446,06 
	469,73 
	608,35 
	20,87 
	367,98 
	46,6 

	Таблица 08-02-180. Выводы питания контактных сетей городского транспорта с установкой конструкций 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Вывод по опорам или стенам одножильным кабелем напряжением 1 кВ сечением:

	08-02-180-01
	      до 500 мм2
	1462,74 
	95,32 
	229,04 
	20,46 
	1138,38 
	9,57 

	08-02-180-02
	      до 800 мм2
	1491,50 
	104,58 
	248,36 
	22,22 
	1138,56 
	10,5 

	
	Вывод гибким проводом длиной до 3 м по опорам или стенам сечением:

	08-02-180-03
	      до 185 мм2
	151,74 
	82,77 
	49,75 
	4,20 
	19,22 
	8,31 

	08-02-180-04
	      до 240 мм2
	169,78 
	84,86 
	64,62 
	5,56 
	20,30 
	8,52 

	Таблица 08-02-181. Бустеры для отсасывающих кабелей трамвая с установкой муфт 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Бустер одножильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечением до 500 мм2 для линии:

	08-02-181-01
	      однопутной
	215,05 
	152,39 
	2,40 
	0,14 
	60,26 
	15,3 

	08-02-181-02
	      двухпутной
	262,79 
	199,20 
	2,40 
	0,14 
	61,19 
	20 

	
	Бустер одножильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечением до 800 мм2 для линии:

	08-02-181-03
	      однопутной
	229,27 
	166,33 
	2,40 
	0,14 
	60,54 
	16,7 

	08-02-181-04
	      двухпутной
	333,21 
	212,15 
	2,40 
	0,14 
	118,66 
	21,3 

	Таблица 08-02-182. Ящики или короба кабельные для контактных сетей городского транспорта 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Ящик или короб для одножильных кабелей контактных сетей городского транспорта, количество кабелей:

	08-02-182-01
	      до 2
	445,42 
	180,28 
	16,83 
	0,95 
	248,31 
	18,1 

	08-02-182-02
	      до 4
	534,52 
	238,04 
	21,64 
	1,22 
	274,84 
	23,9 

	08-02-182-03
	      до 6
	619,66 
	303,78 
	24,05 
	1,36 
	291,83 
	30,5 

	08-02-182-04
	      до 8
	675,56 
	336,65 
	28,86 
	1,63 
	310,05 
	33,8 

	Раздел 2. СЕТИ КОНТАКТНЫЕ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА 

   

	Таблица 08-02-301. Кронштейны на установленных опорах 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Кронштейн:

	08-02-301-01
	      односторонний трамвайный и троллейбусный
	138,64 
	21,28 
	111,26 
	9,89 
	6,10 
	2,16 

	08-02-301-02
	      трамвайный двусторонний
	197,49 
	32,21 
	154,72 
	13,69 
	10,56 
	3,27 

	08-02-301-03
	      трамвайный двухпутный
	241,63 
	41,96 
	188,91 
	16,80 
	10,76 
	4,26 

	08-02-301-04
	      троллейбусный 6-метровый
	238,60 
	39,89 
	187,99 
	16,80 
	10,72 
	4,05 

	08-02-301-05
	Фиксатор на кронштейне
	99,19 
	16,84 
	63,35 
	5,69 
	19,00 
	1,71 

	Таблица 08-02-302. Поперечины 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Поперечины из троса, длина:

	08-02-302-01
	      до 30 м
	96,44 
	22,80 
	73,18 
	6,50 
	0,46 
	2,37 

	08-02-302-02
	      до 60 м
	104,74 
	25,11 
	79,13 
	7,05 
	0,50 
	2,61 

	08-02-302-03
	      до 90 м
	112,05 
	29,92 
	81,53 
	7,18 
	0,60 
	3,11 

	08-02-302-04
	      до 120 м
	170,37 
	44,83 
	124,64 
	11,11 
	0,90 
	4,66 

	
	Поперечины из проволоки, длина:

	08-02-302-05
	      до 30 м
	128,60 
	16,45 
	53,86 
	4,74 
	58,29 
	1,71 

	08-02-302-06
	      до 60 м
	194,76 
	18,66 
	59,81 
	5,28 
	116,29 
	1,94 

	08-02-302-07
	Поперечина фиксирующая при продольно-цепной подвеске контактного провода трамвая длиной до 30 м
	159,33 
	21,80 
	79,13 
	7,05 
	58,40 
	2,24 

	
	Поперечина несущая при анкеровке продольно-несущего троса, длина:

	08-02-302-08
	      до 30 м
	141,31 
	30,36 
	110,34 
	9,89 
	0,61 
	3,12 

	08-02-302-09
	      до 60 м
	147,95 
	32,50 
	114,80 
	10,30 
	0,65 
	3,34 

	08-02-302-10
	Поперечина несущая при продольно-цепной подвеске контактного провода трамвая длиной до 30 м
	141,40 
	30,45 
	110,34 
	9,89 
	0,61 
	3,13 

	Таблица 08-02-303. Элементы системы подвески контактных сетей и продольно-несущих тросов 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Элемент системы из троса с изоляцией, длина:

	08-02-303-01
	      до 30 м
	74,89 
	16,25 
	58,32 
	5,15 
	0,32 
	1,67 

	08-02-303-02
	      до 60 м
	83,64 
	18,10 
	65,18 
	5,69 
	0,36 
	1,86 

	08-02-303-03
	      до 90 м
	109,71 
	23,25 
	85,99 
	7,59 
	0,47 
	2,39 

	08-02-303-04
	      до 120 м
	117,15 
	23,25 
	93,43 
	8,27 
	0,47 
	2,39 

	
	Элемент системы из проволоки с изоляцией, длина:

	08-02-303-05
	      до 30 м
	56,92 
	12,65 
	44,02 
	3,93 
	0,25 
	1,3 

	08-02-303-06
	      до 60 м
	61,79 
	14,50 
	47,00 
	4,20 
	0,29 
	1,49 

	
	Измеритель: 1 км

	08-02-303-07
	Трос продольно-несущий
	660,67 
	300,66 
	354,00 
	29,67 
	6,01 
	30,9 

	Таблица 08-02-304. Анкеровки средние и струнки 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	08-02-304-01
	Анкеровка средняя контактного провода троллейбуса
	111,29 
	14,94 
	96,05 
	8,67 
	0,30 
	1,5 

	
	Струнка:

	08-02-304-02
	      при отсутствии фиксирующей поперечины
	51,27 
	4,48 
	35,11 
	3,12 
	11,68 
	0,45 

	08-02-304-03
	      при наличии фиксирующей поперечины
	66,67 
	6,47 
	48,48 
	4,34 
	11,72 
	0,65 

	
	Струнки для троллейбуса и трамвая:

	08-02-304-04
	      с изоляцией
	57,25 
	6,87 
	38,65 
	3,52 
	11,73 
	0,69 

	08-02-304-05
	      без изоляции
	45,69 
	4,28 
	29,73 
	2,71 
	11,68 
	0,43 

	08-02-304-06
	Струнка скользящая
	44,04 
	5,28 
	38,65 
	3,52 
	0,11 
	0,53 

	Таблица 08-02-305. Хомуты, розетки, крюки стенные и траверсы 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	08-02-305-01
	Хомут на опоре
	48,10 
	2,31 
	45,74 
	4,61 
	0,05 
	0,24 

	
	Крюк стенной:

	08-02-305-02
	      одинарный
	89,99 
	11,74 
	78,02 
	7,86 
	0,23 
	1,22 

	08-02-305-03
	      спаренный с коромыслом
	179,98 
	23,47 
	156,04 
	15,72 
	0,47 
	2,44 

	08-02-305-04
	Траверса на опоре
	29,58 
	3,94 
	25,56 
	2,57 
	0,08 
	0,41 

	Таблица 08-02-306. Изоляторы 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Изоляторы секционные для:

	08-02-306-01
	      трамвая
	112,61 
	20,05 
	92,16 
	8,40 
	0,40 
	1,96 

	08-02-306-02
	      троллейбуса
	112,61 
	20,05 
	92,16 
	8,40 
	0,40 
	1,96 

	08-02-306-03
	      троллейбуса при продольно-цепной полукомпенсированной подвеске
	152,25 
	41,43 
	109,99 
	10,03 
	0,83 
	4,05 

	Таблица 08-02-307. Подвесы потолочные и узлы подвешивания 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	08-02-307-01
	Подвес без деревянной подшивки
	33,64 
	5,29 
	28,24 
	2,57 
	0,11 
	0,55 

	
	Измеритель: 1 узел

	08-02-307-02
	Узел подвески продольно-несущего троса к гибкой поперечине
	64,33 
	7,70 
	56,48 
	5,15 
	0,15 
	0,8 

	
	Измеритель: 1 компл. (2 провода)

	
	Узел подвешивания:

	08-02-307-03
	      на косых струнках при полукомпенсированной подвеске проводов
	153,63 
	16,84 
	124,86 
	11,38 
	11,93 
	1,75 

	
	Измеритель: 1 узел

	08-02-307-04
	      продольно-несущего троса на кронштейне
	97,80 
	10,20 
	75,81 
	6,91 
	11,79 
	1,06 

	
	Узел грузовой компенсации на металлической опоре:

	08-02-307-05
	      трубчатой
	1069,02 
	20,88 
	129,72 
	10,57 
	918,42 
	2,17 

	08-02-307-06
	      решетчатой
	268,61 
	20,11 
	120,10 
	10,03 
	128,40 
	2,09 

	Таблица 08-02-308. Перемычки междупутные 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Перемычка трамвайная:

	08-02-308-01
	      на кронштейнах
	220,01 
	25,35 
	194,15 
	17,62 
	0,51 
	2,7 

	08-02-308-02
	      на боковых опорах
	45,29 
	11,74 
	21,73 
	1,90 
	11,82 
	1,25 

	08-02-308-03
	      при продольно-цепной подвеске
	69,16 
	14,74 
	42,54 
	3,79 
	11,88 
	1,57 

	08-02-308-04
	Перемычка троллейбусная с дужкой
	349,02 
	33,80 
	256,58 
	23,31 
	58,64 
	3,6 

	08-02-308-05
	Дужка дополнительная длиной 2,5 м
	8,72 
	2,72 
	5,95 
	0,54 
	0,05 
	0,29 

	
	Перемычка питающая с дужками для троллейбуса при подвеске проводов на:

	08-02-308-06
	      поперечинах
	108,64 
	5,63 
	44,94 
	3,93 
	58,07 
	0,6 

	08-02-308-07
	      кронштейнах
	230,37 
	26,76 
	203,07 
	18,43 
	0,54 
	2,85 

	
	Перемычка уравнивающая при подвеске проводов на:

	08-02-308-08
	      поперечинах
	108,64 
	5,63 
	44,94 
	3,93 
	58,07 
	0,6 

	08-02-308-09
	      кронштейнах
	230,37 
	26,76 
	203,07 
	18,43 
	0,54 
	2,85 

	Таблица 08-02-309. Винты температурные и криводержатели 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	08-02-309-01
	Винт температурный
	61,88 
	21,88 
	39,56 
	3,52 
	0,44 
	2,33 

	08-02-309-02
	Криводержатель
	115,92 
	23,85 
	91,59 
	8,27 
	0,48 
	2,54 

	Таблица 08-02-310. Провода контактные трамвая 

   

	
	Измеритель: 1 км (1 провод)

	
	Провод одиночный на:

	08-02-310-01
	      трамвайном узле и кривой радиусом до 30 м
	10722,40 
	2167,20 
	8511,86 
	769,91 
	43,34 
	215 

	08-02-310-02
	      прямой и кривой радиусом более 30 м
	5018,00 
	784,22 
	4218,10 
	383,60 
	15,68 
	77,8 

	
	Измеритель: 1 км (2 провода)

	
	Провод двойной на:

	08-02-310-03
	      трамвайном узле и кривой радиусом до 30 м
	20748,40 
	3528,00 
	17149,84 
	1551,07 
	70,56 
	350 

	08-02-310-04
	      прямой и кривой радиусом более 30 м
	6778,39 
	1058,40 
	5698,82 
	517,75 
	21,17 
	105 

	
	Измеритель: 1 км (1 провод)

	
	Провод на прямой при:

	08-02-310-05
	      продольно-цепной подвеске
	2465,62 
	409,25 
	2048,19 
	183,20 
	8,18 
	40,6 

	08-02-310-06
	      эластичной полукомпенсированной продольно-цепной подвеске
	2481,77 
	389,09 
	2084,90 
	188,89 
	7,78 
	38,6 

	Таблица 08-02-311. Провода контактные троллейбуса 

   

	
	Измеритель: 1 км (2 провода)

	
	Провод на кривой радиусом:

	08-02-311-01
	      до 20 м без кривых держателей
	16336,23 
	2982,20 
	13294,39 
	1198,77 
	59,64 
	310 

	08-02-311-02
	      свыше 20 м
	13143,29 
	2462,72 
	10631,32 
	956,09 
	49,25 
	256 

	08-02-311-03
	Провод на прямой и кривой радиусом свыше 30 м
	10775,07 
	1423,76 
	9322,83 
	842,00 
	28,48 
	148 

	Таблица 08-02-312. Провода контактные троллейбуса при продольно-цепной и полукомпенсированной подвеске 

   

	
	Измеритель: 1 км (2 провода)

	
	Провод при:

	08-02-312-01
	      продольно-цепной подвеске, пролет до 60 м
	7131,67 
	1067,82 
	6042,49 
	539,70 
	21,36 
	111 

	08-02-312-02
	      полукомпенсированной подвеске на косых струнах
	2927,25 
	443,48 
	2474,90 
	217,07 
	8,87 
	46,1 

	Таблица 08-02-313. Стрелки и пересечения 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Стрелка:

	08-02-313-01
	      автоматическая
	405,36 
	91,60 
	311,93 
	28,18 
	1,83 
	8,45 

	08-02-313-02
	      сходная
	503,45 
	114,90 
	386,25 
	34,96 
	2,30 
	10,6 

	
	Пересечения контактных проводов:

	08-02-313-03
	      троллейбуса c контактными проводами троллейбуса
	358,62 
	73,46 
	283,69 
	25,61 
	1,47 
	7,55 

	08-02-313-04
	      трамвая с контактными проводами троллейбуса
	342,65 
	57,80 
	283,69 
	25,61 
	1,16 
	5,94 

	08-02-313-05
	Сопряжение четырехпролетное с секционированием
	1292,12 
	752,98 
	283,69 
	25,61 
	255,45 
	75,6 

	Таблица 08-02-314. Посты управления 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Пост управления:

	08-02-314-01
	      однопутной сигнализацией
	1858,62 
	286,27 
	0,00 
	0,00 
	1572,35 
	28,4 

	08-02-314-02
	      двумя трамвайными стрелками
	1563,54 
	364,90 
	0,00 
	0,00 
	1198,64 
	36,2 

	08-02-314-03
	      тремя трамвайными стрелками
	2371,27 
	380,02 
	2,40 
	0,14 
	1988,85 
	37,7 

	08-02-314-04
	      сигнализацией отправления поездов или пригласительной сигнализацией
	1167,11 
	166,32 
	0,00 
	0,00 
	1000,79 
	16,5 

	Таблица 08-02-315. Электроприводы и салазки стрелок трамвая 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	08-02-315-01
	Электропривод на одну трамвайную стрелку
	320,18 
	53,87 
	0,00 
	0,00 
	266,31 
	5,6 

	08-02-315-02
	Шкаф переключения одной автоматической стрелкой трамвая
	1111,19 
	100,05 
	2,40 
	0,14 
	1008,74 
	10,4 

	
	Салазка:

	08-02-315-03
	      сериесная для автоматической стрелки трамвая
	23,34 
	5,39 
	17,84 
	1,63 
	0,11 
	0,56 

	08-02-315-04
	      шунтовая
	17,05 
	3,60 
	13,38 
	1,22 
	0,07 
	0,41 

	Таблица 08-02-316. Провода контактно-сигнальные 

   

	
	Измеритель: 1 км

	08-02-316-01
	Провод контактно-сигнальный для сигнализации безопасности движения трамвая
	4816,24 
	554,90 
	2511,38 
	225,34 
	1749,96 
	63,2 

	Таблица 08-02-317. Указатели, реле, сигнальные светофоры и стрелки 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Указатель:

	08-02-317-01
	      остановочный трамвая или троллейбуса
	307,92 
	107,24 
	136,75 
	12,47 
	63,93 
	9,49 

	08-02-317-02
	      ограничения скорости
	550,89 
	38,99 
	99,59 
	9,08 
	412,31 
	3,45 

	08-02-317-03
	Светофор сигнальный двухлинзовый
	228,73 
	59,90 
	164,91 
	14,36 
	3,92 
	5,45 

	
	Реле:

	08-02-317-04
	      сигнальное
	5100,12 
	107,74 
	4,81 
	0,27 
	4987,57 
	11,2 

	08-02-317-05
	      блокировочное для автоматической стрелки трамвая
	419,68 
	35,26 
	4,81 
	0,27 
	379,61 
	3,54 

	
	Стрелка автоматическая трамвая с блокировкой:

	08-02-317-06
	      воздушной
	4198,27 
	755,96 
	1825,00 
	165,45 
	1617,31 
	75,9 

	08-02-317-07
	      рельсовой
	3505,21 
	1085,64 
	702,04 
	58,81 
	1717,53 
	109 

	08-02-317-08
	Стрелка электрифицированная дистанционного управления
	2070,96 
	722,01 
	58,32 
	5,15 
	1290,63 
	73,3 

	
	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами:

	08-02-317-09
	      одноочковыми
	1810,50 
	302,40 
	577,78 
	52,17 
	930,32 
	30,7 

	08-02-317-10
	      двухочковыми
	2053,50 
	405,82 
	681,61 
	61,38 
	966,07 
	41,2 

	08-02-317-11
	      трехочковыми
	3787,98 
	435,37 
	1106,50 
	99,86 
	2246,11 
	44,2 

	08-02-317-12
	Электрообогрев путевых трамвайных стрелок
	1026,74 
	73,22 
	4,81 
	0,27 
	948,71 
	8,1 

	08-02-317-13
	Сигнализация автоматическая однопутная для троллейбуса
	4965,99 
	826,08 
	777,00 
	69,24 
	3362,91 
	84,9 

	Таблица 08-02-318. Оттяжки 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Оттяжка тросовая:

	08-02-318-01
	      к стене здания с установкой крюка
	90,62 
	25,83 
	64,27 
	5,69 
	0,52 
	2,82 

	08-02-318-02
	      к лежню в земле
	60,51 
	16,72 
	43,46 
	3,79 
	0,33 
	1,85 

	Раздел 3. СЕТИ КОНТАКТНЫЕ МЕТРОПОЛИТЕНА 

   

	Таблица 08-02-331. Устройства в тоннелях метрополитена 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Шкаф с:

	08-02-331-01
	      разъдинителем с ручным или моторным приводом
	592,44 
	283,37 
	39,28 
	2,03 
	269,79 
	27,7 

	08-02-331-02
	      6 разъединителями с ручным или моторным приводом на вводе
	1458,95 
	601,52 
	113,83 
	6,23 
	743,60 
	58,8 

	
	Основание с шинопроводом, количество шкафов:

	08-02-331-03
	      1
	53,02 
	36,73 
	8,91 
	0,41 
	7,38 
	3,59 

	08-02-331-04
	      2
	245,97 
	121,74 
	28,31 
	0,81 
	95,92 
	11,9 

	08-02-331-05
	      3
	291,86 
	207,67 
	43,00 
	1,08 
	41,19 
	20,3 

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Соединение разъединителя с контактным рельсом:

	08-02-331-06
	      двумя компенсаторами с дополнительным рельсом
	215,29 
	57,49 
	39,61 
	0,14 
	118,19 
	5,62 

	08-02-331-07
	      одним компенсатором
	86,63 
	23,94 
	17,27 
	0,14 
	45,42 
	2,34 

	
	Измеритель: 1 кабель

	08-02-331-08
	Присоединение кабеля к нулевой шине дросселя (пункт отсоса)
	105,57 
	31,65 
	0,62 
	0,00 
	73,30 
	2,92 

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Присоединение кабеля к контактному рельсу через компенсатор (пункт питания), количество кабелей:

	08-02-331-09
	      2
	271,13 
	92,07 
	17,18 
	0,27 
	161,88 
	9 

	08-02-331-10
	      3
	354,63 
	116,62 
	17,18 
	0,27 
	220,83 
	11,4 

	08-02-331-11
	      4
	430,65 
	140,15 
	19,59 
	0,41 
	270,91 
	13,7 

	Таблица 08-02-332. Устройства на наземных участках метрополитена 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Шкаф:

	08-02-332-01
	      с разъединителем с ручным приводом
	600,13 
	297,91 
	41,68 
	2,17 
	260,54 
	28,7 

	08-02-332-02
	      с пятью разъединителями с ручным приводом на вводе
	1344,46 
	588,55 
	101,80 
	5,56 
	654,11 
	56,7 

	
	Измеритель: 1 кабель

	08-02-332-03
	Присоединение кабеля к нулевой шине дросселя (пункт отсоса)
	118,47 
	34,34 
	12,65 
	0,68 
	71,48 
	3,57 

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Присоединение кабеля к контактному рельсу через компенсатор (пункт питания), количество кабелей:

	08-02-332-04
	      2
	328,16 
	123,52 
	23,68 
	0,54 
	180,96 
	11,9 

	08-02-332-05
	      3
	410,00 
	150,51 
	23,68 
	0,54 
	235,81 
	14,5 

	08-02-332-06
	      4
	497,32 
	185,36 
	23,68 
	0,54 
	288,28 
	17,1 

	
	Соединение двух контактных рельсов между собой двумя компенсаторами через дополнительный рельс:

	08-02-332-07
	      без присоединения кабелей
	213,73 
	99,84 
	29,47 
	0,54 
	84,42 
	9,21 

	08-02-332-08
	      с присоединением двух кабелей
	393,64 
	171,27 
	29,47 
	0,54 
	192,90 
	15,8 

	Раздел 4. СЕТИ КОНТАКТНЫЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ТРАНСПОРТА 

   

	Таблица 08-02-341. Подвеска контактной сети на консолях 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Подвеска с фиксатором:

	08-02-341-01
	      прямым или обратным
	2305,44 
	49,82 
	399,84 
	36,45 
	1855,78 
	4,8 

	08-02-341-02
	      гибким
	2370,54 
	43,70 
	471,19 
	42,95 
	1855,65 
	4,21 

	08-02-341-03
	Фиксатор дополнительный
	2188,07 
	32,39 
	300,25 
	27,37 
	1855,43 
	3,12 

	08-02-341-04
	Оттяжка фиксаторная
	170,46 
	17,02 
	153,10 
	13,96 
	0,34 
	1,64 

	08-02-341-05
	Стойка фиксаторная
	437,95 
	29,17 
	396,87 
	36,18 
	11,91 
	2,81 

	Таблица 08-02-342. Подвеска контактной сети на гибких и жестких поперечинах 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Подвеска над двумя путями контактного провода:

	08-02-342-01
	      одинарного
	3645,54 
	123,52 
	1664,77 
	151,76 
	1857,25 
	11,9 

	08-02-342-02
	      двойного
	4526,59 
	185,80 
	2482,29 
	226,29 
	1858,50 
	17,9 

	
	Измеритель: 1 путь

	
	За каждый путь свыше двух добавлять:

	08-02-342-03
	      к расценке 08-02-342-01
	2376,61 
	40,90 
	480,11 
	43,77 
	1855,60 
	3,94 

	08-02-342-04
	      к расценке 08-02-342-02
	2819,56 
	72,97 
	890,35 
	81,16 
	1856,24 
	7,03 

	
	Измеритель: 1 шт.

	08-02-342-05
	Подвеска нерабочей ветви контактного провода
	224,56 
	6,54 
	78,78 
	7,18 
	139,24 
	0,63 

	Таблица 08-02-343. Подвеска контактной сети в тоннелях, под мостами и путепроводами 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Установка закладной детали для:

	08-02-343-01
	      подвески, фиксации контактного провода, установки секционного изолятора и отбойника
	28,57 
	20,24 
	1,78 
	0,00 
	6,55 
	1,95 

	08-02-343-02
	      анкеровки, установки секционного разъединителя с проводом
	30,09 
	21,28 
	2,23 
	0,00 
	6,58 
	2,05 

	
	Установка:

	08-02-343-03
	      отбойника
	42,35 
	41,52 
	0,00 
	0,00 
	0,83 
	4 

	08-02-343-04
	      шумоглушителя
	13,34 
	13,08 
	0,00 
	0,00 
	0,26 
	1,26 

	Таблица 08-02-344. Передвижные контактные сети с боковой подвеской контактного провода 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Подвеска контактного провода:

	08-02-344-01
	      фиксаторная или жесткая
	439,36 
	30,00 
	408,76 
	37,26 
	0,60 
	2,89 

	08-02-344-02
	      на опоре, связанной с рельсами
	627,83 
	65,71 
	551,45 
	50,27 
	10,67 
	6,33 

	
	Измеритель: 1 переход

	
	Переход с центрального на боковой контактный провод:

	08-02-344-03
	      без разъединителя
	871,88 
	47,85 
	0,00 
	0,00 
	824,03 
	4,61 

	08-02-344-04
	      с разъединителем
	560,08 
	549,10 
	0,00 
	0,00 
	10,98 
	52,9 

	Таблица 08-02-345. Рельсовые и шинные отсасывающие сети 

   

	
	Измеритель: 1 ввод

	
	Ввод сети в здание подстанции:

	08-02-345-01
	      одним рельсом или одним пакетом шин
	774,74 
	292,72 
	0,00 
	0,00 
	482,02 
	28,2 

	08-02-345-02
	      двумя рельсами или двумя пакетами шин
	1172,86 
	417,28 
	0,00 
	0,00 
	755,58 
	40,2 

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Соединение сети в готовом колодце из:

	08-02-345-03
	      одного рельса
	60,17 
	43,18 
	0,00 
	0,00 
	16,99 
	4,16 

	08-02-345-04
	      двух рельсов
	104,22 
	86,36 
	0,00 
	0,00 
	17,86 
	8,32 

	
	Измеритель: 10 м

	
	Сеть в готовой траншее или горизонтальной поверхности из:

	08-02-345-05
	      одного рельса
	983,64 
	76,50 
	0,00 
	0,00 
	907,14 
	7,37 

	08-02-345-06
	      двух рельсов
	1041,13 
	132,86 
	0,00 
	0,00 
	908,27 
	12,8 

	
	Сеть в готовом канале из:

	08-02-345-07
	      одного рельса
	360,12 
	187,88 
	0,00 
	0,00 
	172,24 
	18,1 

	08-02-345-08
	      двух рельсов
	550,69 
	374,72 
	0,00 
	0,00 
	175,97 
	36,1 

	
	Сеть на уклоне из:

	08-02-345-09
	      одного рельса
	925,66 
	63,53 
	0,00 
	0,00 
	862,13 
	6,12 

	08-02-345-10
	      двух рельсов
	969,91 
	106,91 
	0,00 
	0,00 
	863,00 
	10,3 

	Таблица 08-02-346. Заземление 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Подвеска группового заземляющего проводника на:

	08-02-346-01
	      опоре
	189,58 
	18,27 
	170,94 
	15,58 
	0,37 
	1,76 

	
	Измеритель: 100 м

	08-02-346-03
	      клицах в тоннеле
	578,08 
	566,75 
	0,00 
	0,00 
	11,33 
	54,6 

	08-02-346-02
	Прокладка заземляющего проводника на шпалах с покрытием лаком
	229,43 
	155,70 
	0,00 
	0,00 
	73,73 
	15 

	
	Измеритель: 1 шт.

	08-02-346-04
	Заземление одиночных конструкций контактной сети в тоннеле
	96,84 
	47,33 
	0,00 
	0,00 
	49,51 
	4,56 

	Таблица 08-02-347. Воздушные питающие, отсасывающие и усиливающие сети 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	08-02-347-01
	Подвеска одного провода в линии воздушной на подвесных изоляторах
	410,79 
	32,59 
	377,55 
	34,42 
	0,65 
	3,14 

	
	Измеритель: 1 провод

	08-02-347-02
	За каждый последующий провод добавлять к расценке 08-02-347-01
	429,90 
	33,84 
	395,38 
	36,04 
	0,68 
	3,26 

	
	Измеритель: 1 шт.

	08-02-347-03
	Обвод электрический одним проводом
	124,30 
	8,20 
	115,94 
	10,57 
	0,16 
	0,79 

	08-02-347-04
	Соединение электрическое одним проводом
	144,10 
	27,61 
	115,94 
	10,57 
	0,55 
	2,66 

	
	Измеритель: 1 провод

	08-02-347-05
	За каждый последующий провод добавлять к расценкам 08-02-347-03 и 08-02-347-04
	64,95 
	8,30 
	56,48 
	5,15 
	0,17 
	0,8 

	Раздел 5. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЕ 

   

	Таблица 08-02-361. Колонки 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	08-02-361-01
	Колонка «Переход»
	28,51 
	13,18 
	4,81 
	0,27 
	10,52 
	1,27 

	Таблица 08-02-362. Цоколи к опорам 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	08-02-362-01
	Цоколь к опорам
	381,08 
	44,32 
	296,02 
	23,31 
	40,74 
	4,27 

	Таблица 08-02-363. Кронштейны специальные на опорах для светильников 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков:

	08-02-363-01
	      1
	260,14 
	34,88 
	202,50 
	18,29 
	22,76 
	3,41 

	08-02-363-02
	      2
	314,30 
	46,55 
	239,09 
	21,54 
	28,66 
	4,55 

	08-02-363-03
	За каждый последующий рожок сверх 2 добавлять к расценке 08-02-363-02
	71,18 
	11,76 
	53,51 
	4,88 
	5,91 
	1,15 

	08-02-363-04
	При встроенном в кронштейн ПРА добавлять к расценкам 08-02-363-01 и 08-02-363-02
	54,66 
	10,43 
	43,11 
	3,93 
	1,12 
	1,02 

	Таблица 08-02-364. Кронштейны «Переход» 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Кронштейн «Переход» на:

	08-02-364-01
	      опоре
	21,80 
	11,11 
	7,21 
	0,41 
	3,48 
	1,07 

	08-02-364-02
	      стене
	22,91 
	10,90 
	9,62 
	0,54 
	2,39 
	1,05 

	Таблица 08-02-365. Растяжки 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Растяжка поперечная:

	08-02-365-01
	      с одинарным креплением к стене
	310,76 
	35,91 
	169,80 
	15,31 
	105,05 
	3,41 

	08-02-365-02
	      с двойным креплением к стене
	412,05 
	48,33 
	258,42 
	23,31 
	105,30 
	4,59 

	08-02-365-03
	      между опорами
	239,62 
	24,53 
	108,86 
	9,76 
	106,23 
	2,33 

	Таблица 08-02-366. Планки 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Планка с изоляторами на поперечных растяжках, количество штырей:

	08-02-366-01
	      2
	88,54 
	11,36 
	76,72 
	6,91 
	0,46 
	1,11 

	08-02-366-02
	      3
	89,07 
	11,76 
	76,72 
	6,91 
	0,59 
	1,15 

	08-02-366-03
	      4
	89,49 
	12,07 
	76,72 
	6,91 
	0,70 
	1,18 

	
	Планка разрывная:

	08-02-366-04
	      2х2
	90,93 
	11,66 
	76,72 
	6,91 
	2,55 
	1,14 

	08-02-366-05
	      3х3
	92,41 
	11,97 
	76,72 
	6,91 
	3,72 
	1,17 

	08-02-366-06
	      4х4
	93,99 
	12,38 
	76,72 
	6,91 
	4,89 
	1,21 

	Таблица 08-02-367. Провода 

   

	
	Измеритель: 1 км

	
	Провод по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечение:

	08-02-367-01
	      до 10 мм2
	1944,88 
	219,15 
	1503,23 
	136,45 
	222,50 
	20,5 

	08-02-367-02
	      до 25 мм2
	2266,81 
	255,49 
	1785,65 
	162,19 
	225,67 
	23,9 

	08-02-367-03
	      до 50 мм2
	2282,12 
	265,11 
	1788,06 
	162,33 
	228,95 
	24,8 

	
	Провод на траверсах по металлическим и железобетонным опорам сечением до 70 мм2, при количестве опор на 1 км:

	08-02-367-04
	      16
	1039,19 
	133,63 
	686,85 
	62,19 
	218,71 
	12,5 

	08-02-367-05
	      20
	1150,53 
	146,45 
	782,33 
	70,73 
	221,75 
	13,7 

	08-02-367-06
	      25
	1381,71 
	169,97 
	985,97 
	89,29 
	225,77 
	15,9 

	08-02-367-07
	      32
	1522,09 
	207,39 
	1083,50 
	98,10 
	231,20 
	19,4 

	Таблица 08-02-368. Провода, подвешиваемые на тросе 

   

	
	Измеритель: 100 м линии

	08-02-368-01
	Провод - три в линии на планках с роликами по тросу сечением провода до 70 мм2
	4015,01 
	850,92 
	3036,63 
	276,15 
	127,46 
	79,6 

	
	Измеритель: 100 м

	08-02-368-02
	За каждый последующий провод добавлять к расценке 08-02-368-01
	642,55 
	138,97 
	390,36 
	35,50 
	113,22 
	13 

	Таблица 08-02-369. Светильники, устанавливаемые вне зданий 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами:

	08-02-369-01
	      накаливания
	99,94 
	12,64 
	53,86 
	4,74 
	33,44 
	1,15 

	08-02-369-02
	      люминесцентными
	189,09 
	25,72 
	129,67 
	11,65 
	33,70 
	2,34 

	08-02-369-03
	      ртутными
	112,02 
	20,11 
	58,32 
	5,15 
	33,59 
	1,83 

	08-02-369-04
	Светильник, устанавливаемый вне зданий «Шар венчающий»
	119,24 
	14,07 
	71,70 
	6,37 
	33,47 
	1,28 

	Таблица 08-02-370. Щитки 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Щиток до трех групп, устанавливаемый в:

	08-02-370-01
	      обхват колонн
	50,52 
	11,87 
	31,26 
	1,76 
	7,39 
	1,08 

	08-02-370-02
	      нише цоколя
	51,08 
	12,42 
	31,26 
	1,76 
	7,40 
	1,13 

	Таблица 08-02-371. Пускорегулирующие аппараты (ПРА) отдельно стоящие 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	08-02-371-01
	Пускорегулирующий аппарат
	17,42 
	12,97 
	2,40 
	0,14 
	2,05 
	1,18 

	Таблица 08-02-372. Предохранители столбовые 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Предохранитель столбовой на опоре:

	08-02-372-01
	      деревянной
	82,63 
	12,64 
	66,32 
	5,96 
	3,67 
	1,2 

	08-02-372-02
	      железобетонной
	105,36 
	13,06 
	88,62 
	7,99 
	3,68 
	1,24 

	Таблица 08-02-373. Провода на переходах 

   

	
	Измеритель: 1 переход 1 проводом

	08-02-373-01
	Растяжка поперечная через контактные сети
	54,64 
	9,51 
	44,94 
	3,93 
	0,19 
	0,89 

	
	Провод на переходе через линии связи, сети освещения и другие препятствия сечением:

	08-02-373-02
	      до 10 мм2
	65,09 
	11,01 
	53,86 
	4,74 
	0,22 
	1,03 

	08-02-373-03
	      до 35 мм2
	72,24 
	12,19 
	59,81 
	5,28 
	0,24 
	1,14 

	Таблица 08-02-374. Устройство вводов 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии:

	08-02-374-01
	      2
	467,24 
	35,28 
	417,11 
	37,94 
	14,85 
	3,21 

	08-02-374-02
	      3
	628,48 
	47,70 
	564,26 
	51,35 
	16,52 
	4,34 

	08-02-374-03
	      4
	768,94 
	58,69 
	692,09 
	63,01 
	18,16 
	5,34 

	Раздел 6. СЕТИ ПРОВОДОК В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 

   

	Таблица 08-02-391. Провода по деревянному основанию 

   

	
	Измеритель: 100 м двух-трехжильного провода

	08-02-391-01
	Провод по деревянному основанию двух-трехжильный
	5134,28 
	110,32 
	4,81 
	0,27 
	5019,15 
	11,2 

	Таблица 08-02-392. Провода по роликам 

   

	
	Измеритель: 100 м двух-трехжильного провода

	08-02-392-01
	Провод по роликам сечением до 2,5 мм2
	5184,85 
	166,47 
	9,96 
	0,27 
	5008,42 
	16,9 

	Таблица 08-02-394. Проводки тросовые 

   

	
	Измеритель: 100 м линии

	
	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил:

	08-02-394-01
	      до 6 мм2
	3004,48 
	279,74 
	606,50 
	189,27 
	2118,24 
	28,4 

	08-02-394-02
	      до 16 мм2
	3267,46 
	361,50 
	786,08 
	247,58 
	2119,88 
	36,7 

	08-02-394-03
	      до 35 мм2
	3641,56 
	466,89 
	1052,68 
	334,42 
	2121,99 
	47,4 

	08-02-394-04
	Кабель тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2
	3800,99 
	654,04 
	832,48 
	261,19 
	2314,47 
	66,4 

	Таблица 08-02-395. Лотки металлические 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка:

	08-02-395-01
	      до 200 мм
	1852,91 
	664,88 
	1110,50 
	250,77 
	77,53 
	67,5 

	08-02-395-02
	      до 400 мм
	1608,18 
	572,29 
	975,75 
	209,04 
	60,14 
	58,1 

	Таблица 08-02-396. Короба металлические 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина:

	08-02-396-01
	      2 м
	1747,39 
	370,36 
	823,03 
	160,57 
	554,00 
	37,6 

	08-02-396-02
	      3 м
	1577,70 
	312,25 
	712,62 
	134,25 
	552,83 
	31,7 

	08-02-396-03
	      6 м (блоки)
	1472,27 
	301,41 
	618,24 
	99,35 
	552,62 
	30,6 

	08-02-396-04
	      9 м (блоки)
	1404,51 
	265,95 
	586,65 
	87,87 
	551,91 
	27 

	
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина:

	08-02-396-05
	      2 м
	1541,44 
	370,36 
	689,19 
	150,80 
	481,89 
	37,6 

	08-02-396-06
	      3 м
	1336,22 
	289,59 
	566,36 
	120,58 
	480,27 
	29,4 

	08-02-396-07
	      6 м (блоки)
	1174,48 
	242,31 
	452,84 
	78,91 
	479,33 
	24,6 

	08-02-396-08
	      9 м (блоки)
	1045,80 
	174,35 
	393,48 
	59,67 
	477,97 
	17,7 

	
	Короб металлический, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина:

	08-02-396-09
	      2 м
	1984,00 
	590,02 
	924,76 
	234,17 
	469,22 
	59,9 

	08-02-396-10
	      3 м
	1732,13 
	486,59 
	778,39 
	194,60 
	467,15 
	49,4 

	08-02-396-11
	      6 м (блоки)
	1514,76 
	439,31 
	609,24 
	131,93 
	466,21 
	44,6 

	08-02-396-12
	      9 м (блоки)
	1350,99 
	346,72 
	539,92 
	106,44 
	464,35 
	35,2 

	
	Короб металлический, подвешиваемый на тросах с помощью тросовых подвесов, длина:

	08-02-396-13
	      2 м
	1214,57 
	427,49 
	761,47 
	173,55 
	25,61 
	43,4 

	08-02-396-14
	      3 м
	1047,39 
	358,54 
	664,62 
	148,44 
	24,23 
	36,4 

	08-02-396-15
	      6 м (блоки)
	908,58 
	335,89 
	548,91 
	105,61 
	23,78 
	34,1 

	08-02-396-16
	      9 м (блоки)
	804,04 
	277,77 
	503,65 
	89,00 
	22,62 
	28,2 

	Таблица 08-02-397. Профили перфорированные монтажные 

   

	
	Измеритель: 100 м

	08-02-397-01
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	840,34 
	105,40 
	213,31 
	42,53 
	521,63 
	10,7 

	Таблица 08-02-398. Провода в лотках 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Провод в лотках, сечением:

	08-02-398-01
	      до 6 мм2
	95,34 
	16,55 
	27,40 
	9,41 
	51,39 
	1,68 

	08-02-398-02
	      до 35 мм2
	124,46 
	26,30 
	44,09 
	14,10 
	54,07 
	2,67 

	08-02-398-03
	      до 70 мм2
	164,38 
	34,67 
	73,95 
	19,12 
	55,76 
	3,52 

	08-02-398-04
	      до 120 мм2
	208,93 
	50,33 
	100,41 
	20,62 
	58,19 
	5,11 

	08-02-398-05
	      до 185 мм2
	279,29 
	69,44 
	142,49 
	27,89 
	67,36 
	7,05 

	Таблица 08-02-399. Провода в коробах 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Провод в коробах, сечением:

	08-02-399-01
	      до 6 мм2
	137,57 
	34,67 
	51,15 
	18,23 
	51,75 
	3,52 

	08-02-399-02
	      до 35 мм2
	176,73 
	46,30 
	75,96 
	25,93 
	54,47 
	4,7 

	08-02-399-03
	      до 70 мм2
	228,63 
	57,82 
	114,58 
	34,19 
	56,23 
	5,87 

	08-02-399-04
	      до 120 мм2
	294,87 
	80,97 
	155,10 
	40,90 
	58,80 
	8,22 

	08-02-399-05
	      до 185 мм2
	357,77 
	104,41 
	185,30 
	43,78 
	68,06 
	10,6 

	Таблица 08-02-400. Провода по перфорированным профилям 

   

	
	Измеритель: 100 м

	08-02-400-01
	Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2
	169,44 
	46,30 
	71,15 
	25,66 
	51,99 
	4,7 

	Таблица 08-02-401. Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок 

   

	
	Измеритель: 100 м

	08-02-401-01
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	3547,28 
	508,26 
	866,70 
	289,92 
	2172,32 
	51,6 

	Таблица 08-02-402. Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок:

	08-02-402-01
	      в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	953,91 
	150,71 
	591,77 
	64,94 
	211,43 
	15,3 

	08-02-402-02
	      во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2
	989,48 
	138,89 
	524,98 
	59,22 
	325,61 
	14,1 

	Таблица 08-02-403. Провода групповых осветительных сетей 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный:

	08-02-403-01
	      в пустотах плит перекрытий
	1284,04 
	167,45 
	86,59 
	29,86 
	1030,00 
	17 

	08-02-403-02
	      в готовых каналах стен и перекрытий
	1340,74 
	197,00 
	113,15 
	39,74 
	1030,59 
	20 

	08-02-403-03
	      под штукатурку по стенам или в бороздах
	3456,01 
	364,45 
	170,03 
	60,84 
	2921,53 
	37 

	08-02-403-04
	      по перекрытиям
	3054,23 
	187,15 
	153,53 
	55,50 
	2713,55 
	19 

	Таблица 08-02-404. Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах 

   

	
	Измеритель: 100 м трассы

	
	Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение:

	08-02-404-01
	      до 2х6 мм2
	504,40 
	180,26 
	109,09 
	38,23 
	215,05 
	18,3 

	08-02-404-02
	      до 4х16 мм2
	711,24 
	226,55 
	234,78 
	70,49 
	249,91 
	23 

	08-02-404-03
	      до 4х35 мм2
	899,01 
	315,20 
	332,13 
	93,02 
	251,68 
	32 

	08-02-404-04
	      до 4х70 мм2
	1209,78 
	436,36 
	519,31 
	137,48 
	254,11 
	44,3 

	08-02-404-05
	      до 4х16+2х6 мм2
	662,09 
	219,66 
	237,31 
	69,15 
	205,12 
	22,3 

	08-02-404-06
	      до 4х35+2х6 мм2
	821,47 
	277,77 
	337,41 
	89,66 
	206,29 
	28,2 

	08-02-404-07
	      до 4х70+2х6 мм2
	1052,02 
	358,54 
	485,58 
	122,68 
	207,90 
	36,4 

	08-02-404-08
	      до 6х16+2х6 мм2
	784,17 
	265,95 
	312,17 
	90,87 
	206,05 
	27 

	08-02-404-09
	      до 6х35+2х6 мм2
	963,14 
	335,89 
	419,80 
	111,93 
	207,45 
	34,1 

	Таблица 08-02-405. Провода по стальным конструкциям и панелям 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение:

	08-02-405-01
	      до 16 мм2
	1399,28 
	377,26 
	142,38 
	3,39 
	879,64 
	38,3 

	08-02-405-02
	      до 35 мм2
	1472,68 
	411,73 
	168,83 
	4,88 
	892,12 
	41,8 

	08-02-405-03
	      до 70 мм2
	1619,96 
	459,01 
	265,03 
	10,30 
	895,92 
	46,6 

	08-02-405-04
	      до 120 мм2
	1790,77 
	506,29 
	370,84 
	16,26 
	913,64 
	51,4 

	08-02-405-05
	      до 240 мм2
	2043,97 
	541,75 
	587,28 
	28,46 
	914,94 
	55 

	08-02-405-06
	      до 400 мм2
	2510,97 
	752,54 
	825,37 
	41,87 
	933,06 
	76,4 

	Таблица 08-02-406. Конструкции металлические для труб 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Скобы или конструкции металлические для труб:

	08-02-406-01
	      П-образные
	13510,53 
	2629,95 
	1781,12 
	22,63 
	9099,46 
	267 

	08-02-406-02
	      Г-образные
	20806,37 
	2846,65 
	2119,32 
	22,63 
	15840,40 
	289 

	Таблица 08-02-407. Трубы стальные по установленным конструкциям 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр:

	08-02-407-01
	      до 25 мм
	2145,60 
	303,38 
	808,21 
	238,27 
	1034,01 
	30,8 

	08-02-407-02
	      до 40 мм
	2550,65 
	408,78 
	1104,90 
	321,82 
	1036,97 
	41,5 

	08-02-407-03
	      до 50 мм
	3011,35 
	466,89 
	1238,48 
	369,74 
	1305,98 
	47,4 

	08-02-407-04
	      до 80 мм
	3253,53 
	664,88 
	1449,60 
	407,05 
	1139,05 
	67,5 

	08-02-407-05
	      до 100 мм
	4128,10 
	909,16 
	2074,16 
	605,56 
	1144,78 
	92,3 

	
	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр:

	08-02-407-06
	      до 25 мм
	1364,45 
	187,15 
	150,86 
	6,37 
	1026,44 
	19 

	08-02-407-07
	      до 40 мм
	1494,61 
	233,45 
	230,22 
	10,84 
	1030,94 
	23,7 

	08-02-407-08
	      до 50 мм
	1560,68 
	279,74 
	256,67 
	12,33 
	1024,27 
	28,4 

	08-02-407-09
	      до 80 мм
	1840,09 
	420,60 
	386,54 
	19,65 
	1032,95 
	42,7 

	08-02-407-10
	      до 100 мм
	2069,89 
	536,83 
	492,35 
	25,61 
	1040,71 
	54,5 

	
	Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр:

	08-02-407-11
	      до 25 мм
	1909,54 
	326,04 
	173,64 
	6,37 
	1409,86 
	33,1 

	08-02-407-12
	      до 40 мм
	2092,58 
	420,60 
	253,00 
	10,84 
	1418,98 
	42,7 

	08-02-407-13
	      до 50 мм
	2194,92 
	513,19 
	279,45 
	12,33 
	1402,28 
	52,1 

	08-02-407-14
	      до 80 мм
	2456,18 
	711,17 
	409,32 
	19,65 
	1335,69 
	72,2 

	08-02-407-15
	      до 100 мм
	2777,86 
	921,96 
	515,14 
	25,61 
	1340,76 
	93,6 

	
	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр:

	08-02-407-16
	      до 40 мм
	2607,05 
	326,04 
	876,77 
	234,77 
	1404,24 
	33,1 

	08-02-407-17
	      до 50 мм
	2779,93 
	396,96 
	1025,71 
	279,03 
	1357,26 
	40,3 

	08-02-407-18
	      до 80 мм
	3309,45 
	572,29 
	1514,47 
	416,39 
	1222,69 
	58,1 

	08-02-407-19
	      до 100 мм
	3966,83 
	688,52 
	1907,29 
	523,15 
	1371,02 
	69,9 

	Таблица 08-02-408. Трубы стальные во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Труба стальная во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр:

	08-02-408-01
	      до 25 мм
	2625,41 
	618,58 
	1305,87 
	437,40 
	700,96 
	62,8 

	08-02-408-02
	      до 40 мм
	3125,54 
	782,09 
	1638,37 
	539,17 
	705,08 
	79,4 

	08-02-408-03
	      до 50 мм
	3630,08 
	944,62 
	1985,79 
	651,86 
	699,67 
	95,9 

	
	Труба стальная во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, в готовых бороздах, диаметр:

	08-02-408-04
	      до 25 мм
	1222,12 
	466,89 
	525,77 
	156,49 
	229,46 
	47,4 

	08-02-408-05
	      до 40 мм
	1495,95 
	583,12 
	670,27 
	191,25 
	242,56 
	59,2 

	08-02-408-06
	      до 50 мм
	1790,89 
	723,98 
	822,22 
	233,22 
	244,69 
	73,5 

	
	Труба стальная во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов, диаметр:

	08-02-408-07
	      до 25 мм
	963,67 
	608,73 
	122,65 
	6,91 
	232,29 
	61,8 

	08-02-408-08
	      до 40 мм
	1169,20 
	740,72 
	182,77 
	10,30 
	245,71 
	75,2 

	08-02-408-09
	      до 50 мм
	1395,06 
	918,02 
	228,47 
	12,87 
	248,57 
	93,2 

	Таблица 08-02-409. Трубы винипластовые по установленным конструкциям 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр:

	08-02-409-01
	      до 25 мм
	2121,02 
	234,43 
	554,45 
	184,72 
	1332,14 
	23,8 

	08-02-409-02
	      до 50 мм
	2529,58 
	338,84 
	852,45 
	277,14 
	1338,29 
	34,4 

	08-02-409-03
	      до 63 мм
	2775,89 
	385,14 
	1067,52 
	347,04 
	1323,23 
	39,1 

	
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр:

	08-02-409-04
	      до 50 мм
	2079,67 
	268,91 
	473,87 
	137,82 
	1336,89 
	27,3 

	08-02-409-05
	      до 63 мм
	2214,06 
	292,55 
	600,13 
	175,37 
	1321,38 
	29,7 

	
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр:

	08-02-409-06
	      до 25 мм
	1199,16 
	188,14 
	32,66 
	1,49 
	978,36 
	19,1 

	08-02-409-07
	      до 50 мм
	1280,62 
	210,79 
	86,96 
	4,47 
	982,87 
	21,4 

	08-02-409-08
	      до 63 мм
	1313,65 
	231,48 
	114,87 
	5,96 
	967,30 
	23,5 

	Таблица 08-02-410. Трубы полиэтиленовые 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр:

	08-02-410-01
	      до 25 мм
	639,74 
	164,50 
	28,16 
	1,49 
	447,08 
	16,7 

	08-02-410-02
	      до 50 мм
	678,33 
	188,14 
	35,86 
	1,90 
	454,33 
	19,1 

	08-02-410-03
	      до 63 мм
	683,87 
	188,14 
	55,67 
	2,98 
	440,06 
	19,1 

	Таблица 08-02-411. Рукава металлические и вводы гибкие 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Рукав металлический наружным диаметром:

	08-02-411-01
	      до 48 мм
	3329,65 
	341,80 
	221,59 
	2,98 
	2766,26 
	34,7 

	08-02-411-02
	      до 60 мм
	3073,81 
	352,63 
	248,46 
	4,47 
	2472,72 
	35,8 

	08-02-411-03
	      до 78 мм
	3081,83 
	352,63 
	256,48 
	4,88 
	2472,72 
	35,8 

	
	Измеритель: 1 ввод

	
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава:

	08-02-411-04
	      до 27 мм
	26,30 
	10,15 
	0,00 
	0,00 
	16,15 
	1,03 

	08-02-411-05
	      до 48 мм
	26,30 
	10,15 
	0,00 
	0,00 
	16,15 
	1,03 

	08-02-411-06
	      до 60 мм
	26,30 
	10,15 
	0,00 
	0,00 
	16,15 
	1,03 

	08-02-411-07
	      до 78 мм
	26,30 
	10,15 
	0,00 
	0,00 
	16,15 
	1,03 

	Таблица 08-02-412. Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение:

	08-02-412-01
	      до 2,5 мм2
	589,93 
	55,26 
	2,40 
	0,14 
	532,27 
	5,61 

	08-02-412-02
	      до 6 мм2
	604,00 
	66,39 
	4,81 
	0,27 
	532,80 
	6,74 

	08-02-412-03
	      до 16 мм2
	635,36 
	77,42 
	9,62 
	0,54 
	548,32 
	7,86 

	08-02-412-04
	      до 35 мм2
	678,74 
	110,32 
	19,24 
	1,08 
	549,18 
	11,2 

	08-02-412-05
	      до 70 мм2
	734,75 
	143,81 
	33,67 
	1,90 
	557,27 
	14,6 

	08-02-412-06
	      до 120 мм2
	795,56 
	177,30 
	60,12 
	3,39 
	558,14 
	18 

	08-02-412-07
	      до 150 мм2
	897,21 
	264,97 
	72,15 
	4,07 
	560,09 
	26,9 

	08-02-412-08
	      до 240 мм2
	1046,01 
	387,11 
	96,20 
	5,42 
	562,70 
	39,3 

	
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение:

	08-02-412-09
	      до 6 мм2
	203,99 
	22,56 
	2,40 
	0,14 
	179,03 
	2,29 

	08-02-412-10
	      до 35 мм2
	269,69 
	55,26 
	19,24 
	1,08 
	195,19 
	5,61 

	08-02-412-11
	      до 70 мм2
	325,39 
	88,45 
	33,67 
	1,90 
	203,27 
	8,98 

	08-02-412-12
	      до 120 мм2
	374,35 
	110,32 
	60,12 
	3,39 
	203,91 
	11,2 

	08-02-412-13
	      до 150 мм2
	420,74 
	143,81 
	72,15 
	4,07 
	204,78 
	14,6 

	08-02-412-14
	      до 240 мм2
	479,12 
	177,30 
	96,20 
	5,42 
	205,62 
	18 

	Таблица 08-02-413. Провод в резинобитумных трубках 

   

	
	Измеритель: 100 м трубок

	
	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке:

	08-02-413-01
	      до 2, сечение провода до 6 мм2
	1305,65 
	198,97 
	52,91 
	2,98 
	1053,77 
	20,2 

	08-02-413-02
	      до 2, сечение провода до 16 мм2
	1411,85 
	276,79 
	79,36 
	4,47 
	1055,70 
	28,1 

	08-02-413-03
	      до 3, сечение провода до 6 мм2
	1342,57 
	231,48 
	52,91 
	2,98 
	1058,18 
	23,5 

	08-02-413-04
	      до 3, сечение провода до 16 мм2
	1493,51 
	331,95 
	86,58 
	4,88 
	1074,98 
	33,7 

	08-02-413-05
	      до 3, сечение провода до 35 мм2
	1695,02 
	442,27 
	175,56 
	9,89 
	1077,19 
	44,9 

	08-02-413-06
	      до 3, сечение провода до 70 мм2
	1932,60 
	563,42 
	269,35 
	15,18 
	1099,83 
	57,2 

	08-02-413-07
	      до 4, сечение провода до 2,5 мм2
	1345,60 
	231,48 
	52,91 
	2,98 
	1061,21 
	23,5 

	08-02-413-08
	      до 4, сечение провода до 6 мм2
	1392,19 
	276,79 
	52,91 
	2,98 
	1062,49 
	28,1 

	08-02-413-09
	      до 4, сечение провода до 16 мм2
	1573,84 
	397,94 
	96,20 
	5,42 
	1079,70 
	40,4 

	08-02-413-10
	      до 4, сечение провода до 35 мм2
	1777,98 
	520,08 
	175,56 
	9,89 
	1082,34 
	52,8 

	08-02-413-11
	      до 4, сечение провода до 70 мм2
	2094,39 
	653,06 
	348,71 
	19,65 
	1092,62 
	66,3 

	08-02-413-12
	      до 6, сечение провода до 2,5 мм2
	1441,90 
	276,79 
	96,20 
	5,42 
	1068,91 
	28,1 

	08-02-413-13
	      до 6, сечение провода до 6 мм2
	1508,15 
	331,95 
	105,82 
	5,96 
	1070,38 
	33,7 

	08-02-413-14
	      до 6, сечение провода до 16 мм2
	1750,40 
	486,59 
	175,56 
	9,89 
	1088,25 
	49,4 

	08-02-413-15
	      до 6, сечение провода до 35 мм2
	2115,66 
	674,73 
	348,71 
	19,65 
	1092,22 
	68,5 

	08-02-413-16
	      до 8, сечение провода до 2,5 мм2
	1494,25 
	321,11 
	96,20 
	5,42 
	1076,94 
	32,6 

	08-02-413-17
	      до 8, сечение провода до 6 мм2
	1578,31 
	397,94 
	101,58 
	5,96 
	1078,79 
	40,4 

	08-02-413-18
	      до 8, сечение провода до 16 мм2
	1866,08 
	586,08 
	182,77 
	10,30 
	1097,23 
	59,5 

	Таблица 08-02-414. Конструкции металлические для шинопроводов 

   

	
	Измеритель: 1 т

	08-02-414-01
	Конструкция металлическая для шинопроводов
	15661,02 
	1832,10 
	2360,24 
	713,80 
	11468,68 
	186 

	Таблица 08-02-415. Шинопроводы открытые 

   

	
	Измеритель: 100 м однопроводной линии

	
	Шинопровод открытый на установленных конструкциях, сечение:

	08-02-415-01
	      до 250 мм2
	3524,26 
	341,80 
	752,50 
	94,60 
	2429,96 
	34,7 

	08-02-415-02
	      до 640 мм2
	4533,73 
	459,01 
	1048,65 
	131,06 
	3026,07 
	46,6 

	08-02-415-03
	      до 1200 мм2
	5384,28 
	612,67 
	1438,13 
	179,68 
	3333,48 
	62,2 

	Таблица 08-02-416. Шинопроводы закрытые магистральные переменного тока 

   

	
	Измеритель: 100 м шинопровода

	
	Шинопровод закрытый магистральный переменного тока на ток:

	08-02-416-01
	      до 1600 А, на стойках
	18426,20 
	2324,60 
	7213,84 
	876,14 
	8887,76 
	236 

	08-02-416-02
	      до 1600 А, на конструкциях по стенам и колоннам
	18160,07 
	2285,20 
	6746,41 
	842,11 
	9128,46 
	232 

	08-02-416-03
	      до 1600 А, на конструкциях по фермам
	17708,96 
	2551,15 
	7495,26 
	946,09 
	7662,55 
	259 

	08-02-416-04
	      до 2500 А, на стойках
	22872,68 
	2964,85 
	9315,04 
	1116,33 
	10592,79 
	301 

	08-02-416-05
	      до 2500 А, на конструкциях по стенам и колоннам
	21076,94 
	2551,15 
	7929,18 
	944,28 
	10596,61 
	259 

	08-02-416-06
	      до 2500 А, на конструкциях по фермам
	23641,75 
	3250,50 
	9891,84 
	1224,64 
	10499,41 
	330 

	08-02-416-07
	      до 4000 А, на стойках
	25835,40 
	3250,50 
	10627,19 
	1249,72 
	11957,71 
	330 

	08-02-416-08
	      до 4000 А, на конструкциях по стенам и колоннам
	25750,46 
	3250,50 
	10300,88 
	1233,18 
	12199,08 
	330 

	08-02-416-09
	      до 4000 А, на конструкциях по фермам
	26318,89 
	3536,15 
	11147,93 
	1348,99 
	11634,81 
	359 

	Таблица 08-02-417. Шинопроводы закрытые распределительные переменного тока 

   

	
	Измеритель: 100 м шинопровода

	
	Шинопровод закрытый распредилительный переменного тока на ток до 630 А на:

	08-02-417-01
	      стойках
	3891,17 
	1635,10 
	1900,73 
	392,88 
	355,34 
	166 

	08-02-417-02
	      конструкциях по стенам
	3328,42 
	1605,55 
	1533,18 
	390,47 
	189,69 
	163 

	08-02-417-03
	      конструкциях по колоннам
	6325,76 
	1605,55 
	1680,92 
	390,47 
	3039,29 
	163 

	Таблица 08-02-418. Шинопроводы закрытые постоянного тока 

   

	
	Измеритель: 100 м шинопровода

	
	Шинопровод на конструкциях на напряжение до 1000 В на ток:

	08-02-418-01
	      до 2500 А
	6741,96 
	2226,10 
	3321,83 
	805,44 
	1194,03 
	226 

	08-02-418-02
	      до 4000 А
	8159,64 
	2482,20 
	4054,02 
	920,45 
	1623,42 
	252 

	08-02-418-03
	      до 6300 А
	8981,65 
	2758,00 
	4593,80 
	1034,41 
	1629,85 
	280 

	Таблица 08-02-419. Шинопроводы осветительные 

   

	
	Измеритель: 100 м шинопровода

	08-02-419-01
	Шинопровод осветительный на установленных конструкциях
	2842,99 
	590,02 
	952,76 
	271,09 
	1300,21 
	59,9 

	Таблица 08-02-420. Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу 

   

	
	Измеритель: 100 шт.

	08-02-420-01
	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения
	11079,11 
	2304,90 
	1310,67 
	73,85 
	7463,54 
	234 

	Таблица 08-02-421. Проводки модульные 

   

	
	Измеритель: 100 м труб

	
	Проводка модульная стальными трубами, прокладываемыми в полу под заливку бетоном, расстояние между ответвительными коробками:

	08-02-421-01
	      до 2 м
	2586,62 
	506,29 
	357,94 
	29,89 
	1722,39 
	51,4 

	08-02-421-02
	      свыше 2 м
	2338,89 
	377,26 
	295,16 
	22,94 
	1666,47 
	38,3 

	Таблица 08-02-422. Затягивание проводов в электротехнический плинтус 

   

	
	Измеритель: 100 м одного провода

	
	Провод:

	08-02-422-01
	      один сечением до 2х2,5 мм2
	793,19 
	249,12 
	2,40 
	0,14 
	541,67 
	24 

	08-02-422-02
	      один сечением до 3х4 мм2
	818,90 
	271,96 
	4,81 
	0,27 
	542,13 
	26,2 

	
	Измеритель: 100 м двухпроводной линии

	08-02-422-03
	      два сечением до 2,5 мм2
	1339,69 
	281,30 
	4,81 
	0,27 
	1053,58 
	27,1 

	
	Измеритель: 100 м трехпроводной линии

	08-02-422-04
	      три сечением до 4 мм2
	1918,09 
	351,88 
	7,21 
	0,41 
	1559,00 
	33,9 

	Раздел 7. ШИНЫ ТЯЖЕЛЫЕ 

   

	Таблица 08-02-452. Шины для мощных алюминиевых электролизных ванн 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Катодная ошиновка электролизера на 175 кА с применением:

	08-02-452-01
	      электродуговой сварки, изготовление и монтаж
	1774,42 
	123,52 
	508,74 
	42,80 
	1142,16 
	11,9 

	08-02-452-02
	      электродуговой сварки, монтаж без заготовки
	832,05 
	33,63 
	325,07 
	20,95 
	473,35 
	3,24 

	08-02-452-03
	      аргонодуговой сварки, изготовление и монтаж
	1747,63 
	322,82 
	619,77 
	42,80 
	805,04 
	31,1 

	08-02-452-04
	      аргонодуговой сварки, монтаж без заготовки
	660,99 
	181,65 
	426,38 
	20,95 
	52,96 
	17,5 

	
	Катодная ошиновка электролизеров на 255 кА, включая пакеты, стояки и гибкую часть стояков, с применением аргонодуговой сварки:

	08-02-452-05
	      изготовление и монтаж
	1993,36 
	566,51 
	916,38 
	51,52 
	510,47 
	53,8 

	08-02-452-06
	      монтаж без заготовки
	1135,48 
	365,39 
	604,42 
	20,95 
	165,67 
	34,7 

	08-02-452-07
	Монтаж без заготовки анодных шин с гибкими пакетами для алюминиевых электролизеров на 175-255 кА
	702,52 
	74,47 
	205,87 
	10,10 
	422,18 
	6,59 

	Раздел 8. СЕТИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

   

	Таблица 08-02-471. Заземлители 

   

	
	Измеритель: 10 шт.

	
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером:

	08-02-471-01
	      50х50х5 мм
	909,90 
	105,40 
	61,27 
	2,57 
	743,23 
	10,7 

	08-02-471-02
	      63х63х6 мм
	1327,98 
	116,23 
	87,72 
	4,07 
	1124,03 
	11,8 

	
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром:

	08-02-471-03
	      12 мм
	394,62 
	81,66 
	41,85 
	1,08 
	271,11 
	8,29 

	08-02-471-04
	      16 мм
	646,38 
	81,66 
	56,27 
	1,90 
	508,45 
	8,29 

	Таблица 08-02-472. Заземляющие проводники 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Заземлитель горизонтальный из стали:

	08-02-472-01
	      круглой диаметром 12 мм
	822,18 
	187,15 
	61,53 
	1,90 
	573,50 
	19 

	08-02-472-02
	      полосовой сечением 160 мм2
	1011,32 
	163,51 
	80,76 
	2,98 
	767,05 
	16,6 

	
	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали:

	08-02-472-03
	      полосовой сечением 100 мм2
	857,72 
	151,69 
	196,26 
	7,45 
	509,77 
	15,4 

	08-02-472-04
	      круглой диаметром 8 мм
	626,04 
	175,33 
	177,02 
	6,37 
	273,69 
	17,8 

	08-02-472-05
	      круглой диаметром 12 мм
	901,46 
	175,33 
	196,26 
	7,45 
	529,87 
	17,8 

	
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям:

	08-02-472-06
	      из полосовой стали сечением 100 мм2
	1123,00 
	187,15 
	75,60 
	2,57 
	860,25 
	19 

	08-02-472-07
	      из полосовой стали сечением 160 мм2
	1449,34 
	209,81 
	90,03 
	3,39 
	1149,50 
	21,3 

	08-02-472-08
	      из круглой стали диаметром 8 мм
	890,76 
	197,99 
	56,36 
	1,49 
	636,41 
	20,1 

	08-02-472-09
	      из круглой стали диаметром 12 мм
	1190,57 
	209,81 
	75,60 
	2,57 
	905,16 
	21,3 

	08-02-472-10
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	6849,98 
	459,01 
	64,30 
	0,41 
	6326,67 
	46,6 

	
	Измеритель: 10 шт.

	08-02-472-11
	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций
	51,24 
	35,36 
	7,39 
	0,14 
	8,49 
	3,59 

	ОТДЕЛ 03. ЭЛЕКТРОСИЛОВЫЕ И ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 

   

	Раздел 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ 

   

	Таблица 08-03-481. Электрические машины со щитовыми подшипниками, поступающие в собранном виде 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Установка электрической машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса:

	08-03-481-01
	      до 0,05 т
	136,75 
	37,58 
	96,50 
	6,57 
	2,67 
	3,62 

	08-03-481-02
	      до 0,1 т
	210,21 
	62,59 
	144,45 
	9,67 
	3,17 
	6,03 

	08-03-481-03
	      до 0,15 т
	241,78 
	75,05 
	163,31 
	10,76 
	3,42 
	7,23 

	08-03-481-04
	      до 0,25 т
	316,64 
	100,06 
	212,66 
	13,64 
	3,92 
	9,64 

	08-03-481-05
	      до 0,5 т
	570,80 
	100,06 
	464,03 
	29,83 
	6,71 
	9,64 

	08-03-481-06
	      до 0,8 т
	849,72 
	162,97 
	677,35 
	43,24 
	9,40 
	15,7 

	08-03-481-07
	      до 1,2 т
	1140,80 
	187,88 
	907,65 
	57,22 
	45,27 
	18,1 

	08-03-481-08
	      до 2 т
	1638,69 
	237,70 
	1343,58 
	83,50 
	57,41 
	22,9 

	08-03-481-09
	      до 3 т
	2008,96 
	299,98 
	1531,24 
	94,80 
	177,74 
	28,9 

	08-03-481-10
	      до 5 т
	3096,86 
	438,04 
	2478,32 
	153,26 
	180,50 
	42,2 

	08-03-481-11
	      до 7 т
	3950,10 
	563,63 
	3199,76 
	198,36 
	186,71 
	54,3 

	08-03-481-12
	      до 10 т
	5195,33 
	762,93 
	3897,91 
	243,88 
	534,49 
	73,5 

	
	Установка электрической машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, устанавливаемая на кронштейнах, масса:

	08-03-481-13
	      до 0,05 т
	242,71 
	60,72 
	163,31 
	10,76 
	18,68 
	5,85 

	08-03-481-14
	      до 0,1 т
	352,74 
	97,78 
	235,53 
	15,60 
	19,43 
	9,42 

	08-03-481-15
	      до 0,15 т
	403,24 
	122,48 
	260,84 
	17,11 
	19,92 
	11,8 

	08-03-481-16
	      до 0,25 т
	485,13 
	156,74 
	307,79 
	19,85 
	20,60 
	15,1 

	08-03-481-17
	      до 0,5 т
	914,15 
	157,78 
	675,90 
	44,05 
	80,47 
	15,2 

	08-03-481-18
	      до 0,8 т
	1279,01 
	242,89 
	953,95 
	62,08 
	82,17 
	23,4 


	08-03-481-19
	      до 1,2 т
	1649,89 
	289,60 
	1244,72 
	80,06 
	115,57 
	27,9 

	
	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса:

	08-03-481-20
	      до 0,15 т
	116,86 
	12,56 
	0,93 
	0,00 
	103,37 
	1,21 

	08-03-481-21
	      до 0,25 т
	129,59 
	25,02 
	0,95 
	0,00 
	103,62 
	2,41 

	08-03-481-22
	      до 0,5 т
	151,33 
	25,02 
	0,95 
	0,00 
	125,36 
	2,41 

	08-03-481-23
	      до 0,8 т
	151,35 
	25,02 
	0,97 
	0,00 
	125,36 
	2,41 

	08-03-481-24
	      до 1,2 т
	148,75 
	37,68 
	3,42 
	0,14 
	107,65 
	3,63 

	08-03-481-25
	      до 3 т
	168,61 
	37,68 
	3,35 
	0,14 
	127,58 
	3,63 

	08-03-481-26
	      до 5 т
	181,21 
	50,03 
	3,35 
	0,14 
	127,83 
	4,82 

	08-03-481-27
	      до 7 т
	194,59 
	63,11 
	3,39 
	0,14 
	128,09 
	6,08 

	08-03-481-28
	      до 10 т
	229,89 
	75,05 
	3,39 
	0,14 
	151,45 
	7,23 

	
	Подготовка электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса:

	08-03-481-29
	      до 0,1 т
	170,26 
	25,02 
	1,02 
	0,00 
	144,22 
	2,41 

	08-03-481-30
	      до 0,15 т
	241,54 
	37,68 
	1,03 
	0,00 
	202,83 
	3,63 

	08-03-481-31
	      до 0,5 т
	193,08 
	37,68 
	1,04 
	0,00 
	154,36 
	3,63 

	08-03-481-32
	      до 0,8 т
	193,28 
	37,68 
	1,05 
	0,00 
	154,55 
	3,63 

	08-03-481-33
	      до 1,2 т
	216,63 
	50,03 
	3,51 
	0,14 
	163,09 
	4,82 

	08-03-481-34
	      до 3 т
	322,98 
	75,05 
	3,57 
	0,14 
	244,36 
	7,23 

	08-03-481-35
	      до 5 т
	361,04 
	86,67 
	3,62 
	0,14 
	270,75 
	8,35 

	08-03-481-36
	      до 7 т
	401,58 
	111,07 
	3,66 
	0,14 
	286,85 
	10,7 

	08-03-481-37
	      до 10 т
	468,03 
	150,51 
	3,71 
	0,14 
	313,81 
	14,5 

	Таблица 08-03-482. Электрические машины фланцевые с горизонтальным или вертикальным валом, поступающие в собранном виде 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, масса:

	08-03-482-01
	      до 0,05 т
	107,98 
	37,89 
	67,41 
	2,52 
	2,68 
	3,65 

	08-03-482-02
	      до 0,1 т
	142,95 
	40,38 
	99,84 
	5,04 
	2,73 
	3,89 

	08-03-482-03
	      до 0,15 т
	196,37 
	61,14 
	132,09 
	7,29 
	3,14 
	5,89 

	08-03-482-04
	      до 0,25 т
	279,90 
	83,77 
	192,53 
	12,05 
	3,60 
	8,07 

	08-03-482-05
	      до 0,35 т
	452,76 
	121,45 
	326,96 
	16,53 
	4,35 
	11,7 

	08-03-482-06
	      до 0,5 т
	652,02 
	146,36 
	463,55 
	25,78 
	42,11 
	14,1 

	08-03-482-07
	      до 0,8 т
	926,36 
	194,11 
	689,19 
	39,79 
	43,06 
	18,7 

	08-03-482-08
	      до 1,2 т
	1367,67 
	252,23 
	1061,41 
	68,24 
	54,03 
	24,3 

	08-03-482-09
	      до 2 т
	2117,47 
	386,14 
	1674,62 
	107,20 
	56,71 
	37,2 

	08-03-482-10
	      до 3 т
	2846,57 
	531,46 
	2154,39 
	139,35 
	160,72 
	51,2 

	08-03-482-11
	      до 5 т
	4513,99 
	856,35 
	3490,42 
	225,72 
	167,22 
	82,5 

	08-03-482-12
	      до 7 т
	6167,54 
	1162,56 
	4831,64 
	312,38 
	173,34 
	112 

	08-03-482-13
	      до 10 т
	8287,08 
	1743,84 
	5991,92 
	393,65 
	551,32 
	168 

	
	Подготовка электрической машины переменного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса:

	08-03-482-14
	      до 0,25 т
	144,01 
	24,81 
	1,01 
	0,00 
	118,19 
	2,39 

	08-03-482-15
	      до 0,35 т
	156,82 
	37,37 
	1,01 
	0,00 
	118,44 
	3,6 

	08-03-482-16
	      до 0,8 т
	180,52 
	49,62 
	1,02 
	0,00 
	129,88 
	4,78 

	08-03-482-17
	      до 1,2 т
	204,53 
	62,18 
	3,51 
	0,14 
	138,84 
	5,99 

	08-03-482-18
	      до 2 т
	218,34 
	74,42 
	3,51 
	0,14 
	140,41 
	7,17 

	08-03-482-19
	      до 3 т
	301,81 
	86,05 
	3,54 
	0,14 
	212,22 
	8,29 

	08-03-482-20
	      до 5 т
	326,27 
	110,03 
	3,54 
	0,14 
	212,70 
	10,6 

	08-03-482-21
	      до 7 т
	366,97 
	135,98 
	3,54 
	0,14 
	227,45 
	13,1 

	08-03-482-22
	      до 10 т
	405,12 
	173,35 
	3,57 
	0,14 
	228,20 
	16,7 

	
	Подготовка электрической машины постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса:

	08-03-482-23
	      до 0,15 т
	143,94 
	24,81 
	0,97 
	0,00 
	118,16 
	2,39 

	08-03-482-24
	      до 0,25 т
	144,48 
	25,33 
	0,98 
	0,00 
	118,17 
	2,44 

	08-03-482-25
	      до 0,35 т
	156,65 
	37,26 
	0,98 
	0,00 
	118,41 
	3,59 

	08-03-482-26
	      до 0,5 т
	167,57 
	37,37 
	0,99 
	0,00 
	129,21 
	3,6 

	08-03-482-27
	      до 0,8 т
	204,19 
	61,97 
	3,41 
	0,14 
	138,81 
	5,97 

	08-03-482-28
	      до 1,2 т
	204,83 
	62,59 
	3,42 
	0,14 
	138,82 
	6,03 

	08-03-482-29
	      до 2 т
	206,30 
	62,70 
	3,46 
	0,14 
	140,14 
	6,04 

	08-03-482-30
	      до 3 т
	315,27 
	99,23 
	3,56 
	0,14 
	212,48 
	9,56 

	08-03-482-31
	      до 5 т
	339,91 
	123,52 
	3,59 
	0,14 
	212,80 
	11,9 

	08-03-482-32
	      до 7 т
	392,52 
	160,89 
	3,68 
	0,14 
	227,95 
	15,5 

	08-03-482-33
	      до 10 т
	481,45 
	248,08 
	3,68 
	0,14 
	229,69 
	23,9 

	Таблица 08-03-483. Электрические машины со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающие в собранном виде 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, масса:

	08-03-483-01
	      до 1,2 т
	1263,69 
	216,94 
	1016,40 
	64,86 
	30,35 
	20,9 

	08-03-483-02
	      до 3 т
	1944,47 
	274,03 
	1621,68 
	100,93 
	48,76 
	26,4 

	08-03-483-03
	      до 5 т
	2746,30 
	344,62 
	2351,51 
	143,94 
	50,17 
	33,2 

	08-03-483-04
	      до 7 т
	3825,65 
	457,76 
	3028,28 
	184,34 
	339,61 
	44,1 

	08-03-483-05
	      до 10 т
	4289,90 
	511,73 
	3437,49 
	209,99 
	340,68 
	49,3 

	08-03-483-06
	      до 15 т
	7867,34 
	917,59 
	6402,53 
	453,69 
	547,22 
	88,4 

	08-03-483-07
	      до 20 т
	9935,02 
	1121,04 
	8213,63 
	582,30 
	600,35 
	108 

	08-03-483-08
	      до 25 т
	12076,88 
	1339,02 
	10034,62 
	710,80 
	703,24 
	129 

	08-03-483-09
	      до 30 т
	13301,32 
	1525,86 
	10771,37 
	760,93 
	1004,09 
	147 

	08-03-483-10
	      до 40 т
	17783,58 
	1536,24 
	15045,72 
	1064,53 
	1201,62 
	148 

	
	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса:

	08-03-483-11
	      до 5 т
	188,25 
	49,20 
	3,35 
	0,14 
	135,70 
	4,74 

	08-03-483-12
	      до 10 т
	217,71 
	61,45 
	3,39 
	0,14 
	152,87 
	5,92 

	08-03-483-13
	      до 20 т
	335,51 
	73,80 
	5,99 
	0,27 
	255,72 
	7,11 

	08-03-483-14
	      до 40 т
	413,39 
	98,40 
	8,48 
	0,41 
	306,51 
	9,48 

	
	Подготовка электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса:

	08-03-483-15
	      до 1,2 т
	313,89 
	85,95 
	3,67 
	0,14 
	224,27 
	8,28 

	08-03-483-16
	      до 5 т
	353,72 
	98,40 
	3,72 
	0,14 
	251,60 
	9,48 

	08-03-483-17
	      до 10 т
	434,75 
	111,07 
	6,18 
	0,27 
	317,50 
	10,7 

	08-03-483-18
	      до 20 т
	483,48 
	134,94 
	6,24 
	0,27 
	342,30 
	13 

	08-03-483-19
	      до 30 т
	580,55 
	159,85 
	8,64 
	0,41 
	412,06 
	15,4 

	08-03-483-20
	      до 40 т
	600,98 
	160,89 
	8,75 
	0,41 
	431,34 
	15,5 

	Таблица 08-03-484. Электрические машины со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающие в разобранном виде 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Установка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым или фазным ротором, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, масса:

	08-03-484-01
	      до 5 т
	6054,58 
	1255,98 
	4451,05 
	284,79 
	347,55 
	121 

	08-03-484-02
	      до 10 т
	8315,13 
	1567,38 
	6142,46 
	387,80 
	605,29 
	151 

	08-03-484-03
	      до 20 т
	14310,48 
	2698,80 
	10446,89 
	737,21 
	1164,79 
	260 

	08-03-484-04
	      до 30 т
	16875,03 
	3342,36 
	11833,41 
	830,94 
	1699,26 
	322 

	08-03-484-05
	      до 45 т
	26779,94 
	3404,64 
	21781,00 
	1546,79 
	1594,30 
	328 

	08-03-484-06
	      до 55 т
	33751,81 
	4494,54 
	27641,17 
	1965,17 
	1616,10 
	433 

	
	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, масса:

	08-03-484-07
	      до 5 т
	7312,38 
	1671,18 
	5280,56 
	344,10 
	360,64 
	161 

	08-03-484-08
	      до 10 т
	9784,83 
	2076,00 
	7093,37 
	455,54 
	615,46 
	200 

	08-03-484-09
	      до 15 т
	13090,92 
	3020,58 
	8998,97 
	572,42 
	1071,37 
	291 

	08-03-484-10
	      до 20 т
	16498,32 
	3581,10 
	11701,28 
	827,30 
	1215,94 
	345 

	08-03-484-11
	      до 25 т
	19574,67 
	4131,24 
	13992,83 
	988,58 
	1450,60 
	398 

	08-03-484-12
	      до 35 т
	28442,73 
	4369,98 
	22424,71 
	1587,38 
	1648,04 
	421 

	08-03-484-13
	      до 45 т
	32362,08 
	4556,82 
	26211,81 
	1863,51 
	1593,45 
	439 

	08-03-484-14
	      до 55 т
	39294,42 
	5667,48 
	32011,28 
	2276,93 
	1615,66 
	546 

	08-03-484-15
	      до 85 т
	55724,14 
	7961,46 
	46562,82 
	3314,39 
	1199,86 
	767 

	08-03-484-16
	      до 100 т
	65876,17 
	9082,50 
	55063,39 
	3921,03 
	1730,28 
	875 

	08-03-484-17
	      до 120 т
	75146,59 
	10483,80 
	62904,48 
	4481,38 
	1758,31 
	1010 

	08-03-484-18
	      до 140 т
	86915,11 
	12134,22 
	72480,89 
	5165,95 
	2300,00 
	1169 

	08-03-484-19
	      до 170 т
	104413,93 
	14241,36 
	87830,42 
	6260,92 
	2342,15 
	1372 

	08-03-484-20
	      до 200 т
	119699,89 
	16535,34 
	100267,83 
	7147,14 
	2896,72 
	1593 

	08-03-484-21
	      до 250 т
	152077,72 
	20396,70 
	128194,29 
	9141,35 
	3486,73 
	1965 

	08-03-484-22
	      до 300 т
	177217,14 
	24133,50 
	149008,69 
	10619,24 
	4074,95 
	2325 

	08-03-484-23
	      до 350 т
	201327,92 
	26988,00 
	169895,67 
	12118,41 
	4444,25 
	2600 

	
	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса:

	08-03-484-24
	      до 5 т
	185,15 
	48,47 
	3,35 
	0,14 
	133,33 
	4,67 

	08-03-484-25
	      до 10 т
	217,86 
	61,55 
	5,79 
	0,27 
	150,52 
	5,93 

	08-03-484-26
	      до 20 т
	330,17 
	73,18 
	5,99 
	0,27 
	251,00 
	7,05 

	08-03-484-27
	      до 30 т
	386,70 
	97,47 
	6,08 
	0,27 
	283,15 
	9,39 

	08-03-484-28
	      до 55 т
	420,27 
	110,03 
	8,48 
	0,41 
	301,76 
	10,6 

	
	Подготовка электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса:

	08-03-484-29
	      до 5 т
	406,05 
	98,71 
	3,67 
	0,14 
	303,67 
	9,51 

	08-03-484-30
	      до 10 т
	430,95 
	110,03 
	3,71 
	0,14 
	317,21 
	10,6 

	08-03-484-31
	      до 20 т
	510,00 
	135,98 
	6,26 
	0,27 
	367,76 
	13,1 

	08-03-484-32
	      до 25 т
	605,97 
	141,17 
	8,67 
	0,41 
	456,13 
	13,6 

	08-03-484-33
	      до 45 т
	661,69 
	173,35 
	8,68 
	0,41 
	479,66 
	16,7 

	08-03-484-34
	      до 70 т
	844,14 
	198,26 
	15,95 
	0,81 
	629,93 
	19,1 

	08-03-484-35
	      до 100 т
	903,09 
	248,08 
	15,95 
	0,81 
	639,06 
	23,9 

	08-03-484-36
	      до 170 т
	1016,21 
	310,36 
	22,78 
	1,22 
	683,07 
	29,9 

	08-03-484-37
	      до 200 т
	1216,06 
	360,19 
	27,67 
	1,49 
	828,20 
	34,7 

	08-03-484-38
	      до 250 т
	1456,29 
	421,43 
	32,48 
	1,76 
	1002,38 
	40,6 

	08-03-484-39
	      до 300 т
	1532,56 
	496,16 
	32,53 
	1,76 
	1003,87 
	47,8 

	08-03-484-40
	      до 350 т
	1608,80 
	570,90 
	32,53 
	1,76 
	1005,37 
	55 

	Таблица 08-03-485. Электрические машины с вертикальным валом, поступающие в разобранном виде 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Установка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде, масса:

	08-03-485-01
	      до 5 т
	13261,90 
	4318,08 
	8529,13 
	575,27 
	414,69 
	416 

	08-03-485-02
	      до 10 т
	18356,63 
	5854,32 
	11812,39 
	794,59 
	689,92 
	564 

	08-03-485-03
	      до 20 т
	28006,25 
	8304,00 
	18391,85 
	1305,82 
	1310,40 
	800 

	08-03-485-04
	      до 30 т
	31406,27 
	9373,14 
	20213,74 
	1434,08 
	1819,39 
	903 

	
	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде, масса:

	08-03-485-05
	      до 5 т
	16674,10 
	5729,76 
	10501,41 
	717,72 
	442,93 
	552 

	08-03-485-06
	      до 10 т
	23365,44 
	7888,80 
	14746,03 
	1003,88 
	730,61 
	760 

	08-03-485-07
	      до 15 т
	30541,42 
	10099,74 
	19228,73 
	1304,28 
	1212,95 
	973 

	08-03-485-08
	      до 30 т
	39084,64 
	12497,52 
	24705,24 
	1755,40 
	1881,88 
	1204 

	08-03-485-09
	      до 85 т
	93545,41 
	16130,52 
	76051,65 
	5430,28 
	1363,24 
	1554 

	08-03-485-10
	      до 100 т
	111474,62 
	22752,96 
	86717,62 
	6189,02 
	2004,04 
	2192 

	
	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса:

	08-03-485-11
	      до 5 т
	1140,44 
	94,98 
	39,50 
	2,17 
	1005,96 
	9,15 

	08-03-485-12
	      до 10 т
	2773,82 
	95,60 
	111,65 
	6,23 
	2566,57 
	9,21 

	08-03-485-13
	      до 15 т
	3083,83 
	118,33 
	121,29 
	6,78 
	2844,21 
	11,4 

	08-03-485-14
	      до 30 т
	3774,68 
	154,66 
	145,56 
	8,13 
	3474,46 
	14,9 

	
	Подготовка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса:

	08-03-485-15
	      до 5 т
	1240,16 
	106,91 
	42,05 
	2,30 
	1091,20 
	10,3 

	08-03-485-16
	      до 10 т
	2960,89 
	143,24 
	111,89 
	6,23 
	2705,76 
	13,8 

	08-03-485-17
	      до 15 т
	3310,10 
	154,66 
	121,71 
	6,78 
	3033,73 
	14,9 

	08-03-485-18
	      до 30 т
	6563,11 
	212,79 
	256,58 
	14,36 
	6093,74 
	20,5 

	08-03-485-19
	      до 40 т
	10123,96 
	226,28 
	405,68 
	22,76 
	9492,00 
	21,8 

	08-03-485-20
	      до 85 т
	17686,61 
	272,99 
	724,92 
	40,79 
	16688,70 
	26,3 

	08-03-485-21
	      до 100 т
	19701,56 
	308,29 
	806,76 
	45,39 
	18586,51 
	29,7 

	Таблица 08-03-486. Электрические машины двухъякорные, поступающие в разобранном виде 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Установка двухякорной электрической машины постоянного тока, поступающей в разобранном виде, масса:

	08-03-486-01
	      до 15 т
	14843,06 
	3114,00 
	11321,82 
	805,17 
	407,24 
	300 

	08-03-486-02
	      до 30 т
	27518,35 
	4369,98 
	22471,98 
	1599,65 
	676,39 
	421 

	08-03-486-03
	      до 50 т
	39819,86 
	6155,34 
	32793,34 
	2335,17 
	871,18 
	593 

	08-03-486-04
	      до 75 т
	56264,51 
	8428,56 
	46612,38 
	3318,71 
	1223,57 
	812 

	08-03-486-05
	      до 100 т
	73381,86 
	10660,26 
	60940,60 
	4344,19 
	1781,00 
	1027 

	08-03-486-06
	      до 160 т
	110374,37 
	15974,82 
	91998,79 
	6558,62 
	2400,76 
	1539 

	08-03-486-07
	      до 200 т
	133303,47 
	19535,16 
	110300,89 
	7877,05 
	3467,42 
	1882 

	08-03-486-08
	      до 250 т
	167645,29 
	24071,22 
	138978,00 
	9905,27 
	4596,07 
	2319 

	08-03-486-09
	      до 300 т
	197230,50 
	28337,40 
	164211,70 
	11708,79 
	4681,40 
	2730 

	08-03-486-10
	      до 400 т
	259686,81 
	37087,74 
	216725,98 
	15460,25 
	5873,09 
	3573 

	
	Подготовка двухякорной электрической машины постоянного тока, поступающей в разобранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса:

	08-03-486-11
	      до 30 т
	501,40 
	141,17 
	10,60 
	0,54 
	349,63 
	13,6 

	08-03-486-12
	      до 50 т
	564,60 
	177,50 
	15,42 
	0,81 
	371,68 
	17,1 

	08-03-486-13
	      до 160 т
	980,40 
	321,78 
	22,67 
	1,22 
	635,95 
	31 

	08-03-486-14
	      до 200 т
	1279,92 
	412,09 
	29,90 
	1,63 
	837,93 
	39,7 

	08-03-486-15
	      до 250 т
	1641,68 
	505,51 
	41,96 
	2,30 
	1094,21 
	48,7 

	08-03-486-16
	      до 300 т
	1736,88 
	588,55 
	41,99 
	2,30 
	1106,34 
	56,7 

	08-03-486-17
	      до 400 т
	2287,64 
	787,84 
	52,09 
	2,85 
	1447,71 
	75,9 

	Таблица 08-03-487. Электрическая часть генераторов для паровых турбин 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Монтаж и испытание генератора для паровых турбин мощностью:

	08-03-487-01
	      до 30 мВт
	5227,38 
	2615,76 
	927,88 
	98,92 
	1683,74 
	252 

	08-03-487-02
	      до 100 мВт
	8422,14 
	3934,02 
	1617,82 
	172,13 
	2870,30 
	379 

	08-03-487-03
	      до 200 мВт
	12116,96 
	4556,82 
	1833,65 
	194,34 
	5726,49 
	439 

	08-03-487-04
	      до 300 мВт
	14606,14 
	5511,78 
	2108,34 
	220,81 
	6986,02 
	531 

	08-03-487-05
	      до 1000 мВт
	18376,53 
	7006,50 
	2745,32 
	281,87 
	8624,71 
	675 

	Таблица 08-03-488. Синхронные компенсаторы 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Монтаж синхронного компенсатора мощностью:

	08-03-488-01
	      до 16 мВ·А
	38522,93 
	13026,90 
	18658,28 
	1414,64 
	6837,75 
	1255 

	08-03-488-02
	      до 50 мВ·А
	84991,31 
	38499,42 
	34139,09 
	3683,83 
	12352,80 
	3709 

	08-03-488-03
	      до 100 мВ·А
	136316,57 
	54681,84 
	66428,48 
	7381,57 
	15206,25 
	5268 

	Таблица 08-03-489. Агрегаты, поступающие в собранном виде 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Установка агрегата двухмашинного, поступающего в собранном виде, масса:

	08-03-489-01
	      до 0,1 т
	293,06 
	85,22 
	196,56 
	13,24 
	11,28 
	8,21 

	08-03-489-02
	      до 0,2 т
	383,89 
	131,83 
	239,84 
	15,68 
	12,22 
	12,7 

	08-03-489-03
	      до 0,5 т
	801,26 
	146,36 
	612,87 
	40,36 
	42,03 
	14,1 

	08-03-489-04
	      до 1 т
	1469,09 
	217,98 
	1207,65 
	79,58 
	43,46 
	21 

	08-03-489-05
	      до 2 т
	1794,65 
	263,65 
	1468,68 
	91,86 
	62,32 
	25,4 

	08-03-489-06
	      до 3 т
	2076,87 
	310,36 
	1703,25 
	106,51 
	63,26 
	29,9 

	08-03-489-07
	      до 6 т
	3431,69 
	402,74 
	2694,80 
	164,89 
	334,15 
	38,8 

	08-03-489-08
	      до 7 т
	3900,03 
	463,99 
	3119,82 
	190,99 
	316,22 
	44,7 

	08-03-489-09
	      до 10 т
	4500,37 
	583,36 
	3598,40 
	221,71 
	318,61 
	56,2 

	08-03-489-10
	      до 15 т
	8875,51 
	1079,52 
	7166,19 
	509,40 
	629,80 
	104 

	08-03-489-11
	      до 20 т
	10602,34 
	1328,64 
	8638,92 
	612,08 
	634,78 
	128 

	08-03-489-12
	      до 30 т
	12465,14 
	1795,74 
	9684,78 
	684,92 
	984,62 
	173 

	08-03-489-13
	      до 50 т
	24347,20 
	2387,40 
	20715,25 
	1471,04 
	1244,55 
	230 

	
	Установка агрегата трехмашинного, поступающего в собранном виде, масса:

	08-03-489-14
	      до 0,1 т
	429,32 
	135,98 
	275,46 
	18,89 
	17,88 
	13,1 

	08-03-489-15
	      до 0,5 т
	858,34 
	158,81 
	652,46 
	43,08 
	47,07 
	15,3 

	08-03-489-16
	      до 1 т
	1320,19 
	241,85 
	1029,61 
	66,83 
	48,73 
	23,3 

	08-03-489-17
	      до 2 т
	1931,18 
	298,94 
	1564,42 
	98,49 
	67,82 
	28,8 

	08-03-489-18
	      до 3 т
	2153,61 
	323,86 
	1761,43 
	110,50 
	68,32 
	31,2 

	08-03-489-19
	      до 6 т
	3629,50 
	450,49 
	2829,48 
	174,31 
	349,53 
	43,4 

	08-03-489-20
	      до 7 т
	4121,50 
	522,11 
	3248,43 
	200,02 
	350,96 
	50,3 

	08-03-489-21
	      до 10 т
	4736,67 
	639,41 
	3743,95 
	232,07 
	353,31 
	61,6 

	08-03-489-22
	      до 15 т
	9216,39 
	1162,56 
	7388,01 
	522,43 
	665,82 
	112 

	08-03-489-23
	      до 20 т
	11021,42 
	1442,82 
	8907,17 
	630,30 
	671,43 
	139 

	08-03-489-24
	      до 25 т
	13747,41 
	1754,22 
	10911,08 
	770,71 
	1082,11 
	169 

	08-03-489-25
	      до 30 т
	13381,93 
	2044,86 
	10249,14 
	723,00 
	1087,93 
	197 

	08-03-489-26
	      до 50 т
	20476,83 
	2688,42 
	16346,40 
	1157,16 
	1442,01 
	259 

	
	Установка агрегата четырехмашинного, поступающего в собранном виде, масса:

	08-03-489-27
	      до 1 т
	1457,18 
	267,80 
	1122,18 
	73,33 
	67,20 
	25,8 

	08-03-489-28
	      до 2 т
	2035,75 
	323,86 
	1638,78 
	103,60 
	73,11 
	31,2 

	08-03-489-29
	      до 3 т
	2343,24 
	371,60 
	1888,01 
	119,51 
	83,63 
	35,8 

	08-03-489-30
	      до 5 т
	3651,43 
	503,43 
	2779,89 
	173,00 
	368,11 
	48,5 

	08-03-489-31
	      до 7 т
	4352,73 
	571,94 
	3411,31 
	211,46 
	369,48 
	55,1 

	08-03-489-32
	      до 10 т
	5063,55 
	718,30 
	3972,84 
	248,21 
	372,41 
	69,2 

	08-03-489-33
	      до 15 т
	9730,76 
	1318,26 
	7697,21 
	543,88 
	715,29 
	127 

	08-03-489-34
	      до 20 т
	11596,45 
	1640,04 
	9234,69 
	653,29 
	721,72 
	158 

	08-03-489-35
	      до 30 т
	14057,30 
	2273,22 
	10683,63 
	753,71 
	1100,45 
	219 

	08-03-489-36
	      до 40 т
	23091,28 
	2428,92 
	19225,54 
	1363,44 
	1436,82 
	234 

	
	Установка агрегата пятимашинного, поступающего в собранном виде, масса:

	08-03-489-37
	      до 1 т
	1590,64 
	316,59 
	1201,09 
	78,96 
	72,96 
	30,5 

	08-03-489-38
	      до 2 т
	2209,66 
	372,64 
	1758,15 
	112,18 
	78,87 
	35,9 

	08-03-489-39
	      до 3 т
	2530,14 
	419,35 
	2016,62 
	128,51 
	94,17 
	40,4 

	08-03-489-40
	      до 5 т
	3884,96 
	561,56 
	2949,34 
	184,96 
	374,06 
	54,1 

	08-03-489-41
	      до 7 т
	4646,75 
	659,13 
	3611,61 
	225,73 
	376,01 
	63,5 

	08-03-489-42
	      до 10 т
	5399,93 
	825,21 
	4195,39 
	264,13 
	379,33 
	79,5 

	08-03-489-43
	      до 15 т
	10205,99 
	1494,72 
	7987,67 
	564,82 
	723,60 
	144 

	08-03-489-44
	      до 20 т
	12278,31 
	1858,02 
	9689,42 
	685,69 
	730,87 
	179 

	08-03-489-45
	      до 25 т
	15035,28 
	2210,94 
	11720,34 
	832,38 
	1104,00 
	213 

	08-03-489-46
	      до 30 т
	18694,18 
	3477,30 
	14081,96 
	999,46 
	1134,92 
	335 

	08-03-489-47
	      до 40 т
	30403,06 
	3684,90 
	24899,55 
	1767,40 
	1818,61 
	355 

	
	Установка агрегата шестимашинного, поступающего в собранном виде, масса:

	08-03-489-48
	      до 1 т
	1800,55 
	365,38 
	1337,29 
	88,42 
	97,88 
	35,2 

	08-03-489-49
	      до 2 т
	2428,48 
	423,50 
	1896,37 
	121,76 
	108,61 
	40,8 

	08-03-489-50
	      до 3 т
	2774,42 
	481,63 
	2173,44 
	139,48 
	119,35 
	46,4 

	08-03-489-51
	      до 5 т
	4161,05 
	635,26 
	3140,67 
	198,52 
	385,12 
	61,2 

	08-03-489-52
	      до 7 т
	4965,79 
	743,21 
	3835,31 
	241,61 
	387,27 
	71,6 

	08-03-489-53
	      до 10 т
	5765,40 
	912,40 
	4462,34 
	282,86 
	390,66 
	87,9 

	08-03-489-54
	      до 15 т
	10766,00 
	1671,18 
	8367,69 
	591,24 
	727,13 
	161 

	08-03-489-55
	      до 20 т
	12910,35 
	2107,14 
	10067,36 
	712,68 
	735,85 
	203 

	08-03-489-56
	      до 25 т
	16001,39 
	2543,10 
	12322,91 
	875,04 
	1135,38 
	245 

	08-03-489-57
	      до 30 т
	19800,87 
	3850,98 
	14788,35 
	1049,26 
	1161,54 
	371 

	08-03-489-58
	      до 40 т
	31452,98 
	3830,22 
	25742,50 
	1827,15 
	1880,26 
	369 

	Таблица 08-03-490. Агрегаты, поступающие в разобранном виде 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Установка агрегата двухмашинного, поступающего в разобранном виде, масса:

	08-03-490-01
	      до 10 т
	11095,66 
	2366,64 
	7719,41 
	498,43 
	1009,61 
	228 

	08-03-490-02
	      до 15 т
	14141,04 
	3435,78 
	9674,26 
	619,61 
	1031,00 
	331 

	08-03-490-03
	      до 25 т
	20962,33 
	4432,26 
	14458,01 
	1020,20 
	2072,06 
	427 

	08-03-490-04
	      до 65 т
	48031,14 
	6798,90 
	40041,26 
	2853,08 
	1190,98 
	655 

	08-03-490-05
	      до 85 т
	56998,75 
	8148,30 
	47119,01 
	3357,35 
	1731,44 
	785 

	08-03-490-06
	      до 100 т
	66631,33 
	9269,34 
	55608,13 
	3961,83 
	1753,86 
	893 

	08-03-490-07
	      до 150 т
	92930,81 
	12891,96 
	77191,06 
	5504,01 
	2847,79 
	1242 

	08-03-490-08
	      до 200 т
	118769,06 
	16441,92 
	99408,35 
	7090,15 
	2918,79 
	1584 

	08-03-490-09
	      до 250 т
	147616,34 
	20012,64 
	124095,92 
	8847,14 
	3507,78 
	1928 

	
	Установка агрегата трехмашинного, поступающего в разобранном виде, масса:

	08-03-490-10
	      до 10 т
	12746,33 
	2906,40 
	8734,83 
	570,85 
	1105,10 
	280 

	08-03-490-11
	      до 15 т
	15747,37 
	4058,58 
	10560,65 
	683,37 
	1128,14 
	391 

	08-03-490-12
	      до 25 т
	20153,57 
	5376,84 
	12474,70 
	878,01 
	2302,03 
	518 

	08-03-490-13
	      до 35 т
	30518,17 
	6487,50 
	21706,43 
	1537,46 
	2324,24 
	625 

	08-03-490-14
	      до 65 т
	54855,71 
	8179,44 
	45196,29 
	3218,09 
	1479,98 
	788 

	08-03-490-15
	      до 85 т
	65948,63 
	9975,18 
	53935,06 
	3841,70 
	2038,39 
	961 

	08-03-490-16
	      до 100 т
	77115,21 
	11324,58 
	63725,25 
	4539,33 
	2065,38 
	1091 

	08-03-490-17
	      до 150 т
	106046,73 
	15611,52 
	87015,45 
	6204,05 
	3419,76 
	1504 

	08-03-490-18
	      до 200 т
	136796,81 
	20241,00 
	112529,98 
	8023,51 
	4025,83 
	1950 

	08-03-490-19
	      до 250 т
	168309,77 
	24309,96 
	139594,89 
	9957,42 
	4404,92 
	2342 

	08-03-490-20
	      до 300 т
	197765,30 
	28607,28 
	164667,15 
	11750,52 
	4490,87 
	2756 

	
	Установка агрегата четырехмашинного, поступающего в разобранном виде, масса:

	08-03-490-21
	      до 10 т
	13126,65 
	2979,06 
	8904,32 
	582,16 
	1243,27 
	287 

	08-03-490-22
	      до 15 т
	16708,38 
	4359,60 
	11077,90 
	719,10 
	1270,88 
	420 

	08-03-490-23
	      до 25 т
	25187,61 
	5864,70 
	16667,38 
	1175,44 
	2655,53 
	565 

	08-03-490-24
	      до 35 т
	31741,83 
	7089,54 
	22700,05 
	1607,00 
	1952,24 
	683 

	08-03-490-25
	      до 65 т
	60067,72 
	9186,30 
	49100,49 
	3497,31 
	1780,93 
	885 

	08-03-490-26
	      до 85 т
	72218,71 
	11251,92 
	58641,33 
	4175,93 
	2325,46 
	1084 

	08-03-490-27
	      до 100 т
	84169,84 
	12777,78 
	69036,08 
	4919,59 
	2355,98 
	1231 

	08-03-490-28
	      до 150 т
	116974,53 
	17812,08 
	95185,20 
	6787,76 
	3977,25 
	1716 

	08-03-490-29
	      до 200 т
	150138,26 
	22763,34 
	123298,64 
	8792,68 
	4076,28 
	2193 

	08-03-490-30
	      до 250 т
	186721,44 
	27974,10 
	153792,54 
	10971,24 
	4954,80 
	2695 

	08-03-490-31
	      до 350 т
	231221,12 
	33184,86 
	192624,74 
	13738,74 
	5411,52 
	3197 

	
	Установка агрегата пятимашинного, поступающего в разобранном виде, масса:

	08-03-490-32
	      до 10 т
	16329,85 
	3767,94 
	11194,35 
	745,50 
	1367,56 
	363 

	08-03-490-33
	      до 15 т
	20053,98 
	5304,18 
	13351,52 
	881,37 
	1398,28 
	511 

	08-03-490-34
	      до 35 т
	29824,54 
	8210,58 
	18883,59 
	1337,56 
	2730,37 
	791 

	08-03-490-35
	      до 65 т
	38853,74 
	10296,96 
	26772,79 
	1900,83 
	1783,99 
	992 

	08-03-490-36
	      до 85 т
	70079,57 
	12539,04 
	55189,33 
	3931,26 
	2351,20 
	1208 

	08-03-490-37
	      до 100 т
	77808,05 
	14158,32 
	61266,14 
	4366,31 
	2383,59 
	1364 

	08-03-490-38
	      до 150 т
	88438,51 
	19908,84 
	64510,48 
	4597,33 
	4019,19 
	1918 

	08-03-490-39
	      до 200 т
	98415,49 
	25109,22 
	69183,08 
	4932,45 
	4123,19 
	2419 

	08-03-490-40
	      до 250 т
	109572,44 
	30454,92 
	74065,21 
	5279,48 
	5052,31 
	2934 

	
	Установка агрегата шестимашинного, поступающего в разобранном виде, масса:

	08-03-490-41
	      до 10 т
	16800,48 
	4224,66 
	11194,35 
	745,50 
	1381,47 
	407 

	08-03-490-42
	      до 15 т
	20672,84 
	5906,22 
	13351,52 
	881,37 
	1415,10 
	569 

	08-03-490-43
	      до 25 т
	29226,58 
	7577,40 
	18883,59 
	1337,56 
	2765,59 
	730 

	08-03-490-44
	      до 35 т
	39677,98 
	10089,36 
	26772,79 
	1900,83 
	2815,83 
	972 

	08-03-490-45
	      до 65 т
	67814,33 
	10805,58 
	55189,33 
	3931,26 
	1819,42 
	1041 

	
	Установка агрегата массой до 65 т:

	08-03-490-46
	      семимашинного, поступающего в разобранном виде
	75659,27 
	12539,04 
	61266,14 
	4366,31 
	1854,09 
	1208 

	08-03-490-47
	      восьмимашинного, поступающего в разобранном виде
	79828,14 
	13421,34 
	64510,48 
	4597,33 
	1896,32 
	1293 

	08-03-490-48
	      девятимашинного, поступающего в разобранном виде
	85800,57 
	14542,38 
	69183,08 
	4932,45 
	2075,11 
	1401 

	08-03-490-49
	      десятимашинного, поступающего в разобранном виде
	92080,26 
	15912,54 
	74065,21 
	5279,48 
	2102,51 
	1533 

	Таблица 08-03-491. Тахогенераторы и центробежные выключатели 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Установка тахогенераторов, масса:

	08-03-491-01
	      до 40 кг
	352,31 
	38,20 
	308,56 
	21,76 
	5,55 
	3,68 

	08-03-491-02
	      до 100 кг
	397,41 
	50,34 
	341,27 
	24,99 
	5,80 
	4,85 

	08-03-491-03
	      до 130 кг
	482,16 
	60,72 
	415,44 
	28,86 
	6,00 
	5,85 

	
	Подготовка тахогенераторов к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса:

	08-03-491-04
	      до 100 кг
	30,68 
	11,94 
	2,76 
	0,00 
	15,98 
	1,15 

	08-03-491-05
	      до 130 кг
	33,17 
	12,98 
	2,76 
	0,00 
	17,43 
	1,25 

	08-03-491-06
	Установка центробежных выключателей
	95,01 
	81,48 
	4,81 
	0,27 
	8,72 
	7,85 

	Таблица 08-03-492. Шкивы, муфты, полумуфты, шестерни 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Насадка на валы электрических машин шкивов, муфт, полумуфт, шестерней, масса детали:

	08-03-492-01
	      до 0,004 т
	53,90 
	11,52 
	16,83 
	0,95 
	25,55 
	1,11 

	08-03-492-02
	      до 0,01 т
	77,00 
	23,36 
	21,64 
	1,22 
	32,00 
	2,25 

	08-03-492-03
	      до 0,035 т
	117,51 
	35,08 
	36,07 
	2,03 
	46,36 
	3,38 

	08-03-492-04
	      до 0,1 т
	425,42 
	86,98 
	270,42 
	18,24 
	68,02 
	8,38 

	08-03-492-05
	      до 0,15 т
	523,82 
	97,99 
	328,75 
	21,85 
	97,08 
	9,44 

	08-03-492-06
	      до 0,25 т
	684,24 
	108,99 
	428,46 
	27,96 
	146,79 
	10,5 

	08-03-492-07
	      до 1,5 т
	2346,76 
	396,52 
	1518,19 
	96,25 
	432,05 
	38,2 

	08-03-492-08
	      до 2 т
	2775,12 
	507,58 
	1726,96 
	111,15 
	540,58 
	48,9 

	08-03-492-09
	      до 2,5 т
	3344,64 
	601,00 
	2090,94 
	134,27 
	652,70 
	57,9 

	08-03-492-10
	      до 3 т
	4024,94 
	712,07 
	2478,97 
	158,77 
	833,90 
	68,6 

	Таблица 08-03-493. Электромагнитные муфты 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Установка муфт электромагнитных, масса:

	08-03-493-01
	      до 10 кг
	239,70 
	175,42 
	16,83 
	0,95 
	47,45 
	16,9 

	08-03-493-02
	      до 20 кг
	564,09 
	489,94 
	19,24 
	1,08 
	54,91 
	47,2 

	Таблица 08-03-494. Флажковые (фигурные) кабельные наконечники 

   

	
	Измеритель: 100 шт.

	
	За каждое присоединение флажковым (фигурным) кабельным наконечником добавлять к соответствующей расценке на присоединение машины к электрической сети, наконечник:

	08-03-494-01
	      медный сечением до 360 мм2
	9941,89 
	1079,52 
	167,40 
	1,22 
	8694,97 
	104 

	08-03-494-02
	      медный сечением до 640 мм2
	21333,33 
	1702,32 
	327,82 
	3,12 
	19303,19 
	164 

	08-03-494-03
	      аллюминиевый сечением до 640 мм2
	1940,69 
	842,86 
	104,25 
	0,54 
	993,58 
	81,2 

	08-03-494-04
	      аллюминиевый сечением до 1000 мм2
	3016,31 
	1089,90 
	178,65 
	1,49 
	1747,76 
	105 

	Раздел 2. ТОКОПОДВОД К ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫМ УСТАНОВКАМ 

   

	Таблица 08-03-501. Троллеи для кранов (кроме напольных) из профильной стали и алюминиевого сплава 

   

	
	Измеритель: 100 м (3 фазы)

	
	Мотаж троллеев трех фазных для кранов из угловой стали:

	08-03-501-01
	      до № 5
	45722,42 
	1660,80 
	6170,95 
	481,65 
	37890,67 
	160 

	08-03-501-02
	      до № 6,3
	46768,04 
	1754,22 
	6725,98 
	515,39 
	38287,84 
	169 

	08-03-501-03
	      до № 7,5
	48480,15 
	2044,86 
	8066,09 
	609,02 
	38369,20 
	197 

	
	Измеритель: 100 м (1 фаза)

	
	При монтаже троллеев за каждую последующую фазу сверх трех фаз троллеев из угловой стали:

	08-03-501-04
	      до № 5
	2932,32 
	421,43 
	1289,48 
	93,23 
	1221,41 
	40,6 

	08-03-501-05
	      до № 6,3
	3422,41 
	446,34 
	1627,37 
	119,83 
	1348,70 
	43 

	08-03-501-06
	      до № 7,5
	4316,97 
	521,08 
	2416,77 
	164,70 
	1379,12 
	50,2 

	Таблица 08-03-502. Троллеи для напольных кранов и тележек из профильной стали 

   

	
	Измеритель: 100 м (3 фазы)

	08-03-502-01
	Троллеи трехфазные из угловой стали № 5, проложенные в тоннеле или в канале
	9236,05 
	1266,36 
	1610,23 
	64,53 
	6359,46 
	122 

	Таблица 08-03-503. Троллеи для кранов (кроме напольных) из троллейных секций и комплектные троллейные устройства заводского изготовления 

   

	
	Измеритель: 100 м (3 фазы)

	
	Монтаж троллейных секций трехфазных из профильной стали без подпиточных шин из угловой стали:

	08-03-503-01
	      № 5
	8140,39 
	1266,36 
	6385,93 
	720,50 
	488,10 
	122 

	08-03-503-02
	      № 6,3
	9142,95 
	1307,88 
	6926,07 
	764,80 
	909,00 
	126 

	
	Монтаж троллейных секций трехфазных из профильной стали с алюминиевой подпиточной шиной из угловой стали:

	08-03-503-03
	      № 5
	10990,67 
	1702,32 
	8749,27 
	970,40 
	539,08 
	164 

	08-03-503-04
	      № 6,3, шина сечением 5х40 или 5х50 мм
	12332,41 
	1837,26 
	9620,47 
	1062,27 
	874,68 
	177 

	08-03-503-05
	      № 6,3, шина сечением 6х60 или 6х80 мм
	12358,04 
	1837,26 
	9636,74 
	1062,53 
	884,04 
	177 

	08-03-503-06
	Устройство комплектное троллейное из двутаврового алюминиевого сплава, профиль № 43004 1(30)
	7483,92 
	1224,84 
	5790,93 
	692,00 
	468,15 
	118 

	Таблица 08-03-504. Троллеи для напольных кранов и тележек из троллейных секций заводского изготовления 

   

	
	Измеритель: 100 м (3 фазы)

	
	Монтаж троллеев трехфазных из угловой стали № 5 без подпиточных шин, проложенных в:

	08-03-504-01
	      тоннеле
	2486,10 
	849,08 
	1142,88 
	39,43 
	494,14 
	81,8 

	08-03-504-02
	      канале
	2281,11 
	740,09 
	1056,55 
	39,43 
	484,47 
	71,3 

	Таблица 08-03-505. Шины алюминиевые для подпитки троллеев 

   

	
	Измеритель: 100 м (3 фазы)

	
	Прокладка шин алюминиевых сечением:

	08-03-505-01
	      до 360 мм2
	5913,84 
	1235,22 
	4005,93 
	288,02 
	672,69 
	119 

	08-03-505-02
	      до 640 мм2
	6321,68 
	1370,16 
	4277,30 
	333,19 
	674,22 
	132 

	Таблица 08-03-506. Троллеи для электрических талей трехфазные из профильной стали 

   

	
	Измеритель: 100 м (3 фазы)

	
	Монтаж троллеев из полосовой стали сечением до 5х50 мм или из угловой стали № 4, или из круглой стали диаметром 18 мм:

	08-03-506-01
	      прямолинейных
	11872,57 
	1110,66 
	3530,06 
	617,18 
	7231,85 
	107 

	08-03-506-02
	      криволинейных
	14546,63 
	2605,38 
	4673,45 
	917,15 
	7267,80 
	251 

	Таблица 08-03-507. Гибкий токоподвод к электрическим талям, кранам и другим передвижным механизмам 

   

	
	Измеритель: 10 м троса

	
	Монтаж гибкого токоподвода:

	08-03-507-01
	      каретками на тросе
	390,94 
	36,64 
	120,61 
	19,38 
	233,69 
	3,53 

	08-03-507-02
	      роликами или кольцами на тросе
	555,32 
	36,64 
	102,30 
	18,64 
	416,38 
	3,53 

	
	Измеритель: 10 м направляющей

	08-03-507-03
	      каретками на жестких направляющих
	247,54 
	97,05 
	136,43 
	44,58 
	14,06 
	9,35 

	Таблица 08-03-508. Токоприемники 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Токоприемник скользящий без опорной конструкции, масса:

	08-03-508-01
	      до 10 кг
	49,24 
	12,46 
	6,02 
	0,27 
	30,76 
	1,2 

	08-03-508-02
	      до 15 кг
	51,49 
	12,46 
	6,40 
	0,27 
	32,63 
	1,2 

	08-03-508-03
	      до  25 кг
	105,83 
	25,33 
	12,88 
	0,54 
	67,62 
	2,44 

	
	Токоприемник кольцевой с количеством контактных колец:

	08-03-508-04
	      - 3, масса токоприемника до 40 кг
	309,61 
	37,37 
	23,88 
	1,53 
	248,36 
	3,6 

	08-03-508-05
	      - 3, масса токоприемника  до 60 кг
	365,46 
	74,63 
	36,26 
	2,30 
	254,57 
	7,19 

	08-03-508-06
	      - 6, масса токоприемника до 45 кг
	569,89 
	62,59 
	31,18 
	2,01 
	476,12 
	6,03 

	08-03-508-07
	      - 6, масса токоприемника до 80 кг
	613,80 
	86,67 
	45,04 
	2,82 
	482,09 
	8,35 

	08-03-508-08
	      - 9, масса токоприемника до 60 кг
	687,72 
	86,67 
	38,02 
	2,42 
	563,03 
	8,35 

	08-03-508-09
	      - 12, масса токоприемника до 90 кг
	891,44 
	98,71 
	49,26 
	3,08 
	743,47 
	9,51 

	08-03-508-10
	      - 12, масса токоприемника до 110 кг
	1007,13 
	98,71 
	62,91 
	3,97 
	845,51 
	9,51 

	
	Измеритель: 100 м (3 фазы)

	
	Токоприемник лыжного типа для рудного (угольного) перегружателя из швеллерной стали:

	08-03-508-11
	      № 10
	25504,75 
	2252,46 
	4200,97 
	450,77 
	19051,32 
	217 

	08-03-508-12
	      № 14
	33715,12 
	2615,76 
	4761,56 
	521,68 
	26337,80 
	252 

	
	Измеритель: 1 шт. (3 фазы)

	08-03-508-13
	Токоприемник высоковольтный для рудного (угольного) перегружателя
	437,42 
	222,13 
	77,84 
	26,24 
	137,45 
	21,4 

	Таблица 08-03-509. Аппаратура защиты 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	08-03-509-01
	Сигнализатор давления ветра для рудного (угольного) перегружателя
	192,27 
	48,06 
	10,51 
	0,41 
	133,70 
	4,63 

	Таблица 08-03-510. Электромагниты подъемные (электрическая часть) и барабаны кабельные 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Установка электромагнита подъемного, масса:

	08-03-510-01
	      до 500 кг
	326,62 
	23,77 
	249,65 
	15,85 
	53,20 
	2,29 

	08-03-510-02
	      до 1500 кг
	749,97 
	46,40 
	649,92 
	38,35 
	53,65 
	4,47 

	08-03-510-03
	      до 3500 кг
	1291,74 
	70,17 
	1166,99 
	67,48 
	54,58 
	6,76 

	08-03-510-04
	      до 4500 кг
	1572,63 
	81,48 
	1436,34 
	82,66 
	54,81 
	7,85 

	08-03-510-05
	Установка барабана кабельного
	250,28 
	58,85 
	125,56 
	7,01 
	65,87 
	5,67 

	Таблица 08-03-511. Шинопроводы троллейные 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Монтаж шинопровода троллейного на ток до 400 А, напряжением до 660 В на кронштейнах, масса кронштейна:

	08-03-511-01
	      до 2 кг
	4225,86 
	999,59 
	1314,40 
	352,59 
	1911,87 
	96,3 

	08-03-511-02
	      до 5 кг
	4367,54 
	1069,14 
	1511,63 
	413,95 
	1786,77 
	103 

	Раздел 3. УСТРОЙСТВА ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЕ 

   

	Таблица 08-03-521. Рубильники (выключатели, разъединители) 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,:

	08-03-521-01
	      однополюсный на ток до 250 А
	71,96 
	13,16 
	0,38 
	0,00 
	58,42 
	1,18 

	08-03-521-02
	      однополюсный на ток до 400 А
	130,35 
	17,73 
	0,50 
	0,00 
	112,12 
	1,59 

	08-03-521-03
	      однополюсный на ток до 630 А
	135,91 
	21,85 
	0,56 
	0,00 
	113,50 
	1,96 

	08-03-521-04
	      однополюсный на ток до 1600 А
	204,97 
	39,58 
	3,20 
	0,14 
	162,19 
	3,55 

	08-03-521-05
	      однополюсный на ток до 2500 А
	23,01 
	15,16 
	2,85 
	0,14 
	5,00 
	1,36 

	08-03-521-06
	      однополюсный на ток до 4000 А
	33,85 
	21,07 
	7,66 
	0,41 
	5,12 
	1,89 

	08-03-521-07
	      однополюсный на ток до 6300 А
	40,49 
	22,52 
	7,75 
	0,41 
	10,22 
	2,02 

	08-03-521-08
	      двухполюсный на ток до 250 А
	134,82 
	20,40 
	0,52 
	0,00 
	113,90 
	1,83 

	08-03-521-09
	      двухполюсный на ток до 400 А
	256,03 
	31,33 
	3,12 
	0,14 
	221,58 
	2,81 

	08-03-521-10
	      двухполюсный на ток до 630 А
	266,79 
	39,47 
	3,21 
	0,14 
	224,11 
	3,54 

	08-03-521-11
	      двухполюсный на ток до 1600 А
	393,11 
	70,91 
	3,21 
	0,14 
	318,99 
	6,36 

	08-03-521-12
	      двухполюсный на ток до 2500 А
	35,33 
	22,52 
	7,66 
	0,41 
	5,15 
	2,02 

	08-03-521-13
	      двухполюсный на ток до 4000 А
	41,52 
	27,76 
	7,75 
	0,41 
	6,01 
	2,49 

	08-03-521-14
	      двухполюсный на ток до 6300 А
	63,90 
	32,00 
	7,93 
	0,41 
	23,97 
	2,87 

	08-03-521-15
	      трехполюсный на ток до 250 А
	201,18 
	31,33 
	0,70 
	0,00 
	169,15 
	2,81 

	08-03-521-16
	      трехполюсный на ток до 400 А
	374,90 
	47,72 
	1,01 
	0,00 
	326,17 
	4,28 

	08-03-521-17
	      трехполюсный на ток до 630 А
	579,95 
	84,52 
	4,01 
	0,14 
	491,42 
	7,58 

	08-03-521-18
	      трехполюсный на ток до 1600 А
	610,17 
	103,47 
	4,14 
	0,14 
	502,56 
	9,28 

	08-03-521-19
	      трехполюсный на ток до 2500 А
	46,55 
	30,66 
	8,15 
	0,41 
	7,74 
	2,75 

	08-03-521-20
	      трехполюсный на ток до 4000 А
	53,67 
	37,35 
	8,15 
	0,41 
	8,17 
	3,35 

	08-03-521-21
	      трехполюсный на ток до 6300 А
	61,01 
	44,27 
	8,15 
	0,41 
	8,59 
	3,97 

	
	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании,:

	08-03-521-22
	      двухполюсный на ток до 250 А
	153,97 
	34,01 
	1,95 
	0,00 
	118,01 
	3,05 

	08-03-521-23
	      двухполюсный на ток до 400 А
	274,14 
	44,93 
	4,54 
	0,14 
	224,67 
	4,03 

	08-03-521-24
	      двухполюсный на ток до 630 А
	283,40 
	53,07 
	4,59 
	0,14 
	225,74 
	4,76 

	08-03-521-25
	      двухполюсный на ток до 1600 А
	415,97 
	84,52 
	5,06 
	0,14 
	326,39 
	7,58 

	08-03-521-26
	      двухполюсный на ток до 2500 А
	52,26 
	37,46 
	9,09 
	0,41 
	5,71 
	3,36 

	08-03-521-27
	      двухполюсный на ток до 4000 А
	71,79 
	41,48 
	9,31 
	0,41 
	21,00 
	3,72 

	08-03-521-28
	      трехполюсный на ток до 250 А
	221,21 
	46,27 
	4,53 
	0,14 
	170,41 
	4,15 

	08-03-521-29
	      трехполюсный на ток до 400 А
	396,41 
	62,66 
	4,84 
	0,14 
	328,91 
	5,62 

	08-03-521-30
	      трехполюсный на ток до 630 А
	615,86 
	117,08 
	5,39 
	0,14 
	493,39 
	10,5 

	08-03-521-31
	      трехполюсный на ток до 1600 А
	627,69 
	117,08 
	5,52 
	0,14 
	505,09 
	10,5 

	08-03-521-32
	      трехполюсный на ток до 2500 А
	62,46 
	44,27 
	9,53 
	0,41 
	8,66 
	3,97 

	08-03-521-33
	      трехполюсный на ток до 4000 А
	73,14 
	52,41 
	9,53 
	0,41 
	11,20 
	4,7 

	Таблица 08-03-522. Переключатели (рубильники переключающие) 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,:

	08-03-522-01
	      однополюсный на ток до 250 А
	108,02 
	18,06 
	0,44 
	0,00 
	89,52 
	1,62 

	08-03-522-02
	      однополюсный на ток до 400 А
	196,45 
	27,32 
	0,60 
	0,00 
	168,53 
	2,45 

	08-03-522-03
	      однополюсный на ток до 630 А
	209,42 
	32,89 
	3,08 
	0,14 
	173,45 
	2,95 

	08-03-522-04
	      однополюсный на ток до 1600 А
	324,62 
	57,42 
	3,44 
	0,14 
	263,76 
	5,15 

	08-03-522-05
	      однополюсный на ток до 2500 А
	33,85 
	21,07 
	7,66 
	0,41 
	5,12 
	1,89 

	08-03-522-06
	      однополюсный на ток до 4000 А
	39,43 
	26,54 
	7,66 
	0,41 
	5,23 
	2,38 

	08-03-522-07
	      однополюсный на ток до 6300 А
	42,31 
	27,99 
	7,75 
	0,41 
	6,57 
	2,51 

	08-03-522-08
	      двухполюсный на ток до 250 А
	200,77 
	30,77 
	0,63 
	0,00 
	169,37 
	2,76 

	08-03-522-09
	      двухполюсный на ток до 400 А
	379,69 
	47,05 
	3,35 
	0,14 
	329,29 
	4,22 

	08-03-522-10
	      двухполюсный на ток до 630 А
	391,10 
	56,75 
	3,46 
	0,14 
	330,89 
	5,09 

	08-03-522-11
	      двухполюсный на ток до 1600 А
	472,56 
	102,47 
	8,95 
	0,41 
	361,14 
	9,19 

	08-03-522-12
	      двухполюсный на ток до 2500 А
	40,23 
	27,32 
	7,66 
	0,41 
	5,25 
	2,45 

	08-03-522-13
	      двухполюсный на ток до 4000 А
	50,22 
	34,68 
	10,15 
	0,54 
	5,39 
	3,11 

	08-03-522-14
	      двухполюсный на ток до 6300 А
	59,81 
	40,25 
	12,74 
	0,68 
	6,82 
	3,61 

	08-03-522-15
	      трехполюсный на ток до 250 А
	308,65 
	50,62 
	3,31 
	0,14 
	254,72 
	4,54 

	08-03-522-16
	      трехполюсный на ток до 400 А
	574,56 
	76,15 
	3,78 
	0,14 
	494,63 
	6,83 

	08-03-522-17
	      трехполюсный на ток до 630 А
	871,04 
	128,23 
	4,64 
	0,14 
	738,17 
	11,5 

	08-03-522-18
	      трехполюсный на ток до 1600 А
	917,38 
	153,87 
	9,67 
	0,41 
	753,84 
	13,8 

	08-03-522-19
	      трехполюсный на ток до 2500 А
	61,90 
	43,37 
	12,96 
	0,68 
	5,57 
	3,89 

	08-03-522-20
	      трехполюсный на ток до 4000 А
	70,02 
	48,95 
	12,96 
	0,68 
	8,11 
	4,39 

	08-03-522-21
	      трехполюсный на ток до 6300 А
	79,26 
	58,31 
	13,63 
	0,68 
	7,32 
	5,23 

	
	Переключатель на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании,:

	08-03-522-22
	      двухполюсный на ток до 250 А
	229,59 
	46,83 
	4,46 
	0,14 
	178,30 
	4,2 

	08-03-522-23
	      двухполюсный на ток до 400 А
	411,52 
	62,89 
	4,77 
	0,14 
	343,86 
	5,64 

	08-03-522-24
	      двухполюсный на ток до 630 А
	426,01 
	72,70 
	4,84 
	0,14 
	348,47 
	6,52 

	08-03-522-25
	      двухполюсный на ток до 1600 А
	656,34 
	106,59 
	10,33 
	0,41 
	539,42 
	9,56 

	08-03-522-26
	      двухполюсный на ток до 2500 А
	63,16 
	45,49 
	9,09 
	0,41 
	8,58 
	4,08 

	08-03-522-27
	      двухполюсный на ток до 4000 А
	75,54 
	51,51 
	14,12 
	0,68 
	9,91 
	4,62 

	08-03-522-28
	      трехполюсный на ток до 250 А
	327,31 
	66,23 
	4,74 
	0,14 
	256,34 
	5,94 

	08-03-522-29
	      трехполюсный на ток до 400 А
	597,96 
	96,67 
	5,21 
	0,14 
	496,08 
	8,67 

	08-03-522-30
	      трехполюсный на ток до 630 А
	880,40 
	143,84 
	6,03 
	0,14 
	730,53 
	12,9 

	08-03-522-31
	      трехполюсный на ток до 1600 А
	924,47 
	169,48 
	11,05 
	0,41 
	743,94 
	15,2 

	08-03-522-32
	      трехполюсный на ток до 2500 А
	82,78 
	59,65 
	14,34 
	0,68 
	8,79 
	5,35 

	08-03-522-33
	      трехполюсный на ток до 4000 А
	93,51 
	67,79 
	14,34 
	0,68 
	11,38 
	6,08 

	Таблица 08-03-523. Предохранители 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток:

	08-03-523-01
	      до 100 А
	65,60 
	13,22 
	0,36 
	0,00 
	52,02 
	1,17 

	08-03-523-02
	      до 250 А
	67,54 
	13,90 
	0,38 
	0,00 
	53,26 
	1,23 

	08-03-523-03
	      до 400 А
	128,02 
	20,68 
	0,50 
	0,00 
	106,84 
	1,83 

	08-03-523-04
	      до 630 А
	134,42 
	26,22 
	0,52 
	0,00 
	107,68 
	2,32 

	Таблица 08-03-524. Ящики и шкафы с рубильниками и предохранителями 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками «предохранитель-выключатель», или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток:

	08-03-524-01
	      до 100 А
	300,31 
	29,06 
	4,84 
	0,14 
	266,41 
	2,8 

	08-03-524-02
	      до 250 А
	313,52 
	36,95 
	4,93 
	0,14 
	271,64 
	3,56 

	08-03-524-03
	      до 400 А
	479,50 
	52,83 
	7,70 
	0,27 
	418,97 
	5,09 

	
	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками «предохранитель-выключатель», или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток:

	08-03-524-04
	      до 100 А
	223,94 
	25,53 
	3,89 
	0,14 
	194,52 
	2,46 

	08-03-524-05
	      до 250 А
	236,90 
	33,32 
	3,99 
	0,14 
	199,59 
	3,21 

	08-03-524-06
	      до 400 А
	362,09 
	47,96 
	6,59 
	0,27 
	307,54 
	4,62 

	
	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток:

	08-03-524-07
	      до 100 А
	353,19 
	32,90 
	3,75 
	0,14 
	316,54 
	3,17 

	08-03-524-08
	      до 250 А
	379,39 
	47,07 
	6,36 
	0,27 
	325,96 
	4,47 

	08-03-524-09
	      до 400 А
	602,91 
	67,29 
	6,84 
	0,27 
	528,78 
	6,39 

	
	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток:

	08-03-524-10
	      до 100 А
	281,17 
	30,00 
	5,04 
	0,14 
	246,13 
	2,89 

	08-03-524-11
	      до 250 А
	307,17 
	43,91 
	5,24 
	0,14 
	258,02 
	4,17 

	08-03-524-12
	      до 400 А
	515,52 
	63,07 
	7,96 
	0,27 
	444,49 
	5,99 

	
	Измеритель: 1 ящик

	
	Сборка из нескольких ящиков, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками «предохранитель-выключатель», или с двумя предохранителями на:

	08-03-524-13
	      до 100 А
	211,27 
	25,69 
	4,21 
	0,14 
	181,37 
	2,44 

	08-03-524-14
	      до 250 А
	237,28 
	29,91 
	6,71 
	0,27 
	200,66 
	2,84 

	08-03-524-15
	      до 400 А
	357,26 
	42,86 
	9,57 
	0,41 
	304,83 
	4,07 

	
	Сборка из нескольких ящиков, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями на:

	08-03-524-16
	      до 100 А
	291,40 
	31,06 
	12,33 
	0,81 
	248,01 
	2,95 

	08-03-524-17
	      до 250 А
	310,16 
	41,38 
	12,54 
	0,81 
	256,24 
	3,93 

	08-03-524-18
	      до 400 А
	502,60 
	57,28 
	15,25 
	0,95 
	430,07 
	5,44 

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Шкаф с одним двухполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток:

	08-03-524-19
	      до 630 А
	653,97 
	94,15 
	37,82 
	2,30 
	522,00 
	9,07 

	08-03-524-20
	      до 1000 А
	844,75 
	113,72 
	41,15 
	2,44 
	689,88 
	10,8 

	
	Шкаф с одним трехполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток:

	08-03-524-21
	      до 630 А
	784,45 
	110,03 
	39,80 
	2,30 
	634,62 
	10,6 

	08-03-524-22
	      до 1000 А
	872,64 
	137,94 
	42,72 
	2,44 
	691,98 
	13,1 

	Таблица 08-03-525. Выключатели и переключатели пакетные, аппараты штепсельные 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток:

	08-03-525-01
	      до 25 А
	156,93 
	21,07 
	1,34 
	0,00 
	134,52 
	2,09 

	08-03-525-02
	      до 100 А
	206,44 
	28,32 
	3,74 
	0,14 
	174,38 
	2,81 

	08-03-525-03
	      до 250 А
	260,12 
	36,01 
	14,26 
	0,95 
	209,85 
	3,52 

	08-03-525-04
	      до 400 А
	287,61 
	42,15 
	20,45 
	1,36 
	225,01 
	4,12 

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Аппарат штепсельный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с контактами силовых цепей и цепей управления на ток до 25 А с количеством контактов:

	08-03-525-05
	      до 4
	186,49 
	19,25 
	0,76 
	0,00 
	166,48 
	1,91 

	08-03-525-06
	      до 12
	206,60 
	33,57 
	0,76 
	0,00 
	172,27 
	3,33 

	08-03-525-07
	      до 36
	267,49 
	76,91 
	0,76 
	0,00 
	189,82 
	7,63 

	08-03-525-08
	      до 64
	509,77 
	127,01 
	0,76 
	0,00 
	382,00 
	12,6 

	
	Аппарат штепсельный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с контактами силовых цепей на ток:

	08-03-525-09
	      до 63 А
	191,92 
	22,66 
	0,77 
	0,00 
	168,49 
	2,09 

	08-03-525-10
	      до 100 А
	196,80 
	24,28 
	0,78 
	0,00 
	171,74 
	2,24 

	08-03-525-11
	      до 250 А
	204,47 
	28,29 
	0,82 
	0,00 
	175,36 
	2,61 

	08-03-525-12
	      до 400 А
	216,86 
	36,75 
	3,33 
	0,14 
	176,78 
	3,39 

	
	Аппарат штепсельный взрывозащищенный до семи контактов на ток:

	08-03-525-13
	      до 63 А
	247,23 
	37,15 
	4,76 
	0,14 
	205,32 
	3,38 

	08-03-525-14
	      до 160 А
	305,39 
	52,42 
	4,86 
	0,14 
	248,11 
	4,77 

	08-03-525-15
	      до 320 А
	511,00 
	64,40 
	5,41 
	0,14 
	441,19 
	5,86 

	Таблица 08-03-526. Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции:

	08-03-526-01
	      на стене или колонне, на ток до 25 А
	226,84 
	15,54 
	1,34 
	0,00 
	209,96 
	1,56 

	08-03-526-02
	      на стене или колонне, на ток до 100 А
	258,42 
	23,11 
	3,97 
	0,14 
	231,34 
	2,32 

	08-03-526-03
	      на стене или колонне, на ток до 250 А
	281,47 
	29,92 
	4,00 
	0,14 
	247,55 
	2,76 

	08-03-526-04
	      на стене или колонне, на ток до 400 А
	296,24 
	39,13 
	4,11 
	0,14 
	253,00 
	3,61 

	08-03-526-05
	      на стене или колонне, на ток до 630 А
	325,27 
	51,18 
	4,41 
	0,14 
	269,68 
	4,59 

	08-03-526-06
	      на полу, на ток до 25 А
	238,72 
	16,14 
	1,78 
	0,00 
	220,80 
	1,62 

	08-03-526-07
	      на полу, на ток до 100 А
	332,06 
	25,80 
	4,41 
	0,14 
	301,85 
	2,59 

	08-03-526-08
	      на полу, на ток до 400 А
	355,25 
	42,60 
	5,04 
	0,14 
	307,61 
	3,93 

	08-03-526-09
	      на полу, на ток до 630 А
	383,99 
	53,44 
	5,35 
	0,14 
	325,20 
	4,93 

	Таблица 08-03-527. Устройства вводные 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток:

	08-03-527-01
	      до 70 А
	291,10 
	37,59 
	6,37 
	0,27 
	247,14 
	3,57 

	08-03-527-02
	      до 160 А
	304,33 
	47,39 
	6,43 
	0,27 
	250,51 
	4,5 

	Таблица 08-03-528. Реверсоры и контакторы высокого напряжения 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	08-03-528-01
	Реверсор с вакуумными или электромагнитными контакторами на напряжение 6-10 кВ на ток до 400 А в шкафу, устанавливаемый на конструкции на полу
	2355,29 
	939,39 
	380,41 
	34,42 
	1035,49 
	90,5 

	
	Контактор на напряжение 6-10 кВ на ток до 400 А, устанавливаемый на конструкции на полу:

	08-03-528-02
	      вакуумный
	1183,49 
	512,77 
	158,31 
	15,31 
	512,41 
	49,4 

	08-03-528-03
	      электромагнитный
	1593,21 
	529,38 
	178,81 
	16,80 
	885,02 
	51 

	Таблица 08-03-529. Контакторы и блок-контакторы 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Контактор постоянного тока на конструкции на ток:

	08-03-529-01
	      до 160 А
	331,20 
	35,50 
	4,41 
	0,14 
	291,29 
	3,42 

	08-03-529-02
	      до 400 А
	351,63 
	52,38 
	4,74 
	0,14 
	294,51 
	4,9 

	
	Контактор переменного тока на конструкции на ток:

	08-03-529-03
	      до 160 А
	390,91 
	41,10 
	4,52 
	0,14 
	345,29 
	3,96 

	08-03-529-04
	      до 400 А
	418,88 
	63,50 
	7,29 
	0,27 
	348,09 
	5,94 

	
	Блок-контактор на конструкции с количеством блок-контактов (вспомогательных контактов):

	08-03-529-05
	      до 12
	288,58 
	37,05 
	1,65 
	0,00 
	249,88 
	3,72 

	08-03-529-06
	      до 24
	310,54 
	53,49 
	4,06 
	0,14 
	252,99 
	5,37 

	Таблица 08-03-530. Пускатели магнитные 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции:

	08-03-530-01
	      на полу, на ток до 40 А
	113,99 
	26,66 
	4,01 
	0,14 
	83,32 
	2,74 

	08-03-530-02
	      на полу, на ток до 100 А
	361,63 
	45,93 
	4,90 
	0,14 
	310,80 
	4,72 

	08-03-530-03
	      на полу, на ток до 200 А
	406,78 
	54,08 
	7,41 
	0,27 
	345,29 
	5,21 

	08-03-530-04
	      на стене или колонне, на ток до 40 А
	137,15 
	30,84 
	3,74 
	0,14 
	102,57 
	3,17 

	08-03-530-05
	      на стене или колонне, на ток до 100 А
	311,39 
	37,56 
	3,97 
	0,14 
	269,86 
	3,86 

	08-03-530-06
	      на стене или колонне, на ток до 160 А
	325,17 
	48,16 
	4,03 
	0,14 
	272,98 
	4,64 

	08-03-530-07
	      на стене или колонне, на ток до 200 А
	332,96 
	52,00 
	6,48 
	0,27 
	274,48 
	5,01 

	
	Измеритель: 1 пускатель

	
	Сборка из нескольких пускателей магнитных общего назначения, устанавливаемая на конструкции:

	08-03-530-08
	      на полу, на ток до 40 А
	201,42 
	22,38 
	4,32 
	0,14 
	174,72 
	2,22 

	08-03-530-09
	      на полу, на ток до 100 А
	364,96 
	30,95 
	6,95 
	0,27 
	327,06 
	3,07 

	08-03-530-10
	      на полу, на ток до 200 А
	398,52 
	43,08 
	9,51 
	0,41 
	345,93 
	4,03 

	08-03-530-11
	      на стене или колонне, на ток до 40 А
	143,91 
	21,67 
	3,87 
	0,14 
	118,37 
	2,15 

	08-03-530-12
	      на стене или колонне, на ток до 100 А
	305,93 
	30,84 
	4,24 
	0,14 
	270,85 
	3,06 

	08-03-530-13
	      на стене или колонне, на ток до 160 А
	334,23 
	39,34 
	6,70 
	0,27 
	288,19 
	3,68 

	08-03-530-14
	      на стене или колонне, на ток до 200 А
	339,05 
	42,76 
	6,83 
	0,27 
	289,46 
	4 

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Пускатель магнитный взрывозащищенный маслонаполненный отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции:

	08-03-530-15
	      на полу, на ток до 100 А
	398,97 
	44,22 
	11,52 
	0,68 
	343,23 
	4,44 

	08-03-530-16
	      на полу, на ток до 250 А
	448,66 
	75,04 
	21,92 
	1,49 
	351,70 
	7,02 

	08-03-530-17
	      на стене или колонне, на ток до 100 А
	359,55 
	45,42 
	10,63 
	0,68 
	303,50 
	4,56 

	08-03-530-18
	      на стене или колонне, на ток до 250 А
	425,16 
	74,19 
	24,07 
	1,76 
	326,90 
	6,94 

	
	Измеритель: 1 пускатель

	
	Сборка из нескольких пускателей магнитных взрывозащищенных маслонаполненных, устанавливаемая на конструкции:

	08-03-530-19
	      на полу, на ток до 100 А
	457,01 
	40,92 
	24,09 
	1,76 
	392,00 
	4,06 

	08-03-530-20
	      на полу, на ток до 250 А
	492,36 
	62,64 
	28,54 
	1,76 
	401,18 
	5,86 

	08-03-530-21
	      на стене или колонне, на ток до 100 А
	350,39 
	41,33 
	21,46 
	1,63 
	287,60 
	4,1 

	08-03-530-22
	      на стене или колонне, на ток до 250 А
	404,08 
	63,18 
	27,39 
	1,76 
	313,51 
	5,91 

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Пускатель магнитный взрывозащищенный в сухом исполнении отдельно стоящий, устанавливаемый на полу, на ток:

	08-03-530-23
	      до 25 А
	106,88 
	56,05 
	34,81 
	2,44 
	16,02 
	5,4 

	08-03-530-24
	      до 100 А
	271,63 
	66,02 
	35,04 
	2,44 
	170,57 
	6,36 

	08-03-530-25
	      до 250 А
	339,18 
	113,31 
	47,27 
	3,12 
	178,60 
	10,6 

	Таблица 08-03-531. Пускатели ручные 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции:

	08-03-531-01
	      на полу
	114,23 
	21,80 
	4,01 
	0,14 
	88,42 
	2,1 

	08-03-531-02
	      на стене или колонне
	81,61 
	21,07 
	1,34 
	0,00 
	59,20 
	2,03 

	Таблица 08-03-532. Посты управления кнопочные 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции:

	08-03-532-01
	      на полу, количество элементов поста до 3
	94,59 
	18,63 
	0,62 
	0,00 
	75,34 
	1,87 

	08-03-532-02
	      на полу, количество элементов поста до 9
	109,87 
	30,28 
	0,62 
	0,00 
	78,97 
	3,04 

	08-03-532-03
	      на полу, количество элементов поста до 16
	129,49 
	43,33 
	3,03 
	0,14 
	83,13 
	4,35 

	08-03-532-04
	      на стене или колонне, количество элементов поста до 3
	98,65 
	17,93 
	1,34 
	0,00 
	79,38 
	1,8 

	08-03-532-05
	      на стене или колонне, количество элементов поста до 6
	106,04 
	23,61 
	1,34 
	0,00 
	81,09 
	2,37 

	08-03-532-06
	      на стене или колонне, количество элементов поста до 9
	113,86 
	29,78 
	1,34 
	0,00 
	82,74 
	2,99 

	08-03-532-07
	      на стене или колонне, количество элементов поста до 16
	130,96 
	42,73 
	1,34 
	0,00 
	86,89 
	4,29 

	
	Пост управления кнопочный взрывозащищенный с количеством элементов поста до 3, устанавливаемый на конструкции:

	08-03-532-08
	      на полу
	357,62 
	31,67 
	4,68 
	0,14 
	321,27 
	3,18 

	08-03-532-09
	      на стене или колонне
	143,42 
	28,88 
	3,74 
	0,14 
	110,80 
	2,9 

	
	Измеритель: 1 пост

	
	Сборка из нескольких постов управления кнопочных общего назначения, устанавливаемая на конструкции:

	08-03-532-10
	      на полу, количество элементов поста до 3
	63,16 
	17,13 
	1,16 
	0,00 
	44,87 
	1,72 

	08-03-532-11
	      на полу, количество элементов поста до 6
	73,54 
	21,91 
	1,25 
	0,00 
	50,38 
	2,2 

	08-03-532-12
	      на стене или колонне, количество элементов поста до 3
	82,07 
	16,83 
	1,11 
	0,00 
	64,13 
	1,69 

	08-03-532-13
	      на стене или колонне, количество элементов поста до 6
	88,33 
	21,41 
	1,11 
	0,00 
	65,81 
	2,15 

	
	Сборка из нескольких постов управления кнопочных взрывозащищенных с количеством элементов поста до 3, устанавливаемая на:

	08-03-532-14
	      на полу
	122,00 
	24,40 
	6,37 
	0,27 
	91,23 
	2,45 

	08-03-532-15
	      на стене или колонне
	124,82 
	24,20 
	5,79 
	0,27 
	94,83 
	2,43 

	Таблица 08-03-533. Посты управления кнопочные подвесные 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Пост управления кнопочный подвесной, подвешиваемый на кабеле (тросе), количество элементов поста:

	08-03-533-01
	      до 3
	29,96 
	23,05 
	0,00 
	0,00 
	6,91 
	2,34 

	08-03-533-02
	      до 10
	35,43 
	27,09 
	0,00 
	0,00 
	8,34 
	2,75 

	08-03-533-03
	      до 16
	65,66 
	34,67 
	0,00 
	0,00 
	30,99 
	3,52 

	Таблица 08-03-534. Переключатели универсальные 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Переключатель универсальный пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество секций:

	08-03-534-01
	      до 4
	106,37 
	22,56 
	1,34 
	0,00 
	82,47 
	2,29 

	08-03-534-02
	      до 10
	131,11 
	33,49 
	1,34 
	0,00 
	96,28 
	3,4 

	08-03-534-03
	      до 16
	155,56 
	46,39 
	3,74 
	0,14 
	105,43 
	4,71 

	08-03-534-04
	      до 24
	198,93 
	73,78 
	3,74 
	0,14 
	121,41 
	7,49 

	
	Переключатель универсальный взрывозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество секций:

	08-03-534-05
	      до 4
	118,79 
	31,62 
	3,74 
	0,14 
	83,43 
	3,21 

	08-03-534-06
	      до 14
	160,22 
	53,98 
	3,74 
	0,14 
	102,50 
	5,48 

	Таблица 08-03-535. Командоаппараты нерегулируемые (командоконтроллеры) 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Командоаппарат ручной контактный, устанавливаемый на конструкции на полу, масса до 15 кг, количество цепей:

	08-03-535-01
	      до 6
	198,29 
	34,38 
	4,68 
	0,14 
	159,23 
	3,49 

	08-03-535-02
	      до 12
	219,52 
	44,33 
	4,68 
	0,14 
	170,51 
	4,5 

	
	Командоаппарат:

	08-03-535-03
	      ручной бесконтактный для подключения до 14 выводов, устанавливаемый на конструкции на полу, масса до 15 кг
	276,17 
	51,22 
	4,85 
	0,14 
	220,10 
	5,2 

	08-03-535-04
	      педальный (ножной) бесконтактный для подключения до 20 выводов, устанавливаемый на конструкции на полу, масса до 35 кг
	181,21 
	64,42 
	6,41 
	0,27 
	110,38 
	6,54 

	Таблица 08-03-536. Контроллеры кулачковые 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	08-03-536-01
	Контроллер кулачковый постоянного или переменного тока на ток до 63 А, устанавливаемый на конструкции на полу
	1676,80 
	46,20 
	4,01 
	0,14 
	1626,59 
	4,69 

	Таблица 08-03-537. Командоаппараты регулируемые (Путевые выключатели) 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Командоаппарат кулачковый регулируемый без редуктора, устанавливаемый:

	08-03-537-01
	      на металлическом основании, количество цепей до 2
	31,79 
	15,27 
	3,21 
	0,14 
	13,31 
	1,55 

	08-03-537-02
	      на металлическом основании, количество цепей до 6
	53,63 
	29,65 
	3,21 
	0,14 
	20,77 
	3,01 

	08-03-537-03
	      на конструкции на полу, количество цепей до 2
	298,77 
	23,44 
	4,85 
	0,14 
	270,48 
	2,38 

	08-03-537-04
	      на конструкции на полу, количество цепей до 6
	323,42 
	38,22 
	7,26 
	0,27 
	277,94 
	3,88 

	
	Командоаппарат кулачковый регулируемый со встроенным редуктором, устанавливаемый:

	08-03-537-05
	      на металлическом основании, количество цепей до 2
	42,84 
	26,17 
	3,21 
	0,14 
	13,46 
	2,69 

	08-03-537-06
	      на металлическом основании, количество цепей до 8
	88,03 
	55,06 
	8,02 
	0,41 
	24,95 
	5,59 

	08-03-537-07
	      на металлическом основании, количество цепей до 24
	219,76 
	120,52 
	30,31 
	2,44 
	68,93 
	12,1 

	08-03-537-08
	      на конструкции на полу, количество цепей до 2
	313,40 
	32,98 
	7,26 
	0,27 
	273,16 
	3,39 

	08-03-537-09
	      на конструкции на полу, количество цепей до 8
	374,29 
	61,37 
	26,87 
	2,03 
	286,05 
	6,23 

	08-03-537-10
	      на конструкции на полу, количество цепей до 24
	481,95 
	128,48 
	34,37 
	2,57 
	319,10 
	12,9 

	08-03-537-11
	      на конструкции на полу, количество цепей до 24, с электроприводом
	668,04 
	311,47 
	53,69 
	4,20 
	302,88 
	30,9 

	08-03-537-12
	      на конструкции на полу, количество цепей до 24, взрывозащищенный маслонаполненный
	335,00 
	46,00 
	16,39 
	1,08 
	272,61 
	4,67 

	Таблица 08-03-538. Выключатели путевые конечные и микропереключатели 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Выключатель путевой или конечный рычажный контактный общего назначения массой до 10 кг, устанавливаемый:

	08-03-538-01
	      на металлическом основании
	31,69 
	17,43 
	3,21 
	0,14 
	11,05 
	1,77 

	08-03-538-02
	      на конструкции на стене или колонне
	182,29 
	24,13 
	5,16 
	0,14 
	153,00 
	2,45 

	
	Выключатель путевой или конечный контактный, устанавливаемый на металлическом основании:

	08-03-538-03
	      взрывозащищенный,в том числе маслонаполненный, масса до 10 кг
	39,83 
	25,41 
	3,21 
	0,14 
	11,21 
	2,58 

	08-03-538-04
	      малогабаритный одно-, двухкнопочный или микропереключатель
	25,77 
	12,21 
	4,23 
	0,14 
	9,33 
	1,24 

	08-03-538-05
	Выключатель путевой или конечный бесконтактный, устанавливаемый на металлическом основании
	25,08 
	12,12 
	3,21 
	0,14 
	9,75 
	1,23 

	Таблица 08-03-539. Линейки ограничения хода механизмов 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Линейка, устанавливаемая на металлической конструкции, масса:

	08-03-539-01
	      до 5 кг
	99,88 
	15,18 
	4,54 
	0,14 
	80,16 
	1,56 

	08-03-539-02
	      до 10 кг
	106,89 
	20,82 
	4,99 
	0,14 
	81,08 
	2,14 

	08-03-539-03
	      до 25 кг
	198,42 
	28,22 
	8,10 
	0,27 
	162,10 
	2,9 

	Таблица 08-03-540. Реостаты и регуляторы установочные и возбуждения 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	08-03-540-01
	Реостат переменного тока масляный с ручным приводом, устанавливаемый на конструкции на полу, масса (без масла) до 350 кг
	528,52 
	109,46 
	90,81 
	5,61 
	328,25 
	10,7 

	
	Реостат постоянного тока пусковой или пускорегулирующий; регулятор возбуждения или установочный с ручным приводом, устанавливаемый на конструкции:

	08-03-540-02
	      на стене или колонне, масса до 25 кг
	163,53 
	16,65 
	6,21 
	0,27 
	140,67 
	1,69 

	08-03-540-03
	      на стене или колонне, масса до 50 кг
	172,01 
	22,46 
	8,64 
	0,41 
	140,91 
	2,28 

	08-03-540-04
	      на стене или колонне, масса до 100 кг
	220,53 
	32,60 
	13,45 
	0,68 
	174,48 
	3,31 

	08-03-540-05
	      на полу, масса до 25 кг
	240,19 
	20,88 
	7,33 
	0,27 
	211,98 
	2,12 

	08-03-540-06
	      на полу, масса до 100 кг
	308,51 
	36,54 
	26,39 
	1,76 
	245,58 
	3,71 

	08-03-540-07
	      на полу, масса до 200 кг
	434,31 
	53,49 
	41,11 
	2,71 
	339,71 
	5,43 

	08-03-540-08
	      на полу, масса до 350 кг
	516,01 
	87,90 
	90,76 
	5,61 
	337,35 
	8,72 

	08-03-540-09
	      на полу, масса до 500 кг
	584,15 
	102,82 
	115,71 
	7,14 
	365,62 
	10,2 

	08-03-540-10
	      на полу, масса до 800 кг
	706,22 
	113,90 
	172,31 
	10,62 
	420,01 
	11,3 

	
	Регулятор возбуждения с электроприводом, устанавливаемый на конструкции на полу, масса:

	08-03-540-11
	      до 100 кг
	302,75 
	48,36 
	16,97 
	0,81 
	237,42 
	4,91 

	08-03-540-12
	      до 200 кг
	454,61 
	67,68 
	41,12 
	2,71 
	345,81 
	6,52 

	08-03-540-13
	      до 350 кг
	526,43 
	104,84 
	74,57 
	4,45 
	347,02 
	10,1 

	08-03-540-14
	      до 500 кг
	579,79 
	120,41 
	91,43 
	5,40 
	367,95 
	11,6 

	08-03-540-15
	      до 800 кг
	769,98 
	128,71 
	172,31 
	10,62 
	468,96 
	12,4 

	Таблица 08-03-541. Блоки резисторов (ящики сопротивлений) без ошиновки и других соединений между блоками 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Блок резисторов до 660 В защищенного исполнения (в кожухе), устанавливаемый без стеллажа на конструкции на полу, масса:

	08-03-541-01
	      до 50 кг
	305,75 
	26,47 
	13,88 
	0,81 
	265,40 
	2,55 

	08-03-541-02
	      до 250 кг
	722,27 
	46,19 
	50,89 
	2,77 
	625,19 
	4,45 

	
	Измеритель: 1 блок

	08-03-541-03
	Сборка из блоков резисторов до 660 В однорядная, устанавливаемая без стеллажа на конструкции на полу, до трех ярусов, масса блока до 50 кг
	205,23 
	19,32 
	14,06 
	0,81 
	171,85 
	1,94 

	
	Стеллаж с блоками резисторов до 660 В многорядный, устанавливаемый на конструкции на полу, до пяти ярусов, масса блока:

	08-03-541-04
	      до 25 кг
	221,48 
	13,41 
	6,82 
	0,41 
	201,25 
	1,33 

	08-03-541-05
	      до 50 кг
	247,44 
	15,83 
	11,92 
	0,81 
	219,69 
	1,57 

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Блок резисторов до 660 В подвесной, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, масса:

	08-03-541-06
	      до 30 кг
	201,75 
	18,33 
	7,66 
	0,41 
	175,76 
	1,84 

	08-03-541-07
	      до 60 кг
	210,19 
	22,51 
	11,42 
	0,68 
	176,26 
	2,26 

	
	Измеритель: 1 сборка

	
	Сборка из блоков резисторов  до 1 кВ однорядная до четырех ярусов, устанавливаемая на конструкции на полу, масса сборки:

	08-03-541-08
	      до 130 кг
	728,57 
	56,02 
	32,51 
	1,76 
	640,04 
	5,32 

	08-03-541-09
	      до 220 кг
	1228,77 
	74,66 
	180,96 
	12,02 
	973,15 
	7,09 

	Таблица 08-03-542. Электромагниты (электрическая часть) 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Электромагнит длинно- или короткоходовой, масса:

	08-03-542-01
	      до 15 кг
	97,02 
	31,46 
	3,29 
	0,14 
	62,27 
	3,27 

	08-03-542-02
	      до 50 кг
	112,18 
	41,17 
	8,11 
	0,41 
	62,90 
	4,28 

	08-03-542-03
	      до 100 кг
	134,46 
	47,58 
	20,99 
	1,49 
	65,89 
	4,83 

	Таблица 08-03-543. Световые сигнальные приборы 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на:

	08-03-543-01
	      полу
	72,47 
	24,43 
	6,14 
	0,14 
	41,90 
	2,48 

	08-03-543-02
	      стене, колонне или балке
	82,95 
	23,74 
	3,74 
	0,00 
	55,47 
	2,41 

	Таблица 08-03-544. Колонки распределительные для цеховых модульных распределительных сетей 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Колонка распределительная с автоматическими выключателями или с рубильником и предохранителями на ток до 63 А, устанавливаемая на модульной коробке и присоединяемая к магистрали из проводов с жилами сечением:

	08-03-544-01
	      до 35 мм2
	42,27 
	22,75 
	4,81 
	0,27 
	14,71 
	2,31 

	08-03-544-02
	      до 95 мм2
	55,63 
	25,30 
	15,57 
	1,36 
	14,76 
	2,54 

	
	Колонка распределительная со штепсельными розетками на ток 25 А, устанавливаемая на модульной коробке и присоединяемая к магистрали из проводов с жилами сечением:

	08-03-544-03
	      до 35 мм2
	33,47 
	18,81 
	0,00 
	0,00 
	14,66 
	1,91 

	08-03-544-04
	      до 95 мм2
	40,28 
	23,11 
	2,40 
	0,14 
	14,77 
	2,32 

	Таблица 08-03-545. Коробки (ящики) с зажимами и кожухи металлические для защиты вводов и электрооборудования 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов:

	08-03-545-01
	      до 10
	130,22 
	32,60 
	2,40 
	0,00 
	95,22 
	3,31 

	08-03-545-02
	      до 20
	214,67 
	51,49 
	3,12 
	0,00 
	160,06 
	5,17 

	08-03-545-03
	      до 32
	242,83 
	69,72 
	4,81 
	0,14 
	168,30 
	7 

	
	Измеритель: 1 зажим

	08-03-545-04
	За каждый последующий зажим сверх 32 добавлять к расценке 08-03-545-03
	2,90 
	0,90 
	0,00 
	0,00 
	2,00 
	0,09 

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением:

	08-03-545-05
	      до 10 мм2, с количеством зажимов до 4
	108,57 
	23,64 
	2,40 
	0,00 
	82,53 
	2,4 

	08-03-545-06
	      до 10 мм2, с количеством зажимов до 6
	123,34 
	31,22 
	4,81 
	0,14 
	87,31 
	3,17 

	08-03-545-07
	      до 16 мм2, с количеством зажимов до 4
	336,42 
	34,48 
	5,78 
	0,14 
	296,16 
	3,5 

	08-03-545-08
	      до 16 мм2, с количеством зажимов до 6
	479,44 
	44,03 
	5,92 
	0,14 
	429,49 
	4,47 

	08-03-545-09
	      до 32 мм2, с количеством зажимов до 4
	377,96 
	41,57 
	5,83 
	0,14 
	330,56 
	4,22 

	08-03-545-10
	      до 32 мм2, с количеством зажимов до 6
	496,38 
	51,81 
	8,39 
	0,27 
	436,18 
	5,26 

	08-03-545-11
	      до 70 мм2, с количеством зажимов до 4
	385,75 
	46,00 
	5,90 
	0,14 
	333,85 
	4,67 

	08-03-545-12
	      до 70 мм2, с количеством зажимов до 6
	507,09 
	58,41 
	8,50 
	0,27 
	440,18 
	5,93 

	08-03-545-13
	      до 120 мм2, с количеством зажимов до 4
	398,03 
	51,32 
	8,42 
	0,27 
	338,29 
	5,21 

	08-03-545-14
	      до 120 мм2, с количеством зажимов до 6
	548,13 
	68,26 
	16,74 
	1,08 
	463,13 
	6,93 

	08-03-545-15
	      до 185 мм2, с количеством зажимов до 4
	529,64 
	61,17 
	16,63 
	1,08 
	451,84 
	6,21 

	08-03-545-16
	      до 185 мм2, с количеством зажимов до 6
	757,15 
	82,05 
	17,53 
	1,36 
	657,57 
	8,33 

	
	Измеритель: 1 кг

	08-03-545-17
	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования
	8,03 
	1,64 
	0,22 
	0,00 
	6,17 
	0,17 

	Раздел 4. НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА 

   

	Таблица 08-03-571. Щиты и стеллажи с блоками резисторов (ящиками сопротивления) высотой свыше 1700 мм 

   

	
	Измеритель: 1 м ширины по фронту

	
	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм:

	08-03-571-01
	      открытого исполнения
	2089,08 
	233,55 
	386,13 
	23,61 
	1469,40 
	22,5 

	08-03-571-02
	      шкафного исполнения
	2232,03 
	246,01 
	515,77 
	30,91 
	1470,25 
	23,7 

	
	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный:

	08-03-571-03
	      открытого исполнения, глубина до 800 мм
	250,65 
	73,18 
	159,16 
	7,99 
	18,31 
	7,05 

	08-03-571-04
	      шкафного исполнения, глубина до 600 мм
	300,59 
	60,93 
	221,59 
	11,38 
	18,07 
	5,87 

	08-03-571-05
	      шкафного исполнения, глубина до 800 мм
	356,52 
	73,18 
	264,43 
	13,55 
	18,91 
	7,05 

	
	Измеритель: 1 стеллаж

	
	Стеллаж заводского изготовления с блоками резисторов до 1000 В, масса:

	08-03-571-06
	      до 40 кг, ширина стеллажа по фронту 900 мм
	228,79 
	60,93 
	157,37 
	7,59 
	10,49 
	5,87 

	08-03-571-07
	      до 40 кг, ширина стеллажа по фронту 1800 мм
	382,65 
	85,32 
	283,76 
	14,36 
	13,57 
	8,22 

	08-03-571-08
	      до 40 кг, ширина стеллажа по фронту 2700 мм
	549,68 
	110,03 
	421,10 
	21,68 
	18,55 
	10,6 

	08-03-571-09
	      до 40 кг, ширина стеллажа по фронту 3600 мм
	717,81 
	133,90 
	563,34 
	29,27 
	20,57 
	12,9 

	08-03-571-10
	      до 60 кг, ширина стеллажа по фронту 900 мм
	296,09 
	73,18 
	210,19 
	10,43 
	12,72 
	7,05 

	08-03-571-11
	      до 60 кг, ширина стеллажа по фронту 1800 мм
	503,34 
	97,47 
	388,05 
	19,92 
	17,82 
	9,39 

	08-03-571-12
	      до 60 кг, ширина стеллажа по фронту 2700 мм
	740,94 
	133,90 
	586,14 
	30,49 
	20,90 
	12,9 

	08-03-571-13
	      до 60 кг, ширина стеллажа по фронту 3600 мм
	975,78 
	170,23 
	779,32 
	40,79 
	26,23 
	16,4 

	Таблица 08-03-572. Блоки управления и распределительные пункты (шкафы) высотой до 1700 мм 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый:

	08-03-572-01
	      на стене
	293,93 
	24,08 
	40,97 
	1,90 
	228,88 
	2,32 

	08-03-572-02
	      на металлическом основании
	55,86 
	24,08 
	28,86 
	1,63 
	2,92 
	2,32 

	
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый:

	08-03-572-03
	      на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	284,46 
	24,08 
	30,90 
	1,36 
	229,48 
	2,32 

	08-03-572-04
	      на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм
	496,97 
	36,23 
	79,98 
	3,93 
	380,76 
	3,49 

	08-03-572-05
	      на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
	584,16 
	36,23 
	90,84 
	4,47 
	457,09 
	3,49 

	08-03-572-06
	      на полу, высота и ширина до 200х1000 мм
	495,14 
	36,23 
	79,18 
	4,07 
	379,73 
	3,49 

	08-03-572-07
	      на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
	612,30 
	48,37 
	107,86 
	5,56 
	456,07 
	4,66 

	08-03-572-08
	      в нише, высота и ширина до 700х850 мм
	209,39 
	24,08 
	28,94 
	1,36 
	156,37 
	2,32 

	08-03-572-09
	      в нише, высота и ширина до 1300х850 мм
	386,03 
	24,08 
	56,38 
	2,85 
	305,57 
	2,32 

	Таблица 08-03-573. Пульты и шкафы упраления 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту:

	08-03-573-01
	      до 700х600 мм
	144,46 
	24,60 
	113,49 
	6,79 
	6,37 
	2,37 

	08-03-573-02
	      до 700х1000 мм
	198,71 
	24,60 
	166,26 
	9,95 
	7,85 
	2,37 

	08-03-573-03
	Вставка пульта управления угловая напольная глубиной до 700 мм
	130,80 
	12,35 
	113,49 
	6,79 
	4,96 
	1,19 

	
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина:

	08-03-573-04
	      до 600х600х350 мм
	81,59 
	24,60 
	53,79 
	3,17 
	3,20 
	2,37 

	08-03-573-05
	      до 900х600х500 мм
	105,12 
	24,60 
	76,72 
	4,55 
	3,80 
	2,37 

	08-03-573-06
	      до 1200х600х500 мм
	121,82 
	24,60 
	92,25 
	5,43 
	4,97 
	2,37 

	Таблица 08-03-574. Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах 

   

	
	Измеритель: 100 жил

	
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением:

	08-03-574-01
	      до 10 мм2
	2766,92 
	174,38 
	2,40 
	0,14 
	2590,14 
	16,8 

	08-03-574-02
	      до 16 мм2
	3004,29 
	360,19 
	16,31 
	0,14 
	2627,79 
	34,7 

	08-03-574-03
	      до 35 мм2
	3128,87 
	402,74 
	21,11 
	0,27 
	2705,02 
	38,8 

	08-03-574-04
	      до 70 мм2
	3253,26 
	483,71 
	29,10 
	0,41 
	2740,45 
	46,6 

	08-03-574-05
	      до 95 мм2
	3451,09 
	632,14 
	30,36 
	0,41 
	2788,59 
	60,9 

	08-03-574-06
	      до 120 мм2
	3600,29 
	756,70 
	34,24 
	0,54 
	2809,35 
	72,9 

	08-03-574-07
	      до 150 мм2
	3688,36 
	818,98 
	36,18 
	0,54 
	2833,20 
	78,9 

	08-03-574-08
	      до 185 мм2
	3925,43 
	917,59 
	46,93 
	0,95 
	2960,91 
	88,4 

	08-03-574-09
	      до 240 мм2
	4167,16 
	1038,00 
	56,64 
	1,22 
	3072,52 
	100 

	Таблица 08-03-575. Приборы и аппараты, снятые перед транспортировкой 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	08-03-575-01
	Прибор или аппарат
	12,05 
	11,63 
	0,00 
	0,00 
	0,42 
	1,12 

	
	Блок резисторов (ящик сопротивлений) масса:

	08-03-575-02
	      до 15 кг
	20,97 
	11,63 
	7,21 
	0,41 
	2,13 
	1,12 

	08-03-575-03
	      до 40 кг
	30,99 
	11,63 
	16,83 
	0,95 
	2,53 
	1,12 

	08-03-575-04
	      до 50 кг
	35,46 
	11,63 
	19,24 
	1,08 
	4,59 
	1,12 

	08-03-575-05
	      до 60 кг
	40,27 
	11,63 
	24,05 
	1,36 
	4,59 
	1,12 

	Раздел 5. ПРИБОРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ, ЩИТКИ И СЧЕТЧИКИ 

   

	Таблица 08-03-591. Выключатели, переключатели и штепсельные розетки 

   

	
	Измеритель: 100 шт.

	
	Выключатель:

	08-03-591-01
	      одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	770,25 
	410,01 
	35,76 
	0,41 
	324,48 
	39,5 

	08-03-591-02
	      одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	379,99 
	334,24 
	9,62 
	0,54 
	36,13 
	32,2 

	08-03-591-03
	      полугерметический и герметический
	1287,37 
	788,88 
	65,35 
	1,36 
	433,14 
	76 

	08-03-591-04
	      двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	809,28 
	455,68 
	38,16 
	0,54 
	315,44 
	43,9 

	08-03-591-05
	      двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	386,34 
	340,46 
	9,62 
	0,54 
	36,26 
	32,8 

	
	Переключатель:

	08-03-591-06
	      неутопленного типа при открытой проводке
	853,32 
	403,78 
	38,16 
	0,54 
	411,38 
	38,9 

	08-03-591-07
	      утопленного типа при скрытой проводке
	387,40 
	341,50 
	9,62 
	0,54 
	36,28 
	32,9 

	
	Розетка штепсельная:

	08-03-591-08
	      неутопленного типа при открытой проводке
	811,83 
	448,42 
	38,16 
	0,54 
	325,25 
	43,2 

	08-03-591-09
	      утопленного типа при скрытой проводке
	494,51 
	395,48 
	9,62 
	0,54 
	89,41 
	38,1 

	08-03-591-10
	      полугерметическая и герметическая
	1285,65 
	789,92 
	70,15 
	1,63 
	425,58 
	76,1 

	08-03-591-11
	      трехполюсная
	1445,19 
	761,89 
	28,86 
	1,63 
	654,44 
	73,4 

	08-03-591-12
	Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке
	833,11 
	720,37 
	16,83 
	0,95 
	95,91 
	69,4 

	Таблица 08-03-592. Патроны 

   

	
	Измеритель: 100 шт.

	
	Патрон:

	08-03-592-01
	      стенной или потолочный
	1041,10 
	602,04 
	71,41 
	1,63 
	367,65 
	58 

	08-03-592-02
	      подвесной
	2325,93 
	601,00 
	62,31 
	1,76 
	1662,62 
	57,9 

	Таблица 08-03-593. Светильники для ламп накаливания 

   

	
	Измеритель: 100 шт.

	
	Светильник с подвеской на крюк для помещений:

	08-03-593-01
	      с нормальными условиями среды
	3511,79 
	500,32 
	1344,24 
	492,77 
	1667,23 
	48,2 

	08-03-593-02
	      с повышенной влажностью и пыльностью
	4103,43 
	649,79 
	1783,42 
	654,24 
	1670,22 
	62,6 

	08-03-593-03
	      с тяжелыми условиями среды
	5219,11 
	935,24 
	2607,95 
	956,42 
	1675,92 
	90,1 

	08-03-593-04
	Светильник с навинчиванием на трубу для взрывоопасных помещений
	6740,28 
	1058,76 
	2710,35 
	993,66 
	2971,17 
	102 

	
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений:

	08-03-593-05
	      с тяжелыми условиями среды, уплотненный
	4317,94 
	969,49 
	1556,57 
	474,91 
	1791,88 
	93,4 

	08-03-593-06
	      с нормальными условиями среды, одноламповый
	4473,61 
	916,55 
	1766,24 
	510,24 
	1790,82 
	88,3 

	08-03-593-07
	      с нормальными условиями среды, двухламповый
	5007,69 
	1013,09 
	2201,85 
	647,01 
	1792,75 
	97,6 

	
	Светильник:

	08-03-593-08
	      с подвеской к смонтированной тросовой проводке
	1982,51 
	453,61 
	1025,03 
	360,92 
	503,87 
	43,7 

	08-03-593-09
	      местного освещения
	1687,29 
	885,41 
	266,32 
	2,17 
	535,56 
	85,3 

	08-03-593-10
	Световые настенные указатели
	2000,11 
	1019,32 
	497,19 
	15,18 
	483,60 
	98,2 

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Люстры и подвесы с количеством ламп:

	08-03-593-11
	      до 5
	103,62 
	12,56 
	33,52 
	11,62 
	57,54 
	1,21 

	08-03-593-12
	      до 12
	180,80 
	24,19 
	79,82 
	24,27 
	76,79 
	2,33 

	08-03-593-13
	      до 30
	424,10 
	50,86 
	238,49 
	55,13 
	134,75 
	4,9 

	08-03-593-14
	      до 50
	816,02 
	95,39 
	516,40 
	106,80 
	204,23 
	9,19 

	08-03-593-15
	      до 75
	1364,37 
	155,70 
	922,04 
	177,84 
	286,63 
	15 

	08-03-593-16
	      до 100
	2307,66 
	254,31 
	1684,53 
	296,59 
	368,82 
	24,5 

	
	Измеритель: 100 шт.

	
	Кронштейны со светильниками по:

	08-03-593-17
	      стенам и потолкам
	11028,74 
	1183,32 
	1235,10 
	392,98 
	8610,32 
	114 

	08-03-593-18
	      колоннам, фермам, балкам на мостиках
	11704,53 
	1650,42 
	2045,34 
	652,52 
	8008,77 
	159 

	08-03-593-19
	Светильник в подвесных потолках
	7774,69 
	1224,84 
	1086,58 
	376,02 
	5463,27 
	118 

	Таблица 08-03-594. Светильники с люминесцентными лампами 

   

	
	Измеритель: 100 шт.

	
	Светильник отдельно устанавливаемый:

	08-03-594-01
	      на штырях с количеством ламп в светильнике 1
	4747,85 
	913,44 
	1357,13 
	386,35 
	2477,28 
	88 

	08-03-594-02
	      на штырях с количеством ламп в светильнике 2
	5656,68 
	1204,08 
	1969,51 
	528,34 
	2483,09 
	116 

	08-03-594-03
	      на штырях с количеством ламп в светильнике до 4
	7001,14 
	1754,22 
	2752,83 
	716,00 
	2494,09 
	169 

	08-03-594-04
	      на штырях с количеством ламп в светильнике до 6
	10264,76 
	2553,48 
	5201,20 
	1238,67 
	2510,08 
	246 

	08-03-594-05
	      на штырях с количеством ламп в светильнике до 10
	14161,62 
	3840,60 
	7785,20 
	1776,75 
	2535,82 
	370 

	08-03-594-06
	      на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1
	5671,38 
	1152,18 
	1669,88 
	499,36 
	2849,32 
	111 

	08-03-594-07
	      на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2
	6874,06 
	1536,24 
	2480,82 
	713,56 
	2857,00 
	148 

	08-03-594-08
	      на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4
	7830,63 
	1920,30 
	3045,64 
	807,16 
	2864,69 
	185 

	08-03-594-09
	Светильник на кронштейнах
	6787,51 
	1837,26 
	2087,22 
	633,33 
	2863,03 
	177 

	
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый:

	08-03-594-10
	      на подвесках, количество ламп в светильнике до 2
	17861,50 
	2812,98 
	2162,60 
	704,34 
	12885,92 
	271 

	08-03-594-11
	      на подвесках, количество ламп в светильнике до 4
	18892,79 
	3290,46 
	2706,86 
	880,57 
	12895,47 
	317 

	08-03-594-12
	      на подвесках, количество ламп в светильнике до 6
	20867,95 
	4110,48 
	3845,60 
	1277,90 
	12911,87 
	396 

	08-03-594-13
	      на профиле, количество ламп в светильнике до 2
	14910,53 
	2293,98 
	2641,21 
	882,83 
	9975,34 
	221 

	08-03-594-14
	      на профиле, количество ламп в светильнике до 4
	15941,83 
	2771,46 
	3185,48 
	1058,91 
	9984,89 
	267 

	08-03-594-15
	      на профиле, количество ламп в светильнике до 6
	17904,48 
	3591,48 
	4311,71 
	1452,35 
	10001,29 
	346 

	08-03-594-16
	      на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2
	2920,13 
	1235,22 
	1609,74 
	505,73 
	75,17 
	119 

	08-03-594-17
	      на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4
	3940,85 
	1702,32 
	2154,01 
	682,11 
	84,52 
	164 

	08-03-594-18
	      на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 6
	5935,96 
	2532,72 
	3302,12 
	1083,45 
	101,12 
	244 

	Таблица 08-03-595. Светильники с ртутными лампами 

   

	
	Измеритель: 100 шт.

	
	Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА,:

	08-03-595-01
	      на кронштейнах на мостиках
	23022,19 
	2771,46 
	3412,91 
	1145,56 
	16837,82 
	267 

	08-03-595-02
	      на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах
	23204,89 
	3020,58 
	3444,17 
	1147,07 
	16740,14 
	291 

	08-03-595-03
	      на трубчатых подвесах, длина подвеса до 2500 мм
	22284,40 
	2511,96 
	4040,59 
	1180,96 
	15731,85 
	242 

	Таблица 08-03-596. Прожекторы 

   

	
	Измеритель: 100 шт.

	
	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции:

	08-03-596-01
	      на земле, с лампой мощностью 500 Вт
	13376,79 
	1951,44 
	798,96 
	38,35 
	10626,39 
	188 

	08-03-596-02
	      на земле, с лампой мощностью 1000 Вт
	13630,89 
	2200,56 
	798,96 
	38,35 
	10631,37 
	212 

	08-03-596-03
	      на крыше здания, с лампой мощностью 500 Вт
	19707,93 
	3716,04 
	5330,21 
	1720,74 
	10661,68 
	358 

	08-03-596-04
	      на крыше здания, с лампой мощностью 1000 Вт
	21260,02 
	4349,22 
	6236,46 
	2056,53 
	10674,34 
	419 

	
	Прожектор, отдельно устанавливаемый:

	08-03-596-05
	      на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт
	35710,59 
	3591,48 
	21459,92 
	1921,80 
	10659,19 
	346 

	08-03-596-06
	      на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 1000 Вт
	40666,99 
	4224,66 
	25770,48 
	2314,75 
	10671,85 
	407 

	08-03-596-07
	      на стальной мачте, с лампой мощностью 500 Вт
	38777,85 
	3975,54 
	24135,44 
	2165,70 
	10666,87 
	383 

	08-03-596-08
	      на стальной мачте, с лампой мощностью 1000 Вт
	43734,25 
	4608,72 
	28446,00 
	2558,65 
	10679,53 
	444 

	
	Измеритель: 100 блоков

	
	Прожектор с лампами мощностью до 1000 Вт, устанавливаемый блоками на стальной:

	08-03-596-09
	      конструкции на крыше здания, количество прожекторов в блоке 2
	49725,00 
	5688,24 
	22793,54 
	1933,69 
	21243,22 
	548 

	08-03-596-10
	      конструкции на крыше здания, количество прожекторов в блоке 3
	65822,11 
	6923,46 
	27088,61 
	2295,14 
	31810,04 
	667 

	08-03-596-11
	      конструкции на крыше здания, количество прожекторов в блоке 4
	81989,57 
	8397,42 
	31210,52 
	2646,52 
	42381,63 
	809 

	08-03-596-12
	      мачте, количество прожекторов в блоке 2
	59110,45 
	6580,92 
	31268,45 
	2789,13 
	21261,08 
	634 

	08-03-596-13
	      мачте, количество прожекторов в блоке  3
	74633,66 
	7681,20 
	35127,27 
	3125,58 
	31825,19 
	740 

	08-03-596-14
	      мачте, количество прожекторов в блоке 4
	88338,09 
	8771,10 
	37177,89 
	3303,22 
	42389,10 
	845 

	Таблица 08-03-597. Комплектные осветительные устройства с щелевыми световодами 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	08-03-597-01
	Устройство (КОУ)
	549,14 
	102,97 
	192,71 
	21,52 
	253,46 
	9,92 

	Таблица 08-03-598. Универсальные сборные электромонтажные конструкции (УСЭК) для светильников 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Конструкция, устанавливаемая на:

	08-03-598-01
	      потолке
	6571,40 
	1868,40 
	4478,27 
	1484,80 
	224,73 
	180 

	08-03-598-02
	      стене или колонне
	5109,14 
	1411,68 
	3481,87 
	1126,60 
	215,59 
	136 

	Таблица 08-03-599. Щитки осветительные 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише:

	08-03-599-01
	      распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
	73,88 
	28,75 
	2,89 
	0,14 
	42,24 
	2,77 

	08-03-599-02
	      распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг
	85,75 
	39,03 
	3,21 
	0,14 
	43,51 
	3,76 

	08-03-599-03
	      распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг
	108,13 
	50,14 
	10,70 
	0,54 
	47,29 
	4,83 

	08-03-599-04
	      распорными дюбелями, масса щитка до 50 кг
	137,55 
	65,60 
	20,82 
	1,08 
	51,13 
	6,32 

	08-03-599-05
	      болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг
	103,73 
	36,02 
	5,34 
	0,27 
	62,37 
	3,47 

	08-03-599-06
	      болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг
	117,96 
	46,29 
	7,75 
	0,41 
	63,92 
	4,46 

	08-03-599-07
	      болтами на конструкции, масса щитка до 25 кг
	137,63 
	56,99 
	12,56 
	0,68 
	68,08 
	5,49 

	08-03-599-08
	      болтами на конструкции, масса щитка до 50 кг
	166,85 
	71,93 
	22,18 
	1,22 
	72,74 
	6,93 

	
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене:

	08-03-599-09
	      распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
	86,77 
	34,88 
	3,48 
	0,14 
	48,41 
	3,36 

	08-03-599-10
	      распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг
	99,23 
	43,28 
	6,03 
	0,27 
	49,92 
	4,17 

	08-03-599-11
	      распорными дюбелями, масса щитка до 40 кг
	136,55 
	60,83 
	18,63 
	0,95 
	57,09 
	5,86 

	08-03-599-12
	      болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг
	102,19 
	35,40 
	5,34 
	0,27 
	61,45 
	3,41 

	08-03-599-13
	      болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг
	126,77 
	45,26 
	7,75 
	0,41 
	73,76 
	4,36 

	08-03-599-14
	      болтами на конструкции, масса щитка до 40 кг
	156,21 
	60,41 
	17,37 
	0,95 
	78,43 
	5,82 

	Таблица 08-03-600. Счетчики 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании:

	08-03-600-01
	      однофазные
	6,35 
	3,53 
	2,40 
	0,14 
	0,42 
	0,34 

	08-03-600-02
	      трехфазные
	11,96 
	9,03 
	2,40 
	0,14 
	0,53 
	0,87 

	Таблица 08-03-601. Щитки лабораторные 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	08-03-601-01
	Щиток лабораторный
	95,18 
	46,50 
	6,06 
	0,27 
	42,62 
	4,48 

	Таблица 08-03-602. Приборы нагревательные 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	08-03-602-01
	Электрополотенце
	19,77 
	12,46 
	3,56 
	0,14 
	3,75 
	1,2 

	08-03-602-02
	Электроплита
	28,87 
	24,81 
	3,56 
	0,14 
	0,50 
	2,39 

	Таблица 08-03-603. Ящики с понижающими трансформаторами 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	08-03-603-01
	Ящик с понижающим трансформатором
	24,52 
	14,84 
	5,97 
	0,27 
	3,71 
	1,43 

	Таблица 08-03-604. Звонки электрические с кнопкой 

   

	
	Измеритель: 100 компл.

	08-03-604-01
	Звонок электрический с кнопкой
	1808,49 
	794,07 
	109,68 
	1,36 
	904,74 
	76,5 

	Таблица 08-03-605. Вентиляторы 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	08-03-605-01
	Вентилятор
	35,34 
	12,87 
	20,40 
	1,08 
	2,07 
	1,24 

	Раздел 6. УСТАНОВКИ ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

   

	Таблица 08-03-631. Автотрансформаторы 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	08-03-631-01
	Автотрансформатор до 30 щеток
	740,29 
	236,63 
	4,45 
	0,00 
	499,21 
	25,2 

	Таблица 08-03-632. Регуляторы сценические реверсивные 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Регулятор сценический реверсивный, количество ручек:

	08-03-632-01
	      до 30
	841,04 
	311,75 
	4,45 
	0,00 
	524,84 
	31,3 

	08-03-632-02
	      до 60
	1445,95 
	413,34 
	4,45 
	0,00 
	1028,16 
	41,5 

	08-03-632-03
	      до 120
	1589,42 
	499,00 
	4,45 
	0,00 
	1085,97 
	50,1 

	
	Электропривод к регулятору сценическому реверсивному:

	08-03-632-04
	      двухвальному
	2410,15 
	1832,64 
	4,45 
	0,00 
	573,06 
	184 

	08-03-632-05
	      трехвальному
	3315,51 
	2241,00 
	8,90 
	0,00 
	1065,61 
	225 

	Таблица 08-03-633. Регуляторы электрические 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Пульт регулирования, количество ручек:

	08-03-633-01
	      до 24
	939,63 
	551,78 
	1,16 
	0,00 
	386,69 
	55,4 

	08-03-633-02
	      до 60
	2131,92 
	1324,68 
	1,16 
	0,00 
	806,08 
	133 

	08-03-633-03
	      до 120
	3779,18 
	2360,52 
	1,16 
	0,00 
	1417,50 
	237 

	08-03-633-04
	      до 200
	5706,73 
	3735,00 
	4,45 
	0,00 
	1967,28 
	375 

	08-03-633-05
	      до 240
	6317,77 
	4173,24 
	4,45 
	0,00 
	2140,08 
	419 

	08-03-633-06
	Щит групповой (шкаф) на 120 ручек переключений
	3796,57 
	2091,60 
	5,61 
	0,00 
	1699,36 
	210 

	08-03-633-07
	Блок театрального регулятора света мощностью 5 кВт
	422,48 
	100,48 
	0,00 
	0,00 
	322,00 
	9,68 

	08-03-633-08
	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВ·А
	1605,87 
	453,61 
	5,61 
	0,00 
	1146,65 
	43,7 

	08-03-633-09
	Стойка тиристорных регуляторов до 15 блоков типа ШРН
	3392,97 
	2127,90 
	5,61 
	0,00 
	1259,46 
	205 

	08-03-633-10
	Шкаф секционный типа ШС
	942,48 
	276,11 
	4,45 
	0,00 
	661,92 
	26,6 

	
	Стойка промежуточной коммутации типа:

	08-03-633-11
	      СПК-60
	1911,05 
	858,19 
	4,45 
	0,00 
	1048,41 
	88,2 

	08-03-633-12
	      СПК-120
	3019,60 
	1459,50 
	4,45 
	0,00 
	1555,65 
	150 

	08-03-633-13
	      СПК-180
	4146,79 
	2130,87 
	4,45 
	0,00 
	2011,47 
	219 

	Таблица 08-03-634. Темнители зрительного зала 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Темнитель зрительного зала мощностью:

	08-03-634-01
	      10 кВт
	785,31 
	151,69 
	4,45 
	0,00 
	629,17 
	15,4 

	08-03-634-02
	      30 кВт
	800,39 
	166,47 
	4,45 
	0,00 
	629,47 
	16,9 

	08-03-634-03
	      35 кВт
	861,00 
	216,70 
	4,45 
	0,00 
	639,85 
	22 

	Таблица 08-03-635. Трансформаторы силовые (сухие) 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Автотрансформатор силовой (сухой):

	08-03-635-01
	      переходной напряжением 380/220 В
	648,83 
	169,42 
	4,45 
	0,00 
	474,96 
	17,2 

	08-03-635-02
	      мощностью 225 кВ·А
	697,78 
	199,96 
	4,45 
	0,00 
	493,37 
	20,3 

	Таблица 08-03-636. Арматура осветительная сценическая 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Софит:

	08-03-636-01
	      (рамка-подсвет) четырехкамерный
	203,08 
	80,13 
	0,00 
	0,00 
	122,95 
	8,33 

	08-03-636-02
	      с выпрямительным устройством или ксеноновой лампой, диапроектор и диапрожектор
	352,54 
	189,51 
	0,00 
	0,00 
	163,03 
	19,7 

	
	Прожектор:

	08-03-636-03
	      мощностью до 3 кВт
	179,67 
	62,53 
	0,00 
	0,00 
	117,14 
	6,5 

	08-03-636-04
	      с дистанционным управлением
	410,69 
	252,04 
	0,00 
	0,00 
	158,65 
	26,2 

	08-03-636-05
	      театральный низковольтный с понижающим трансформатором и ультрафиолетового излучения с дросселями
	205,14 
	87,73 
	0,00 
	0,00 
	117,41 
	9,12 

	08-03-636-06
	Светильник и прожектор театральный мощностью до 1 кВ
	130,60 
	79,94 
	0,00 
	0,00 
	50,66 
	8,31 

	Таблица 08-03-637. Арматура и приспособления для проектирования сценических эффектов 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	08-03-637-01
	Устройство для дистанционной смены диапозитивов к диапроектору
	249,32 
	152,78 
	0,00 
	0,00 
	96,54 
	16,9 

	08-03-637-02
	Приставки и приспособления для осветительной арматуры
	149,49 
	61,47 
	0,00 
	0,00 
	88,02 
	6,39 

	08-03-637-03
	Коммутатор релейный КР-10
	564,02 
	313,04 
	1,16 
	0,00 
	249,82 
	30,6 

	Таблица 08-03-638. Щиты коммутационные сценические 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	08-03-638-01
	Щит (шкаф) типа ШИК
	3699,45 
	2087,54 
	0,00 
	0,00 
	1611,91 
	217 

	Таблица 08-03-639. Системы тросовые к сценическим регуляторам 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Система тросовая к сценическим регуляторам, количество ручек:

	08-03-639-01
	      до 30
	7337,73 
	920,98 
	22,16 
	0,00 
	6394,59 
	93,5 

	08-03-639-02
	      до 60
	12340,73 
	1841,95 
	22,16 
	0,00 
	10476,62 
	187 

	08-03-639-03
	      до 90
	17348,75 
	2767,85 
	22,16 
	0,00 
	14558,74 
	281 

	08-03-639-04
	      до 120
	22356,78 
	3693,75 
	22,16 
	0,00 
	18640,87 
	375 

	Таблица 08-03-640. Токоприемники кольцевые 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	08-03-640-01
	Токоприемник вращающегося круга сцены до 12 колец
	1983,86 
	564,43 
	4,45 
	0,00 
	1414,98 
	52,8 

	Таблица 08-03-641. Коробки с зажимами переходные и штепсельные сценические 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Коробка клеммная, количество зажимов:

	08-03-641-01
	      до 24х24
	2244,00 
	193,95 
	1,16 
	0,00 
	2048,89 
	20,9 

	08-03-641-02
	      до 36х36
	3207,83 
	217,15 
	1,16 
	0,00 
	2989,52 
	23,4 

	08-03-641-03
	      до 48х48
	4217,47 
	284,90 
	1,16 
	0,00 
	3931,41 
	30,7 

	08-03-641-04
	      до 60х60
	5215,43 
	342,43 
	1,16 
	0,00 
	4871,84 
	36,9 

	08-03-641-05
	      до 80х80
	7978,76 
	427,81 
	1,16 
	0,00 
	7549,79 
	46,1 

	08-03-641-06
	      до 120х120
	11402,88 
	713,63 
	1,16 
	0,00 
	10688,09 
	76,9 

	
	Коробка штепсельная до 6 соединений типа:

	08-03-641-07
	      КШГ, КШП, КШО
	1120,68 
	144,42 
	1,16 
	0,00 
	975,10 
	14,5 

	08-03-641-08
	      КШС
	934,43 
	288,84 
	1,16 
	0,00 
	644,43 
	29 

	08-03-641-09
	Лючки для штепсельных коробок типа ЛП-6
	168,41 
	11,35 
	1,16 
	0,00 
	155,90 
	1,14 

	Таблица 08-03-642. Петли гибкие 

   

	
	Измеритель: 1 м

	
	Петля гибкая (заготовка) самоукладывающаяся, количество проводов:

	08-03-642-01
	      до 20
	983,19 
	197,21 
	4,45 
	0,00 
	781,53 
	20,5 

	08-03-642-02
	      до 40
	1148,20 
	253,01 
	4,45 
	0,00 
	890,74 
	26,3 

	08-03-642-03
	      до 80
	1359,86 
	304,95 
	4,45 
	0,00 
	1050,46 
	31,7 

	08-03-642-04
	      до 120
	1560,07 
	360,75 
	4,45 
	0,00 
	1194,87 
	37,5 

	08-03-642-05
	      до 180
	1877,29 
	440,60 
	4,45 
	0,00 
	1432,24 
	45,8 

	
	Измеритель: 1 петля

	
	Петля гибкая (монтаж без заготовки) самоукладывающаяся, количество проводов:

	08-03-642-06
	      до 20
	1276,68 
	246,40 
	8,90 
	0,00 
	1021,38 
	26,9 

	08-03-642-07
	      до 40
	1422,05 
	299,53 
	8,90 
	0,00 
	1113,62 
	32,7 

	08-03-642-08
	      до 80
	1854,91 
	527,10 
	8,90 
	0,00 
	1318,91 
	56,8 

	08-03-642-09
	      до 120
	2257,90 
	760,59 
	8,90 
	0,00 
	1488,41 
	81 

	08-03-642-10
	      до 180
	2838,21 
	1061,07 
	8,90 
	0,00 
	1768,24 
	113 

	ОТДЕЛ 04. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

   

	Раздел 1. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК И СПЕЦКОРПУСОВ АЭС 

   

	Таблица 08-04-741. Муфты для силовых кабелей 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением:

	08-04-741-01
	      1 кВ, сечением до 3х70 мм2
	253,80 
	83,06 
	0,00 
	0,00 
	170,74 
	8,24 

	08-04-741-02
	      1 кВ, сечением до 3х185 мм2
	285,26 
	113,90 
	0,00 
	0,00 
	171,36 
	11,3 

	
	Измеритель: 1 компл. (3 фазы)

	08-04-741-03
	      6 кВ, сечением до 1х240 мм2
	308,80 
	135,07 
	0,00 
	0,00 
	173,73 
	13,4 

	Таблица 08-04-742. Присоединение кабелей к вводам и оборудованию 

   

	
	Измеритель: 1 присоединение (3 фазы)

	
	Присоединение кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена, со стороны зоны строгого режима, напряжением:

	08-04-742-01
	      1 кВ, сечением до 3х95 мм2
	236,77 
	20,87 
	0,00 
	0,00 
	215,90 
	2,07 

	08-04-742-02
	      1 кВ, сечением до 3х185 мм2
	315,19 
	31,35 
	0,00 
	0,00 
	283,84 
	3,11 

	08-04-742-03
	      6 кВ, сечением до 1х240 мм2
	254,26 
	34,98 
	0,00 
	0,00 
	219,28 
	3,47 

	08-04-742-04
	Присоединение силового кабеля к вводу типа ВГУ со стороны «чистой» зоны
	360,30 
	21,67 
	0,00 
	0,00 
	338,63 
	2,15 

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Присоединение контрольного кабеля к герметичной проходке типа ПГКК со стороны «чистой» зоны, количество жил:

	08-04-742-05
	      до 19
	1309,62 
	7,26 
	0,00 
	0,00 
	1302,36 
	0,72 

	08-04-742-06
	      до 27
	1859,47 
	10,48 
	0,00 
	0,00 
	1848,99 
	1,04 

	08-04-742-07
	      до 37
	2543,43 
	11,79 
	0,00 
	0,00 
	2531,64 
	1,17 

	Таблица 08-04-743. Заделки концевые для контрольных кабелей 

   

	
	Измеритель: 100 шт.

	
	Заделка кабелей с экранированными жилами, сечение жилы 0,5 мм2, число жил:

	08-04-743-01
	      7
	4571,99 
	826,56 
	240,49 
	13,55 
	3504,94 
	82 

	08-04-743-02
	      14
	5460,35 
	1219,68 
	240,49 
	13,55 
	4000,18 
	121 

	08-04-743-03
	      24
	7479,95 
	2439,36 
	240,49 
	13,55 
	4800,10 
	242 

	08-04-743-04
	      37
	9457,99 
	3507,84 
	240,49 
	13,55 
	5709,66 
	348 

	08-04-743-05
	      52
	11208,30 
	4304,16 
	240,49 
	13,55 
	6663,65 
	427 

	
	Заделка кабелей с общим экраном, сечение жилы 1,5 мм2, число жил:

	08-04-743-06
	      5
	4158,84 
	725,76 
	245,30 
	13,82 
	3187,78 
	72 

	08-04-743-07
	      10
	5505,30 
	846,72 
	245,30 
	13,82 
	4413,28 
	84 

	08-04-743-08
	      19
	6247,69 
	1098,72 
	245,30 
	13,82 
	4903,67 
	109 

	08-04-743-09
	      27
	7161,31 
	1431,36 
	245,30 
	13,82 
	5484,65 
	142 

	08-04-743-10
	      37
	8459,46 
	2308,32 
	245,30 
	13,82 
	5905,84 
	229 

	
	Заделка кабелей с экранированными жилами и общим экраном, сечение жилы 1 мм2, число жил:

	08-04-743-11
	      7
	3718,63 
	2187,36 
	245,30 
	13,82 
	1285,97 
	217 

	08-04-743-12
	      14
	4346,73 
	2499,84 
	245,30 
	13,82 
	1601,59 
	248 

	08-04-743-13
	      19
	5565,95 
	3376,80 
	245,30 
	13,82 
	1943,85 
	335 

	08-04-743-14
	      24
	6239,55 
	3739,68 
	245,30 
	13,82 
	2254,57 
	371 

	08-04-743-15
	      37
	7352,30 
	4193,28 
	245,30 
	13,82 
	2913,72 
	416 

	
	Заделка кабеля с изоляцией из облученного полиэтилена:

	08-04-743-16
	      бронированного, сечение жилы 1,5 мм2, число жил 27
	196423,25 
	4243,68 
	245,30 
	13,82 
	191934,27 
	421 

	08-04-743-17
	      бронированного, сечение жилы 2,5 мм2, число жил 14
	106356,35 
	3195,36 
	245,30 
	13,82 
	102915,69 
	317 

	08-04-743-18
	      бронированного, сечение жилы 2,5 мм2, число жил 37
	265537,84 
	4243,68 
	245,30 
	13,82 
	261048,86 
	421 

	08-04-743-19
	      с экранированными жилами, сечение жилы 1,5 мм2, число жил 7, число кабелей 1
	66604,17 
	10382,40 
	245,30 
	13,82 
	55976,47 
	1030 

	08-04-743-20
	      с экранированными жилами, сечение жилы 1,5 мм2, число жил 7, число кабелей  2
	171446,56 
	14515,20 
	245,30 
	13,82 
	156686,06 
	1440 

	Таблица 08-04-744. Кабели силовые и контрольные 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля:

	08-04-744-01
	      до 1 кг
	583,92 
	430,42 
	25,06 
	1,74 
	128,44 
	42,7 

	08-04-744-02
	      до 2 кг
	660,90 
	488,88 
	42,41 
	2,88 
	129,61 
	48,5 

	08-04-744-03
	      до 3 кг
	746,07 
	561,46 
	50,95 
	3,40 
	133,66 
	55,7 

	08-04-744-04
	      до 6 кг
	922,34 
	680,40 
	83,23 
	5,55 
	158,71 
	67,5 

	08-04-744-05
	      до 9 кг
	1167,17 
	859,82 
	125,89 
	8,53 
	181,46 
	85,3 

	08-04-744-06
	      до 13 кг
	1346,60 
	1008,00 
	154,18 
	10,33 
	184,42 
	100 

	08-04-744-07
	      до 18 кг
	1548,59 
	1169,28 
	194,49 
	12,81 
	184,82 
	116 

	
	Кабель контрольный с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля:

	08-04-744-08
	      до 1 кг
	493,93 
	357,84 
	23,73 
	1,63 
	112,36 
	35,5 

	08-04-744-09
	      до 2 кг
	549,72 
	405,22 
	31,20 
	2,13 
	113,30 
	40,2 

	
	Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля:

	08-04-744-10
	      до 1 кг
	1112,65 
	511,06 
	23,73 
	1,63 
	577,86 
	50,7 

	08-04-744-11
	      до 2 кг
	1199,18 
	577,58 
	42,41 
	2,88 
	579,19 
	57,3 

	08-04-744-12
	      до 3 кг
	1296,71 
	662,26 
	50,95 
	3,40 
	583,50 
	65,7 

	08-04-744-13
	      до 6 кг
	1585,72 
	790,27 
	83,23 
	5,55 
	712,22 
	78,4 

	08-04-744-14
	      до 9 кг
	1830,93 
	988,85 
	125,89 
	8,53 
	716,19 
	98,1 

	08-04-744-15
	      до 13 кг
	2028,98 
	1159,20 
	150,19 
	9,99 
	719,59 
	115 

	08-04-744-16
	      до 18 кг
	2237,79 
	1320,48 
	194,49 
	12,81 
	722,82 
	131 

	
	Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля:

	08-04-744-17
	      до 1 кг
	985,83 
	391,10 
	22,41 
	1,51 
	572,32 
	38,8 

	08-04-744-18
	      до 2 кг
	1046,03 
	441,50 
	31,20 
	2,13 
	573,33 
	43,8 

	Таблица 08-04-745. Герметизация проходов кабелей 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	08-04-745-01
	Ввод герметичный унифицированный ВГУ
	967,98 
	216,72 
	556,34 
	44,77 
	194,92 
	21,5 

	
	Проходка герметичная для контрольных кабелей типа ПГКК, диаметр:

	08-04-745-02
	      159 мм
	1120,99 
	241,92 
	623,36 
	51,19 
	255,71 
	24 

	08-04-745-03
	      194 мм
	1206,79 
	265,10 
	677,09 
	55,22 
	264,60 
	26,3 

	ОТДЕЛ 5. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ ГОРНОРУДНЫХ ВЫРАБОТОК 

   

	Раздел 1. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ДО 110 КВ В ГОРНОРУДНЫХ ВЫРАБОТКАХ 

   

	Таблица 08-05-001. Кабели в вертикальных стволах 

   

	
	Измеритель: 100 м кабеля

	
	Кабельные линии до 110 кВ в вертикальных стволах горнорудных выработках, кабель массой 1 м:

	08-05-001-01
	      до 1,5 кг
	2851,32 
	304,33 
	1402,20 
	97,01 
	1144,79 
	32,41 

	08-05-001-02
	      до 3 кг
	3511,97 
	382,36 
	1983,26 
	135,87 
	1146,35 
	40,72 

	08-05-001-03
	      до 5 кг
	4101,79 
	451,10 
	2502,97 
	170,74 
	1147,72 
	48,04 

	08-05-001-04
	      до 7 кг
	4818,41 
	531,19 
	3088,99 
	209,68 
	1198,23 
	56,57 

	08-05-001-05
	      до 11 кг
	5862,11 
	659,65 
	3980,70 
	269,80 
	1221,76 
	70,25 

	08-05-001-06
	      до 15 кг
	6795,81 
	777,59 
	4794,10 
	324,51 
	1224,12 
	82,81 

	08-05-001-07
	      до 19 кг
	7605,63 
	905,10 
	5473,86 
	372,50 
	1226,67 
	96,39 

	Таблица 08-05-002. Кабели по горизонтальным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям с креплением 

   

	
	Измеритель: 100 м кабеля

	
	Кабельные линии до 110 кВ по горизонтальным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям с креплением, кабель массой 1 м:

	08-05-002-01
	      до 3 кг
	2875,07 
	493,92 
	987,29 
	79,09 
	1393,86 
	49 

	08-05-002-02
	      до 9 кг
	3341,37 
	645,12 
	1968,33 
	155,72 
	727,92 
	64 

	08-05-002-03
	      до 15 кг
	4377,60 
	816,48 
	2829,77 
	217,73 
	731,35 
	81 

	08-05-002-04
	      до 19 кг
	4824,02 
	871,92 
	3219,64 
	245,21 
	732,46 
	86,5 

	Таблица 08-05-003. Кабели по наклонным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям с креплением 

   

	
	Измеритель: 100 м кабеля

	
	Кабельные линии до 110 кВ по наклонным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям с креплением, кабель массой 1 м:

	08-05-003-01
	      до 3 кг
	3246,95 
	493,92 
	1434,95 
	91,84 
	1318,08 
	49 

	08-05-003-02
	      до 9 кг
	4753,25 
	635,04 
	2721,53 
	176,87 
	1396,68 
	63 

	08-05-003-03
	      до 15 кг
	6044,78 
	806,40 
	3838,27 
	245,96 
	1400,11 
	80 

	08-05-003-04
	      до 19 кг
	6618,17 
	864,86 
	4352,03 
	276,73 
	1401,28 
	85,8 

	Таблица 08-05-004. Кабели по горизонтальным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям без крепления 

   

	
	Измеритель: 100 м кабеля

	
	Кабельные линии до 110 кВ по горизонтальным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям без крепления, кабель массой 1 м:

	08-05-004-01
	      до 3 кг
	1295,16 
	362,88 
	734,19 
	58,80 
	198,09 
	36 

	08-05-004-02
	      до 9 кг
	2047,53 
	483,84 
	1363,18 
	105,34 
	200,51 
	48 

	08-05-004-03
	      до 15 кг
	2834,82 
	635,04 
	1996,25 
	148,59 
	203,53 
	63 

	08-05-004-04
	      до 19 кг
	3115,30 
	675,36 
	2235,60 
	166,42 
	204,34 
	67 

	Таблица 08-05-005. Кабели по наклонным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям без крепления 

   

	
	Измеритель: 100 м кабеля

	
	Кабельные линии до 110 кВ по наклонным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям без крепления, кабель массой 1 м:

	08-05-005-01
	      до 3 кг
	1301,23 
	362,88 
	740,26 
	58,80 
	198,09 
	36 

	08-05-005-02
	      до 9 кг
	2056,88 
	483,84 
	1372,53 
	105,34 
	200,51 
	48 

	08-05-005-03
	      до 15 кг
	2858,25 
	635,04 
	2019,68 
	148,59 
	203,53 
	63 

	08-05-005-04
	      до 19 кг
	3141,53 
	675,36 
	2261,83 
	166,42 
	204,34 
	67 

	Таблица 08-05-006. Кабели по горизонтальным горным выработкам с установкой конструкций по деревянной крепи 

   

	
	Измеритель: 100 м кабеля

	
	Кабельные линии до 110 кВ по горизонтальным горным выработкам с установкой конструкций по деревянной крепи, кабель массой 1 м:

	08-05-006-01
	      до 1,5 кг
	2051,81 
	221,75 
	606,24 
	11,65 
	1223,82 
	22,79 

	08-05-006-02
	      до 3 кг
	2225,77 
	271,47 
	729,48 
	14,77 
	1224,82 
	27,9 

	08-05-006-03
	      до 9 кг
	3123,85 
	419,27 
	1346,98 
	23,17 
	1357,60 
	43,09 

	08-05-006-04
	      до 15 кг
	3745,25 
	561,81 
	1822,99 
	30,22 
	1360,45 
	57,74 

	08-05-006-05
	      до 19 кг
	3989,24 
	601,70 
	2026,30 
	33,60 
	1361,24 
	61,84 

	Таблица 08-05-007. Кабели по наклонным горным выработкам с установкой конструкций по деревянной крепи 

   

	
	Измеритель: 100 м кабеля

	
	Кабельные линии до 110 кВ по наклонным горным выработкам с установкой конструкций по деревянной крепи, кабель массой 1 м:

	08-05-007-01
	      до 1,5 кг
	2196,03 
	217,17 
	1399,28 
	97,87 
	579,58 
	22,32 

	08-05-007-02
	      до 3 кг
	2444,51 
	305,91 
	1557,24 
	104,84 
	581,36 
	31,44 

	08-05-007-03
	      до 9 кг
	4427,39 
	453,61 
	3259,65 
	233,01 
	714,13 
	46,62 

	08-05-007-04
	      до 15 кг
	5871,06 
	619,70 
	4533,91 
	326,50 
	717,45 
	63,69 

	08-05-007-05
	      до 19 кг
	6425,03 
	666,51 
	5040,13 
	362,99 
	718,39 
	68,5 

	Таблица 08-05-008. Кабельные конструкции в вертикальных стволах по металлическим расстрелам штампованные 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Конструкции для 2 - 4-х кабелей в вертикальных стволах по металлическим расстрелам штампованные, масса 1 м:

	08-05-008-01
	      до 7 кг
	4295,02 
	773,92 
	605,57 
	28,59 
	2915,53 
	82,42 

	08-05-008-02
	      до 19 кг
	4052,62 
	342,36 
	633,34 
	28,59 
	3076,92 
	36,46 

	Таблица 08-05-009. Кабельные конструкции в вертикальных стволах по бетонной крепи штампованные 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Конструкции для 2 - 4-х кабелей в вертикальных стволах по бетонной крепи штампованные, масса 1 м:

	08-05-009-01
	      до 7 кг
	10492,17 
	6075,33 
	602,81 
	28,59 
	3814,03 
	647 

	08-05-009-02
	      до 19 кг
	5565,45 
	2169,09 
	633,57 
	28,59 
	2762,79 
	231 

	Таблица 08-05-010. Кабельные конструкции по горизонтальным и наклонным горным выработкам по металлической крепи штампованные из полосовой стали 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Конструкции для 1 - 6 кабелей по горизонтальным и наклонным горным выработкам по металлической крепи штампованные из полосовой стали, масса 1 м:

	08-05-010-01
	      до 7 кг
	2611,93 
	1804,32 
	589,17 
	27,64 
	218,44 
	179 

	08-05-010-02
	      до 19 кг
	1984,75 
	1189,44 
	589,17 
	27,64 
	206,14 
	118 

	Таблица 08-05-011. Кабельные конструкции массой до 3 кг по горизонтальным и наклонным горным выработкам по породе или бетону 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Конструкция массой до 3 кг для 2 - 3-х кабелей по горизонтальным и наклонным горным выработкам по породе или бетону, масса 1 м до 7 кг:

	08-05-011-01
	      из угловой или полосовой стали
	11505,33 
	10221,12 
	793,39 
	43,36 
	490,82 
	1014 

	08-05-011-02
	      штампованные стойки
	9387,63 
	8457,12 
	568,20 
	31,30 
	362,31 
	839 

	Таблица 08-05-012. Кабельные конструкции массой свыше 3 кг по горизонтальным и наклонным горным выработкам по породе или бетону 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Конструкция массой свыше 3 кг для кабеля по горизонтальным и наклонным горным выработкам по породе или бетону, масса 1 м до 15 кг:

	08-05-012-01
	      П-образная на дюбелях
	4934,84 
	4152,96 
	508,71 
	27,64 
	273,17 
	412 

	08-05-012-02
	      из полосовой стали
	8932,41 
	8184,96 
	501,14 
	27,64 
	246,31 
	812 

	08-05-012-03
	      штампованные стойки
	6110,61 
	5453,28 
	495,48 
	27,64 
	161,85 
	541 

	Таблица 08-05-013. Подвески штампованные массой до 0,2 кг 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Подвески штампованные массой до 0,2 кг для кабеля массой 1 м:

	08-05-013-01
	      до 7 кг
	2018,99 
	1431,36 
	485,17 
	27,64 
	102,46 
	142 

	08-05-013-02
	      до 15 кг
	1161,04 
	663,06 
	484,15 
	27,64 
	13,83 
	65,78 

	Таблица 08-05-014. Кабельные конструкции по деревянной крепи с креплением гвоздями. 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Конструкции по деревянной крепи с креплением гвоздями для кабеля массой 1 м:

	08-05-014-01
	      до 7 кг
	42140,29 
	36818,32 
	1028,87 
	86,76 
	4293,10 
	3784 

	08-05-014-02
	      до 15 кг
	12043,90 
	9914,87 
	1073,52 
	90,60 
	1055,51 
	1019 

	Таблица 08-05-015. Муфты тройниковые 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Муфты тройниковые для кабеля сечением жил:

	08-05-015-01
	      до 4 мм2
	521,74 
	20,42 
	1,83 
	0,00 
	499,49 
	2,2 

	08-05-015-02
	      до 35 мм2
	632,95 
	28,79 
	1,88 
	0,00 
	602,28 
	3,03 

	Раздел 2. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ В ГОРНОРУДНЫХ ВЫРАБОТКАХ 

   

	Таблица 08-05-030. Подстанции шахтные передвижные трансформаторные. 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Подстанция шахтная передвижная напряжением 6 кВ с трансформатором мощностью:

	08-05-030-01
	      до 180 кВА
	1982,08 
	908,21 
	656,45 
	47,75 
	417,42 
	90,1 

	08-05-030-02
	      до 320 кВА
	2271,08 
	1018,08 
	784,35 
	58,30 
	468,65 
	101 

	08-05-030-03
	      до 630 кВА
	2829,55 
	1249,92 
	1072,22 
	81,20 
	507,41 
	124 

	Таблица 08-05-031. Трансформаторы шахтные силовые 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Трансформатор шахтный силовой массой:

	08-05-031-01
	      до 2 т
	1914,57 
	758,18 
	371,15 
	31,33 
	785,24 
	81,7 

	08-05-031-02
	      до 3 т
	2206,76 
	901,09 
	487,33 
	41,23 
	818,34 
	97,1 

	08-05-031-03
	      до 4 т
	2468,21 
	1011,52 
	605,90 
	51,26 
	850,79 
	109 

	08-05-031-04
	      до 5 т
	2765,34 
	1122,88 
	725,86 
	61,41 
	916,60 
	121 

	08-05-031-05
	      до 6 т
	3080,49 
	1252,80 
	844,91 
	71,42 
	982,78 
	135 

	Таблица 08-05-032. Устройства распределительные высоковольтные взрывобезопасные 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Устройство распределительное высоковольтное взрывобезопасное массой:

	08-05-032-01
	      до 1 т
	1627,08 
	389,76 
	410,03 
	26,50 
	827,29 
	42 

	08-05-032-02
	      до 3 т
	1984,41 
	667,23 
	426,87 
	34,63 
	890,31 
	71,9 

	Таблица 08-05-033. Автоматы фидерные взрывобезопасные и пускатели магнитные взрывобезопасные в шахтах горнорудных 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Автоматы фидерные взрывобезопасные, массой:

	08-05-033-01
	      до 240 кг
	551,94 
	131,04 
	97,46 
	5,96 
	323,44 
	13 

	08-05-033-02
	      до 320 кг
	587,00 
	151,20 
	110,56 
	7,18 
	325,24 
	15 

	08-05-033-03
	      до 400 кг
	616,90 
	161,28 
	125,36 
	8,67 
	330,26 
	16 

	
	Пускатели отдельно стоящие, массой:

	08-05-033-04
	      до 225 кг
	488,53 
	141,12 
	91,43 
	5,83 
	255,98 
	14 

	08-05-033-05
	      до 400 кг
	530,78 
	161,28 
	107,19 
	6,91 
	262,31 
	16 

	
	Пускатели в распределительном пункте, массой:

	08-05-033-06
	      до 225 кг
	537,44 
	178,42 
	101,81 
	6,37 
	257,21 
	17,7 

	08-05-033-07
	      до 400 кг
	619,74 
	226,80 
	129,32 
	8,54 
	263,62 
	22,5 

	
	Пускатели магнитные взрывобезопасные автоматики, присоединение к сети:

	08-05-033-08
	      гибким кабелем
	417,94 
	161,28 
	2,38 
	0,00 
	254,28 
	16 

	08-05-033-09
	      бронированным кабелем
	433,36 
	176,40 
	2,38 
	0,00 
	254,58 
	17,5 

	Таблица 08-05-034. Пускатели ручные взрывобезопасные 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Пускатель ручной взрывобезопасный, номинальный ток:

	08-05-034-01
	      до 100 А
	241,51 
	51,11 
	21,56 
	1,36 
	168,84 
	5,07 

	08-05-034-02
	      до 10 А
	232,67 
	55,44 
	12,83 
	0,68 
	164,40 
	5,5 

	Таблица 08-05-035. Кнопки управления взрывобезопасные 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Кнопки управления взрывобезопасные, количество элементов:

	08-05-035-01
	      до 2
	117,95 
	50,40 
	12,88 
	0,68 
	54,67 
	5 

	08-05-035-02
	      до 3
	117,90 
	50,40 
	12,83 
	0,68 
	54,67 
	5 

	Таблица 08-05-036. Трансформаторы шахтные осветительные и пусковые агрегаты 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	08-05-036-01
	Трансформатор шахтный осветительный массой до 200 кг
	594,81 
	88,35 
	432,31 
	35,11 
	74,15 
	9,08 

	08-05-036-02
	Агрегат пусковой массой до 200 кг
	604,08 
	88,35 
	438,69 
	35,64 
	77,04 
	9,08 

	Таблица 08-05-037. Ящики кабельные взрывобезопасные 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Ящики кабельные взрывобезопасные, число жил в кабеле:

	08-05-037-01
	      до 14
	176,32 
	55,06 
	14,87 
	0,81 
	106,39 
	5,59 

	08-05-037-02
	      до 24
	199,56 
	71,02 
	14,87 
	0,81 
	113,67 
	7,21 

	08-05-037-03
	      до 37
	231,31 
	93,18 
	14,87 
	0,81 
	123,26 
	9,46 

	
	Ящики кабельные взрывобезопасные массой:

	08-05-037-04
	      до 40 кг
	91,29 
	32,60 
	15,98 
	0,81 
	42,71 
	3,31 

	08-05-037-05
	      свыше 40 кг
	96,72 
	33,10 
	18,32 
	0,95 
	45,30 
	3,36 

	
	Ввод кабельной сигнализации в ящик, количество жил кабеля:

	08-05-037-06
	      до 14
	95,38 
	31,52 
	0,00 
	0,00 
	63,86 
	3,2 

	08-05-037-07
	      до 24
	119,34 
	47,28 
	0,00 
	0,00 
	72,06 
	4,8 

	08-05-037-08
	      до 37
	149,67 
	68,95 
	0,00 
	0,00 
	80,72 
	7 

	08-05-037-09
	      до 50
	173,61 
	78,80 
	0,00 
	0,00 
	94,81 
	8 

	Таблица 08-05-038. Кабели в проложенных трубах 

   

	
	Измеритель: 100 м кабеля

	
	Кабель в проложенных трубах, масса 1 м:

	08-05-038-01
	      до 1 кг
	596,18 
	113,53 
	325,85 
	5,28 
	156,80 
	11,95 

	08-05-038-02
	      до 2 кг
	699,99 
	133,48 
	409,31 
	7,59 
	157,20 
	14,05 

	08-05-038-03
	      свыше 2 кг
	938,45 
	163,97 
	616,67 
	15,72 
	157,81 
	17,26 

	Таблица 08-05-039. Кабели и провода, прокладываемые в восстающих с навеской конструкции на расстрелы 

   

	
	Измеритель: 100 м кабеля

	
	Кабель прокладываемый в восстающих с навеской конструкции  на расстрелы, масса 1 м:

	08-05-039-01
	      до 1 кг
	1071,43 
	180,59 
	433,97 
	3,12 
	456,87 
	18,56 

	08-05-039-02
	      до 2 кг
	1172,26 
	210,65 
	504,01 
	3,79 
	457,60 
	21,65 

	08-05-039-03
	      свыше  2 кг
	1153,11 
	194,31 
	501,34 
	5,56 
	457,46 
	19,97 

	08-05-039-04
	Провод или шнур прокладываемый в восстающих с навеской конструкции  на расстрелы
	923,63 
	135,44 
	329,24 
	2,71 
	458,95 
	13,92 

	Таблица 08-05-040. Кабели и провода, прокладываемые в каналах камер на установленных кронштейнах 

   

	
	Измеритель: 100 м кабеля

	
	Кабель прокладываемый в каналах камер на установленных кронштейнах, масса 1 м:

	08-05-040-01
	      до 1 кг
	220,97 
	72,78 
	60,19 
	3,39 
	88,00 
	7,22 

	08-05-040-02
	      до 2 кг
	283,20 
	92,33 
	102,48 
	5,83 
	88,39 
	9,16 

	08-05-040-03
	      свыше  2 кг
	492,78 
	111,28 
	292,73 
	16,80 
	88,77 
	11,04 

	08-05-040-04
	Провод или шнур прокладываемый в каналах камер на установленных кронштейнах
	77,61 
	40,12 
	25,93 
	0,00 
	11,56 
	3,98 

	Таблица 08-05-041. Электропроводки в камерах 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Электропроводки в камерах:

	08-05-041-01
	      кабель или провод с креплением бандажами
	392,38 
	141,72 
	68,35 
	3,39 
	182,31 
	14,06 

	
	Измеритель: 10 шт.

	08-05-041-02
	      прибор освещения, включения и коммутации
	521,47 
	310,87 
	27,80 
	0,00 
	182,80 
	30,84 

	Таблица 08-05-042. Провода и шнуры, прокладываемые в горизонтальных горных выработках 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Провод и шнур, прокладываемые в горизонтальных горных выработках:

	08-05-042-01
	      на бетонной крепи с креплением бандажами
	1365,88 
	275,49 
	158,83 
	0,00 
	931,56 
	27,33 

	08-05-042-02
	      по установленным конструкциям
	90,67 
	48,08 
	25,36 
	0,00 
	17,23 
	4,77 

	08-05-042-03
	      на гребенках
	82,33 
	44,65 
	25,40 
	0,00 
	12,28 
	4,43 

	08-05-042-04
	      по корпусам электровозов
	1295,14 
	211,68 
	198,02 
	3,39 
	885,44 
	21 

	Таблица 08-05-043. Конструкции металлические кабельные 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Конструкция металлическая кабельная:

	08-05-043-01
	      на бетонной крепи
	2394,16 
	1481,76 
	756,72 
	27,64 
	155,68 
	147 

	08-05-043-02
	      в некрепленых и закрепленных торкрет-бетоном выработках
	3701,47 
	2268,00 
	1096,62 
	27,64 
	336,85 
	225 

	08-05-043-03
	      на металлической крепи
	2050,53 
	1189,44 
	581,69 
	27,64 
	279,40 
	118 

	
	Измеритель: 10 шт.

	08-05-043-04
	Кронштейн металлический кабельный в каналах камер с изготовлением обрамления из уголка
	53,93 
	30,24 
	19,86 
	0,81 
	3,83 
	3 

	
	Измеритель: 100 шт.

	08-05-043-05
	Гребенка металлическая кабельная
	104,88 
	90,72 
	8,32 
	0,14 
	5,84 
	9 

	Таблица 08-05-044. Трубы стальные или полиэтиленовые для монтажа кабельных трасс 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Трубы стальные или полиэтиленовые для монтажа кабельных трасс диаметром до 50 мм в:

	08-05-044-01
	      восстающих
	1703,93 
	311,65 
	103,74 
	0,00 
	1288,54 
	32,03 

	08-05-044-02
	      горизонтальных выработках или под  люками
	1141,23 
	150,13 
	78,00 
	0,00 
	913,10 
	15,43 

	
	Измеритель: 1 проход

	08-05-044-03
	Проход кабельный в трубах через вентиляционные перемычки
	980,46 
	75,80 
	57,02 
	0,00 
	847,64 
	7,79 

	Таблица 08-05-045. Заземления 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Шина заземления по:

	08-05-045-01
	      бетонной крепи
	392,78 
	278,38 
	65,26 
	0,00 
	49,14 
	28,61 

	08-05-045-02
	      установленным конструкциям
	233,26 
	107,03 
	62,50 
	0,00 
	63,73 
	11 

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Заземление оборудования:

	08-05-045-03
	      центральное
	281,71 
	58,38 
	49,32 
	0,00 
	174,01 
	6 

	08-05-045-04
	      местное
	112,80 
	42,13 
	48,99 
	0,00 
	21,68 
	4,33 

	08-05-045-05
	Заземление брони кабеля
	29,53 
	3,60 
	0,00 
	0,00 
	25,93 
	0,37 
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