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	ОТДЕЛ 01. ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ 

   

	Раздел 1. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ 

   

	Таблица 10-01-001. Оборудование станции АТСКУ 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Статив с креплением секциями типа «Решетка-2» или магистральными прогонами, масса:

	10-01-001-01
	      до 150 кг, со сборным кабелем
	1551,09 
	296,35 
	115,50 
	11,91 
	1139,24 
	29,4 

	10-01-001-02
	      до150 кг, без сборного кабеля
	296,11 
	165,31 
	64,60 
	6,56 
	66,20 
	16,4 

	10-01-001-03
	      до 300 кг, со сборным кабелем
	1597,99 
	329,62 
	128,47 
	13,22 
	1139,90 
	32,7 

	10-01-001-04
	      до 300 кг, без сборного кабеля
	347,37 
	197,57 
	78,53 
	7,97 
	71,27 
	19,6 

	10-01-001-05
	Промщит секциями типа «Решетка-2»
	136,83 
	70,10 
	31,69 
	3,33 
	35,04 
	7,85 

	10-01-001-06
	Промщит магистральными прогонами
	136,83 
	70,10 
	31,69 
	3,33 
	35,04 
	7,85 

	10-01-001-07
	Рама подпорная
	90,69 
	39,92 
	16,33 
	1,72 
	34,44 
	4,47 

	10-01-001-08
	Плата с реле с включением разъемов жесткозакрепленных
	4,06 
	3,04 
	0,96 
	0,10 
	0,06 
	0,34 

	10-01-001-09
	Плата с реле с включением разъемов свободнозакрепленных
	6,02 
	4,02 
	1,92 
	0,20 
	0,08 
	0,45 

	10-01-001-10
	Плата разного назначения с подготовкой места установки
	83,21 
	57,15 
	21,13 
	2,22 
	4,93 
	5,67 

	10-01-001-11
	Столы специальные
	176,69 
	100,02 
	44,54 
	4,44 
	32,13 
	11,2 

	10-01-001-12
	Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях
	0,64 
	0,63 
	0,00 
	0,00 
	0,01 
	0,07 

	10-01-001-13
	Рамка со штифтами на винтах и гайках с шайбами
	1,18 
	1,16 
	0,00 
	0,00 
	0,02 
	0,13 

	10-01-001-14
	Транспорант рядовой со сборной рамкой
	47,06 
	30,18 
	12,49 
	1,31 
	4,39 
	3,38 

	
	Измеритель: 1 м ряда

	10-01-001-15
	Освещение рядовое
	57,10 
	15,54 
	6,72 
	0,71 
	34,84 
	1,74 

	Таблица 10-01-002. Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ 

   

	
	Измеритель: 1 статив

	
	Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ:

	10-01-002-01
	      АИ-СД, АИ-АВ, АК-АВ
	509,21 
	499,23 
	0,00 
	0,00 
	9,98 
	43 

	10-01-002-02
	      ГИ-6
	1361,85 
	1335,15 
	0,00 
	0,00 
	26,70 
	115 

	10-01-002-03
	      ГИ-3, РИ-А
	971,06 
	952,02 
	0,00 
	0,00 
	19,04 
	82 

	10-01-002-04
	      АРБ, ВРД-4, ВРДВ, КП
	343,42 
	336,69 
	0,00 
	0,00 
	6,73 
	29 

	10-01-002-05
	      ВШК-ВШКМ, МГ, СВУ, ПКВ, АКС, ПКВ-РИВ
	438,16 
	429,57 
	0,00 
	0,00 
	8,59 
	37 

	10-01-002-06
	      РСЛВ-3, ИШК, РСЛПВ, ГИК-40
	675,01 
	661,77 
	0,00 
	0,00 
	13,24 
	57 

	10-01-002-07
	      РСЛВ-2
	781,59 
	766,26 
	0,00 
	0,00 
	15,33 
	66 

	10-01-002-08
	      РСЛПИ, РСЛИ-2
	414,48 
	406,35 
	0,00 
	0,00 
	8,13 
	35 

	10-01-002-09
	      АД-АУД, УАК, КУА, РСЛИ-3
	568,43 
	557,28 
	0,00 
	0,00 
	11,15 
	48 

	
	Измеритель: 1 шт.

	10-01-002-10
	Стол испытательно-измерительный или передаточный
	236,84 
	232,20 
	0,00 
	0,00 
	4,64 
	20 

	10-01-002-11
	Стол справок
	133,81 
	131,19 
	0,00 
	0,00 
	2,62 
	11,3 

	
	Измеритель: 1000 номеров

	10-01-002-12
	Проверка оборудования при установлении внутристанционных вызовов с выключенными выдержками времени
	1788,17 
	1753,11 
	0,00 
	0,00 
	35,06 
	151 

	10-01-002-13
	Вызов контрольный с включением выдержки времени в регистрах и маркерах
	447,64 
	438,86 
	0,00 
	0,00 
	8,78 
	37,8 

	10-01-002-14
	Проверка оборудования через автотренер
	268,82 
	263,55 
	0,00 
	0,00 
	5,27 
	22,7 

	
	Измеритель: 1 шнуровая пара

	10-01-002-15
	Измерение шнуровых пар
	47,37 
	46,44 
	0,00 
	0,00 
	0,93 
	4 

	
	Измеритель: 100 шт.

	10-01-002-16
	Проверка выходов от ГИ к ГИ, ЛИ и РСЛ
	214,34 
	210,14 
	0,00 
	0,00 
	4,20 
	18,1 

	Таблица 10-01-003. Оборудование станции «Пентаконта» 

   

	
	Измеритель: 10 м ряда

	10-01-003-01
	Каркас ряда
	945,16 
	670,32 
	261,43 
	26,84 
	13,41 
	66,5 

	
	Измеритель: 1 стрейф

	10-01-003-02
	Промщит
	101,29 
	68,14 
	27,83 
	2,72 
	5,32 
	6,76 

	
	Измеритель: 10 рам

	
	Рама статива, масса:

	10-01-003-03
	      до 50 кг
	518,53 
	362,90 
	148,37 
	15,44 
	7,26 
	38,2 

	10-01-003-04
	      свыше 50 кг
	626,97 
	435,10 
	183,17 
	18,67 
	8,70 
	45,8 

	10-01-003-05
	Рама поворотная
	48,37 
	34,07 
	13,62 
	1,31 
	0,68 
	3,38 

	
	Измеритель: 10 блоков

	10-01-003-06
	Блок релейный
	24,86 
	17,78 
	6,72 
	0,71 
	0,36 
	1,64 

	
	Измеритель: 10 промщитов

	10-01-003-07
	Промщит концентрации на стойке
	10,28 
	10,08 
	0,00 
	0,00 
	0,20 
	1 

	
	Измеритель: 1 ящик

	10-01-003-08
	Ящик питания
	50,44 
	29,45 
	0,00 
	0,00 
	20,99 
	3,1 

	
	Измеритель: 1 табло

	10-01-003-09
	Табло рядовой сигнализации
	2,06 
	2,02 
	0,00 
	0,00 
	0,04 
	0,2 

	Раздел 2. КРОССЫ 

   

	Таблица 10-01-014. Кроссы 

   

	
	Измеритель: 1 стрейф

	10-01-014-01
	Кросс абонентских линий
	437,96 
	79,13 
	314,05 
	32,99 
	44,78 
	7,85 

	10-01-014-02
	Кросс соединительных линий
	293,83 
	56,04 
	209,37 
	22,00 
	28,42 
	5,56 

	Раздел 3. АППАРАТУРА УПЛОТНЕНИЯ МЕЖСТАНЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ 

   

	Таблица 10-01-025. Оборудование ИКМ 

   

	
	Измеритель: 1 станция

	
	Оборудование ИКМ-15:

	10-01-025-01
	      оконечная станция на одну систему
	329,44 
	230,83 
	93,99 
	8,78 
	4,62 
	22,9 

	10-01-025-02
	      оконечная станция на две системы
	524,54 
	362,88 
	154,40 
	14,33 
	7,26 
	36 

	10-01-025-03
	      промежуточная станция на одну систему
	451,98 
	307,44 
	138,39 
	12,11 
	6,15 
	30,5 

	10-01-025-04
	      промежуточная станция на две системы
	615,41 
	417,31 
	189,75 
	16,55 
	8,35 
	41,4 

	
	Измеритель: 1 НРП

	
	Оборудование ИКМ-30, установка линейных регенераторов при наличии в одном колодце НРП:

	10-01-025-05
	      первого
	133,89 
	56,45 
	76,31 
	5,22 
	1,13 
	5,6 

	10-01-025-06
	      каждого последующего
	60,65 
	26,21 
	33,92 
	2,32 
	0,52 
	2,6 

	Таблица 10-01-026. Электрическая проверка оборудования ИКМ-15 

   

	
	Измеритель: 1 станция

	
	Электрическая проверка оборудования ИКМ-15:

	10-01-026-01
	      оконечная станция на одну систему
	521,06 
	510,84 
	0,00 
	0,00 
	10,22 
	44 

	10-01-026-02
	      оконечная станция на две системы
	994,74 
	975,24 
	0,00 
	0,00 
	19,50 
	84 

	10-01-026-03
	      промежуточная станция на одну систему
	194,45 
	24,38 
	169,58 
	11,60 
	0,49 
	2,1 

	10-01-026-04
	      промежуточная станция на две системы
	387,71 
	47,60 
	339,16 
	23,20 
	0,95 
	4,1 

	Таблица 10-01-027. Настройка ИКМ-15 

   

	
	Измеритель: 1 система

	
	Настройка линейного тракта:

	10-01-027-01
	      на одну систему
	262,21 
	257,07 
	0,00 
	0,00 
	5,14 
	19 

	10-01-027-02
	      на две системы
	386,42 
	378,84 
	0,00 
	0,00 
	7,58 
	28 

	Раздел 4. ЖЕЛОБА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОЗДУШНЫЕ 

   

	Таблица 10-01-038. Желоба металлические воздушные 

   

	
	Измеритель: 1 м желоба

	10-01-038-01
	Желоб сборный на настенных кронштейнах и на подвесках к потолку
	55,42 
	23,08 
	11,66 
	0,00 
	20,68 
	2,29 

	
	Измеритель: 1 шт.

	10-01-038-02
	Спуск-подъем желоба
	928,84 
	241,92 
	94,12 
	9,89 
	592,80 
	24 

	10-01-038-03
	Закругление желоба
	21,09 
	17,14 
	0,00 
	0,00 
	3,95 
	1,7 

	10-01-038-04
	Желоб вертикальный
	132,10 
	79,13 
	31,69 
	3,33 
	21,28 
	7,85 

	
	Измеритель: 1 м желоба

	10-01-038-05
	Желоб магистральный или рядовой коробчатый
	45,21 
	30,18 
	12,49 
	1,31 
	2,54 
	3,38 

	
	Измеритель: 1 край ряда

	10-01-038-06
	Желоб сигнальный АТСКУ
	5,65 
	5,54 
	0,00 
	0,00 
	0,11 
	0,62 

	
	Измеритель: 1 кронштейн

	10-01-038-07
	Кронштейн магистральных шин
	0,91 
	0,89 
	0,00 
	0,00 
	0,02 
	0,1 

	
	Измеритель: 1 м желоба

	10-01-038-08
	Желоб на прямых участках
	9,99 
	6,97 
	2,88 
	0,30 
	0,14 
	0,78 

	
	Измеритель: 1 спуск-подъем

	10-01-038-09
	Вырезка окна в желобе для спуска-подъема кабеля
	9,11 
	8,93 
	0,00 
	0,00 
	0,18 
	1 

	Таблица 10-01-039. Детали разные 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	10-01-039-01
	Хомут на колонне
	71,31 
	30,18 
	12,49 
	1,31 
	28,64 
	3,38 

	
	Измеритель: 1 м угольника

	10-01-039-02
	Угольник настенный магистральный
	16,66 
	9,73 
	3,84 
	0,40 
	3,09 
	1,09 

	
	Измеритель: 1 шт. (1 уголок)

	10-01-039-03
	Угольник настенный (уголок) отдельный
	17,73 
	12,68 
	4,80 
	0,50 
	0,25 
	1,42 

	
	Измеритель: 1 компл. (2 уголка)

	10-01-039-04
	Уголок крепления яруса желоба
	13,76 
	9,73 
	3,84 
	0,40 
	0,19 
	1,09 

	
	Измеритель: 1 м швеллера

	10-01-039-05
	Перфорированный швеллер для светильников между рядами
	4,07 
	3,12 
	0,00 
	0,00 
	0,95 
	0,31 

	
	Измеритель: 1 шт.

	10-01-039-06
	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
	18,22 
	17,86 
	0,00 
	0,00 
	0,36 
	2 

	Таблица 10-01-040. Решетки, сетки кабельные на станции типа «Пентаконта» 

   

	
	Измеритель: 1 сетка

	
	Сетка кабельная на станции «Пентаконта»:

	10-01-040-01
	      легкая
	2,83 
	2,77 
	0,00 
	0,00 
	0,06 
	0,31 

	10-01-040-02
	      усиленная
	2,83 
	2,77 
	0,00 
	0,00 
	0,06 
	0,31 

	
	Измеритель: 1 шт.

	10-01-040-03
	Корзина коническая для пожарных извещателей
	1,92 
	1,88 
	0,00 
	0,00 
	0,04 
	0,21 

	
	Измеритель: 1 статив

	10-01-040-04
	Решетка кабельная на станции типа ИАТСКЭ «Исток» производства фирмы «РФТ»
	3,18 
	3,12 
	0,00 
	0,00 
	0,06 
	0,31 

	Раздел 5. КАБЕЛИ И ПРОВОДА СТАНЦИОННЫЕ 

   

	Таблица 10-01-051. Разделка и включение кабелей и проводов 

   

	
	Измеритель: 10 концов кабеля

	
	Разделка и включение кабеля в штифтовые рамки пайкой, емкость кабеля:

	10-01-051-01
	      40х2, 20х5
	268,84 
	252,00 
	0,00 
	0,00 
	16,84 
	25 

	10-01-051-02
	      30х2
	217,43 
	201,60 
	0,00 
	0,00 
	15,83 
	20 

	10-01-051-03
	      26х3, 20х4
	248,28 
	231,84 
	0,00 
	0,00 
	16,44 
	23 

	10-01-051-04
	      20х3
	196,87 
	181,44 
	0,00 
	0,00 
	15,43 
	18 

	10-01-051-05
	      20х2
	157,71 
	145,15 
	0,00 
	0,00 
	12,56 
	14,4 

	10-01-051-06
	      10х3
	122,99 
	113,90 
	0,00 
	0,00 
	9,09 
	11,3 

	10-01-051-07
	      10х2
	102,11 
	93,74 
	0,00 
	0,00 
	8,37 
	9,3 

	10-01-051-08
	      5х3
	79,32 
	72,58 
	0,00 
	0,00 
	6,74 
	7,2 

	10-01-051-09
	      5х2
	69,04 
	62,50 
	0,00 
	0,00 
	6,54 
	6,2 

	
	Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля:

	10-01-051-10
	      20х3
	114,62 
	103,82 
	0,00 
	0,00 
	10,80 
	10,3 

	10-01-051-11
	      20х2
	103,43 
	93,74 
	0,00 
	0,00 
	9,69 
	9,3 

	10-01-051-12
	      10х3
	80,94 
	72,58 
	0,00 
	0,00 
	8,36 
	7,2 

	10-01-051-13
	      10х2
	69,93 
	62,50 
	0,00 
	0,00 
	7,43 
	6,2 

	10-01-051-14
	      5х3
	56,80 
	51,41 
	0,00 
	0,00 
	5,39 
	5,1 

	10-01-051-15
	      5х2
	56,80 
	51,41 
	0,00 
	0,00 
	5,39 
	5,1 

	
	Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью:

	10-01-051-16
	      20х3 при разделке одного кабеля пайкой
	116,01 
	100,80 
	0,00 
	0,00 
	15,21 
	10 

	10-01-051-17
	      20х3 при разделке одного кабеля пистолетом
	78,57 
	72,58 
	0,00 
	0,00 
	5,99 
	7,2 

	10-01-051-18
	      20х3 при разделке двух кабелей пайкой
	105,72 
	90,72 
	0,00 
	0,00 
	15,00 
	9 

	10-01-051-19
	      20х2 при разделке одного кабеля пайкой
	95,44 
	80,64 
	0,00 
	0,00 
	14,80 
	8 

	10-01-051-20
	      20х2 при разделке одного кабеля пистолетом
	70,99 
	62,50 
	0,00 
	0,00 
	8,49 
	6,2 

	10-01-051-21
	      20х2 при разделке двух кабелей пайкой
	87,22 
	72,58 
	0,00 
	0,00 
	14,64 
	7,2 

	10-01-051-22
	      10х3 при разделке одного кабеля пайкой
	70,99 
	62,50 
	0,00 
	0,00 
	8,49 
	6,2 

	10-01-051-23
	      10х3 при разделке одного кабеля пистолетом
	56,98 
	51,41 
	0,00 
	0,00 
	5,57 
	5,1 

	10-01-051-24
	      10х3 при разделке двух кабелей пайкой
	70,99 
	62,50 
	0,00 
	0,00 
	8,49 
	6,2 

	10-01-051-25
	      10х2 при разделке одного кабеля пайкой
	57,32 
	51,41 
	0,00 
	0,00 
	5,91 
	5,1 

	10-01-051-26
	      10х2 при разделке одного кабеля пистолетом
	44,88 
	41,33 
	0,00 
	0,00 
	3,55 
	4,1 

	10-01-051-27
	      10х2 при разделке двух кабелей пайкой
	47,04 
	41,33 
	0,00 
	0,00 
	5,71 
	4,1 

	10-01-051-28
	      5х2 при разделке одного кабеля пайкой
	56,78 
	51,41 
	0,00 
	0,00 
	5,37 
	5,1 

	10-01-051-29
	      5х2 при разделке одного кабеля пистолетом
	44,88 
	41,33 
	0,00 
	0,00 
	3,55 
	4,1 

	10-01-051-30
	      5х3 при разделке двух кабелей пайкой
	46,50 
	41,33 
	0,00 
	0,00 
	5,17 
	4,1 

	
	Измеритель: 100 концов жил

	10-01-051-31
	Разделка и включение кабеля станционного сигнальной проводки на съемных и несъемных штекерах
	92,43 
	82,66 
	0,00 
	0,00 
	9,77 
	8,2 

	
	Измеритель: 10 концов кабеля

	
	Разделка и включение кабеля или провода однопарного:

	10-01-051-32
	      низкочастотного
	51,41 
	50,40 
	0,00 
	0,00 
	1,01 
	5 

	10-01-051-33
	      высокочастотного или низкочастотного экранированного
	52,44 
	51,41 
	0,00 
	0,00 
	1,03 
	5,1 

	
	Измеритель: 100 концов жил

	10-01-051-34
	Разделка и включение провода одножильного при пайке и отпайке
	34,03 
	31,25 
	0,00 
	0,00 
	2,78 
	3,1 

	
	Измеритель: 10 жил кабеля

	
	Разделка и включение кабеля «Пентаконта» в штифты стативов и промщитов:

	10-01-051-35
	      с прошивкой ствола
	3,18 
	3,12 
	0,00 
	0,00 
	0,06 
	0,31 

	10-01-051-36
	      без прошивки ствола
	2,57 
	2,52 
	0,00 
	0,00 
	0,05 
	0,25 

	10-01-051-37
	Разделка и включение кабеля «Пентаконта» в штифты кросса
	2,06 
	2,02 
	0,00 
	0,00 
	0,04 
	0,2 

	Таблица 10-01-052. Кроссировка 

   

	
	Измеритель: 10 шт. (кроссировок)

	
	Кроссировка линий в кроссе длиной:

	10-01-052-01
	      до 4 м, двухпроводная
	10,71 
	10,08 
	0,00 
	0,00 
	0,63 
	1 

	10-01-052-02
	      до 4 м, трехпроводная
	10,93 
	10,08 
	0,00 
	0,00 
	0,85 
	1 

	10-01-052-03
	      до 4 м, четырехпроводная
	22,46 
	21,17 
	0,00 
	0,00 
	1,29 
	2,1 

	10-01-052-04
	      свыше 4 м, двухпроводная
	10,71 
	10,08 
	0,00 
	0,00 
	0,63 
	1 

	10-01-052-05
	      свыше 4 м, трехпроводная
	10,93 
	10,08 
	0,00 
	0,00 
	0,85 
	1 

	10-01-052-06
	      свыше 4 м, четырехпроводная
	22,46 
	21,17 
	0,00 
	0,00 
	1,29 
	2,1 

	10-01-052-07
	Кроссировка в шкафу
	12,38 
	11,61 
	0,00 
	0,00 
	0,77 
	1 

	
	Кроссировка проводов с прокладкой через перекидной желоб:

	10-01-052-08
	      двухпроводная
	25,30 
	24,38 
	0,00 
	0,00 
	0,92 
	2,1 

	10-01-052-09
	      трехпроводная
	25,52 
	24,38 
	0,00 
	0,00 
	1,14 
	2,1 

	10-01-052-10
	      четырехпроводная
	25,74 
	24,38 
	0,00 
	0,00 
	1,36 
	2,1 

	10-01-052-11
	Кроссировка параллельная в кроссе или шкафу
	49,09 
	47,60 
	0,00 
	0,00 
	1,49 
	4,1 

	10-01-052-12
	Кроссировка проводом экранированным
	100,34 
	95,20 
	0,00 
	0,00 
	5,14 
	8,2 

	10-01-052-13
	Кроссировка проводом голым
	12,38 
	11,61 
	0,00 
	0,00 
	0,77 
	1 

	Таблица 10-01-053. Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях 

   

	
	Измеритель: 100 м кабеля или провода

	
	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением:

	10-01-053-01
	      6 мм2
	174,96 
	123,98 
	47,06 
	4,94 
	3,92 
	12,3 

	10-01-053-02
	      10 мм2
	223,38 
	158,26 
	60,51 
	6,36 
	4,61 
	15,7 


	10-01-053-03
	      25 мм2
	239,48 
	169,34 
	65,31 
	6,86 
	4,83 
	16,8 

	10-01-053-04
	      35; 70 мм2
	375,50 
	264,10 
	104,68 
	11,00 
	6,72 
	26,2 

	10-01-053-05
	      120-150 мм2
	432,20 
	307,44 
	117,17 
	12,31 
	7,59 
	30,5 

	Таблица 10-01-054. Прокладка кабеля по воздушным металлическим желобам 

   

	
	Измеритель: 100 м кабеля

	
	Прокладка кабеля по воздушным металлическим желобам на одном объекте:

	10-01-054-01
	      от 10 до 50 км с вязкой пакетами
	108,77 
	69,65 
	31,69 
	3,33 
	7,43 
	7,8 

	10-01-054-02
	      от 10 до 50 км без вязки пакетами
	67,89 
	39,92 
	21,13 
	2,22 
	6,84 
	4,47 

	10-01-054-03
	Прокладка кабеля по плоскому кабельросту типа «Решетка»
	68,80 
	34,07 
	12,49 
	1,31 
	22,24 
	3,38 

	Таблица 10-01-055. Прокладка кабеля и провода по стенам 

   

	
	Измеритель: 100 м кабеля

	
	Прокладка кабеля, масса 1 м:

	10-01-055-01
	      до 1 кг, по стене деревянной
	1049,31 
	268,85 
	104,68 
	11,00 
	675,78 
	28,3 

	10-01-055-02
	      до 1 кг, по стене кирпичной
	1343,38 
	352,45 
	165,90 
	15,44 
	825,03 
	37,1 

	10-01-055-03
	      до 1 кг, по стене бетонной
	1250,38 
	403,75 
	167,11 
	17,56 
	679,52 
	42,5 

	10-01-055-04
	      до 3 кг, по стене деревянной
	1202,96 
	372,40 
	146,94 
	15,44 
	683,62 
	39,2 

	10-01-055-05
	      до 3 кг, по стене кирпичной
	1562,26 
	456,00 
	214,55 
	19,78 
	891,71 
	48 

	10-01-055-06
	      до 3 кг, по стене бетонной
	1401,15 
	507,30 
	209,37 
	22,00 
	684,48 
	53,4 

	
	Измеритель: 100 м провода

	
	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене:

	10-01-055-07
	      деревянной или оштукатуренной
	87,15 
	59,38 
	24,97 
	2,62 
	2,80 
	6,65 

	10-01-055-08
	      кирпичной
	1055,26 
	150,02 
	84,26 
	6,86 
	820,98 
	16,8 

	10-01-055-09
	      бетонной
	933,23 
	180,39 
	77,79 
	8,17 
	675,05 
	20,2 

	Таблица 10-01-056. Прокладка и включение кабелей и проводов питания и заземления на станции типа «Пентаконта» 

   

	
	Измеритель: 100 м провода

	
	Прокладка и включение на станции типа «Пентаконта»:

	10-01-056-01
	      провода питания в канале подпольного желоба
	80,48 
	42,47 
	18,01 
	0,00 
	20,00 
	4,47 

	
	Измеритель: 10 отводов

	10-01-056-02
	      готовых отводов
	42,11 
	21,17 
	0,00 
	0,00 
	20,94 
	2,1 

	
	Измеритель: 100 шт. провододержателей

	10-01-056-03
	      проводов заземления по провододержателям
	95,61 
	93,74 
	0,00 
	0,00 
	1,87 
	9,3 

	ОТДЕЛ 02. МЕСТНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ 

   

	Раздел 1. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ МАЛОЙ ЕМКОСТИ 

   

	Таблица 10-02-001. Станции сельской связи 

   

	
	Измеритель: 1 статив

	10-02-001-01
	Станция сельской связи координатная типа АТСК 50-200 М
	2201,38 
	1360,80 
	530,81 
	54,99 
	309,77 
	135 

	
	Станция сельской связи координатная типа АТСК 100-2000 У:

	10-02-001-02
	      монтаж
	2070,48 
	483,84 
	205,88 
	19,78 
	1380,76 
	48 

	10-02-001-03
	      электрическая проверка, настройка, тренировка
	911,85 
	893,97 
	0,00 
	0,00 
	17,88 
	77 

	Раздел 2. ОПЕРАТИВНО-ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ 

   

	Таблица 10-02-015. Станции, пульты и установки оперативно-телефонной связи 

   

	
	Измеритель: 1 номер

	10-02-015-01
	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров
	94,62 
	64,55 
	21,13 
	2,22 
	8,94 
	 5,56 

0,007 

	
	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом, емкость:

	10-02-015-02
	      до 25 номеров
	246,12 
	64,55 
	21,13 
	2,22 
	160,44 
	 5,56 

0,001 

	10-02-015-03
	      до 50 номеров
	370,68 
	64,55 
	21,13 
	2,22 
	285,00 
	 5,56 

0,007 

	10-02-015-04
	      до 70 номеров
	463,07 
	64,55 
	21,13 
	2,22 
	377,39 
	 5,56 

0,007 

	10-02-015-05
	      до 100 номеров
	516,59 
	64,55 
	21,13 
	2,22 
	430,91 
	 5,56 

0,001 

	10-02-015-06
	      свыше 100 номеров
	786,71 
	64,55 
	21,13 
	2,22 
	701,03 
	 5,56 

0,007 

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	К расценкам добавлять за каждый дополнительный свыше одного:

	10-02-015-07
	      пульт
	1045,48 
	703,57 
	224,73 
	23,61 
	117,18 
	 60,6 

0,07 

	10-02-015-08
	      статив
	1624,31 
	1069,28 
	356,31 
	37,43 
	198,72 
	 92,1 

0,012 

	Таблица 10-02-016. Устройства переговорные (коммутаторы диспетчерской и директорской связи) 

   

	
	Измеритель: 1 номер

	10-02-016-01
	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством, емкость 5 номеров
	90,16 
	26,59 
	8,64 
	0,91 
	54,93 
	 2,29 

0,002 

	
	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость:

	10-02-016-02
	      до 10 номеров
	125,04 
	39,24 
	12,49 
	1,31 
	73,31 
	 3,38 

0,002 

	10-02-016-03
	      до 25 номеров
	114,50 
	39,24 
	12,49 
	1,31 
	62,77 
	 3,38 

0,002 

	10-02-016-04
	      до 50 номеров
	139,10 
	51,90 
	16,33 
	1,72 
	70,87 
	 4,47 

0,001 

	10-02-016-05
	      до 70 номеров
	158,90 
	51,90 
	16,33 
	1,72 
	90,67 
	 4,47 

0,003 

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Отдельно устанавливаемый:

	10-02-016-06
	      преобразователь или блок питания
	202,74 
	117,26 
	42,26 
	4,44 
	43,22 
	 10,1 

0,001 

	10-02-016-07
	      усилитель дуплексный или абонентский
	218,83 
	156,74 
	52,82 
	5,55 
	9,27 
	 13,5 

0,003 

	Таблица 10-02-017. Устройства телефонные 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	10-02-017-01
	Устройство телефонное (концентратор)
	339,43 
	322,56 
	0,00 
	0,00 
	16,87 
	 32 

0,024 

	10-02-017-02
	Устройство телефонное
	306,29 
	292,32 
	0,00 
	0,00 
	13,97 
	 29 

0,005 

	Раздел 3. АППАРАТЫ ТЕЛЕФОННЫЕ 

   

	Таблица 10-02-030. Аппараты телефонные 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС:

	10-02-030-01
	      настольный
	82,93 
	72,58 
	0,00 
	0,00 
	10,35 
	 7,2 

0,001 

	10-02-030-02
	      настенный
	82,93 
	72,58 
	0,00 
	0,00 
	10,35 
	 7,2 

0,002 

	10-02-030-03
	Таксофон и аппарат телефонный в сырых помещениях
	102,63 
	82,66 
	0,00 
	0,00 
	19,97 
	 8,2 

0,003 

	
	Измеритель: 1 компл.

	10-02-030-04
	Сигнализация выносная для телефонных аппаратов, устанавливаемых в шумозащитных кабинах
	70,95 
	21,17 
	0,00 
	0,00 
	49,78 
	 2,1 

0,001 

	10-02-030-05
	Грозозащита для воздушных абонентских линий
	260,56 
	82,66 
	0,00 
	0,00 
	177,90 
	 8,2 

0,001 

	Раздел 4. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ КВАЗИЭЛЕКТРОННЫЕ 

   

	Таблица 10-02-040. Оборудование станции 

   

	
	Измеритель: 1 устройство

	
	Устройство:

	10-02-040-01
	      центральное управляющее
	1251,57 
	890,06 
	335,18 
	35,21 
	26,33 
	 88,3 

0,14 

	10-02-040-02
	      автоматического ввода программ
	509,93 
	362,88 
	136,38 
	14,33 
	10,67 
	 36 

0,145 

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Комплект абонентского оборудования емкость:

	10-02-040-03
	      до 256 номеров
	5578,42 
	4606,56 
	879,73 
	92,42 
	92,13 
	 457 

0,76 

	10-02-040-04
	      до 512 номеров
	9496,34 
	7842,24 
	1497,26 
	157,30 
	156,84 
	 778 

1,32 

	10-02-040-05
	      до 1024 номеров
	16267,92 
	15825,60 
	125,81 
	13,22 
	316,51 
	 1570 

2,5 

	10-02-040-06
	      до 2048 номеров
	36850,29 
	30441,60 
	5799,86 
	609,34 
	608,83 
	 3020 

4,66 

	
	Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий:

	10-02-040-07
	      до 32
	1090,62 
	714,67 
	271,79 
	28,55 
	104,16 
	 70,9 

0,06 

	10-02-040-08
	      до 64
	1924,58 
	1270,08 
	481,16 
	50,55 
	173,34 
	 126 

0,13 

	10-02-040-09
	      до 128
	3844,42 
	2590,56 
	984,41 
	103,42 
	269,45 
	 257 

0,25 

	10-02-040-10
	      до 256
	7199,29 
	4919,04 
	1873,74 
	196,86 
	406,51 
	 488 

0,49 

	
	Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе узла автоматической коммутации, количество линий:

	10-02-040-11
	      до 128
	7757,13 
	6279,84 
	1194,74 
	125,52 
	282,55 
	 623 

1,12 

	10-02-040-12
	      до 256
	16954,91 
	13819,68 
	2639,18 
	277,27 
	496,05 
	 1371 

1,98 

	10-02-040-13
	      до 512
	30942,64 
	25280,64 
	4815,45 
	505,91 
	846,55 
	 2508 

3,52 

	Таблица 10-02-041. Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Электрическая проверка и настройка:

	10-02-041-01
	      устройства центрального управляющего
	3353,55 
	3287,79 
	0,00 
	0,00 
	65,76 
	243 

	10-02-041-02
	      устройства автоматического ввода программ
	1711,27 
	1677,72 
	0,00 
	0,00 
	33,55 
	124 

	
	Измеритель: 1 канал

	10-02-041-03
	      канала ввода-вывода информации
	213,91 
	209,72 
	0,00 
	0,00 
	4,19 
	15,5 

	Таблица 10-02-042. Электрическая проверка и настройка оборудования телефонной периферии 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Проверка и настройка комплекта абонентского оборудования станции, емкость:

	10-02-042-01
	      до 256 номеров
	2318,50 
	2273,04 
	0,00 
	0,00 
	45,46 
	168 

	10-02-042-02
	      до 512 номеров
	3491,55 
	3423,09 
	0,00 
	0,00 
	68,46 
	253 

	10-02-042-03
	      до 1024 номеров
	6665,69 
	6534,99 
	0,00 
	0,00 
	130,70 
	483 

	10-02-042-04
	      до 2048 номеров
	12489,54 
	12244,65 
	0,00 
	0,00 
	244,89 
	905 

	
	Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий:

	10-02-042-05
	      до 3
	455,42 
	446,49 
	0,00 
	0,00 
	8,93 
	33 

	10-02-042-06
	      до 64
	753,51 
	738,74 
	0,00 
	0,00 
	14,77 
	54,6 

	10-02-042-07
	      до 128
	1504,27 
	1474,77 
	0,00 
	0,00 
	29,50 
	109 

	10-02-042-08
	      до 256
	2773,92 
	2719,53 
	0,00 
	0,00 
	54,39 
	201 

	
	Проверка и настройка комплекта комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе узла автоматической коммутации, количество линий:

	10-02-042-09
	      до 128
	2939,53 
	2881,89 
	0,00 
	0,00 
	57,64 
	213 

	10-02-042-10
	      до 256
	5009,62 
	4911,39 
	0,00 
	0,00 
	98,23 
	363 

	10-02-042-11
	      до 512
	8749,58 
	8578,02 
	0,00 
	0,00 
	171,56 
	634 

	Таблица 10-02-043. Тренировка станций 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Комплект абонентского оборудования станций, емкость номеров:

	10-02-043-01
	      до 256
	8142,35 
	7982,70 
	0,00 
	0,00 
	159,65 
	590 

	10-02-043-02
	      до 512
	12944,96 
	12691,14 
	0,00 
	0,00 
	253,82 
	938 

	10-02-043-03
	      до 1024
	22467,38 
	22026,84 
	0,00 
	0,00 
	440,54 
	1628 

	10-02-043-04
	      до 2048
	40270,15 
	39480,54 
	0,00 
	0,00 
	789,61 
	2918 

	
	Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий:

	10-02-043-05
	      до 32
	1048,85 
	1028,28 
	0,00 
	0,00 
	20,57 
	76 

	10-02-043-06
	      до 64
	1904,48 
	1867,14 
	0,00 
	0,00 
	37,34 
	138 

	10-02-043-07
	      до 128
	3808,97 
	3734,28 
	0,00 
	0,00 
	74,69 
	276 

	10-02-043-08
	      до 256
	7424,72 
	7279,14 
	0,00 
	0,00 
	145,58 
	538 

	
	Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе узла автоматической коммутации количество линий:

	10-02-043-09
	      до 128
	8418,37 
	8253,30 
	0,00 
	0,00 
	165,07 
	610 

	10-02-043-10
	      до 256
	13648,79 
	13381,17 
	0,00 
	0,00 
	267,62 
	989 

	10-02-043-11
	      до 512
	23778,43 
	23312,19 
	0,00 
	0,00 
	466,24 
	1723 

	Раздел 5. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ КВАЗИЭЛЕКТРОННЫЕ ИАТСКЭ «ИСТОК» 

   

	Таблица 10-02-050. Оборудование станции 

   

	
	Измеритель: 1 статив

	
	Установка:

	10-02-050-01
	      и сборка рядовых каркасов
	179,28 
	123,98 
	52,82 
	5,55 
	2,48 
	12,3 

	
	Измеритель: 100 рам

	10-02-050-02
	      рам секций стативов
	688,87 
	675,36 
	0,00 
	0,00 
	13,51 
	67 

	
	Измеритель: 100 кассет

	10-02-050-03
	      кассет
	74,03 
	72,58 
	0,00 
	0,00 
	1,45 
	7,2 

	
	Измеритель: 1 статив

	10-02-050-04
	      арматуры рядового освещения
	1,03 
	1,01 
	0,00 
	0,00 
	0,02 
	0,1 

	Таблица 10-02-051. Прокладка, включение кабелей, проводов, шин 

   

	
	Измеритель: 100 перемычек

	
	Перемычки кабельные длиной:

	10-02-051-01
	      до 6 м
	246,76 
	241,92 
	0,00 
	0,00 
	4,84 
	24 

	10-02-051-02
	      добавлять на каждый 1 м сверх 6 м
	21,59 
	21,17 
	0,00 
	0,00 
	0,42 
	2,1 

	
	Перемычки кабельные между секциями одного статива:

	10-02-051-03
	      с укладкой в кабельном канале
	42,16 
	41,33 
	0,00 
	0,00 
	0,83 
	4,1 

	10-02-051-04
	      без укладки в кабельном канале
	31,87 
	31,25 
	0,00 
	0,00 
	0,62 
	3,1 

	
	Измеритель: 1 стойка

	10-02-051-05
	Крепление кабелей пластинами в кабельном канале (11 пластин)
	4,11 
	4,03 
	0,00 
	0,00 
	0,08 
	0,4 

	
	Измеритель: 10 стоек

	10-02-051-06
	Прокладка рядовых питающих проводов
	20,35 
	19,95 
	0,00 
	0,00 
	0,40 
	2,1 

	
	Измеритель: 1 ряд

	10-02-051-07
	Прокладка магистральных шин по рядам
	4,11 
	4,03 
	0,00 
	0,00 
	0,08 
	0,4 

	Таблица 10-02-052. Электрическая проверка и настройка управляющего комплекса 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Электрическая проверка и настройка:

	10-02-052-01
	      управляющего комплекса
	8183,76 
	8023,29 
	0,00 
	0,00 
	160,47 
	593 

	10-02-052-02
	      имитатора управляющего комплекса
	469,22 
	460,02 
	0,00 
	0,00 
	9,20 
	34 

	Таблица 10-02-053. Электрическая проверка оборудования телефонной периферии 

   

	
	Измеритель: 1 статив

	10-02-053-01
	Включение электропитания на оборудование
	72,24 
	70,82 
	0,00 
	0,00 
	1,42 
	6,1 

	
	Измеритель: 1 группа

	10-02-053-02
	Электрическая проверка оборудования группы управления автономного режима на 1024 АЛ
	6375,88 
	6250,86 
	0,00 
	0,00 
	125,02 
	462 

	
	Измеритель: 1 блок

	
	Электрическая проверка оборудования:

	10-02-053-03
	      КС БАЛ, КС БСЛ (СD, EР, GH, MN)
	84,18 
	82,53 
	0,00 
	0,00 
	1,65 
	6,1 

	10-02-053-04
	      КС БСЛ (KL)
	227,71 
	223,25 
	0,00 
	0,00 
	4,46 
	16,5 

	
	Измеритель: 1 компл.

	10-02-053-05
	      АК, КАТ, ШК/КСЛ
	4,73 
	4,64 
	0,00 
	0,00 
	0,09 
	0,4 

	10-02-053-06
	      ККС
	36,71 
	35,99 
	0,00 
	0,00 
	0,72 
	3,1 

	10-02-053-07
	      ПТН
	48,55 
	47,60 
	0,00 
	0,00 
	0,95 
	4,1 

	
	Электрическая проверка комплекта соединительных линий:

	10-02-053-08
	      КСЛС, КСЛМ, КСЛВЗ, КСЛИЗ
	24,87 
	24,38 
	0,00 
	0,00 
	0,49 
	2,1 

	10-02-053-09
	      КСЛТ, КСЛУ, КСЛШ
	36,71 
	35,99 
	0,00 
	0,00 
	0,72 
	3,1 

	
	Электрическая проверка комплекта внешней связи:

	10-02-053-10
	      СК
	11,84 
	11,61 
	0,00 
	0,00 
	0,23 
	1 

	10-02-053-11
	      СКИ
	72,24 
	70,82 
	0,00 
	0,00 
	1,42 
	6,1 

	10-02-053-12
	      СКГ
	85,26 
	83,59 
	0,00 
	0,00 
	1,67 
	7,2 

	10-02-053-13
	      СКЧ
	133,81 
	131,19 
	0,00 
	0,00 
	2,62 
	11,3 

	
	Измеритель: 1 группа

	
	Электрическая проверка оборудования цифрового сопряжения:

	10-02-053-14
	      УУ-ОЦС
	3457,92 
	3390,12 
	0,00 
	0,00 
	67,80 
	292 

	
	Измеритель: 1 секция

	10-02-053-15
	      УСК-1, УСК-2, УСК-4, ФСЛ
	994,74 
	975,24 
	0,00 
	0,00 
	19,50 
	84 

	
	Измеритель: 1 соединительная линия

	10-02-053-16
	Электрическая проверка оборудования трактов ОКЦ, РСЛ и СЛ
	11,84 
	11,61 
	0,00 
	0,00 
	0,23 
	1 

	Таблица 10-02-054. Автономная проверка оборудования ИАТСКЭ-3 

   

	
	Измеритель: 1 статив

	
	Электрическая проверка и настройка оборудования ИАТСКЭ-3:

	10-02-054-01
	      ПУУЗ
	1788,17 
	1753,11 
	0,00 
	0,00 
	35,06 
	151 

	10-02-054-02
	      ВИП, ВЗИ
	48,55 
	47,60 
	0,00 
	0,00 
	0,95 
	4,1 

	
	Измеритель: 1 секция

	10-02-054-03
	      КС
	461,85 
	452,79 
	0,00 
	0,00 
	9,06 
	39 

	
	Измеритель: 1 компл.

	10-02-054-04
	      СВУ
	378,95 
	371,52 
	0,00 
	0,00 
	7,43 
	32 

	10-02-054-05
	      ШК/КСЛ
	35,53 
	34,83 
	0,00 
	0,00 
	0,70 
	3 

	10-02-054-06
	      СК
	4,73 
	4,64 
	0,00 
	0,00 
	0,09 
	0,4 

	
	Измеритель: 1 секция

	10-02-054-07
	      ДВО
	158,68 
	155,57 
	0,00 
	0,00 
	3,11 
	13,4 

	
	Измеритель: 1 компл.

	10-02-054-08
	      ВП-2, КЛО, ПКД
	722,37 
	708,21 
	0,00 
	0,00 
	14,16 
	61 

	10-02-054-09
	      интерфейса
	556,58 
	545,67 
	0,00 
	0,00 
	10,91 
	47 

	10-02-054-10
	      АК, КАТ
	2,37 
	2,32 
	0,00 
	0,00 
	0,05 
	0,2 

	10-02-054-11
	      ВИПП
	24,87 
	24,38 
	0,00 
	0,00 
	0,49 
	2,1 

	
	Измеритель: 1 ПТН

	10-02-054-12
	      ПТН
	84,08 
	82,43 
	0,00 
	0,00 
	1,65 
	7,1 

	Таблица 10-02-055. Тренировка станции 

   

	
	Измеритель: 1 группа

	
	Проверка:

	10-02-055-01
	      работы внутристанционной связи ИАТСКЭ-1
	11081,88 
	10864,59 
	0,00 
	0,00 
	217,29 
	803 

	
	Измеритель: 1 станция

	10-02-055-02
	      работы внутристанционной связи ИАТСКЭ-3
	648,63 
	635,91 
	0,00 
	0,00 
	12,72 
	47 

	10-02-055-03
	      средств ТЭР ИАТСКЭ-3
	1159,25 
	1136,52 
	0,00 
	0,00 
	22,73 
	84 

	10-02-055-04
	      параметров станции ИАТСКЭ-3
	1035,05 
	1014,75 
	0,00 
	0,00 
	20,30 
	75 

	
	Измеритель: 1 направление связи

	10-02-055-05
	      работы межстанционной связи ИАТСКЭ с существующими АТС
	924,64 
	906,51 
	0,00 
	0,00 
	18,13 
	67 

	10-02-055-06
	      а комплексное испытание станции
	1449,06 
	1420,65 
	0,00 
	0,00 
	28,41 
	105 

	
	Измеритель: 1 станция

	10-02-055-07
	      работы ДВО, ОЭР
	4692,20 
	4600,20 
	0,00 
	0,00 
	92,00 
	340 

	
	Измеритель: 1 сеть связи

	10-02-055-08
	      качества обслуживания вызовов
	4926,81 
	4830,21 
	0,00 
	0,00 
	96,60 
	357 

	ОТДЕЛ 03. МЕЖДУГОРОДНАЯ ПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ 

   

	Раздел 1. ЛИНЕЙНО-АППАРАТНЫЕ ЦЕХИ 

   

	Таблица 10-03-001. Оборудование станций 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса:

	10-03-001-01
	      до 100 кг
	168,15 
	79,83 
	37,10 
	3,63 
	51,22 
	8,94 

	10-03-001-02
	      до 300 кг
	242,30 
	130,38 
	59,69 
	5,95 
	52,23 
	14,6 

	10-03-001-03
	      свыше 300 кг
	286,43 
	160,74 
	72,86 
	7,26 
	52,83 
	18 

	10-03-001-04
	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки
	29,50 
	20,45 
	8,64 
	0,91 
	0,41 
	2,29 

	Таблица 10-03-002. Электрическая проверка и регулировка оборудования 

   

	
	Измеритель: 1 станция

	
	Электрическая проверка станции ВЧ одноканальной:

	10-03-002-01
	      промежуточной
	121,97 
	119,58 
	0,00 
	0,00 
	2,39 
	10,3 

	10-03-002-02
	      оконечной
	195,40 
	191,57 
	0,00 
	0,00 
	3,83 
	16,5 

	
	Электрическая проверка станции ВЧ трехканальной:

	10-03-002-03
	      промежуточной
	521,06 
	510,84 
	0,00 
	0,00 
	10,22 
	44 

	10-03-002-04
	      оконечной
	686,85 
	673,38 
	0,00 
	0,00 
	13,47 
	58 

	
	Измеритель: 1 стойка

	
	Электрическая проверка и регулировка:

	10-03-002-05
	      стоек многоканальной станции по группам сложности работ первая
	1030,27 
	1010,07 
	0,00 
	0,00 
	20,20 
	87 

	10-03-002-06
	      стоек многоканальной станции по группам сложности работ вторая
	473,69 
	464,40 
	0,00 
	0,00 
	9,29 
	40 


	10-03-002-07
	      стоек многоканальной станции по группам сложности работ третья
	307,90 
	301,86 
	0,00 
	0,00 
	6,04 
	26 

	10-03-002-08
	      стоек многоканальной станции по группам сложности работ четвертая
	248,69 
	243,81 
	0,00 
	0,00 
	4,88 
	21 

	10-03-002-09
	      стоек многоканальной станции по группам сложности работ пятая
	195,40 
	191,57 
	0,00 
	0,00 
	3,83 
	16,5 

	
	Измеритель: 1 плата

	10-03-002-10
	      аппаратуры тонального вызова или усиления тональной частоты
	60,39 
	59,21 
	0,00 
	0,00 
	1,18 
	5,1 

	10-03-002-11
	      плат разных
	23,68 
	23,22 
	0,00 
	0,00 
	0,46 
	2 

	
	Измеритель: 1 компл.

	10-03-002-12
	      комплекта преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем
	121,97 
	119,58 
	0,00 
	0,00 
	2,39 
	10,3 

	
	Измеритель: 1 стойка

	10-03-002-13
	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной стойке
	11,84 
	11,61 
	0,00 
	0,00 
	0,23 
	1 

	
	Измеритель: 1 плата

	10-03-002-14
	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате
	3,55 
	3,48 
	0,00 
	0,00 
	0,07 
	0,3 

	Раздел 2. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ МЕЖДУГОРОДНЫЕ РУЧНЫЕ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ 

   

	Таблица 10-03-013. Оборудование станций 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	10-03-013-01
	Коммутатор междугородной заказной или управления и наблюдения
	471,10 
	311,66 
	138,08 
	14,33 
	21,36 
	34,9 

	10-03-013-02
	Коммутатор производственного контроля телефонистки или кабинный
	255,77 
	170,56 
	74,31 
	7,67 
	10,90 
	19,1 

	10-03-013-03
	Переключатель шнуровой с рабочим местом бригадира
	321,54 
	214,32 
	95,44 
	9,89 
	11,78 
	24 

	10-03-013-04
	Коммутатор испытательно-измерительный
	378,14 
	252,72 
	106,39 
	11,00 
	19,03 
	28,3 

	10-03-013-05
	Коммутатор служебной связи
	118,90 
	68,14 
	25,93 
	2,72 
	24,83 
	6,76 

	10-03-013-06
	Коммутатор междугородный индивидуальный ЦБ
	138,11 
	90,12 
	35,31 
	3,63 
	12,68 
	8,94 

	10-03-013-07
	Коммутатор междугородный индивидуальный МБ
	169,06 
	112,90 
	43,02 
	4,44 
	13,14 
	11,2 

	10-03-013-08
	Шкаф вводный к коммутаторам
	134,36 
	90,12 
	33,21 
	3,33 
	11,03 
	8,94 

	
	Измеритель: 10 лент

	10-03-013-09
	Изготовление и укладка в коммутаторы кабельной ленты из 5 рамок
	190,21 
	186,48 
	0,00 
	0,00 
	3,73 
	18,5 

	
	Измеритель: 1 шт.

	10-03-013-10
	Стативы всех назначений или переговорная кабина
	241,43 
	123,98 
	54,34 
	5,55 
	63,11 
	12,3 

	Таблица 10-03-014. Электрическая проверка и настройка оборудования 

   

	
	Измеритель: 1 рабочее место

	
	Электрическая проверка и настройка:

	10-03-014-01
	      коммутатора междугородного
	521,06 
	510,84 
	0,00 
	0,00 
	10,22 
	44 

	10-03-014-02
	      коммутатора всех назначений, кроме междугородного
	272,37 
	267,03 
	0,00 
	0,00 
	5,34 
	23 

	10-03-014-03
	      переключателя шнурового
	85,26 
	83,59 
	0,00 
	0,00 
	1,67 
	7,2 

	
	Измеритель: 100 компл.

	10-03-014-04
	      статива междугородных линий
	1350,01 
	1323,54 
	0,00 
	0,00 
	26,47 
	114 

	10-03-014-05
	      статива заказных соединительных или служебных линий либо линий прямых абонентов
	971,06 
	952,02 
	0,00 
	0,00 
	19,04 
	82 

	
	Измеритель: 1 шт.

	10-03-014-06
	      статива переговорного пункта
	97,10 
	95,20 
	0,00 
	0,00 
	1,90 
	8,2 

	10-03-014-07
	      статива общестанционной сигнализации
	60,39 
	59,21 
	0,00 
	0,00 
	1,18 
	5,1 

	10-03-014-08
	      статива ламп занятости
	232,11 
	227,56 
	0,00 
	0,00 
	4,55 
	19,6 

	
	Измеритель: 100 шт.

	10-03-014-09
	      счетчика продолжительности разговоров
	686,85 
	673,38 
	0,00 
	0,00 
	13,47 
	58 

	Таблица 10-03-015. Тренировка станций 

   

	
	Измеритель: 100 линий

	
	Настройка линий:

	10-03-015-01
	      междугородных
	1361,85 
	1335,15 
	0,00 
	0,00 
	26,70 
	115 

	10-03-015-02
	      соединительных с АТС
	769,74 
	754,65 
	0,00 
	0,00 
	15,09 
	65 

	10-03-015-03
	      заказных, прямых абонентов или передаточных
	532,90 
	522,45 
	0,00 
	0,00 
	10,45 
	45 

	10-03-015-04
	      соединительных, служебных и сигнальных между рабочими местами и переговорными пунктами
	260,53 
	255,42 
	0,00 
	0,00 
	5,11 
	22 

	
	Измеритель: 4 линии

	10-03-015-05
	Настройка местного поля междугородных коммутаторов
	24,87 
	24,38 
	0,00 
	0,00 
	0,49 
	2,1 

	
	Измеритель: 100 линий

	
	Настройка многократного поля с повторением рамок, количество:

	10-03-015-06
	      до 25
	146,84 
	143,96 
	0,00 
	0,00 
	2,88 
	12,4 

	10-03-015-07
	      свыше 25
	170,52 
	167,18 
	0,00 
	0,00 
	3,34 
	14,4 

	
	Измеритель: 1 рабочее место

	10-03-015-08
	Настройка пульс-сигналов и часовых импульсов на междугородных коммутаторах
	24,87 
	24,38 
	0,00 
	0,00 
	0,49 
	2,1 

	
	Измеритель: 1 статив

	10-03-015-09
	Настройка пульс-сигналов, зуммерных сигналов и цепей индуктора на стативах (кроме полуавтоматики)
	11,84 
	11,61 
	0,00 
	0,00 
	0,23 
	1 

	Раздел 3. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ МЕЖДУГОРОДНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ 

   

	Таблица 10-03-026. Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13 

   

	
	Измеритель: 1 статив

	
	Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13, статив:

	10-03-026-01
	      ВДЕ
	187,47 
	123,98 
	48,30 
	4,94 
	15,19 
	12,3 

	10-03-026-02
	      ВДН без гафельтага
	239,81 
	135,07 
	52,42 
	5,35 
	52,32 
	13,4 

	10-03-026-03
	      ВДН с гафельтагом
	289,17 
	169,34 
	66,82 
	6,86 
	53,01 
	16,8 

	10-03-026-04
	      ВДД
	290,51 
	181,44 
	72,28 
	7,26 
	36,79 
	18 

	
	Измеритель: 1 плата

	
	Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13, плата:

	10-03-026-05
	      рядовых предохранителей
	35,20 
	23,08 
	11,66 
	0,00 
	0,46 
	2,29 

	10-03-026-06
	      рядовой сигнализации
	35,20 
	23,08 
	11,66 
	0,00 
	0,46 
	2,29 

	
	Измеритель: 1 устройство

	10-03-026-07
	Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13, устройство сигнально-вызывное BKL
	147,12 
	100,80 
	44,30 
	4,04 
	2,02 
	10 

	
	Измеритель: 1 стол

	
	Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13, стол:

	10-03-026-08
	      ДК, СДК
	210,11 
	109,84 
	48,45 
	4,94 
	51,82 
	12,3 

	10-03-026-09
	      с разделительными гнездами
	179,84 
	89,30 
	39,13 
	4,04 
	51,41 
	10 

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13:

	10-03-026-10
	      коммутатор вспомогательный
	165,62 
	79,83 
	34,57 
	3,63 
	51,22 
	8,94 

	
	Измеритель: 1 секция (3 вертикали)

	10-03-026-11
	      промщит
	127,91 
	56,04 
	21,13 
	2,22 
	50,74 
	5,56 

	
	Измеритель: 1 табло

	10-03-026-12
	      табло общестанционное
	34,10 
	23,08 
	10,56 
	1,11 
	0,46 
	2,29 

	
	Измеритель: 1 торец ряда

	10-03-026-13
	      ограждение торца ряда
	79,54 
	56,04 
	22,38 
	2,22 
	1,12 
	5,56 

	Таблица 10-03-027. Оборудование станций АМТС-3 

   

	
	Измеритель: 1 статив

	
	Оборудование станций АМТС-3, статив, масса:

	10-03-027-01
	      до 200 кг
	1349,66 
	147,17 
	54,34 
	5,55 
	1148,15 
	14,6 

	10-03-027-02
	      до 300 кг
	1372,28 
	169,34 
	54,34 
	5,55 
	1148,60 
	16,8 

	10-03-027-03
	      до 400 кг
	1416,09 
	192,53 
	74,50 
	7,67 
	1149,06 
	19,1 

	10-03-027-04
	      до 500 кг
	1418,66 
	192,53 
	74,50 
	7,67 
	1151,63 
	19,1 

	
	Измеритель: 1 ячейка

	
	Оборудование станций АМТС-3:

	10-03-027-05
	      промщит
	210,41 
	112,90 
	42,26 
	4,44 
	55,25 
	11,2 

	
	Измеритель: 1 табло

	10-03-027-06
	      табло сигнализации общестанционной
	8,70 
	6,45 
	2,12 
	0,00 
	0,13 
	0,64 

	10-03-027-07
	      табло сигнализации рядовой
	7,06 
	4,84 
	2,12 
	0,00 
	0,10 
	0,48 

	
	Измеритель: 1 плата

	10-03-027-08
	      плата рядовой сигнализации
	11,82 
	8,47 
	3,18 
	0,00 
	0,17 
	0,84 

	Таблица 10-03-028. Электрическая проверка и настройка оборудования АМТС-3 

   

	
	Измеритель: 1 статив

	
	Электрическая проверка и настройка оборудования АМТС-3, стативы:

	10-03-028-01
	      ГНТ, МГ, МГИ, ВГИ, ИМРА, РУК-ОУ-МРУ, РКЗСЛ-3/ВТА4/4, ВКЗСЛ4/2
	895,27 
	877,72 
	0,00 
	0,00 
	17,55 
	75,6 

	10-03-028-02
	      ВКТН, ГИМ-3, ИКШ, ВКШ, ИРСЛГ-У 4/4, АИ-ДТ-ДИВ, ПС
	1290,80 
	1265,49 
	0,00 
	0,00 
	25,31 
	109 

	10-03-028-03
	      РИ С МРИ, ВРКШ, КУПШ С ПШ, ВРКШ-Т, ВКЗСЛШ 4/2, ИКЗСЛК 4/2, РСЛГ 4/2, ИРСЛ-3/ИТМ4/4
	746,06 
	731,43 
	0,00 
	0,00 
	14,63 
	63 

	10-03-028-04
	      ВК-ВРКШ, РУК-ВРКШ, ИКЗСЛК 4/4
	639,48 
	626,94 
	0,00 
	0,00 
	12,54 
	54 

	10-03-028-05
	      РК-ПШ, СВУ
	568,43 
	557,28 
	0,00 
	0,00 
	11,15 
	48 

	10-03-028-06
	      РСЛА-УПФ, ИКТН, ВКЗСЛГ 4/4, ОПУГ-А
	1764,49 
	1729,89 
	0,00 
	0,00 
	34,60 
	149 

	10-03-028-07
	      РСЛ-2/4
	2155,28 
	2113,02 
	0,00 
	0,00 
	42,26 
	182 

	10-03-028-08
	      АУНК-А, ВСКО 2/4, АПЖА-2
	2759,23 
	2705,13 
	0,00 
	0,00 
	54,10 
	233 

	10-03-028-09
	      АКС-А, ВКЗСЛГ 2/4
	1480,28 
	1451,25 
	0,00 
	0,00 
	29,03 
	125 

	10-03-028-10
	      РСЛШ 4/2, УКП
	1077,64 
	1056,51 
	0,00 
	0,00 
	21,13 
	91 

	10-03-028-11
	      РСЛК 2/4
	1397,38 
	1369,98 
	0,00 
	0,00 
	27,40 
	118 

	10-03-028-12
	      АПКА-1
	3386,87 
	3320,46 
	0,00 
	0,00 
	66,41 
	286 

	10-03-028-13
	      ТРФ
	568,43 
	557,28 
	0,00 
	0,00 
	11,15 
	48 

	Таблица 10-03-029. Монтаж и настройка электронных АТС типа Si -2000 и аналогичных TDX-IB, TDX-I0, SDX-100, STAREX-RX, DRX-4, DMS-100 

   

	
	Измеритель: 1000 номеров

	
	Электронная АТС типа Si -2000 (или TDX-IB, TDX-I0, SDX-100, STAREX-RX, DRX-4, DMS-100),:

	10-03-029-01
	      монтаж кросса
	2131,60 
	2089,80 
	0,00 
	0,00 
	41,80 
	180 

	10-03-029-02
	      монтаж станции
	5447,41 
	5340,60 
	0,00 
	0,00 
	106,81 
	460 

	10-03-029-03
	      настройка станции
	36479,73 
	35764,44 
	0,00 
	0,00 
	715,29 
	2455 

	Таблица 10-03-030. Монтаж и настройка электронных АТС типа АХЕ-10 и ЕWSD 

   

	
	Измеритель: 1 станция (1024 канала)

	
	Электронная АТС типа АХЕ-10 (или ЕWSD):

	10-03-030-01
	      монтаж кросса
	8147,43 
	7987,68 
	0,00 
	0,00 
	159,75 
	688 

	10-03-030-02
	      монтаж станции
	20925,17 
	20514,87 
	0,00 
	0,00 
	410,30 
	1767 

	10-03-030-03
	      настройка станции
	85367,02 
	83693,16 
	0,00 
	0,00 
	1673,86 
	5745 

	Таблица 10-03-031. Монтаж и настройка электронных АТС типа Миником DX-500 

   

	
	Измеритель: 100 номеров

	
	Электронная АТС типа Миником DX-500 с количеством:

	10-03-031-01
	      до 100 монтаж кросса
	201,32 
	197,37 
	0,00 
	0,00 
	3,95 
	17 

	10-03-031-02
	      до 100 монтаж станции
	521,06 
	510,84 
	0,00 
	0,00 
	10,22 
	44 

	10-03-031-03
	      до 100 настройка станции
	4088,99 
	4008,81 
	0,00 
	0,00 
	80,18 
	247 

	10-03-031-04
	      до 500 монтаж кросса
	183,56 
	179,96 
	0,00 
	0,00 
	3,60 
	15,5 

	10-03-031-05
	      до 500 монтаж станции
	461,85 
	452,79 
	0,00 
	0,00 
	9,06 
	39 

	10-03-031-06
	      до 500 настройка станции
	4055,88 
	3976,35 
	0,00 
	0,00 
	79,53 
	245 

	10-03-031-07
	      свыше 500 монтаж кросса
	177,63 
	174,15 
	0,00 
	0,00 
	3,48 
	15 

	10-03-031-08
	      свыше 500 монтаж станции
	450,00 
	441,18 
	0,00 
	0,00 
	8,82 
	38 

	10-03-031-09
	      свыше 500 настройка станции
	3973,10 
	3895,20 
	0,00 
	0,00 
	77,90 
	240 

	Таблица 10-03-032. Настройка системы диспетчерской связи на базе электронных АТС типа Миником DX-500 

   

	
	Измеритель: 1 станция диспетчерской связи

	
	Настройка системы диспетчерской связи на базе электронной АТС типа Миником DX-500:

	10-03-032-01
	      подготовительные работы и установка конфигурационных данных
	1920,33 
	1882,68 
	0,00 
	0,00 
	37,65 
	116 

	
	Измеритель: 1 цепь (линия) диспетчерской связи

	10-03-032-02
	      проверка и настройка цепей и линий диспетчерской связи
	56,28 
	55,18 
	0,00 
	0,00 
	1,10 
	3,4 

	
	Измеритель: 1 групповой канал

	10-03-032-03
	      настройка и конфигурирование групповых каналов
	82,77 
	81,15 
	0,00 
	0,00 
	1,62 
	5 

	
	Измеритель: 1 оконечное оборудование ISDN

	10-03-032-04
	      настройка и конфигурирование оконечного оборудования ISDN
	33,11 
	32,46 
	0,00 
	0,00 
	0,65 
	2 

	
	Измеритель: 1 участок

	10-03-032-05
	      комплексная проверка и участие в сдаче в эксплуатацию участка диспетчерской связи
	3244,70 
	3181,08 
	0,00 
	0,00 
	63,62 
	196 

	Раздел 4. СТАНЦИИ ТЕЛЕГРАФНЫЕ 

   

	Таблица 10-03-039. Электрическая проверка аппаратуры тонального телеграфа 

   

	
	Измеритель: 1 канал

	10-03-039-01
	Проверка аппаратуры тонального телеграфа
	56,58 
	55,47 
	0,00 
	0,00 
	1,11 
	4,1 

	
	Измеритель: 1 система

	
	Электрическая проверка и настройка аппаратуры ТТ «на себя»:

	10-03-039-02
	      ТТ-12
	142,15 
	139,36 
	0,00 
	0,00 
	2,79 
	10,3 

	10-03-039-03
	      ТТ-48
	579,63 
	568,26 
	0,00 
	0,00 
	11,37 
	42 

	10-03-039-04
	      ТТ-144
	1242,05 
	1217,70 
	0,00 
	0,00 
	24,35 
	90 

	Раздел 5. НАСТРОЙКА КАНАЛОВ СВЯЗИ 

   

	Таблица 10-03-050. Настройка каналов тональной частоты на воздушных цепях 

   

	
	Измеритель: 1 канал связи

	
	Настройка канала тональной частоты на воздушных цепях между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунк-тов между ними:

	10-03-050-01
	      0
	1283,46 
	1258,29 
	0,00 
	0,00 
	25,17 
	93 

	10-03-050-02
	      1
	1780,28 
	1745,37 
	0,00 
	0,00 
	34,91 
	129 

	10-03-050-03
	      2
	2939,53 
	2881,89 
	0,00 
	0,00 
	57,64 
	213 

	10-03-050-04
	      3
	4112,58 
	4031,94 
	0,00 
	0,00 
	80,64 
	298 

	10-03-050-05
	      4
	5465,04 
	5357,88 
	0,00 
	0,00 
	107,16 
	396 

	10-03-050-06
	      5
	7079,71 
	6940,89 
	0,00 
	0,00 
	138,82 
	513 

	Таблица 10-03-051. Настройка каналов высокочастотных на воздушных цепях 

   

	
	Измеритель: 1 система

	
	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях одноканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними:

	10-03-051-01
	      0
	841,84 
	825,33 
	0,00 
	0,00 
	16,51 
	61 

	10-03-051-02
	      1
	1090,25 
	1068,87 
	0,00 
	0,00 
	21,38 
	79 

	10-03-051-03
	      2
	1614,67 
	1583,01 
	0,00 
	0,00 
	31,66 
	117 

	10-03-051-04
	      3
	2139,09 
	2097,15 
	0,00 
	0,00 
	41,94 
	155 

	10-03-051-05
	      4
	2760,12 
	2706,00 
	0,00 
	0,00 
	54,12 
	200 

	10-03-051-06
	      5
	3450,15 
	3382,50 
	0,00 
	0,00 
	67,65 
	250 

	
	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях трехканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними:

	10-03-051-07
	      0
	2649,72 
	2597,76 
	0,00 
	0,00 
	51,96 
	192 

	10-03-051-08
	      1
	3532,95 
	3463,68 
	0,00 
	0,00 
	69,27 
	256 

	10-03-051-09
	      2
	5478,84 
	5371,41 
	0,00 
	0,00 
	107,43 
	397 

	10-03-051-10
	      3
	7424,72 
	7279,14 
	0,00 
	0,00 
	145,58 
	538 

	10-03-051-11
	      4
	9701,82 
	9511,59 
	0,00 
	0,00 
	190,23 
	703 

	10-03-051-12
	      5
	12351,54 
	12109,35 
	0,00 
	0,00 
	242,19 
	895 

	
	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними:

	10-03-051-13
	      0
	8873,79 
	8699,79 
	0,00 
	0,00 
	174,00 
	643 

	10-03-051-14
	      1
	10654,06 
	10445,16 
	0,00 
	0,00 
	208,90 
	772 

	10-03-051-15
	      2
	14076,61 
	13800,60 
	0,00 
	0,00 
	276,01 
	1020 

	10-03-051-16
	      3
	17623,37 
	17277,81 
	0,00 
	0,00 
	345,56 
	1277 

	10-03-051-17
	      4
	21611,74 
	21187,98 
	0,00 
	0,00 
	423,76 
	1566 

	10-03-051-18
	      5
	26152,14 
	25639,35 
	0,00 
	0,00 
	512,79 
	1895 

	10-03-051-19
	      6
	31272,16 
	30658,98 
	0,00 
	0,00 
	613,18 
	2266 

	10-03-051-20
	      7
	36958,01 
	36233,34 
	0,00 
	0,00 
	724,67 
	2678 

	10-03-051-21
	      8
	43071,67 
	42227,13 
	0,00 
	0,00 
	844,54 
	3121 

	10-03-051-22
	      9
	49889,17 
	48910,95 
	0,00 
	0,00 
	978,22 
	3615 

	10-03-051-23
	      10
	57148,28 
	56027,73 
	0,00 
	0,00 
	1120,55 
	4141 

	10-03-051-24
	      11
	64959,42 
	63685,71 
	0,00 
	0,00 
	1273,71 
	4707 

	10-03-051-25
	      12
	73488,20 
	72047,25 
	0,00 
	0,00 
	1440,95 
	5325 

	10-03-051-26
	      13
	82444,78 
	80828,22 
	0,00 
	0,00 
	1616,56 
	5974 

	10-03-051-27
	      14
	91967,20 
	90163,92 
	0,00 
	0,00 
	1803,28 
	6664 

	10-03-051-28
	      15
	101917,43 
	99919,05 
	0,00 
	0,00 
	1998,38 
	7385 

	10-03-051-29
	      16
	112585,29 
	110377,74 
	0,00 
	0,00 
	2207,55 
	8158 

	10-03-051-30
	      17, 18
	135466,69 
	132810,48 
	0,00 
	0,00 
	2656,21 
	9816 

	10-03-051-31
	      19, 20
	160625,18 
	157475,67 
	0,00 
	0,00 
	3149,51 
	11639 

	10-03-051-32
	      21, 22
	187632,96 
	183953,88 
	0,00 
	0,00 
	3679,08 
	13596 

	10-03-051-33
	      23, 24
	217483,66 
	213219,27 
	0,00 
	0,00 
	4264,39 
	15759 

	10-03-051-34
	      25, 26
	248755,82 
	243878,25 
	0,00 
	0,00 
	4877,57 
	18025 

	Таблица 10-03-052. Настройка каналов тональной частоты на кабельных цепях 

   

	
	Измеритель: 1 канал связи

	
	Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по двухпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними:

	10-03-052-01
	      0
	634,83 
	622,38 
	0,00 
	0,00 
	12,45 
	46 

	10-03-052-02
	      1
	1863,41 
	865,92 
	980,17 
	67,05 
	17,32 
	64 

	10-03-052-03
	      2
	3860,72 
	1434,18 
	2397,86 
	164,02 
	28,68 
	106 

	10-03-052-04
	      3
	6297,25 
	2002,44 
	4254,76 
	291,04 
	40,05 
	148 

	10-03-052-05
	      4
	9281,70 
	2678,94 
	6549,18 
	447,99 
	53,58 
	198 

	10-03-052-06
	      5
	12805,35 
	3450,15 
	9286,20 
	635,22 
	69,00 
	255 

	10-03-052-07
	      6
	16883,95 
	4343,13 
	12453,96 
	851,90 
	86,86 
	321 

	10-03-052-08
	      7
	21513,86 
	5344,35 
	16062,62 
	1098,75 
	106,89 
	395 

	
	Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по четырехпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними:

	10-03-052-09
	      0
	386,42 
	378,84 
	0,00 
	0,00 
	7,58 
	28 

	10-03-052-10
	      1
	1043,33 
	514,14 
	518,91 
	35,50 
	10,28 
	38 

	10-03-052-11
	      2
	1922,12 
	730,62 
	1176,89 
	80,50 
	14,61 
	54 

	10-03-052-12
	      3
	2965,86 
	974,16 
	1972,22 
	134,91 
	19,48 
	72 

	10-03-052-13
	      4
	4176,26 
	1244,76 
	2906,60 
	198,82 
	24,90 
	92 

	10-03-052-14
	      5
	5537,82 
	1528,89 
	3978,35 
	272,14 
	30,58 
	113 

	10-03-052-15
	      6
	7093,63 
	1867,14 
	5189,15 
	354,96 
	37,34 
	138 

	10-03-052-16
	      7
	8816,10 
	2232,45 
	6539,00 
	447,30 
	44,65 
	165 

	10-03-052-17
	      8
	10717,34 
	2638,35 
	8026,22 
	549,03 
	52,77 
	195 

	10-03-052-18
	      9
	12785,23 
	3071,31 
	9652,49 
	660,27 
	61,43 
	227 

	10-03-052-19
	      10
	15031,89 
	3544,86 
	11416,13 
	780,91 
	70,90 
	262 

	Таблица 10-03-053. Настройка линейных трактов на симметричных кабельных линиях 

   

	
	Измеритель: 1 система

	
	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях, тракт между двумя питающими пунктами при количестве питаемых пунктов между ними:

	10-03-053-01
	      0
	3422,55 
	3355,44 
	0,00 
	0,00 
	67,11 
	248 

	10-03-053-02
	      1
	6710,21 
	4789,62 
	1824,80 
	0,00 
	95,79 
	354 

	10-03-053-03
	      2
	8953,33 
	6399,69 
	2425,65 
	0,00 
	127,99 
	473 

	10-03-053-04
	      3
	10839,91 
	7739,16 
	2945,97 
	0,00 
	154,78 
	572 

	10-03-053-05
	      4
	12766,82 
	9119,22 
	3465,22 
	0,00 
	182,38 
	674 

	10-03-053-06
	      5
	14681,00 
	10485,75 
	3985,53 
	0,00 
	209,72 
	775 

	10-03-053-07
	      6
	16580,31 
	11838,75 
	4504,78 
	0,00 
	236,78 
	875 

	10-03-053-08
	      7
	18508,29 
	13218,81 
	5025,10 
	0,00 
	264,38 
	977 

	10-03-053-09
	      8
	19068,94 
	13259,40 
	5544,35 
	0,00 
	265,19 
	980 

	10-03-053-10
	      9
	22321,77 
	15938,34 
	6064,66 
	0,00 
	318,77 
	1178 

	10-03-053-11
	      10
	24248,69 
	17318,40 
	6583,92 
	0,00 
	346,37 
	1280 

	10-03-053-12
	      11-15
	29990,14 
	21417,99 
	8143,79 
	0,00 
	428,36 
	1583 

	10-03-053-13
	      16-20
	39557,83 
	28250,64 
	10742,18 
	0,00 
	565,01 
	2088 

	10-03-053-14
	      21-25
	49068,30 
	35083,29 
	13283,34 
	0,00 
	701,67 
	2593 

	10-03-053-15
	      26-32
	60550,16 
	43282,47 
	16402,04 
	0,00 
	865,65 
	3199 

	
	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях, тракт сквозной между двумя оконечными станциями при количестве основных (питающих) усилительных пунктов между ними:

	10-03-053-16
	      1
	5531,37 
	3950,76 
	1501,59 
	0,00 
	79,02 
	292 

	10-03-053-17
	      2
	7640,77 
	5452,59 
	2079,13 
	0,00 
	109,05 
	403 

	10-03-053-18
	      3
	9358,66 
	6683,82 
	2541,16 
	0,00 
	133,68 
	494 

	10-03-053-19
	      4
	11048,94 
	7887,99 
	3003,19 
	0,00 
	157,76 
	583 

	10-03-053-20
	      5
	12780,63 
	9132,75 
	3465,22 
	0,00 
	182,66 
	675 

	10-03-053-21
	      6
	14470,91 
	10336,92 
	3927,25 
	0,00 
	206,74 
	764 

	10-03-053-22
	      7
	16202,59 
	11581,68 
	4389,28 
	0,00 
	231,63 
	856 

	10-03-053-23
	      8
	17906,68 
	12799,38 
	4851,31 
	0,00 
	255,99 
	946 

	10-03-053-24
	      9
	19624,56 
	14030,61 
	5313,34 
	0,00 
	280,61 
	1037 

	10-03-053-25
	      10
	21328,65 
	15248,31 
	5775,37 
	0,00 
	304,97 
	1127 

	Таблица 10-03-054. Настройка линейных трактов на коаксиальных кабельных линиях 

   

	
	Измеритель: 1 трубка

	
	Настройка линейного тракта на коаксиальных кабельных линиях, тракт между двумя питающими пунктами при количестве питаемых усилительных пунктов между ними, до:

	10-03-054-01
	      5
	11954,04 
	8537,43 
	3245,86 
	0,00 
	170,75 
	631 

	10-03-054-02
	      10
	16594,11 
	11852,28 
	4504,78 
	0,00 
	237,05 
	876 


	10-03-054-03
	      15
	21273,44 
	15194,19 
	5775,37 
	0,00 
	303,88 
	1123 

	10-03-054-04
	      20
	25952,77 
	18536,10 
	7045,95 
	0,00 
	370,72 
	1370 

	10-03-054-05
	      25
	30618,30 
	21864,48 
	8316,53 
	0,00 
	437,29 
	1616 

	10-03-054-06
	      30
	35311,43 
	25219,92 
	9587,11 
	0,00 
	504,40 
	1864 

	10-03-054-07
	      32
	38986,90 
	27804,15 
	10626,67 
	0,00 
	556,08 
	2055 

	10-03-054-08
	За каждый дополнительный пункт добавлять к расценке 10-03-054-07
	930,56 
	662,97 
	254,33 
	0,00 
	13,26 
	49 

	
	Настройка линейного тракта на коаксиальных кабельных линиях, тракт сквозной между двумя оконечными станциями при количестве основных питающих пунктов между ними:

	10-03-054-09
	      1
	11035,14 
	7874,46 
	3003,19 
	0,00 
	157,49 
	582 

	10-03-054-10
	      2
	14470,91 
	10336,92 
	3927,25 
	0,00 
	206,74 
	764 

	10-03-054-11
	      3
	16818,00 
	12014,64 
	4563,07 
	0,00 
	240,29 
	888 

	10-03-054-12
	      4
	19136,44 
	13665,30 
	5197,83 
	0,00 
	273,31 
	1010 

	10-03-054-13
	      5
	21483,53 
	15343,02 
	5833,65 
	0,00 
	306,86 
	1134 

	10-03-054-14
	      6
	23829,56 
	17020,74 
	6468,41 
	0,00 
	340,41 
	1258 

	10-03-054-15
	      7, 8
	24681,60 
	17629,59 
	6699,42 
	0,00 
	352,59 
	1303 

	10-03-054-16
	      9, 10
	33188,22 
	23704,56 
	9009,57 
	0,00 
	474,09 
	1752 

	Таблица 10-03-055. Настройка групповых трактов на кабельных линиях 

   

	
	Измеритель: 1 тракт

	
	Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт первичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними:

	10-03-055-01
	      0
	1311,06 
	1285,35 
	0,00 
	0,00 
	25,71 
	95 

	10-03-055-02
	      1
	2123,21 
	1515,36 
	577,54 
	0,00 
	30,31 
	112 

	10-03-055-03
	      2
	2556,12 
	1826,55 
	693,04 
	0,00 
	36,53 
	135 

	10-03-055-04
	      3
	2829,87 
	2015,97 
	773,58 
	0,00 
	40,32 
	149 

	10-03-055-05
	      4
	3132,28 
	2232,45 
	855,18 
	0,00 
	44,65 
	165 

	10-03-055-06
	      5, 6
	3715,87 
	2651,88 
	1010,95 
	0,00 
	53,04 
	196 

	10-03-055-07
	      7, 8
	4313,27 
	3084,84 
	1166,73 
	0,00 
	61,70 
	228 

	10-03-055-08
	      9, 10
	4889,41 
	3490,74 
	1328,86 
	0,00 
	69,81 
	258 

	
	Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт вторичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними:

	10-03-055-09
	      0
	938,44 
	920,04 
	0,00 
	0,00 
	18,40 
	68 

	10-03-055-10
	      1
	1533,25 
	1095,93 
	415,40 
	0,00 
	21,92 
	81 

	10-03-055-11
	      2
	1850,84 
	1327,29 
	497,00 
	0,00 
	26,55 
	98,1 

	10-03-055-12
	      3
	2081,81 
	1474,77 
	577,54 
	0,00 
	29,50 
	109 

	10-03-055-13
	      4
	2280,23 
	1623,60 
	624,16 
	0,00 
	32,47 
	120 

	10-03-055-14
	      5, 6
	2713,16 
	1934,79 
	739,67 
	0,00 
	38,70 
	143 

	10-03-055-15
	      7, 8
	3120,62 
	2232,45 
	843,52 
	0,00 
	44,65 
	165 

	10-03-055-16
	      9, 10
	3579,00 
	2557,17 
	970,69 
	0,00 
	51,14 
	189 

	
	Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт третичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними:

	10-03-055-17
	      0
	483,02 
	473,55 
	0,00 
	0,00 
	9,47 
	35 

	10-03-055-18
	      1
	779,04 
	560,14 
	207,70 
	0,00 
	11,20 
	41,4 

	10-03-055-19
	      2
	931,94 
	664,32 
	254,33 
	0,00 
	13,29 
	49,1 

	10-03-055-20
	      3
	1041,44 
	737,39 
	289,30 
	0,00 
	14,75 
	54,5 

	10-03-055-21
	      4
	1153,39 
	825,33 
	311,55 
	0,00 
	16,51 
	61 

	10-03-055-22
	      5, 6
	1362,11 
	972,81 
	369,84 
	0,00 
	19,46 
	71,9 

	10-03-055-23
	      7, 8
	1581,41 
	1120,28 
	438,72 
	0,00 
	22,41 
	82,8 

	10-03-055-24
	      9, 10
	1790,12 
	1267,76 
	497,00 
	0,00 
	25,36 
	93,7 

	Таблица 10-03-056. Настройка каналов связи и телевидения по подготовленным линейным трактам 

   

	
	Измеритель: 1 канал связи

	
	Настройка канала связи по подготовленным линейным трактам, канал связи между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними:

	10-03-056-01
	      0
	144,91 
	142,07 
	0,00 
	0,00 
	2,84 
	10,5 

	10-03-056-02
	      1, 2
	318,75 
	227,30 
	86,90 
	0,00 
	4,55 
	16,8 

	10-03-056-03
	      3, 4
	405,54 
	289,54 
	110,21 
	0,00 
	5,79 
	21,4 

	10-03-056-04
	      5, 6
	488,51 
	349,07 
	132,46 
	0,00 
	6,98 
	25,8 

	10-03-056-05
	      7, 8
	595,47 
	424,84 
	162,13 
	0,00 
	8,50 
	31,4 

	10-03-056-06
	      9, 10
	679,83 
	485,73 
	184,39 
	0,00 
	9,71 
	35,9 

	10-03-056-07
	      11, 12
	785,40 
	560,14 
	214,06 
	0,00 
	11,20 
	41,4 

	10-03-056-08
	      13, 14
	868,37 
	619,67 
	236,31 
	0,00 
	12,39 
	45,8 

	10-03-056-09
	      15, 16
	951,04 
	677,85 
	259,63 
	0,00 
	13,56 
	50,1 

	10-03-056-10
	      17, 18
	1056,62 
	752,27 
	289,30 
	0,00 
	15,05 
	55,6 

	10-03-056-11
	      19, 20
	1165,81 
	837,51 
	311,55 
	0,00 
	16,75 
	61,9 


	
	Измеритель: 1 канал одного направления

	
	Настройка канала телевизионного по подготовленным линейным трактам, канал телевизионный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними:

	10-03-056-12
	      0
	4954,42 
	4857,27 
	0,00 
	0,00 
	97,15 
	359 

	10-03-056-13
	      1
	5961,86 
	5844,96 
	0,00 
	0,00 
	116,90 
	432 

	10-03-056-14
	      2
	8169,96 
	8009,76 
	0,00 
	0,00 
	160,20 
	592 

	10-03-056-15
	      3
	10088,24 
	9890,43 
	0,00 
	0,00 
	197,81 
	731 

	10-03-056-16
	      4
	12227,33 
	11987,58 
	0,00 
	0,00 
	239,75 
	886 

	10-03-056-17
	      5
	14559,63 
	14274,15 
	0,00 
	0,00 
	285,48 
	1055 

	10-03-056-18
	      6
	17057,54 
	16723,08 
	0,00 
	0,00 
	334,46 
	1236 

	10-03-056-19
	      7
	19900,47 
	19510,26 
	0,00 
	0,00 
	390,21 
	1442 

	10-03-056-20
	      8
	22743,39 
	22297,44 
	0,00 
	0,00 
	445,95 
	1648 

	10-03-056-21
	      9
	25876,13 
	25368,75 
	0,00 
	0,00 
	507,38 
	1875 

	10-03-056-22
	      10
	29284,87 
	28710,66 
	0,00 
	0,00 
	574,21 
	2122 

	10-03-056-23
	      11
	32831,63 
	32187,87 
	0,00 
	0,00 
	643,76 
	2379 

	10-03-056-24
	      12
	36668,19 
	35949,21 
	0,00 
	0,00 
	718,98 
	2657 

	10-03-056-25
	      13
	40656,57 
	39859,38 
	0,00 
	0,00 
	797,19 
	2946 

	10-03-056-26
	      14
	44769,15 
	43891,32 
	0,00 
	0,00 
	877,83 
	3244 

	10-03-056-27
	      15, 16
	53725,74 
	52672,29 
	0,00 
	0,00 
	1053,45 
	3893 

	10-03-056-28
	      17, 18
	63537,96 
	62292,12 
	0,00 
	0,00 
	1245,84 
	4604 

	10-03-056-29
	      19, 20
	74205,83 
	72750,81 
	0,00 
	0,00 
	1455,02 
	5377 

	10-03-056-30
	      21, 22
	85715,53 
	84034,83 
	0,00 
	0,00 
	1680,70 
	6211 

	10-03-056-31
	      23, 24
	97942,86 
	96022,41 
	0,00 
	0,00 
	1920,45 
	7097 

	10-03-056-32
	      25, 26
	111012,03 
	108835,32 
	0,00 
	0,00 
	2176,71 
	8044 

	10-03-056-33
	      27, 28
	124950,63 
	122500,62 
	0,00 
	0,00 
	2450,01 
	9054 

	10-03-056-34
	      29, 30
	139731,08 
	136991,25 
	0,00 
	0,00 
	2739,83 
	10125 

	Таблица 10-03-057. Настройка телемеханики на кабельных линиях 

   

	
	Измеритель: 1 участок

	
	Настройка телемеханики на кабельных линиях на участке между двумя питающими пунктами при количестве питаемых усилительных пунктов между ними до:

	10-03-057-01
	      10
	4773,33 
	3017,19 
	1695,80 
	116,00 
	60,34 
	223 

	10-03-057-02
	      15
	6821,89 
	4194,30 
	2543,70 
	174,00 
	83,89 
	310 

	10-03-057-03
	      20
	8884,24 
	5384,94 
	3391,60 
	232,00 
	107,70 
	398 

	10-03-057-04
	      25
	10918,99 
	6548,52 
	4239,50 
	290,00 
	130,97 
	484 

	10-03-057-05
	      32
	13789,72 
	8199,18 
	5426,56 
	371,20 
	163,98 
	606 

	Таблица 10-03-058. Настройка каналов вещания по подготовленным каналам ВЧ систем 

   

	
	Измеритель: 1 канал вещания

	10-03-058-01
	Настройка канала вещания по подготовленным каналам ВЧ систем между двумя оконечными станциями
	3008,53 
	2949,54 
	0,00 
	0,00 
	58,99 
	218 

	Таблица 10-03-059. Настройка каналов сельской связи 

   

	
	Измеритель: 1 система

	
	Настройка канала ВЧ шестиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними:

	10-03-059-01
	      0
	1007,44 
	987,69 
	0,00 
	0,00 
	19,75 
	73 

	10-03-059-02
	      1
	1504,27 
	1474,77 
	0,00 
	0,00 
	29,50 
	109 

	10-03-059-03
	За каждый последующий промежуточный усилительный пункт добавлять к расценке 10-03-059-02
	113,17 
	110,95 
	0,00 
	0,00 
	2,22 
	8,2 

	ОТДЕЛ 04. РАДИОСВЯЗЬ, РАДИОВЕЩАНИЕ, РАДИОФИКАЦИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

   

	Раздел 1. ПЕРЕДАТЧИКИ МОЩНОСТЬЮ ДО 2000 кВт 

   

	Таблица 10-04-001. Передатчики мощностью до 100 кВт 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	10-04-001-01
	Передатчик коротковолновый телеграфно-телефонный неавтоматизированный мощностью до 5 кВт
	6709,29 
	1792,70 
	869,16 
	91,31 
	4047,43 
	 182 

1,9 

	
	Передатчик коротковолновый телеграфно-телефонный автоматизированный, мощность:

	10-04-001-02
	      1 кВт
	3008,31 
	303,46 
	157,51 
	16,55 
	2547,34 
	 32,7 

0,95 

	10-04-001-03
	      5 кВт
	9013,39 
	2255,65 
	1099,66 
	115,53 
	5658,08 
	 229 

2,25 

	10-04-001-04
	      15-20 кВт
	13335,11 
	2180,80 
	1130,39 
	118,76 
	10023,92 
	 235 

4,4 

	
	Передатчик вещательный средневолновый, мощность:

	10-04-001-05
	      до 5 кВт
	2396,46 
	1000,16 
	538,78 
	56,60 
	857,52 
	 112 

2,8 

	10-04-001-06
	      до 2х21 кВт
	13429,52 
	6792,50 
	3433,43 
	360,72 
	3203,59 
	 715 

13 

	10-04-001-07
	Передатчик средних или длинных волн мощностью до 75 кВт
	32203,68 
	8654,50 
	4375,58 
	459,70 
	19173,60 
	 911 

6,2 

	10-04-001-08
	Аппаратура сложения двух передатчиков (Т-Мост) мощностью до 2х75 кВт
	9679,22 
	2388,96 
	1134,72 
	118,76 
	6155,54 
	 237 

1,28 

	10-04-001-09
	Передатчик телеграфно-телефонный автоматизированный мощностью до 80 - 100 кВт
	28489,79 
	11029,50 
	5578,49 
	585,62 
	11881,80 
	 1161 

12,8 

	Таблица 10-04-002. Передатчики коротковолновые мощностью до 2000 кВт 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	10-04-002-01
	Передатчик вещательный коротковолновый мощностью до 250 кВт
	78080,56 
	42376,32 
	23874,31 
	2270,23 
	11829,93 
	 4204 

28,7 

	Раздел 2. ДЕТАЛИ МОЩНЫХ ПЕРЕДАТЧИКОВ 

   

	Таблица 10-04-013. Конденсаторы 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Конденсатор одиночный и групповой, контурный, блокировочный и фильтровый, воздушный (переменный и постоянный), масляный и бумажный, устанавливаемый:

	10-04-013-01
	      на изоляторах, масса конденсатора до 10 кг
	156,39 
	90,72 
	0,00 
	0,00 
	65,67 
	9 

	10-04-013-02
	      на изоляторах, масса конденсаторадо 20 кг
	186,21 
	100,80 
	0,00 
	0,00 
	85,41 
	10 

	10-04-013-03
	      на изоляторах, масса конденсаторадо 50 кг
	336,35 
	165,30 
	83,55 
	8,78 
	87,50 
	17,4 

	10-04-013-04
	      на изоляторах, масса конденсаторадо 100 кг
	368,38 
	186,20 
	94,12 
	9,89 
	88,06 
	19,6 

	10-04-013-05
	      на полу, масса до 10 кг
	63,18 
	57,00 
	0,00 
	0,00 
	6,18 
	6 

	10-04-013-06
	      на полу, масса до 20 кг
	74,96 
	66,50 
	0,00 
	0,00 
	8,46 
	7 

	10-04-013-07
	      на полу, масса до 50 кг
	177,03 
	114,00 
	52,82 
	5,55 
	10,21 
	12 

	10-04-013-08
	      на полу, масса до 100 кг
	177,18 
	114,00 
	52,82 
	5,55 
	10,36 
	12 

	10-04-013-09
	      на полке, масса до 5 кг
	66,54 
	60,48 
	0,00 
	0,00 
	6,06 
	6 

	10-04-013-10
	      на полке, масса до 10 кг
	106,63 
	66,50 
	0,00 
	0,00 
	40,13 
	7 

	10-04-013-11
	      на полке, масса до 20 кг
	108,57 
	66,50 
	0,00 
	0,00 
	42,07 
	7 

	Таблица 10-04-014. Дроссели и трансформаторы 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Дроссель или трансформатор, масса:

	10-04-014-01
	      до 20 кг
	193,77 
	90,72 
	0,00 
	0,00 
	103,05 
	9 

	10-04-014-02
	      до 50 кг
	345,82 
	155,80 
	72,99 
	7,67 
	117,03 
	16,4 

	10-04-014-03
	      до 100 кг
	587,89 
	259,35 
	130,61 
	13,72 
	197,93 
	27,3 

	10-04-014-04
	      до 200 кг
	634,09 
	279,30 
	141,18 
	14,83 
	213,61 
	29,4 

	10-04-014-05
	      до 500 кг
	895,29 
	424,65 
	218,50 
	22,50 
	252,14 
	44,7 

	Раздел 3. ПЕРЕДАТЧИКИ УЛЬТРАКОРОТКОВОЛНОВЫЕ И СТАНЦИИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ 

   

	Таблица 10-04-015. Ретрансляторы 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	10-04-015-01
	Ретранслятор телевизионный автоматический необслуживаемый с приемом по эфиру мощностью 1 Вт
	195,75 
	124,45 
	62,43 
	6,56 
	8,87 
	 13,1 

0,065 

	Таблица 10-04-016. Радиостанции УКВ ЧМ вещания 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	10-04-016-01
	Радиостанция УКВ ЧМ двухпрограммного вещания мощностью 2х4 кВт
	10717,15 
	6652,80 
	3161,64 
	332,16 
	902,71 
	 660 

1,4 

	Таблица 10-04-017. Станции телевизионные 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	10-04-017-01
	Радиостанция цветного телевидения однопрограммная мощностью 5/1 кВт
	16161,99 
	9384,48 
	4517,38 
	469,59 
	2260,13 
	 931 

21,4 

	Раздел 4. ФИДЕРЫ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ 

   

	Таблица 10-04-018. Фидеры воздушные внутренней установки, изготовляемые на месте 

   

	
	Измеритель: 1 м

	
	Фидер однопроводный с установкой специальных изоляторов в установленном экранирующем коробе:

	10-04-018-01
	      из медной трубы диаметром до 10 мм
	23,68 
	23,22 
	0,00 
	0,00 
	0,46 
	 2 

0,0014 

	10-04-018-02
	      из медной трубы диаметром до 20 мм
	41,13 
	40,32 
	0,00 
	0,00 
	0,81 
	 4 

0,002 

	10-04-018-03
	      из медной трубы диаметром до 30 мм
	51,41 
	50,40 
	0,00 
	0,00 
	1,01 
	 5 

0,0025 

	10-04-018-04
	      из медной трубы диаметром до 40 мм
	59,21 
	58,05 
	0,00 
	0,00 
	1,16 
	 5 

0,0031 

	10-04-018-05
	      из медной ленты шириной до 100 мм
	48,45 
	47,50 
	0,00 
	0,00 
	0,95 
	 5 

0,0019 

	10-04-018-06
	      из медной ленты шириной до 200 мм
	61,69 
	60,48 
	0,00 
	0,00 
	1,21 
	 6 

0,0027 

	
	Фидер однопроводный с установкой специальных изоляторов на стене или потолке из медной трубы, диаметр:

	10-04-018-07
	      до 10 мм
	26,16 
	25,65 
	0,00 
	0,00 
	0,51 
	 3 

0,0014 

	10-04-018-08
	      до 20 мм
	38,76 
	38,00 
	0,00 
	0,00 
	0,76 
	 4 

0,002 

	10-04-018-09
	      до 30 мм
	51,41 
	50,40 
	0,00 
	0,00 
	1,01 
	 5 

0,0025 

	10-04-018-10
	      до 40 мм
	55,28 
	54,20 
	0,00 
	0,00 
	1,08 
	 5 

0,0031 

	
	Измеритель: 10 м

	
	Короб экранирующий сечение:

	10-04-018-11
	      до 200х300 мм
	995,62 
	433,60 
	0,00 
	0,00 
	562,02 
	 40 

0,0056 

	10-04-018-12
	      до 400х600 мм
	1414,59 
	806,40 
	0,00 
	0,00 
	608,19 
	 80 

0,0058 

	Раздел 5. АППАРАТУРА УБС АНТЕННОЙ КОММУТАЦИИ И АНТЕННЫХ УСТРОЙСТВ ПЕРЕДАЮЩИХ РАДИОСТАНЦИЙ 

   

	Таблица 10-04-030. Дополнительная установка деталей на пультах и панелях 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Дополнительная установка на пультах и панелях:

	10-04-030-01
	      переключателя
	10,28 
	10,08 
	0,00 
	0,00 
	0,20 
	 1 

0,0006 

	10-04-030-02
	      реле
	4,85 
	4,75 
	0,00 
	0,00 
	0,10 
	 0,5 

0,001 


	10-04-030-03
	      кнопки
	8,72 
	8,55 
	0,00 
	0,00 
	0,17 
	 1 

0,00016 

	10-04-030-04
	      колодки клеммной на 20 клемм
	20,17 
	8,55 
	0,00 
	0,00 
	11,62 
	 1 

0,0005 

	Таблица 10-04-031. Аппаратура, отдельно устанавливаемая 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Отдельно устанавливаемый ящик кабельный на количество клемм:

	10-04-031-01
	      40
	126,65 
	86,72 
	0,00 
	0,00 
	39,93 
	 8 

0,053 

	10-04-031-02
	      80
	194,20 
	139,32 
	0,00 
	0,00 
	54,88 
	 12 

0,078 

	10-04-031-03
	      120
	279,13 
	208,98 
	0,00 
	0,00 
	70,15 
	 18 

0,091 

	Раздел 6. ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ 

   

	Таблица 10-04-040. Заземление высокочастотное внутреннее 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Заземление высокочастотное внутреннее из медной ленты:

	10-04-040-01
	      в каналах, сечение ленты 2х30 мм
	616,39 
	504,00 
	0,00 
	0,00 
	112,39 
	 50 

0,006 

	10-04-040-02
	      в каналах, сечение ленты 1х100 мм
	616,39 
	504,00 
	0,00 
	0,00 
	112,39 
	 50 

0,009 

	10-04-040-03
	      в каналах или по полу, сечение ленты 0,5х300 мм
	1048,47 
	604,80 
	0,00 
	0,00 
	443,67 
	 60 

0,015 

	10-04-040-04
	      в каналах или по полу, сечение ленты 0,5х600 мм
	1464,86 
	604,80 
	0,00 
	0,00 
	860,06 
	 60 

0,029 

	10-04-040-05
	      по стенам, сечение ленты 2х30 мм
	805,60 
	689,50 
	0,00 
	0,00 
	116,10 
	 70 

0,006 

	10-04-040-06
	      по стенам, сечение ленты 1х100 мм
	805,60 
	689,50 
	0,00 
	0,00 
	116,10 
	 70 

0,009 

	10-04-040-07
	      по стенам, сечение ленты 0,5х300 мм
	1134,86 
	689,50 
	0,00 
	0,00 
	445,36 
	 70 

0,015 

	10-04-040-08
	      по стенам, сечение ленты 0,5х600, 1х300 мм
	1490,74 
	788,00 
	0,00 
	0,00 
	702,74 
	 80 

0,03 

	Раздел 7. ОХЛАЖДЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКОВ 

   

	Таблица 10-04-050. Стенды водоохлаждения 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	10-04-050-01
	Стенд групповой водоохлаждения подмодулятора или предмощных каскадов передатчиков мощностью до 2000 кВт
	1081,52 
	651,89 
	345,74 
	36,32 
	83,89 
	 73 

0,55 

	10-04-050-02
	Стенд групповой водоохлаждения мощного каскада или модулятора мощностью до 2000 кВт
	1673,56 
	1009,09 
	544,55 
	57,21 
	119,92 
	 113 

0,63 

	10-04-050-03
	Стенд водоохлаждения фильтров
	1488,05 
	885,86 
	460,99 
	48,43 
	141,20 
	 99,2 

0,49 

	Таблица 10-04-051. Электродистилляторы 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	10-04-051-01
	Электродистиллятор на готовом фундаменте производительностью до 90 л/ч
	636,13 
	252,72 
	136,38 
	14,33 
	247,03 
	 28,3 

0,195 

	Таблица 10-04-052. Трубопроводы системы охлаждения радиостанции (внутри здания) 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Трубопровод системы охлаждения радиостанции (внутри здания) из стальных труб на муфтах, диаметр:

	10-04-052-01
	      на муфтах, диаметр 15, 20 мм
	2314,10 
	2016,00 
	0,00 
	0,00 
	298,10 
	 200 

0,002 

	10-04-052-02
	      на муфтах, диаметр 25 мм
	3452,31 
	3024,00 
	0,00 
	0,00 
	428,31 
	 300 

0,003 

	10-04-052-03
	      на муфтах, диаметр 40 мм
	4531,99 
	4032,00 
	0,00 
	0,00 
	499,99 
	 400 

0,005 

	10-04-052-04
	      на муфтах, диаметр 50 мм
	5621,76 
	5040,00 
	0,00 
	0,00 
	581,76 
	 500 

0,006 

	10-04-052-05
	      на муфтах, диаметр 70 мм
	7395,25 
	7056,00 
	0,00 
	0,00 
	339,25 
	 700 

0,01 

	10-04-052-06
	      на муфтах, диаметр 100 мм
	6814,09 
	6048,00 
	0,00 
	0,00 
	766,09 
	 600 

0,014 

	10-04-052-07
	      на фланцах и сварке, диаметр 50, 70 мм
	4322,60 
	2168,00 
	278,75 
	0,00 
	1875,85 
	 200 

0,022 

	10-04-052-08
	      на фланцах и сварке, диаметр 100 мм
	6520,31 
	3024,00 
	309,72 
	0,00 
	3186,59 
	 300 

0,033 

	10-04-052-09
	      на фланцах и сварке, диаметр 150 мм
	9874,40 
	5040,00 
	629,76 
	0,00 
	4204,64 
	 500 

0,054 

	10-04-052-10
	      на фланцах и сварке, диаметр 200, 250 мм
	14395,62 
	7056,00 
	877,54 
	0,00 
	6462,08 
	 700 

0,129 

	10-04-052-11
	      на фланцах и сварке, диаметр 300 мм
	18422,60 
	9072,00 
	1073,70 
	0,00 
	8276,90 
	 900 

0,162 

	Раздел 8. АППАРАТНО-СТУДИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ЦЕНТРОВ И РАДИОДОМОВ 

   

	Таблица 10-04-062. Аппаратура стоечного и шкафного типа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Шкаф:

	10-04-062-01
	      радиосвязи и радиомикрофонов
	1090,61 
	625,97 
	298,68 
	31,38 
	165,96 
	 62,1 

0,15 

	10-04-062-02
	      системы озвучивания студии
	1157,27 
	637,06 
	303,49 
	31,88 
	216,72 
	 63,2 

0,18 

	10-04-062-03
	      распределения синхроимпульсов
	984,52 
	614,88 
	292,92 
	30,77 
	76,72 
	 61 

0,15 

	10-04-062-04
	      контроля
	675,48 
	428,40 
	204,57 
	21,49 
	42,51 
	 42,5 

0,15 

	10-04-062-05
	      включения питания
	611,11 
	385,06 
	183,44 
	19,27 
	42,61 
	 38,2 

0,15 

	
	Стеллаж для видеоконтрольных устройств, количество ВКУ:

	10-04-062-06
	      6 до
	911,72 
	582,62 
	277,56 
	29,16 
	51,54 
	 57,8 

0,25 

	10-04-062-07
	      8 до
	1478,74 
	934,42 
	444,67 
	46,72 
	99,65 
	 92,7 

0,3 

	Таблица 10-04-063. Столы для аппаратуры 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	10-04-063-01
	Стол для аппаратуры
	13,66 
	10,08 
	0,00 
	0,00 
	3,58 
	 1 

0,08 

	Таблица 10-04-064. Аппаратура настольного типа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	10-04-064-01
	Громкоговоритель настольный
	32,21 
	26,79 
	0,00 
	0,00 
	5,42 
	 3 

0,04 

	10-04-064-02
	Модулятор осциллографический или магнитофон переносного типа
	18,22 
	17,86 
	0,00 
	0,00 
	0,36 
	 2 

0,023 

	Таблица 10-04-065. Аппаратура консольного типа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	10-04-065-01
	Магнитофон однотумбовый стационарный
	154,02 
	93,20 
	47,06 
	4,94 
	13,76 
	 9,81 

0,15 

	10-04-065-02
	Магнитофон стерео
	252,08 
	153,93 
	68,19 
	7,16 
	29,96 
	 14,2 

0,2 

	10-04-065-03
	Громкоговоритель студийного контроля
	120,26 
	68,14 
	36,50 
	3,83 
	15,62 
	 7,63 

0,135 

	Таблица 10-04-066. Аппаратура настенного типа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Блок коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов:

	10-04-066-01
	      3
	345,60 
	173,44 
	0,00 
	0,00 
	172,16 
	 16 

0,03 

	10-04-066-02
	      6
	783,04 
	336,04 
	0,00 
	0,00 
	447,00 
	 31 

0,05 

	10-04-066-03
	Щит распределительный
	401,83 
	357,72 
	0,00 
	0,00 
	44,11 
	 33 

0,075 

	10-04-066-04
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная
	43,51 
	35,72 
	0,00 
	0,00 
	7,79 
	 4 

0,001 

	10-04-066-05
	Звонок
	10,12 
	9,50 
	0,00 
	0,00 
	0,62 
	 1 

0,001 

	10-04-066-06
	Табло сигнальное студийное или коридорное
	74,96 
	55,68 
	0,00 
	0,00 
	19,28 
	 6 

0,05 

	10-04-066-07
	Розетка микрофонная
	9,73 
	8,93 
	0,00 
	0,00 
	0,80 
	 1 

0,0001 

	Таблица 10-04-067. Аппаратура цветного телевидения 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Шкаф камерных каналов, количество каналов:

	10-04-067-01
	      1
	582,26 
	498,41 
	2,88 
	0,30 
	80,97 
	 44,7 

0,135 

	10-04-067-02
	      2
	1281,94 
	1137,30 
	4,80 
	0,50 
	139,84 
	 102 

0,19 

	10-04-067-03
	Шкаф измерений
	1276,39 
	1181,56 
	6,72 
	0,71 
	88,11 
	 109 

0,24 

	10-04-067-04
	Шкаф коммутаторов
	2770,38 
	2655,80 
	4,80 
	0,50 
	109,78 
	 245 

0,215 

	10-04-067-05
	Шкаф микшера
	1885,03 
	1626,00 
	4,80 
	0,50 
	254,23 
	 150 

0,2 

	10-04-067-06
	Шкаф контроля
	1718,31 
	1474,24 
	4,80 
	0,50 
	239,27 
	 136 

0,2 

	10-04-067-07
	Шкаф синхрокомплекта и УЭИТ
	1218,36 
	1051,48 
	4,80 
	0,50 
	162,08 
	 97 

0,19 

	10-04-067-08
	Шкаф коммутации
	890,97 
	744,71 
	3,84 
	0,40 
	142,42 
	 68,7 

0,155 

	10-04-067-09
	Шкаф питания конденсаторных микрофонов
	373,08 
	306,77 
	3,84 
	0,40 
	62,47 
	 28,3 

0,16 

	10-04-067-10
	Шкаф связи и контроля
	1006,50 
	813,46 
	3,84 
	0,40 
	189,20 
	 80,7 

0,165 

	10-04-067-11
	Шкаф системы озвучивания студии
	533,28 
	373,97 
	4,80 
	0,50 
	154,51 
	 37,1 

0,2 

	10-04-067-12
	Шкаф радиомикрофонов и радиосвязи
	458,21 
	362,88 
	3,84 
	0,40 
	91,49 
	 36 

0,18 

	
	Стеллаж для видеоконтрольных устройств, количество ВКУ:

	10-04-067-13
	      до 9
	1886,07 
	1235,76 
	16,33 
	1,72 
	633,98 
	 114 

0,605 

	10-04-067-14
	      до 18
	2406,47 
	1842,80 
	32,65 
	3,43 
	531,02 
	 170 

1,21 

	10-04-067-15
	Пульт видеоинженера
	784,27 
	549,36 
	4,80 
	0,50 
	230,11 
	 54,5 

0,175 

	10-04-067-16
	Пульт видеорежиссера
	1312,19 
	1068,48 
	8,64 
	0,91 
	235,07 
	 106 

0,36 

	
	Пульт звукорежиссера, количество входов:

	10-04-067-17
	      до 20
	1016,38 
	845,71 
	6,72 
	0,71 
	163,95 
	 83,9 

0,21 

	10-04-067-18
	      до 32
	1114,71 
	955,58 
	7,68 
	0,81 
	151,45 
	 94,8 

0,25 

	10-04-067-19
	Пульт УТБ (устройство телевизионное буквопечати)
	389,44 
	307,44 
	2,88 
	0,30 
	79,12 
	 30,5 

0,11 

	10-04-067-20
	Пульт видеоэффектов
	460,02 
	351,79 
	2,88 
	0,30 
	105,35 
	 34,9 

0,11 

	10-04-067-21
	Видеомагнитофон
	76,63 
	38,93 
	3,84 
	0,40 
	33,86 
	 4,36 

0,25 

	10-04-067-22
	Камера телевизионная передающая
	314,27 
	253,10 
	2,88 
	0,30 
	58,29 
	 21,8 

0,119 

	10-04-067-23
	Устройство видеоконтрольное
	26,78 
	25,31 
	0,96 
	0,10 
	0,51 
	 2,18 

0,045 

	Раздел 9. РАДИОРЕЛЕЙНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ 

   

	Таблица 10-04-077. Станционное оборудование 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Стойка:

	10-04-077-01
	      приемная
	594,96 
	340,70 
	162,31 
	17,05 
	91,95 
	 33,8 

0,082 

	10-04-077-02
	      приемная на 4 приемника
	529,57 
	329,62 
	157,51 
	16,55 
	42,44 
	 32,7 

0,15 

	10-04-077-03
	      передающая
	492,34 
	285,26 
	136,38 
	14,33 
	70,70 
	 28,3 

0,088 

	10-04-077-04
	      передающая на 4 передатчика
	511,03 
	318,53 
	151,74 
	15,94 
	40,76 
	 31,6 

0,27 

	10-04-077-05
	      приемо-передающая
	415,84 
	253,01 
	120,05 
	12,61 
	42,78 
	 25,1 

0,08 

	10-04-077-06
	      приемо-передающая на 4 приемопередатчика
	1017,03 
	604,80 
	288,12 
	30,27 
	124,11 
	 60 

0,32 

	10-04-077-07
	      оконечная (СО) «КУРС»
	914,20 
	549,36 
	262,19 
	27,55 
	102,65 
	 54,5 

0,2 

	10-04-077-08
	      резервирования стволов (РС-4) «КУРС»
	881,56 
	505,01 
	241,06 
	25,33 
	135,49 
	 50,1 

0,2 

	10-04-077-09
	      обслуживания ПРС (ОПРС) «КУРС»
	1402,70 
	878,98 
	418,73 
	43,99 
	104,99 
	 87,2 

0,18 

	10-04-077-10
	      обслуживания УРС (ОУРС) «КУРС»
	1283,86 
	850,94 
	376,48 
	39,55 
	56,44 
	 78,5 

0,18 

	10-04-077-11
	      резервирования стволов (РС-8) «КУРС»
	1099,86 
	638,48 
	282,36 
	29,66 
	179,02 
	 58,9 

0,2 

	10-04-077-12
	      оконечная и резервирования (ОР) «КУРС»
	1070,92 
	604,80 
	288,12 
	30,27 
	178,00 
	 60 

0,2 

	10-04-077-13
	      ввода и выделения групп телефонных каналов на ПРС «КУРС»
	679,89 
	395,14 
	188,24 
	19,78 
	96,51 
	 39,2 

0,095 

	10-04-077-14
	      распределения постоянного тока (РПТ УРС, РПТ ПРС) «КУРС»
	316,45 
	208,66 
	99,88 
	10,49 
	7,91 
	 20,7 

0,13 

	10-04-077-15
	Пульт служебной связи и контроля
	1222,45 
	746,93 
	356,31 
	37,43 
	119,21 
	 74,1 

0,5 

	10-04-077-16
	Статив унифицированного оборудования «Электроника-связь»
	794,96 
	428,40 
	204,57 
	21,49 
	161,99 
	 42,5 

0,06 

	
	Измеритель: 1 компл.

	10-04-077-17
	Комплект блоков резервирования стволов «Электроника-связь»
	1445,98 
	779,40 
	345,74 
	36,32 
	320,84 
	 71,9 

0,08 

	10-04-077-18
	Выносное устройство служебной связи «Электроника-связь»
	249,07 
	154,22 
	72,99 
	7,67 
	21,86 
	 15,3 

0,008 

	
	Блок:

	10-04-077-19
	      настольного исполнения
	1372,74 
	720,86 
	319,81 
	33,60 
	332,07 
	 66,5 

0,4 

	10-04-077-20
	      распределения ТВ программ «Электроника-связь»
	924,71 
	626,55 
	277,56 
	29,16 
	20,60 
	 57,8 

0,07 

	
	Станция на аппаратуре «Курс-8-02»:

	10-04-077-21
	      оконечная
	889,14 
	582,62 
	277,56 
	29,16 
	28,96 
	 57,8 

0,23 

	10-04-077-22
	      промежуточная
	2027,34 
	966,67 
	460,99 
	48,43 
	599,68 
	 95,9 

0,38 

	
	Станция на аппаратуре «Трал-400-24»:

	10-04-077-23
	      оконечная
	1706,37 
	1139,04 
	544,55 
	57,21 
	22,78 
	 113 

0,104 

	10-04-077-24
	      промежуточная
	509,82 
	340,70 
	162,31 
	17,05 
	6,81 
	 33,8 

0,165 

	
	Станция на аппаратуре «Малютка»:

	10-04-077-25
	      оконечная
	232,77 
	154,22 
	72,99 
	7,67 
	5,56 
	 15,3 

0,04 

	10-04-077-26
	      промежуточная
	465,00 
	307,44 
	146,94 
	15,44 
	10,62 
	 30,5 

0,08 

	10-04-077-27
	Станция на аппаратуре «Радан-2»
	964,20 
	631,75 
	319,81 
	33,60 
	12,64 
	 66,5 

0,095 

	10-04-077-28
	Шкаф распределения постоянного тока (РПТ ОРС) «КУРС»
	225,19 
	145,35 
	72,99 
	7,67 
	6,85 
	 15,3 

0,08 

	Раздел 10. РАДИОСВЯЗЬ С ПОДВИЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ 

   

	Таблица 10-04-087. Станционное оборудование 

   

	
	Измеритель: 1 блок

	10-04-087-01
	Блок резонаторных фильтров приема
	507,94 
	155,80 
	78,75 
	8,27 
	273,39 
	 16,4 

0,11 

	
	Измеритель: 1 устройство

	10-04-087-02
	Устройство антенное развязывающее
	500,56 
	154,22 
	72,99 
	7,67 
	273,35 
	 15,3 

0,1 

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Комплект приемно-передающего оборудования:

	10-04-087-03
	      на 8 радиоканалов
	4146,46 
	2409,12 
	1146,72 
	120,47 
	590,62 
	 239 

0,6 

	10-04-087-04
	      диспетчерской связи на количество радиоканалов до трех
	97,27 
	70,56 
	0,00 
	0,00 
	26,71 
	 7 

0,014 

	
	Комплект коммутационного оборудования:

	10-04-087-05
	      центральной станции для городской связи
	2725,22 
	1653,12 
	785,61 
	82,54 
	286,49 
	 164 

0,95 

	10-04-087-06
	      диспетчерского пункта для городской связи
	1789,06 
	992,94 
	439,86 
	46,21 
	356,26 
	 91,6 

0,24 

	
	Комплект телефонно-коммутационного оборудования:

	10-04-087-07
	      пункта центрального диспетчера для сельской связи
	976,98 
	417,31 
	198,80 
	20,89 
	360,87 
	 41,4 

0,17 

	10-04-087-08
	      пункта диспетчера хозяйства для сельской связи
	313,18 
	208,66 
	99,88 
	10,49 
	4,64 
	 20,7 

0,098 

	
	Измеритель: 1 стойка

	
	Оборудование генераторное вызывных и сигнальных частот:

	10-04-087-09
	      для городской связи
	2771,17 
	1886,16 
	837,47 
	87,98 
	47,54 
	 174 

0,25 

	10-04-087-10
	      для сельской связи
	2458,60 
	1680,20 
	743,35 
	78,10 
	35,05 
	 155 

0,2 

	
	Стойка переключений промежуточная:

	10-04-087-11
	      на один ствол (20 гребенок)
	1517,10 
	1008,00 
	480,20 
	50,45 
	28,90 
	 100 

0,098 

	10-04-087-12
	      на каждый последующий ствол
	851,85 
	826,56 
	0,00 
	0,00 
	25,29 
	 82 

0,001 

	
	Измеритель: 1 компл.

	10-04-087-13
	Комплект аппаратуры опознавания номера радиоабонента
	1125,12 
	735,30 
	371,67 
	39,05 
	18,15 
	 77,4 

0,47 

	
	Измеритель: 1 устройство

	10-04-087-14
	Устройство цифровой регистрации
	89,60 
	76,00 
	0,00 
	0,00 
	13,60 
	 8 

0,034 

	Таблица 10-04-088. Абонентское оборудование 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Радиостанция УКВ связи, абонентская мощность до 15 Вт:

	10-04-088-01
	      стационарная
	167,28 
	100,80 
	0,00 
	0,00 
	66,48 
	 10 

0,012 

	10-04-088-02
	      подвижная на автомобиле «Волга»
	304,84 
	201,60 
	0,00 
	0,00 
	103,24 
	 20 

0,012 

	10-04-088-03
	      подвижная на автомобиле «Чайка», ГАЗ-13, «Латвия», ГАЗ-66
	299,73 
	231,84 
	0,00 
	0,00 
	67,89 
	 23 

0,012 

	10-04-088-04
	      подвижная на автомобиле « Чайка», ГАЗ-14
	386,69 
	281,84 
	0,00 
	0,00 
	104,85 
	 26 

0,012 

	10-04-088-05
	      подвижная на автомобиле «Жигули», «Москвич»
	276,12 
	173,44 
	0,00 
	0,00 
	102,68 
	 16 

0,012 

	Таблица 10-04-089. Разделка высокочастотных кабелей в разъемы 

   

	
	Измеритель: 10 концов кабеля

	10-04-089-01
	Разделка ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД
	122,16 
	116,10 
	0,00 
	0,00 
	6,06 
	10 

	Раздел 11. РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫЕ УЗЛЫ 

   

	Таблица 10-04-100. Оборудование радиотрансляционных узлов 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Оборудование радиотрансляционных узлов:

	10-04-100-01
	      шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг
	133,66 
	131,04 
	0,00 
	0,00 
	2,62 
	13 

	10-04-100-02
	      шкаф или статив (стойка), масса до 200 кг
	203,49 
	199,50 
	0,00 
	0,00 
	3,99 
	21 

	10-04-100-03
	      шкаф или статив (стойка), масса до 300 кг
	251,94 
	247,00 
	0,00 
	0,00 
	4,94 
	26 

	
	Измеритель: 10 концов кабеля

	10-04-100-04
	      разделка и включение кабелей (проводов) в аппаратуру проводного вещания при сечении кабеля до 6 мм2
	33,12 
	20,16 
	0,00 
	0,00 
	12,96 
	2 

	10-04-100-05
	      разделка и включение кабелей (проводов) в аппаратуру проводного вещания при сечении кабеля свыше 6 мм2
	133,61 
	70,56 
	0,00 
	0,00 
	63,05 
	7 

	
	Измеритель: 1 шт.

	10-04-100-06
	      аппаратура настольная, масса до 20 кг
	252,33 
	70,56 
	0,00 
	0,00 
	181,77 
	7 

	10-04-100-07
	      аппаратура настольная, масса до 50 кг
	272,89 
	90,72 
	0,00 
	0,00 
	182,17 
	9 

	10-04-100-08
	      аппаратура настольная, масса до 100 кг
	314,02 
	131,04 
	0,00 
	0,00 
	182,98 
	13 

	10-04-100-09
	      аппаратура настенная
	94,22 
	80,64 
	0,00 
	0,00 
	13,58 
	8 

	Таблица 10-04-101. Абонентское и другое оборудование 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Трансформатор фидерный, мощность:

	10-04-101-01
	      200 Вт
	43,56 
	30,24 
	0,00 
	0,00 
	13,32 
	3 

	10-04-101-02
	      500 Вт
	53,85 
	40,32 
	0,00 
	0,00 
	13,53 
	4 

	
	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт, устанавливаемый на:

	10-04-101-03
	      деревянной стене
	12,70 
	4,33 
	0,00 
	0,00 
	8,37 
	0,43 

	10-04-101-04
	      кирпичной или бетонной стене
	12,91 
	4,54 
	0,00 
	0,00 
	8,37 
	0,45 

	10-04-101-05
	      столбе или трубостойке
	28,84 
	20,16 
	0,00 
	0,00 
	8,68 
	2 

	10-04-101-06
	Фильтр заградительный (ФНГ) для трехпрограммного вещания
	38,22 
	19,00 
	0,00 
	0,00 
	19,22 
	2 

	
	Громкоговоритель или звуковая колонка:

	10-04-101-07
	      в помещении
	31,74 
	19,00 
	0,00 
	0,00 
	12,74 
	2 

	10-04-101-08
	      на столбе или на крыше, мощность до 10 Вт
	56,53 
	38,00 
	0,00 
	0,00 
	18,53 
	4 

	10-04-101-09
	      на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт
	66,22 
	47,50 
	0,00 
	0,00 
	18,72 
	5 

	10-04-101-10
	Ключ или кнопка на панели
	16,26 
	9,50 
	0,00 
	0,00 
	6,76 
	1 

	
	Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев:

	10-04-101-11
	      20
	54,77 
	50,40 
	0,00 
	0,00 
	4,37 
	5 

	10-04-101-12
	      40
	106,78 
	100,80 
	0,00 
	0,00 
	5,98 
	10 

	
	Колодка клеммная на стене с установкой защитного кожуха, количество перьев:

	10-04-101-13
	      20
	71,19 
	66,50 
	0,00 
	0,00 
	4,69 
	7 

	10-04-101-14
	      40
	120,24 
	114,00 
	0,00 
	0,00 
	6,24 
	12 

	10-04-101-15
	Транспарант световой (табло)
	22,23 
	20,16 
	0,00 
	0,00 
	2,07 
	2 

	Раздел 12. ОБОРУДОВАНИЕ ЗВУКОТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

   

	Таблица 10-04-111. Электроакустические устройства 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Пульт микшерский на полу, число сквозных каналов:

	10-04-111-01
	      до 4
	790,90 
	596,20 
	0,00 
	0,00 
	194,70 
	 55 

0,058 

	10-04-111-02
	      до 8
	1317,72 
	1040,64 
	0,00 
	0,00 
	277,08 
	 96 

0,174 

	
	Шкаф оконечных усилителей на полу, количество усилителей:

	10-04-111-03
	      до  2
	262,97 
	209,00 
	0,00 
	0,00 
	53,97 
	 22 

0,06 

	10-04-111-04
	      до 6
	465,11 
	370,50 
	0,00 
	0,00 
	94,61 
	 39 

0,264 

	10-04-111-05
	      до 9
	559,55 
	399,00 
	0,00 
	0,00 
	160,55 
	 42 

0,38 

	10-04-111-06
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене
	558,17 
	332,64 
	0,00 
	0,00 
	225,53 
	 33 

0,046 

	10-04-111-07
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 60 на полу
	768,95 
	493,92 
	0,00 
	0,00 
	275,03 
	 49 

0,25 

	
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий без дистанционного управления на стене, количество линий:

	10-04-111-08
	      до 20
	231,90 
	123,50 
	0,00 
	0,00 
	108,40 
	 13 

0,018 

	10-04-111-09
	      до 40
	409,55 
	252,00 
	0,00 
	0,00 
	157,55 
	 25 

0,03 

	10-04-111-10
	      до 60
	530,28 
	322,56 
	0,00 
	0,00 
	207,72 
	 32 

0,075 

	
	Шкаф коммутации микрофонных линий на стене, количество линий:

	10-04-111-11
	      до 10
	50,71 
	32,52 
	0,00 
	0,00 
	18,19 
	 3 

0,001 

	10-04-111-12
	      до 30
	176,47 
	110,88 
	0,00 
	0,00 
	65,59 
	 11 

0,03 

	10-04-111-13
	Шкаф блоков питания конденсаторных микрофонов на стене, количество блоков до 10
	106,34 
	70,56 
	0,00 
	0,00 
	35,78 
	 7 

0,09 

	
	Измеритель: 1 компл.


	
	Комплекс звукотехнической театральной стационарно-передвижной аппаратуры в залах вместимостью до 600 мест, тип аппаратуры:

	10-04-111-14
	      КЗТСП-1 для обслуживания выездных спектаклей
	1482,97 
	1073,50 
	0,00 
	0,00 
	409,47 
	 113 

0,45 

	10-04-111-15
	      КЗТСП-2 для театров различных жанров, клубов, дворцов культуры
	3262,52 
	2348,64 
	0,00 
	0,00 
	913,88 
	 233 

0,9 

	10-04-111-16
	Комплекс звукотехнической театральной стационарно-передвижной аппаратуры КЗТС-1 для звукового оформления спектаклей, театральных представлений и прочих мероприятий в театрах вместимостью до 1200 мест, дворцах культуры и других залах вместимостью до 2000 м
	9117,47 
	5231,52 
	0,00 
	0,00 
	3885,95 
	 519 

3,9 

	Таблица 10-04-112. Связь и сигнализация 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар:

	10-04-112-01
	      до 20
	67,59 
	50,40 
	0,00 
	0,00 
	17,19 
	 5 

0,005 

	10-04-112-02
	      100
	364,26 
	282,24 
	0,00 
	0,00 
	82,02 
	 28 

0,004 

	10-04-112-03
	      150
	458,47 
	342,72 
	0,00 
	0,00 
	115,75 
	 34 

0,004 

	10-04-112-04
	      300
	632,85 
	393,12 
	0,00 
	0,00 
	239,73 
	 39 

0,07 

	10-04-112-05
	      400
	813,25 
	514,08 
	0,00 
	0,00 
	299,17 
	 51 

0,08 

	10-04-112-06
	      свыше 500
	1175,22 
	786,24 
	0,00 
	0,00 
	388,98 
	 78 

0,08 

	
	Коробка подключения аппаратуры в подпольном люке, количество линий:

	10-04-112-07
	      до 5
	70,57 
	43,36 
	0,00 
	0,00 
	27,21 
	 4 

0,002 

	10-04-112-08
	      до 10
	99,51 
	50,40 
	0,00 
	0,00 
	49,11 
	 5 

0,003 

	10-04-112-09
	      до 20
	161,55 
	70,56 
	0,00 
	0,00 
	90,99 
	 7 

0,005 

	10-04-112-10
	      до 40
	258,98 
	90,72 
	0,00 
	0,00 
	168,26 
	 9 

0,006 

	
	Коробка подключения гибкой петли на рабочей галерее, количество линий:

	10-04-112-11
	      20
	219,79 
	131,04 
	0,00 
	0,00 
	88,75 
	 13 

0,006 

	10-04-112-12
	      40
	399,44 
	231,84 
	0,00 
	0,00 
	167,60 
	 23 

0,006 

	10-04-112-13
	      60
	535,78 
	322,56 
	0,00 
	0,00 
	213,22 
	 32 

0,006 

	10-04-112-14
	      свыше 60
	679,11 
	393,12 
	0,00 
	0,00 
	285,99 
	 39 

0,006 

	10-04-112-15
	Пульт связи помощника режиссера, до 10 сигналов режиссерской сигнализации, на 1 направление трансляции и оповещения
	145,88 
	120,96 
	0,00 
	0,00 
	24,92 
	 12 

0,052 

	10-04-112-16
	Пульт связи помощника режиссера, до 30 сигналов режиссерской сигнализации, на 4 направления трансляции и оповещения
	274,67 
	151,20 
	0,00 
	0,00 
	123,47 
	 15 

0,06 

	Таблица 10-04-113. Телевидение 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	10-04-113-01
	Шкаф питания ПТС на полу
	232,94 
	121,57 
	52,82 
	5,55 
	58,55 
	 13,1 

0,25 

	10-04-113-02
	Шкаф подключения ПТС на полу
	238,74 
	155,80 
	62,43 
	6,56 
	20,51 
	 16,4 

0,2 

	ОТДЕЛ 05. АНТЕННЫ, ВОЛНОВОДЫ, ФИДЕРЫ И СИГНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ МАЧТ И БАШЕН 

   

	Раздел 1. АНТЕННЫ ПРИЕМНЫЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

   

	Таблица 10-05-001. Настройка крупных систем коллективного приёма телевидения (КСКПТ) 

   

	
	Измеритель: 1 проектная зона

	
	Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала:

	10-05-001-01
	      одного
	473,23 
	463,95 
	0,00 
	0,00 
	9,28 
	42,8 

	10-05-001-02
	      каждого последующего
	357,13 
	350,13 
	0,00 
	0,00 
	7,00 
	32,3 

	
	Измеритель: 1 система

	10-05-001-03
	Проверка монтажа системы перед настройкой
	714,27 
	700,26 
	0,00 
	0,00 
	14,01 
	64,6 

	
	Измеритель: 1 антенна

	
	Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для:

	10-05-001-04
	      1-5 каналов
	263,15 
	257,99 
	0,00 
	0,00 
	5,16 
	23,8 

	10-05-001-05
	      6-12 каналов
	326,18 
	319,78 
	0,00 
	0,00 
	6,40 
	29,5 

	10-05-001-06
	      21-69 каналов
	609,23 
	597,28 
	0,00 
	0,00 
	11,95 
	55,1 

	
	Измеритель: 1 система

	10-05-001-07
	Система из нескольких антенн
	2222,42 
	2178,84 
	0,00 
	0,00 
	43,58 
	201 

	
	Измеритель: 1 измерение

	
	Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для:

	10-05-001-08
	      одного канала
	105,04 
	102,98 
	0,00 
	0,00 
	2,06 
	9,5 

	10-05-001-09
	      каждого последующего канала
	84,03 
	82,38 
	0,00 
	0,00 
	1,65 
	7,6 

	
	Измеритель: 1 станция

	
	Настройка магистральной усилительной станции для:

	10-05-001-10
	      одного канала ТВ
	2421,44 
	2373,96 
	0,00 
	0,00 
	47,48 
	219 

	10-05-001-11
	      каждого последующего канала
	1791,20 
	1756,08 
	0,00 
	0,00 
	35,12 
	162 

	
	Измеритель: 1 измерение

	
	Измерение уровня ТВ сигнала на ответвляющем магистральном устройстве для:

	10-05-001-12
	      одного канала
	126,05 
	123,58 
	0,00 
	0,00 
	2,47 
	11,4 

	10-05-001-13
	      каждого последующего канала
	84,03 
	82,38 
	0,00 
	0,00 
	1,65 
	7,6 


	
	Измеритель: 1 подключение

	
	Подключение домовой распределительной сети к магистральной линии с комплексом измерений для:

	10-05-001-14
	      одного канала
	158,11 
	155,01 
	0,00 
	0,00 
	3,10 
	14,3 

	10-05-001-15
	      каждого последующего канала
	147,05 
	144,17 
	0,00 
	0,00 
	2,88 
	13,3 

	
	Измеритель: 1 усилитель

	10-05-001-16
	Настройка ТВ усилителя в домовой распределительной сети на один ТВ канал
	31,51 
	30,89 
	0,00 
	0,00 
	0,62 
	2,85 

	
	Измеритель: 1 измерение

	
	Сдача работ с контрольными измерениями для:

	10-05-001-17
	      одного канала
	52,52 
	51,49 
	0,00 
	0,00 
	1,03 
	4,75 

	10-05-001-18
	      каждого последующего канала
	31,51 
	30,89 
	0,00 
	0,00 
	0,62 
	2,85 

	ОТДЕЛ 06. ЛИНИИ СВЯЗИ 

   

	Раздел 1. ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ МЕЖДУГОРОДНЫЕ 

   

	Таблица 10-06-001. Кабели и провода, прокладываемые кабелеукладчиком 

   

	
	Измеритель: 1 км трассы

	
	Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля:

	10-06-001-01
	      до 500 м в грунтах групп I, II
	5188,16 
	218,50 
	4906,80 
	250,71 
	62,86 
	23 

	10-06-001-02
	      до 500 м в грунтах группы III
	9832,71 
	332,50 
	9435,07 
	472,06 
	65,14 
	35 

	10-06-001-03
	      до 750 м в грунтах групп I, II
	4562,16 
	180,50 
	4332,56 
	221,34 
	49,10 
	19 

	10-06-001-04
	      до 750 м в грунтах группы III
	8572,49 
	266,00 
	8255,68 
	413,05 
	50,81 
	28 

	
	Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на двухкабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля:

	10-06-001-05
	      до 500 м в грунтах групп I, II
	6605,82 
	304,00 
	6178,76 
	315,73 
	123,06 
	32 

	10-06-001-06
	      до 500 м в грунтах группы III
	14105,41 
	503,50 
	13474,86 
	674,18 
	127,05 
	53 

	10-06-001-07
	      до 750 м в грунтах групп I, II
	5705,94 
	237,50 
	5372,70 
	274,48 
	95,74 
	25 

	10-06-001-08
	      до 750 м в грунтах группы III
	12093,03 
	408,50 
	11585,37 
	579,66 
	99,16 
	43 

	
	Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный сельской связи и радиофикации на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля до 750 м в грунтах групп:

	10-06-001-09
	      I, II
	1418,39 
	147,75 
	1209,19 
	45,80 
	61,45 
	15 

	10-06-001-10
	      III
	2192,67 
	167,45 
	1963,38 
	83,60 
	61,84 
	17 

	
	Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный МКТ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 500 м в грунтах:

	10-06-001-11
	      I, II групп
	5185,52 
	266,00 
	4855,71 
	225,80 
	63,81 
	28 

	10-06-001-12
	      III группы
	6921,81 
	332,50 
	6524,17 
	303,41 
	65,14 
	35 

	
	Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 600 м, марка кабеля КМ-4 в грунтах:

	10-06-001-13
	      I, II групп
	9608,73 
	323,00 
	9220,78 
	454,43 
	64,95 
	34 

	10-06-001-14
	      III группы
	13225,92 
	418,00 
	12741,07 
	615,30 
	66,85 
	44 

	
	Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 600 м, марка кабеля КМ-8/6 в грунтах:

	10-06-001-15
	      I, II групп
	13443,53 
	418,00 
	12958,68 
	638,66 
	66,85 
	44 

	10-06-001-16
	      III группы
	17409,22 
	522,50 
	16817,78 
	812,08 
	68,94 
	55 

	Таблица 10-06-002. Переходы кабельные кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах 

   

	
	Измеритель: 1 переход

	
	Переход однокабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах симметричным кабелем, глубина прокладки не менее 0,9 м, при ширине зеркала воды:

	10-06-002-01
	      до 100 м
	27949,60 
	589,00 
	27284,67 
	1401,35 
	75,93 
	62 

	10-06-002-02
	      до 200 м
	35565,19 
	731,50 
	34755,56 
	1785,03 
	78,13 
	77 

	
	Переход двухкабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах симметричным кабелем, глубина прокладки не менее 0,9 м, при ширине зеркала воды:

	10-06-002-03
	      до 100 м
	38794,72 
	1102,00 
	37542,39 
	1928,14 
	150,33 
	116 

	10-06-002-04
	      до 200 м
	49135,32 
	1387,00 
	47593,59 
	2444,39 
	154,73 
	146 

	10-06-002-05
	Переход проводом радиофикации типа ПРВПМ, глубина прокладки от 0,8 до 0,9 м, при ширине зеркала воды до 100 м
	7308,76 
	221,76 
	7065,66 
	312,06 
	21,34 
	22 

	
	Переход однокабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах коаксиальным кабелем типа МКТ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала воды:

	10-06-002-06
	      до 100 м
	17768,23 
	522,50 
	17171,13 
	823,32 
	74,60 
	55 

	10-06-002-07
	      до 200 м
	22415,36 
	655,50 
	21683,25 
	1039,68 
	76,61 
	69 

	
	Переход однокабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах коаксиальным кабелем типа КМ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала воды:

	10-06-002-08
	      до 100 м
	28198,90 
	798,00 
	27284,67 
	1401,35 
	116,23 
	84 

	10-06-002-09
	      до 200 м
	35689,63 
	874,00 
	34698,53 
	1782,09 
	117,10 
	92 

	
	Переход однокабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах коаксиальным кабелем типа КМ-8/6, глубина прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала воды:

	10-06-002-10
	      до 100 м
	34025,57 
	855,00 
	33032,48 
	1696,52 
	138,09 
	90 

	10-06-002-11
	      до 200 м
	43581,29 
	1073,50 
	42365,98 
	2175,92 
	141,81 
	113 

	Таблица 10-06-003. Кабели и провода, прокладываемые в траншее 

   

	
	Измеритель: 1 км кабеля

	
	Кабель, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля:

	10-06-003-01
	      до 0,6 кг
	1582,84 
	256,50 
	1321,21 
	86,07 
	5,13 
	27 

	10-06-003-02
	      до 2 кг
	5013,78 
	427,50 
	4577,73 
	227,16 
	8,55 
	45 

	10-06-003-03
	      до 3 кг
	5455,49 
	560,50 
	4883,78 
	242,22 
	11,21 
	59 

	10-06-003-04
	      до 6 кг
	7404,62 
	803,70 
	6584,85 
	326,30 
	16,07 
	90 

	10-06-003-05
	      до 9 кг
	8304,14 
	1018,02 
	7265,76 
	360,19 
	20,36 
	114 

	10-06-003-06
	      до 13 кг
	8293,22 
	1357,36 
	6908,71 
	342,62 
	27,15 
	152 

	10-06-003-07
	      до 18 кг
	9134,43 
	1714,56 
	7385,58 
	366,46 
	34,29 
	192 

	Таблица 10-06-004. Муфты прямые на низкочастотном кабеле в котлованах 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в котлованах:

	10-06-004-01
	      со свинцовой оболочкой, емкость до 4х4
	574,77 
	114,00 
	174,04 
	16,82 
	286,73 
	12 

	10-06-004-02
	      со свинцовой оболочкой, емкость до 7х4
	614,77 
	123,50 
	199,25 
	19,26 
	292,02 
	13 

	10-06-004-03
	      со свинцовой оболочкой, емкость до 14х4
	719,62 
	161,50 
	256,86 
	24,82 
	301,26 
	17 

	10-06-004-04
	      со свинцовой оболочкой, емкость до 19х4
	944,56 
	211,68 
	290,47 
	28,07 
	442,41 
	21 

	10-06-004-05
	      со свинцовой оболочкой, емкость до 27х4
	1096,31 
	262,08 
	362,49 
	35,03 
	471,74 
	26 

	10-06-004-06
	      со свинцовой оболочкой, емкость до 37х4
	1225,29 
	302,40 
	438,11 
	42,34 
	484,78 
	30 

	10-06-004-07
	      со свинцовой оболочкой, емкость до 52х4
	1657,98 
	383,04 
	558,14 
	53,94 
	716,80 
	38 

	10-06-004-08
	      со свинцовой оболочкой, емкость до 61х4
	1794,60 
	433,44 
	622,96 
	60,20 
	738,20 
	43 

	10-06-004-09
	      со свинцовой оболочкой, емкость до 80х4
	2594,48 
	524,16 
	772,99 
	74,70 
	1297,33 
	52 

	10-06-004-10
	      со свинцовой оболочкой, емкость до 114х4
	3244,77 
	725,76 
	1043,06 
	100,80 
	1475,95 
	72 

	10-06-004-11
	      с алюминиевой оболочкой, емкость до 4х4
	611,23 
	123,50 
	190,85 
	18,44 
	296,88 
	13 

	10-06-004-12
	      с алюминиевой оболочкой, емкость до 7х4
	650,14 
	133,00 
	213,65 
	20,65 
	303,49 
	14 

	10-06-004-13
	      с алюминиевой оболочкой, емкость до 14х4
	749,91 
	161,50 
	267,67 
	25,87 
	320,74 
	17 

	10-06-004-14
	      с алюминиевой оболочкой, емкость до 19х4
	966,84 
	221,76 
	310,88 
	30,04 
	434,20 
	22 

	Таблица 10-06-005. Муфты прямые на низкочастотном кабеле в колодцах 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в колодцах:

	10-06-005-01
	      со свинцовой оболочкой, емкость до 4х4
	352,24 
	89,30 
	102,03 
	9,86 
	160,91 
	10 

	10-06-005-02
	      со свинцовой оболочкой, емкость до 7х4
	395,14 
	107,16 
	121,23 
	11,72 
	166,75 
	12 

	10-06-005-03
	      со свинцовой оболочкой, емкость до 14х4
	485,01 
	142,88 
	165,64 
	16,01 
	176,49 
	16 

	10-06-005-04
	      со свинцовой оболочкой, емкость до 19х4
	684,92 
	199,50 
	198,05 
	19,14 
	287,37 
	21 

	10-06-005-05
	      со свинцовой оболочкой, емкость до 27х4
	811,93 
	256,50 
	252,06 
	24,36 
	303,37 
	27 

	10-06-005-06
	      со свинцовой оболочкой, емкость до 37х4
	933,23 
	304,00 
	314,48 
	30,39 
	314,75 
	32 

	10-06-005-07
	      со свинцовой оболочкой, емкость до 52х4
	1348,43 
	399,00 
	402,10 
	38,86 
	547,33 
	42 

	10-06-005-08
	      со свинцовой оболочкой, емкость до 61х4
	1498,08 
	456,00 
	463,32 
	44,78 
	578,76 
	48 

	10-06-005-09
	      со свинцовой оболочкой, емкость до 80х4
	2161,68 
	560,50 
	585,75 
	56,61 
	1015,43 
	59 

	10-06-005-10
	      со свинцовой оболочкой, емкость до 114х4
	2645,28 
	779,00 
	806,60 
	77,95 
	1059,68 
	82 

	10-06-005-11
	      с алюминиевой оболочкой, емкость до 4х4
	551,48 
	187,53 
	194,45 
	18,79 
	169,50 
	21 

	10-06-005-12
	      с алюминиевой оболочкой, емкость до 7х4
	600,27 
	205,39 
	217,25 
	21,00 
	177,63 
	23 

	10-06-005-13
	      с алюминиевой оболочкой, емкость до 14х4
	710,35 
	250,04 
	266,47 
	25,75 
	193,84 
	28 

	10-06-005-14
	      с алюминиевой оболочкой, емкость до 19х4
	872,66 
	285,00 
	280,87 
	27,14 
	306,79 
	30 

	Таблица 10-06-006. Муфты симметрирующие на низкочастотном кабеле в котлованах 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в котлованах:

	10-06-006-01
	      со свинцовой оболочкой, емкость до 4х4
	770,79 
	141,12 
	211,25 
	20,42 
	418,42 
	14 

	10-06-006-02
	      со свинцовой оболочкой, емкость до 7х4
	940,70 
	171,36 
	252,06 
	24,36 
	517,28 
	17 

	10-06-006-03
	      со свинцовой оболочкой, емкость до 14х4
	1330,54 
	241,92 
	344,49 
	33,29 
	744,13 
	24 

	10-06-006-04
	      со свинцовой оболочкой, емкость до 19х4
	1735,18 
	314,36 
	411,70 
	39,79 
	1009,12 
	29 

	10-06-006-05
	      со свинцовой оболочкой, емкость до 27х4
	2237,86 
	390,24 
	529,33 
	51,16 
	1318,29 
	36 

	10-06-006-06
	      со свинцовой оболочкой, емкость до 37х4
	2789,30 
	487,80 
	662,57 
	64,03 
	1638,93 
	45 

	10-06-006-07
	      со свинцовой оболочкой, емкость до 52х4
	3847,95 
	639,56 
	867,82 
	83,87 
	2340,57 
	59 

	10-06-006-08
	      со свинцовой оболочкой, емкость до 61х4
	4351,71 
	726,28 
	981,85 
	94,89 
	2643,58 
	67 

	10-06-006-09
	      со свинцовой оболочкой, емкость до 80х4
	5949,41 
	921,40 
	1241,11 
	119,94 
	3786,90 
	85 

	10-06-006-10
	      со свинцовой оболочкой, емкость до 114х4
	7985,83 
	1268,28 
	1703,23 
	164,60 
	5014,32 
	117 

	10-06-006-11
	      с алюминиевой оболочкой, емкость до 4х4
	820,41 
	162,60 
	229,26 
	22,16 
	428,55 
	15 

	10-06-006-12
	      с алюминиевой оболочкой, емкость до 7х4
	1008,33 
	205,96 
	271,27 
	26,22 
	531,10 
	19 

	10-06-006-13
	      с алюминиевой оболочкой, емкость до 14х4
	1412,34 
	281,84 
	363,69 
	35,15 
	766,81 
	26 

	10-06-006-14
	      с алюминиевой оболочкой, емкость до 19х4
	1794,98 
	325,20 
	434,51 
	41,99 
	1035,27 
	30 

	Таблица 10-06-007. Муфты симметрирующие на низкочастотном кабеле в колодцах 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в колодцах:

	10-06-007-01
	      со свинцовой оболочкой, емкость до 4х4
	546,98 
	131,04 
	123,63 
	11,95 
	292,31 
	13 

	10-06-007-02
	      со свинцовой оболочкой, емкость до 7х4
	709,13 
	161,28 
	156,04 
	15,08 
	391,81 
	16 

	10-06-007-03
	      со свинцовой оболочкой, емкость до 14х4
	1087,13 
	241,92 
	226,86 
	21,92 
	618,35 
	24 

	10-06-007-04
	      со свинцовой оболочкой, емкость до 19х4
	1453,68 
	292,32 
	278,47 
	26,91 
	882,89 
	29 

	10-06-007-05
	      со свинцовой оболочкой, емкость до 27х4
	1886,46 
	372,96 
	364,89 
	35,26 
	1148,61 
	37 

	10-06-007-06
	      со свинцовой оболочкой, емкость до 37х4
	2419,43 
	483,84 
	466,92 
	45,12 
	1468,67 
	48 

	10-06-007-07
	      со свинцовой оболочкой, емкость до 52х4
	3417,60 
	635,04 
	612,15 
	59,16 
	2170,41 
	63 

	10-06-007-08
	      со свинцовой оболочкой, емкость до 61х4
	3918,83 
	735,84 
	708,18 
	68,44 
	2474,81 
	73 

	10-06-007-09
	      со свинцовой оболочкой, емкость до 80х4
	5149,72 
	846,72 
	807,80 
	78,07 
	3495,20 
	84 

	10-06-007-10
	      со свинцовой оболочкой, емкость до 114х4
	7151,28 
	1300,32 
	1260,32 
	121,80 
	4590,64 
	129 

	10-06-007-11
	      с алюминиевой оболочкой, емкость до 4х4
	773,04 
	241,92 
	226,86 
	21,92 
	304,26 
	24 

	10-06-007-12
	      с алюминиевой оболочкой, емкость до 7х4
	950,67 
	282,24 
	261,67 
	25,29 
	406,76 
	28 

	10-06-007-13
	      с алюминиевой оболочкой, емкость до 14х4
	1332,09 
	352,80 
	337,28 
	32,60 
	642,01 
	35 

	10-06-007-14
	      с алюминиевой оболочкой, емкость до 19х4
	1666,12 
	383,04 
	373,29 
	36,08 
	909,79 
	38 

	Таблица 10-06-008. Муфты на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах, емкость1х4, марки:

	10-06-008-01
	      ЗКПБ, ЗКВБ, КСППБ (с полиэтиленовой оболочкой)
	314,73 
	70,56 
	108,03 
	10,44 
	136,14 
	7 

	10-06-008-02
	      ЗКАБп (с алюминиевой оболочкой)
	514,33 
	141,12 
	208,85 
	20,18 
	164,36 
	14 

	10-06-008-03
	      ЗКАКпШп (с алюминиевой оболочкой)
	675,12 
	211,68 
	297,67 
	28,77 
	165,77 
	21 

	
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, емкость:

	10-06-008-04
	      4х4, марки МКСБ, МКБ, МКСБГ, МКБГ, МКСБл
	649,10 
	131,04 
	183,65 
	17,75 
	334,41 
	13 

	10-06-008-05
	      4х4, марки МКБл
	677,38 
	141,12 
	201,65 
	19,49 
	334,61 
	14 

	10-06-008-06
	      4х4, марки МКСБШп, МКСБпШп, МКСК, МКК, МКСКл
	769,45 
	171,36 
	262,87 
	25,40 
	335,22 
	17 

	10-06-008-07
	      7х4, марки МКСБ, МКБ, МКСБГ, МКБГ, МКСБл
	715,79 
	151,20 
	223,26 
	21,58 
	341,33 
	15 

	10-06-008-08
	      7х4, марки МКБл
	745,28 
	161,28 
	242,46 
	23,43 
	341,54 
	16 

	10-06-008-09
	      7х4, марки МКСБШп, МКСБпШп, МКСК, МКК, МКСКл
	850,69 
	211,68 
	296,47 
	28,65 
	342,54 
	21 

	
	Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость:

	10-06-008-10
	      4х4, марки МКСБ, МКСБГ, МКБ, МКБГ, МКСБл, МКБл
	1991,33 
	557,28 
	959,75 
	71,11 
	474,30 
	48 

	10-06-008-11
	      4х4, марки МКСБШп, МКК, МКСБпШп, МКСК, МКСКл
	2148,67 
	626,94 
	1046,46 
	79,34 
	475,27 
	54 

	10-06-008-12
	      7х4, марки МКСБ, МКСБГ, МКБ, МКБГ, МКСБл, МКБл
	2856,15 
	824,31 
	1453,42 
	105,79 
	578,42 
	71 

	10-06-008-13
	      7х4, марки МКСБШп, МКК, МКСБпШп, МКСК, МКСКл
	3007,90 
	893,97 
	1534,12 
	113,45 
	579,81 
	77 

	
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах с алюминиевой оболочкой, емкость:

	10-06-008-14
	      4х4, марки МКАБп, МКАБпГ, МКСАБпГ, МКСАБп
	822,56 
	171,36 
	253,26 
	24,48 
	397,94 
	17 

	10-06-008-15
	      4х4, марки МКСАБпШп, МКАБпШп
	903,99 
	211,68 
	292,87 
	28,30 
	399,44 
	21 

	10-06-008-16
	      7х4, марки МКАБп, МКАБпГ, МКСАБпГ, МКСАБп
	915,38 
	211,68 
	296,47 
	28,65 
	407,23 
	21 

	10-06-008-17
	      7х4, марки МКСАБпШп, МКАБпШп
	976,76 
	231,84 
	337,28 
	32,60 
	407,64 
	23 

	
	Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах с алюминиевой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость:

	10-06-008-18
	      4х4, марки МКСАБп, МКСАБГ, МКАБп, МКАБпГ
	2171,29 
	603,72 
	1022,66 
	77,14 
	544,91 
	52 

	10-06-008-19
	      4х4, марки МКСАБпШп, МКАБпШп
	2286,72 
	661,77 
	1078,87 
	82,48 
	546,08 
	57 

	10-06-008-20
	      7х4, марки МКСАБп, МКСАБГ, МКАБп, МКАБпГ
	3059,39 
	882,36 
	1519,93 
	112,17 
	657,10 
	76 

	10-06-008-21
	      7х4, марки МКСАБпШп, МКАБпШп
	3153,51 
	917,19 
	1578,53 
	117,74 
	657,79 
	79 

	Таблица 10-06-009. Муфты на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах, емкость 1х4, марки:

	10-06-009-01
	      ЗКП, ЗКВ, КСПП (с полиэтиленовой оболочкой)
	145,73 
	70,56 
	63,62 
	6,15 
	11,55 
	7 

	10-06-009-02
	      ЗКПАШП (с алюминиевой оболочкой)
	309,04 
	142,50 
	146,44 
	14,15 
	20,10 
	15 

	
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой, емкость:

	10-06-009-03
	      4х4, марки МКСГ, МКПГ, МКГ
	343,78 
	85,50 
	94,82 
	9,16 
	163,46 
	9 

	10-06-009-04
	      4х4, марки МКСГШп, МКГШп
	411,35 
	123,50 
	123,63 
	11,95 
	164,22 
	13 

	10-06-009-05
	      7х4, марки МКСГ, МКПГ, МКГ
	413,68 
	123,50 
	123,63 
	11,95 
	166,55 
	13 

	10-06-009-06
	      7х4, марки МКСГШп, МКГШп
	556,10 
	209,00 
	178,84 
	17,28 
	168,26 
	22 

	
	Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость:

	10-06-009-07
	      4х4, на кабеле марки МКСГ, МКПГ, МКГ
	1695,84 
	497,20 
	895,24 
	63,92 
	303,40 
	44 

	10-06-009-08
	      4х4, на кабеле марки МКСГШп, МКГШп
	1928,78 
	632,80 
	989,86 
	72,96 
	306,12 
	56 

	10-06-009-09
	      7х4, на кабеле марки МКСГ, МКПГ, МКГ
	2582,98 
	768,40 
	1407,14 
	99,64 
	407,44 
	68 

	10-06-009-10
	      7х4, на кабеле марки МКСГШп, МКГШп
	2780,13 
	870,10 
	1500,56 
	108,58 
	409,47 
	77 

	
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах с алюминиевой оболочкой, марки МКСАШп, МКАШп, емкость:

	10-06-009-11
	      4х4
	595,85 
	180,50 
	180,05 
	17,40 
	235,30 
	19 

	10-06-009-12
	      7х4
	769,71 
	313,50 
	210,05 
	20,30 
	246,16 
	33 

	
	Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах с алюминиевой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, марки МКСАШп, МКАШп, емкость:

	10-06-009-13
	      4х4
	1952,61 
	574,52 
	993,46 
	73,31 
	384,63 
	53 

	10-06-009-14
	      7х4
	2832,28 
	834,68 
	1505,36 
	109,04 
	492,24 
	77 

	
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах в стальной оболочке, марки МКССШп, емкость:

	10-06-009-15
	      4х4
	500,13 
	161,50 
	171,64 
	16,59 
	166,99 
	17 

	10-06-009-16
	      7х4
	574,56 
	199,50 
	201,65 
	19,49 
	173,41 
	21 

	
	Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах в стальной оболочке с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, марки МКССШп, емкость:

	10-06-009-17
	      4х4
	1889,35 
	598,90 
	981,45 
	72,15 
	309,00 
	53 

	10-06-009-18
	      7х4
	2766,72 
	858,80 
	1495,76 
	108,11 
	412,16 
	76 

	
	Муфта на кабеле со свинцовой оболочкой марки МКСГ, МКПГ, МКГ стыковая с симметрированием:

	10-06-009-19
	      на дальнем конце до 108 кГц, емкость 1х4
	487,43 
	115,26 
	181,20 
	13,92 
	190,97 
	10,2 

	10-06-009-20
	      на дальнем конце до 108 кГц, емкость 4х4
	1196,80 
	315,27 
	581,80 
	42,34 
	299,73 
	27,9 

	10-06-009-21
	      на дальнем конце до 108 кГц, емкость 7х4
	1785,24 
	471,21 
	912,54 
	65,54 
	401,49 
	41,7 

	10-06-009-22
	      на дальнем конце до 252 кГц, емкость 1х4
	624,01 
	162,72 
	269,38 
	19,95 
	191,91 
	14,4 

	10-06-009-23
	      на дальнем конце до 552 кГц, емкость 4х4
	2262,74 
	683,65 
	1272,00 
	89,55 
	307,09 
	60,5 

	10-06-009-24
	      на дальнем конце до 552 кГц, емкость 7х4
	3467,53 
	1053,16 
	2001,24 
	140,01 
	413,13 
	93,2 

	10-06-009-25
	      на ближнем конце до 108 кГц, емкость 1х4
	453,85 
	103,96 
	159,15 
	12,41 
	190,74 
	9,2 

	10-06-009-26
	      на ближнем конце до 108 кГц, емкость 4х4
	1139,90 
	296,06 
	544,50 
	39,79 
	299,34 
	26,2 

	10-06-009-27
	      на ближнем конце до 108 кГц, емкость 7х4
	959,24 
	400,02 
	159,15 
	12,41 
	400,07 
	35,4 

	10-06-009-28
	      на ближнем конце до 252 кГц, емкость 1х4
	550,02 
	136,73 
	221,90 
	16,70 
	191,39 
	12,1 

	10-06-009-29
	      на ближнем конце до 252 кГц, емкость 4х4
	1586,63 
	449,74 
	834,48 
	59,62 
	302,41 
	39,8 

	10-06-009-30
	      на ближнем конце до 252 кГц, емкость 7х4
	2254,77 
	633,93 
	1216,09 
	86,30 
	404,75 
	56,1 

	10-06-009-31
	      на ближнем конце до 552 кГц, емкость 4х4
	2044,76 
	607,94 
	1131,24 
	79,92 
	305,58 
	53,8 

	10-06-009-32
	      на ближнем конце до 552 кГц, емкость 7х4
	2849,49 
	839,59 
	1601,04 
	112,64 
	408,86 
	74,3 

	
	Муфта на кабеле с алюминевой оболочкой марки МКСАШп, МКАШп стыковая с симметрированием:

	10-06-009-33
	      на дальнем конце до 108 кГц, емкость 1х4
	778,79 
	229,39 
	286,62 
	24,01 
	262,78 
	20,3 

	10-06-009-34
	      на дальнем конце до 108 кГц, емкость 4х4
	1477,50 
	421,49 
	681,22 
	51,85 
	374,79 
	37,3 

	10-06-009-35
	      на дальнем конце до 108 кГц, емкость 7х4
	2070,31 
	576,30 
	1013,16 
	75,17 
	480,85 
	51 

	10-06-009-36
	      на дальнем конце до 252 кГц, емкость 1х4
	915,38 
	276,85 
	374,80 
	30,04 
	263,73 
	24,5 

	10-06-009-37
	      на дальнем конце до 552 кГц, емкость 4х4
	2542,28 
	788,74 
	1371,41 
	99,06 
	382,13 
	69,8 

	10-06-009-38
	      на дальнем конце до 552 кГц, емкость 7х4
	3756,84 
	1157,12 
	2106,95 
	149,99 
	492,77 
	102,4 

	10-06-009-39
	      на ближнем конце до 108 кГц, емкость 1х4
	745,21 
	218,09 
	264,57 
	22,50 
	262,55 
	19,3 

	10-06-009-40
	      на ближнем конце до 108 кГц, емкость 4х4
	1419,44 
	401,15 
	643,91 
	49,30 
	374,38 
	35,5 

	10-06-009-41
	      на дальнем конце до 108 кГц, емкость 7х4
	1863,72 
	505,11 
	879,19 
	66,00 
	479,42 
	44,7 

	10-06-009-42
	      на ближнем конце до 252 кГц, емкость 1х4
	841,38 
	250,86 
	327,31 
	26,80 
	263,21 
	22,2 

	10-06-009-43
	      на ближнем конце до 252 кГц, емкость 4х4
	1867,33 
	555,96 
	933,89 
	69,14 
	377,48 
	49,2 

	10-06-009-44
	      на ближнем конце до 252 кГц, емкость 7х4
	2538,68 
	737,89 
	1316,71 
	95,93 
	484,08 
	65,3 

	10-06-009-45
	      на ближнем конце до 552 кГц, емкость 4х4
	2324,31 
	713,03 
	1230,66 
	89,44 
	380,62 
	63,1 

	10-06-009-46
	      на ближнем конце до 552 кГц, емкость 7х4
	3133,39 
	943,55 
	1701,65 
	122,26 
	488,19 
	83,5 

	Таблица 10-06-010. Муфты на кабеле с коаксиальными парами 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в котловане, марка кабеля:

	10-06-010-01
	      МКТСБ-4
	805,08 
	178,40 
	236,46 
	22,85 
	390,22 
	16 

	10-06-010-02
	      КМБГ-4, КМБ-4
	946,44 
	211,85 
	285,67 
	27,61 
	448,92 
	19 

	10-06-010-03
	      КМБГ-8/6, КМБ-8/6
	2324,93 
	568,65 
	745,39 
	72,04 
	1010,89 
	51 

	
	Муфта стыковая на кабеле со свинцовой оболочкой в котловане, марка кабеля:

	10-06-010-04
	      КМБГ-4, КМБ-4
	1028,83 
	245,30 
	315,68 
	30,51 
	467,85 
	22 

	10-06-010-05
	      КМБГ-8/6, КМБ-8/6
	2395,94 
	596,20 
	801,80 
	77,49 
	997,94 
	55 

	
	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодце, марка кабеля:

	10-06-010-06
	      МКТС-4
	561,82 
	151,20 
	146,44 
	14,15 
	264,18 
	15 

	10-06-010-07
	      КМГ-4
	658,59 
	191,52 
	188,45 
	18,21 
	278,62 
	19 

	10-06-010-08
	      КМГ-8/6
	1630,94 
	564,48 
	541,34 
	52,32 
	525,12 
	56 

	
	Муфта стыковая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодце, марка кабеля:

	10-06-010-09
	      КМГ-4
	739,21 
	221,76 
	208,85 
	20,18 
	308,60 
	22 

	10-06-010-10
	      КМГ-8/6
	1873,34 
	594,72 
	584,55 
	56,49 
	694,07 
	59 

	
	Муфта прямая на кабеле с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в котловане, марка кабеля:

	10-06-010-11
	      ВКПАП
	157,12 
	25,16 
	37,21 
	3,60 
	94,75 
	2 

	10-06-010-12
	      МКТАБп-4
	1152,70 
	256,45 
	328,88 
	31,78 
	567,37 
	23 

	10-06-010-13
	      МКТАБШп-4
	1310,96 
	323,35 
	418,90 
	40,48 
	568,71 
	29 

	10-06-010-14
	      КМАБпШп-4, КМАБпГ-4, КМАБп-4
	1533,96 
	356,80 
	468,12 
	45,24 
	709,04 
	32 

	
	Муфта стыковая на кабеле с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в котловане, марка кабеля:

	10-06-010-15
	      КМАБпГ-4, КМАБп-4
	1508,51 
	301,05 
	386,50 
	37,35 
	820,96 
	27 

	10-06-010-16
	      КМАБпШп-4
	1745,27 
	401,40 
	520,93 
	50,34 
	822,94 
	36 

	10-06-010-17
	Муфта прямая на кабеле ВКПАП с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце
	175,23 
	46,44 
	33,61 
	3,25 
	95,18 
	4 

	10-06-010-18
	Муфта прямая на кабеле МКТП-4 с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце
	771,95 
	278,64 
	229,26 
	22,16 
	264,05 
	24 

	
	Муфта прямая на кабеле с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце, кабель марки:

	10-06-010-19
	      МКТАШп-4
	883,87 
	262,08 
	240,06 
	23,20 
	381,73 
	26 

	10-06-010-20
	      МКАШп-4
	1020,61 
	302,40 
	286,87 
	27,72 
	431,34 
	30 

	10-06-010-21
	Муфта стыковая на кабеле КМАШп-4 с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в  колодце
	1135,55 
	322,56 
	319,28 
	30,86 
	493,71 
	32 

	
	Измеритель: 1 устройство

	10-06-010-22
	Устройство оконечное кабельное УОК
	163,47 
	69,66 
	92,42 
	8,93 
	1,39 
	6 

	Таблица 10-06-011. Муфты газонепроницаемые 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Муфта изолирующая марки МИС на симметричных кабелях в котловане, диаметр оболочки кабеля:

	10-06-011-01
	      до 20мм
	347,87 
	40,32 
	50,41 
	4,87 
	257,14 
	4 

	10-06-011-02
	      до 30 мм
	400,75 
	40,32 
	52,81 
	5,10 
	307,62 
	4 

	10-06-011-03
	      до 40 мм
	445,30 
	50,40 
	61,22 
	5,92 
	333,68 
	5 

	10-06-011-04
	      до 60 мм
	697,33 
	60,48 
	79,22 
	7,66 
	557,63 
	6 

	10-06-011-05
	      до 80 мм
	1195,76 
	60,48 
	94,82 
	9,16 
	1040,46 
	6 

	10-06-011-06
	Муфта изолирующая марки МИСК на коаксиальном кабеле четырехтрубочном марки КМБ-4 в котловане
	615,47 
	75,88 
	104,43 
	10,09 
	435,16 
	7 

	10-06-011-07
	Муфта изолирующая марки МИСК на коаксиальном кабеле восьмитрубочном марки КМБ-8/6 в котловане
	886,37 
	86,72 
	112,83 
	10,90 
	686,82 
	8 

	
	Муфта газонепроницаемая изолирующая марки ГМС (ГМСИ) на симметричном кабеле в помещении, емкость кабеля:

	10-06-011-08
	      1х4, 4х4
	471,46 
	60,48 
	87,62 
	8,47 
	323,36 
	6 

	10-06-011-09
	      7х4
	594,11 
	80,64 
	114,03 
	11,02 
	399,44 
	8 

	
	Муфта изолирующая типа МИС на симметричных кабелях в помещении, диаметр оболочки кабеля:

	10-06-011-10
	      до 20 мм
	210,60 
	20,16 
	33,61 
	3,25 
	156,83 
	2 

	10-06-011-11
	      до 30 мм
	194,52 
	20,16 
	37,21 
	3,60 
	137,15 
	2 

	10-06-011-12
	      до 40 мм
	248,14 
	40,32 
	44,41 
	4,29 
	163,41 
	4 

	10-06-011-13
	      до 60 мм
	359,90 
	40,32 
	51,61 
	4,99 
	267,97 
	4 

	10-06-011-14
	      до 80 мм
	853,89 
	50,40 
	62,42 
	6,03 
	741,07 
	5 

	10-06-011-15
	Муфта разъемная марки ОГКМ (ОГКМ-С) на одну трубку коаксиального кабеля
	261,09 
	23,22 
	31,21 
	3,02 
	206,66 
	2 

	Таблица 10-06-012. Защита кабеля от коррозии 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	10-06-012-01
	Ящик дренажной защиты на готовом основании
	253,22 
	19,00 
	76,82 
	7,42 
	157,40 
	2 

	
	Измеритель: 1 кабель

	10-06-012-02
	Присоединение дренажного кабеля к электродренажу и рельсам
	257,80 
	30,24 
	105,63 
	10,21 
	121,93 
	3 

	
	Измеритель: 1 защита

	10-06-012-03
	Защита электродная одного кабеля
	894,14 
	18,56 
	15,60 
	1,51 
	859,98 
	2 

	
	Измеритель: 1 перемычка

	
	Перемычка между кабелями:

	10-06-012-04
	      бронированными
	45,88 
	10,08 
	18,00 
	1,74 
	17,80 
	1 

	10-06-012-05
	      небронированными
	28,73 
	5,04 
	7,20 
	0,70 
	16,49 
	0,5 

	Таблица 10-06-013. Измерение кабельных линий 

   

	
	Измеритель: 10 х 4 жил

	10-06-013-01
	Измерение сопротивления изоляции на смонтированном усилительном участке
	105,18 
	18,32 
	86,49 
	5,92 
	0,37 
	2 

	
	Измеритель: 100 измерений при одной частоте

	
	Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке:

	10-06-013-02
	      на ближнем конце
	246,13 
	28,50 
	217,06 
	14,85 
	0,57 
	3 

	10-06-013-03
	      на дальнем конце
	393,18 
	38,00 
	354,42 
	24,24 
	0,76 
	4 

	
	Измеритель: 1 кабель

	
	Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на однокабельной линии, емкость:

	10-06-013-04
	      1х4
	41,91 
	6,18 
	35,61 
	2,44 
	0,12 
	0,65 

	10-06-013-05
	      4х4
	122,82 
	19,00 
	103,44 
	7,08 
	0,38 
	2 

	10-06-013-06
	      7х4
	196,95 
	28,50 
	167,88 
	11,48 
	0,57 
	3 

	
	Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на двухкабельной линии, емкость:

	10-06-013-07
	      1х4
	33,97 
	5,04 
	28,83 
	1,97 
	0,10 
	0,53 

	10-06-013-08
	      4х4
	114,34 
	19,00 
	94,96 
	6,50 
	0,38 
	2 

	10-06-013-09
	      7х4
	173,21 
	28,50 
	144,14 
	9,86 
	0,57 
	3 

	
	Испытание электрической прочности изоляции на смонтированном симметричном кабеле - примерно 1/4 усилительного участка, строительная длина проложенного кабеля на однокабельной линии, емкость:

	10-06-013-10
	      1х4
	86,60 
	9,50 
	57,66 
	3,94 
	19,44 
	1 

	10-06-013-11
	      4х4
	159,03 
	19,00 
	120,40 
	8,24 
	19,63 
	2 

	10-06-013-12
	      7х4
	241,90 
	28,50 
	189,93 
	12,99 
	23,47 
	3 

	
	Испытание электрической прочности изоляции на смонтированном симметричном кабеле - примерно 1/4 усилительного участка, строительная длина проложенного кабеля на двухкабельной линии, емкость:

	10-06-013-13
	      1х4
	99,58 
	7,51 
	44,09 
	3,02 
	47,98 
	0,79 

	10-06-013-14
	      4х4
	179,13 
	19,00 
	111,92 
	7,66 
	48,21 
	2 

	10-06-013-15
	      7х4
	250,18 
	28,50 
	172,97 
	11,83 
	48,71 
	3 

	
	Испытание электрической прочности изоляции коаксиальных малогабаритных кабелей строительной длины:

	10-06-013-16
	      на кабельной площадке
	430,98 
	80,64 
	325,83 
	27,73 
	24,51 
	8 

	10-06-013-17
	      после прокладки
	318,40 
	40,32 
	254,37 
	17,40 
	23,71 
	4 

	10-06-013-18
	      смонтированного стыкового или усилительного участка
	347,50 
	58,05 
	288,29 
	19,72 
	1,16 
	5 

	
	Испытание электрической прочности изоляции четырехтрубочного коаксиального кабеля строительной длины:

	10-06-013-19
	      на кабельной площадке
	376,11 
	60,48 
	287,71 
	24,49 
	27,92 
	6 

	10-06-013-20
	      после прокладки
	274,73 
	40,32 
	206,89 
	14,15 
	27,52 
	4 

	10-06-013-21
	      смонтированного стыкового или усилительного участка
	288,72 
	40,32 
	247,59 
	16,94 
	0,81 
	4 

	
	Испытание электрической прочности изоляции восьмитрубочного коаксиального кабеля строительной длины:

	10-06-013-22
	      на кабельной площадке
	657,34 
	120,96 
	503,47 
	42,84 
	32,91 
	12 

	10-06-013-23
	      после прокладки
	477,23 
	70,56 
	374,77 
	25,64 
	31,90 
	7 

	10-06-013-24
	      смонтированного стыкового или усилительного участка
	526,55 
	80,64 
	444,30 
	30,39 
	1,61 
	8 

	
	Измеритель: 1 катушка

	10-06-013-25
	Измерение сопротивления изоляции и омической асимметрии катушек индуктивности
	9,80 
	3,12 
	2,40 
	0,23 
	4,28 
	0,31 

	Таблица 10-06-014. Накачивание кабеля сжатым газом 

   

	
	Измеритель: 1 км кабеля

	
	Накачивание кабеля сжатым газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации:

	10-06-014-01
	      в котловане, диаметр кабеля до 30 мм
	180,82 
	10,08 
	170,54 
	18,43 
	0,20 
	1 

	10-06-014-02
	      в котловане, диаметр кабеля до 45 мм
	247,79 
	20,16 
	227,23 
	24,24 
	0,40 
	2 

	10-06-014-03
	      в котловане, диаметр кабеля до 60 мм
	369,53 
	30,24 
	338,69 
	36,64 
	0,60 
	3 

	10-06-014-04
	      в котловане, диаметр кабеля свыше 60 мм
	474,72 
	30,24 
	443,88 
	48,11 
	0,60 
	3 

	10-06-014-05
	      в колодце, диаметр кабеля до 30 мм
	198,41 
	28,50 
	169,34 
	18,32 
	0,57 
	3 

	10-06-014-06
	      в колодце, диаметр кабеля до 45 мм
	272,08 
	47,50 
	223,63 
	23,88 
	0,95 
	5 

	10-06-014-07
	      в колодце, диаметр кабеля до 60 мм
	320,26 
	66,50 
	252,43 
	26,68 
	1,33 
	7 

	10-06-014-08
	      в колодце, диаметр кабеля свыше 60 мм
	512,91 
	66,50 
	445,08 
	48,21 
	1,33 
	7 

	
	Измеритель: 1 кабель

	
	Накачивание кабеля сжатым газом на усилительном участке длиной:

	10-06-014-09
	      до 5 км, диаметр кабеля до 40 мм
	921,83 
	150,93 
	767,88 
	83,20 
	3,02 
	13 

	10-06-014-10
	      до 5 км, диаметр кабеля до 60 мм
	1017,44 
	150,93 
	863,49 
	93,51 
	3,02 
	13 

	10-06-014-11
	      до 5 км, диаметр кабеля свыше 60 мм
	1130,44 
	174,15 
	952,81 
	103,17 
	3,48 
	15 

	10-06-014-12
	      до 10 км, диаметр кабеля до 40 мм
	1086,98 
	174,15 
	909,35 
	98,49 
	3,48 
	15 

	10-06-014-13
	      до 10 км, диаметр кабеля до 60 мм
	1206,28 
	197,37 
	1004,96 
	108,89 
	3,95 
	17 

	10-06-014-14
	      до 10 км, диаметр кабеля свыше 60 мм
	1392,72 
	243,81 
	1144,03 
	123,97 
	4,88 
	21 

	10-06-014-15
	      до 20 км, диаметр кабеля до 40 мм
	1436,18 
	243,81 
	1187,49 
	128,65 
	4,88 
	21 

	10-06-014-16
	      до 20 км, диаметр кабеля до 60 мм
	1601,33 
	267,03 
	1328,96 
	143,94 
	5,34 
	23 

	10-06-014-17
	      до 20 км, диаметр кабеля свыше 60 мм
	1749,26 
	301,86 
	1441,36 
	156,10 
	6,04 
	26 

	10-06-014-18
	      до 40 км, диаметр кабеля до 40 мм
	1913,21 
	325,08 
	1581,63 
	171,29 
	6,50 
	28 

	10-06-014-19
	      до 40 км, диаметр кабеля  до 60 мм
	2136,35 
	359,91 
	1769,24 
	191,59 
	7,20 
	31 

	10-06-014-20
	      до 40 км, диаметр кабеля свыше 60 мм
	2372,26 
	406,35 
	1957,78 
	212,06 
	8,13 
	35 

	Таблица 10-06-015. Разные работы 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Бокс с двумя втулками, емкость жил до:

	10-06-015-01
	      20
	1163,04 
	90,72 
	0,00 
	0,00 
	1072,32 
	9 

	10-06-015-02
	      40
	1235,01 
	90,72 
	0,00 
	0,00 
	1144,29 
	9 

	10-06-015-03
	      60
	1283,03 
	120,96 
	0,00 
	0,00 
	1162,07 
	12 

	10-06-015-04
	Ящик индуктивности
	119,95 
	23,22 
	96,27 
	3,93 
	0,46 
	2 

	
	Измеритель: 100 м кабеля

	
	Снятие верхнего джутового покрова с кабеля, масса 1 м кабеля:

	10-06-015-05
	      до 9 кг
	8,33 
	8,17 
	0,00 
	0,00 
	0,16 
	1 

	10-06-015-06
	      до 18 кг
	16,67 
	16,34 
	0,00 
	0,00 
	0,33 
	2 

	
	Измеритель: 1 провод

	10-06-015-07
	Включение цепей и проводов в кабельный ящик
	10,28 
	10,08 
	0,00 
	0,00 
	0,20 
	1 

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Установка:

	10-06-015-08
	      столбика замерного для линии связи
	151,27 
	17,10 
	36,01 
	3,48 
	98,16 
	2 

	10-06-015-09
	      катушки пупиновской
	25,22 
	20,16 
	0,00 
	0,00 
	5,06 
	2 

	10-06-015-10
	Устройство ввода кабеля в НУП
	852,64 
	80,64 
	115,23 
	11,14 
	656,77 
	8 

	Раздел 2. ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ ГОРОДСКИЕ 

   

	Таблица 10-06-026. Прокладка кабеля в подземной канализации 

   

	
	Измеритель: 1 км

	
	Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабеля:

	10-06-026-01
	      до 1 кг
	5164,17 
	1214,48 
	1962,22 
	127,83 
	1987,47 
	136 

	10-06-026-02
	      до 2 кг
	6283,35 
	1643,12 
	2644,19 
	172,26 
	1996,04 
	184 

	10-06-026-03
	      до 3 кг
	7044,91 
	1928,88 
	3114,27 
	202,88 
	2001,76 
	216 

	10-06-026-04
	      до 6 кг
	7533,16 
	1377,50 
	4165,22 
	290,70 
	1990,44 
	145 

	10-06-026-05
	      до 9 кг
	8730,15 
	1634,00 
	4627,29 
	322,94 
	2468,86 
	172 

	10-06-026-06
	      до 13 кг
	10149,99 
	1881,00 
	5322,04 
	371,43 
	2946,95 
	198 

	10-06-026-07
	      до 18 кг
	11890,51 
	2213,50 
	6266,12 
	437,32 
	3410,89 
	233 

	Таблица 10-06-027. Прокладка кабеля в коллекторе 

   

	
	Измеритель: 1 км

	
	Прокладка кабеля в коллекторе, масса 1 м кабеля:

	10-06-027-01
	      до 1 кг
	7041,52 
	1254,00 
	5731,75 
	373,40 
	55,77 
	132 

	10-06-027-02
	      до 2 кг
	7653,48 
	1634,00 
	5956,11 
	388,02 
	63,37 
	172 

	10-06-027-03
	      до 3 кг
	8483,62 
	2090,00 
	6321,13 
	411,80 
	72,49 
	220 

	10-06-027-04
	      до 6 кг
	9643,23 
	2357,52 
	7207,87 
	469,57 
	77,84 
	264 

	10-06-027-05
	      до 9 кг
	11369,48 
	3572,00 
	7693,97 
	501,24 
	103,51 
	400 

	10-06-027-06
	      до 13 кг
	13844,39 
	4670,39 
	9047,23 
	589,40 
	126,77 
	523 

	10-06-027-07
	      до 18 кг
	15092,88 
	5715,20 
	9228,85 
	601,23 
	148,83 
	640 

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Установка консоли в коллекторе:

	10-06-027-08
	      одноместной
	20,65 
	1,97 
	3,60 
	0,35 
	15,08 
	0,23 

	10-06-027-09
	      двухместной
	30,00 
	2,99 
	6,00 
	0,58 
	21,01 
	0,35 

	10-06-027-10
	      трехместной
	22,63 
	2,99 
	6,00 
	0,58 
	13,64 
	0,35 

	10-06-027-11
	      четырехместной
	55,46 
	8,55 
	8,40 
	0,81 
	38,51 
	1 

	10-06-027-12
	      пяти-шестиместной
	74,96 
	8,55 
	8,40 
	0,81 
	58,01 
	1 

	Таблица 10-06-028. Муфты прямые парных кабелей в котлованах 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Муфта прямая на кабеле в котлованах, емкость:

	10-06-028-01
	      до 10х2
	241,84 
	57,00 
	79,22 
	7,66 
	105,62 
	6 

	10-06-028-02
	      до 20х2
	265,95 
	57,00 
	87,62 
	8,47 
	121,33 
	6 

	10-06-028-03
	      до 30х2
	301,79 
	66,50 
	105,63 
	10,21 
	129,66 
	7 

	10-06-028-04
	      до 50х2
	381,41 
	85,50 
	133,23 
	12,88 
	162,68 
	9 

	10-06-028-05
	      до 100х2
	553,84 
	123,50 
	183,65 
	17,75 
	246,69 
	13 

	10-06-028-06
	      до 150х2
	705,40 
	161,28 
	240,06 
	23,20 
	304,06 
	16 

	10-06-028-07
	      до 200х2
	881,49 
	201,60 
	278,47 
	26,91 
	401,42 
	20 

	10-06-028-08
	      до 300х2
	1127,93 
	262,08 
	370,89 
	35,84 
	494,96 
	26 

	10-06-028-09
	      до 400х2
	1431,37 
	350,30 
	445,31 
	43,04 
	635,76 
	31 

	10-06-028-10
	      до 500х2
	1737,91 
	406,80 
	514,93 
	49,76 
	816,18 
	36 

	10-06-028-11
	      до 600х2
	2267,30 
	463,30 
	598,95 
	57,88 
	1205,05 
	41 

	Таблица 10-06-029. Муфты прямые парных кабелей в колодцах 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодцах, емкость:

	10-06-029-01
	      до 10х2
	124,16 
	26,79 
	55,21 
	5,34 
	42,16 
	3 

	10-06-029-02
	      до 20х2
	173,20 
	53,58 
	61,22 
	5,92 
	58,40 
	6 

	10-06-029-03
	      до 30х2
	216,34 
	71,44 
	78,02 
	7,54 
	66,88 
	8 

	10-06-029-04
	      до 50х2
	292,44 
	89,30 
	103,23 
	9,98 
	99,91 
	10 

	10-06-029-05
	      до 100х2
	443,52 
	133,95 
	147,64 
	14,27 
	161,93 
	15 

	10-06-029-06
	      до 150х2
	615,64 
	199,50 
	198,05 
	19,14 
	218,09 
	21 

	10-06-029-07
	      до 200х2
	730,18 
	228,00 
	232,86 
	22,50 
	269,32 
	24 

	10-06-029-08
	      до 300х2
	969,66 
	294,50 
	302,48 
	29,23 
	372,68 
	31 

	10-06-029-09
	      до 400х2
	1218,03 
	383,04 
	366,09 
	35,38 
	468,90 
	38 

	10-06-029-10
	      до 500х2
	1516,94 
	443,52 
	424,91 
	41,06 
	648,51 
	44 

	10-06-029-11
	      до 600х2
	1939,01 
	514,08 
	498,12 
	48,14 
	926,81 
	51 

	10-06-029-12
	      до 700х2
	2197,15 
	604,80 
	574,94 
	55,56 
	1017,41 
	60 

	10-06-029-13
	      до 800х2
	2454,91 
	685,44 
	657,76 
	63,57 
	1111,71 
	68 

	10-06-029-14
	      до 900х2
	2918,83 
	756,00 
	728,58 
	70,41 
	1434,25 
	75 

	10-06-029-15
	      до 1000х2
	3194,10 
	826,56 
	806,60 
	77,95 
	1560,94 
	82 

	10-06-029-16
	      до 1200х2
	3583,09 
	897,12 
	872,62 
	84,33 
	1813,35 
	89 

	
	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой в колодцах, емкость:

	10-06-029-17
	      до 10х2
	130,99 
	60,48 
	60,02 
	5,80 
	10,49 
	6 

	10-06-029-18
	      до 20х2
	158,58 
	70,56 
	72,02 
	6,96 
	16,00 
	7 

	10-06-029-19
	      до 30х2
	184,35 
	80,64 
	84,02 
	8,12 
	19,69 
	8 

	10-06-029-20
	      до 50х2
	241,51 
	100,80 
	110,43 
	10,67 
	30,28 
	10 

	10-06-029-21
	      до 100х2
	369,41 
	141,12 
	135,63 
	13,11 
	92,66 
	14 

	10-06-029-22
	      до 150х2
	555,36 
	161,28 
	163,24 
	15,78 
	230,84 
	16 

	10-06-029-23
	      до 200х2
	677,20 
	191,52 
	190,85 
	18,44 
	294,83 
	19 

	10-06-029-24
	      до 300х2
	891,01 
	272,16 
	254,46 
	24,59 
	364,39 
	27 

	10-06-029-25
	      до 400х2
	1155,33 
	394,74 
	327,68 
	31,67 
	432,91 
	34 

	10-06-029-26
	      до 500х2
	1356,03 
	476,01 
	391,30 
	37,82 
	488,72 
	41 

	10-06-029-27
	      до 600х2
	1599,28 
	534,06 
	458,51 
	44,31 
	606,71 
	46 

	10-06-029-28
	      до 700х2
	1798,96 
	615,33 
	516,13 
	49,88 
	667,50 
	53 

	10-06-029-29
	      до 800х2
	2209,76 
	673,38 
	573,74 
	55,45 
	962,64 
	58 

	10-06-029-30
	      до 900х2
	2454,03 
	777,87 
	652,96 
	63,10 
	1023,20 
	67 

	10-06-029-31
	      до 1000х2
	2656,65 
	859,14 
	714,18 
	69,02 
	1083,33 
	74 

	10-06-029-32
	      до 1200х2
	3026,88 
	998,46 
	837,81 
	80,97 
	1190,61 
	86 

	10-06-029-33
	      до 1400х2
	3185,68 
	1149,39 
	966,24 
	93,38 
	1070,05 
	99 

	10-06-029-34
	      до 1600х2
	3583,93 
	1311,93 
	1086,27 
	104,98 
	1185,73 
	113 

	10-06-029-35
	      до 1800х2
	4226,11 
	1462,86 
	1225,51 
	118,44 
	1537,74 
	126 

	10-06-029-36
	      до 2000х2
	4474,85 
	1532,52 
	1290,32 
	124,70 
	1652,01 
	132 

	10-06-029-37
	      до 2400х2
	5408,56 
	1927,26 
	1615,60 
	156,14 
	1865,70 
	166 

	Таблица 10-06-030. Муфты газонепроницаемые 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Муфта газонепроницаемая МГНМ на кабеле в помещении, диаметр оболочки кабеля:

	10-06-030-01
	      до 20 мм
	197,45 
	34,83 
	55,21 
	5,34 
	107,41 
	3 

	10-06-030-02
	      до 30 мм
	272,88 
	58,05 
	75,62 
	7,31 
	139,21 
	5 

	10-06-030-03
	      до 50 мм
	410,99 
	81,27 
	103,23 
	9,98 
	226,49 
	7 

	10-06-030-04
	      до 70 мм
	649,07 
	104,49 
	142,84 
	13,80 
	401,74 
	9 

	
	Муфта газонепроницаемая МСГ на кабеле в помещении, диаметр оболочки кабеля:

	10-06-030-05
	      до 30 мм
	296,06 
	34,83 
	57,61 
	5,57 
	203,62 
	3 

	10-06-030-06
	      до 40 мм
	381,76 
	58,05 
	70,82 
	6,84 
	252,89 
	5 

	10-06-030-07
	      до 50 мм
	535,27 
	69,66 
	94,82 
	9,16 
	370,79 
	6 

	10-06-030-08
	      до 60 мм
	581,12 
	81,27 
	97,22 
	9,40 
	402,63 
	7 

	10-06-030-09
	      до 70 мм
	818,73 
	116,10 
	159,64 
	15,43 
	542,99 
	10 

	10-06-030-10
	      до 80 мм
	1193,12 
	139,32 
	165,64 
	16,01 
	888,16 
	12 

	
	Муфта газонепроницаемая МГ на кабеле в помещении, диаметр оболочки кабеля:

	10-06-030-11
	      до 20 мм
	196,91 
	34,83 
	55,21 
	5,34 
	106,87 
	3 

	10-06-030-12
	      до 30 мм
	331,75 
	58,05 
	69,62 
	6,73 
	204,08 
	5 

	10-06-030-13
	      до 40 мм
	474,69 
	92,88 
	127,23 
	12,30 
	254,58 
	8 

	10-06-030-14
	      до 50 мм
	639,06 
	116,10 
	151,24 
	14,62 
	371,72 
	10 

	10-06-030-15
	      до 60 мм
	679,06 
	116,10 
	159,64 
	15,43 
	403,32 
	10 

	10-06-030-16
	      до 70 мм
	941,56 
	174,15 
	223,26 
	21,58 
	544,15 
	15 

	10-06-030-17
	      до 80 мм
	1041,74 
	220,59 
	276,07 
	26,68 
	545,08 
	19 

	Таблица 10-06-031. Пупинизация и симметрирование кабеля 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Ящик индуктивности в котловане на кабеле емкостью:

	10-06-031-01
	      100х2
	1282,28 
	417,96 
	689,03 
	57,16 
	175,29 
	36 

	10-06-031-02
	      200х2
	2075,91 
	731,43 
	1086,33 
	95,52 
	258,15 
	63 

	
	Ящик индуктивности в колодце на кабеле емкостью:

	10-06-031-03
	      100х2
	1528,00 
	531,16 
	819,29 
	60,67 
	177,55 
	49 

	10-06-031-04
	      200х2
	2372,90 
	932,24 
	1178,18 
	95,31 
	262,48 
	86 

	
	Измеритель: 100 пар

	
	Симметрирование кабеля между оконечными устройствами, расстояние:

	10-06-031-05
	      до 5 км
	92,53 
	90,72 
	0,00 
	0,00 
	1,81 
	9 

	10-06-031-06
	      свыше 5 км
	143,94 
	141,12 
	0,00 
	0,00 
	2,82 
	14 

	Таблица 10-06-032. Измерение кабелей 

   

	
	Измеритель: 100 пар

	10-06-032-01
	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства
	138,29 
	131,04 
	0,00 
	0,00 
	7,25 
	13 

	
	Измеритель: 1 кабель

	
	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость:

	10-06-032-02
	      100х2
	41,13 
	40,32 
	0,00 
	0,00 
	0,81 
	4 

	10-06-032-03
	      150х2
	61,69 
	60,48 
	0,00 
	0,00 
	1,21 
	6 

	10-06-032-04
	      200х2
	102,82 
	100,80 
	0,00 
	0,00 
	2,02 
	10 

	10-06-032-05
	      300х2
	205,63 
	201,60 
	0,00 
	0,00 
	4,03 
	20 

	10-06-032-06
	      400х2
	318,73 
	312,48 
	0,00 
	0,00 
	6,25 
	31 

	10-06-032-07
	      500х2
	493,52 
	483,84 
	0,00 
	0,00 
	9,68 
	48 

	10-06-032-08
	      600х2
	678,30 
	665,00 
	0,00 
	0,00 
	13,30 
	70 

	10-06-032-09
	      700х2
	920,55 
	902,50 
	0,00 
	0,00 
	18,05 
	95 

	10-06-032-10
	      800х2
	1201,56 
	1178,00 
	0,00 
	0,00 
	23,56 
	124 

	10-06-032-11
	      900х2
	1521,33 
	1491,50 
	0,00 
	0,00 
	29,83 
	157 

	10-06-032-12
	      1000х2
	1879,86 
	1843,00 
	0,00 
	0,00 
	36,86 
	194 

	10-06-032-13
	      1200х2
	2693,82 
	2641,00 
	0,00 
	0,00 
	52,82 
	278 

	10-06-032-14
	      1400х2
	3672,51 
	3600,50 
	0,00 
	0,00 
	72,01 
	379 

	10-06-032-15
	      1600х2
	4796,55 
	4702,50 
	0,00 
	0,00 
	94,05 
	495 

	10-06-032-16
	      1800х2
	6065,94 
	5947,00 
	0,00 
	0,00 
	118,94 
	626 

	10-06-032-17
	      2000х2
	7509,75 
	7362,50 
	0,00 
	0,00 
	147,25 
	775 

	10-06-032-18
	      2400х2
	10794,66 
	10583,00 
	0,00 
	0,00 
	211,66 
	1114 

	Таблица 10-06-033. Реконструкция кабельных линий 

   

	
	Измеритель: 1 кабель

	
	Перекладка кабеля в колодцах, диаметр оболочки:

	10-06-033-01
	      до 30 мм
	18,09 
	9,50 
	8,40 
	0,81 
	0,19 
	1 

	10-06-033-02
	      до 50 мм
	24,09 
	9,50 
	14,40 
	1,39 
	0,19 
	1 

	10-06-033-03
	      до 70 мм
	42,19 
	19,00 
	22,81 
	2,20 
	0,38 
	2 

	
	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на два новых кабеля, включенных в оконечные устройства, емкость кабеля:

	10-06-033-04
	      до 50х2
	590,93 
	266,00 
	262,87 
	25,40 
	62,06 
	28 

	10-06-033-05
	      до 100х2
	1389,08 
	598,50 
	603,75 
	58,35 
	186,83 
	63 

	10-06-033-06
	      до 200х2
	2915,46 
	1149,50 
	1167,89 
	112,87 
	598,07 
	121 

	10-06-033-07
	      до 500х2
	6616,79 
	2774,00 
	2839,91 
	274,46 
	1002,88 
	292 

	10-06-033-08
	      до 700х2
	9179,86 
	3857,00 
	3947,79 
	381,52 
	1375,07 
	406 

	10-06-033-09
	      до 900х2
	12087,57 
	4940,00 
	5048,46 
	487,90 
	2099,11 
	520 

	10-06-033-10
	      до 1200х2
	15718,01 
	6555,00 
	6707,28 
	648,21 
	2455,73 
	690 

	
	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля:

	10-06-033-11
	      до 50х2
	286,39 
	123,50 
	132,03 
	12,76 
	30,86 
	13 

	10-06-033-12
	      до 100х2
	604,74 
	256,50 
	255,66 
	24,71 
	92,58 
	27 

	10-06-033-13
	      до 200х2
	1278,88 
	484,50 
	496,92 
	48,02 
	297,46 
	51 

	10-06-033-14
	      до 500х2
	2886,41 
	1178,00 
	1211,10 
	117,04 
	497,31 
	124 

	10-06-033-15
	      до 700х2
	4112,95 
	1743,84 
	1685,22 
	162,86 
	683,89 
	173 

	10-06-033-16
	      до 900х2
	5451,14 
	2247,84 
	2158,14 
	208,57 
	1045,16 
	223 

	10-06-033-17
	      до 1200х2
	7064,38 
	2973,60 
	2868,72 
	277,24 
	1222,06 
	295 

	
	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на кабельную вставку, емкость кабеля:

	10-06-033-18
	      до 50х2
	554,74 
	247,00 
	246,06 
	23,78 
	61,68 
	26 

	10-06-033-19
	      до 100х2
	1066,33 
	437,00 
	454,91 
	43,96 
	174,42 
	46 

	10-06-033-20
	      до 200х2
	2308,91 
	845,50 
	871,42 
	84,22 
	591,99 
	89 

	10-06-033-21
	      до 500х2
	5139,76 
	2052,00 
	2099,32 
	202,88 
	988,44 
	216 

	10-06-033-22
	      до 700х2
	7114,46 
	2850,00 
	2909,53 
	281,18 
	1354,93 
	300 

	10-06-033-23
	      до 900х2
	9213,33 
	3429,50 
	3714,93 
	359,02 
	2068,90 
	361 

	10-06-033-24
	      до 1200х2
	12175,58 
	4826,00 
	4928,43 
	476,30 
	2421,15 
	508 

	
	Измеритель: 1 км

	
	Вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля:

	10-06-033-25
	      до 1 кг
	2508,16 
	616,17 
	1879,67 
	181,66 
	12,32 
	69 

	10-06-033-26
	      до 2 кг
	3650,94 
	1026,95 
	2603,45 
	251,60 
	20,54 
	115 

	10-06-033-27
	      до 3 кг
	4541,36 
	1312,71 
	3202,40 
	309,49 
	26,25 
	147 

	10-06-033-28
	      до 6 кг
	5455,87 
	735,84 
	4705,31 
	201,84 
	14,72 
	73 

	10-06-033-29
	      до 9 кг
	7646,43 
	1038,24 
	6587,43 
	282,58 
	20,76 
	103 

	10-06-033-30
	      до 13 кг
	9451,35 
	1270,08 
	8155,87 
	349,86 
	25,40 
	126 

	10-06-033-31
	      до 18 кг
	12007,02 
	1622,88 
	10351,68 
	444,05 
	32,46 
	161 

	
	Измеритель: 1 ящик

	
	Замена нумерации:

	10-06-033-32
	      на кабельном ящике
	2,73 
	2,68 
	0,00 
	0,00 
	0,05 
	0,3 

	
	Измеритель: 1 коробка

	10-06-033-33
	      на распределительной коробке
	1,83 
	1,79 
	0,00 
	0,00 
	0,04 
	0,2 

	
	Измеритель: 1 шт.

	10-06-033-34
	      кабелей в колодце
	2,36 
	1,79 
	0,00 
	0,00 
	0,57 
	0,2 

	
	Измеритель: 10 пар

	
	Отборка и вырезка запасных пар в действующих кабелях с прозвонкой, емкость кабеля:

	10-06-033-35
	      до 50х2
	42,19 
	19,00 
	22,81 
	2,20 
	0,38 
	2 

	10-06-033-36
	      до 150х2
	67,48 
	28,50 
	38,41 
	3,71 
	0,57 
	3 

	10-06-033-37
	      до 300х2
	131,45 
	66,50 
	63,62 
	6,15 
	1,33 
	7 

	10-06-033-38
	      до 600х2
	253,20 
	123,50 
	127,23 
	12,30 
	2,47 
	13 

	10-06-033-39
	      до 800х2
	384,65 
	190,00 
	190,85 
	18,44 
	3,80 
	20 

	10-06-033-40
	      до 1200х2
	573,88 
	275,50 
	292,87 
	28,30 
	5,51 
	29 

	Таблица 10-06-034. Разные работы 

   

	
	Измеритель: 1 шкаф

	
	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2 при установке:

	10-06-034-01
	      на фундаменте
	412,47 
	80,37 
	72,02 
	6,96 
	260,08 
	9 

	10-06-034-02
	      в готовой нише
	427,11 
	125,02 
	106,83 
	10,32 
	195,26 
	14 

	
	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 1200х2 при установке:

	10-06-034-03
	      на фундаменте
	479,21 
	107,16 
	85,22 
	8,24 
	286,83 
	12 

	10-06-034-04
	      в готовой нише
	489,85 
	151,81 
	127,23 
	12,30 
	210,81 
	17 

	
	Измеритель: 1 бокс

	
	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса:

	10-06-034-05
	      до 50х2, оболочка кабеля пластмассовая
	353,13 
	60,48 
	84,02 
	8,12 
	208,63 
	6 

	10-06-034-06
	      до 50х2, оболочка кабеля свинцовая или алюминиевая
	385,37 
	60,48 
	87,62 
	8,47 
	237,27 
	6 

	
	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса:

	10-06-034-07
	      до 100х2 оболочка кабеля, пластмассовая
	557,95 
	80,64 
	124,83 
	12,06 
	352,48 
	8 

	10-06-034-08
	      до 100х2 оболочка кабеля, свинцовая или алюминиевая
	690,63 
	120,96 
	165,64 
	16,01 
	404,03 
	12 

	
	Измеритель: 1 ящик

	
	Ящик кабельный емкостью до 10х2 при установке:

	10-06-034-09
	      на чердаке
	574,26 
	100,80 
	154,84 
	14,96 
	318,62 
	10 

	10-06-034-10
	      на столбе
	638,55 
	141,12 
	207,65 
	20,07 
	289,78 
	14 

	10-06-034-11
	Ящик кабельный емкостью до 20х2 при установке на столбе
	960,64 
	131,04 
	189,65 
	18,33 
	639,95 
	13 

	
	Измеритель: 1 коробка

	10-06-034-12
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
	73,65 
	20,16 
	40,81 
	3,94 
	12,68 
	2 

	10-06-034-13
	Коробка распределительная настенная на кабеле со свинцовой или алюминиевой оболочкой
	109,65 
	30,24 
	46,81 
	4,52 
	32,60 
	3 

	
	Измеритель: 1 м ограждения

	
	Защита кабеля металлическими желобами на стене:

	10-06-034-14
	      деревянной или кирпичной
	58,75 
	2,32 
	7,20 
	0,70 
	49,23 
	0,26 

	10-06-034-15
	      бетонной
	61,70 
	2,86 
	9,60 
	0,93 
	49,24 
	0,32 

	
	Защита кабеля металлическими желобами на лестничной клетке с проходом через площадку по стене:

	10-06-034-16
	      деревянной или кирпичной
	62,42 
	4,29 
	7,20 
	0,70 
	50,93 
	0,48 

	10-06-034-17
	      бетонной
	60,47 
	4,29 
	7,20 
	0,70 
	48,98 
	0,48 

	
	Измеритель: 100 м кабеля

	10-06-034-18
	Окраска проложенного кабеля
	179,50 
	30,24 
	45,61 
	4,41 
	103,65 
	3 

	
	Измеритель: 1 ввод

	10-06-034-19
	Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену
	350,06 
	16,34 
	45,61 
	4,41 
	288,11 
	2 

	
	Измеритель: 100 шт.

	
	Защитная полоса на оконечном устройстве емкостью 25х2, оболочка кабеля:

	10-06-034-20
	      пластмассовая
	2697,33 
	2375,00 
	0,00 
	0,00 
	322,33 
	250 

	10-06-034-21
	      свинцовая или алюминиевая
	3085,44 
	2755,00 
	0,00 
	0,00 
	330,44 
	290 

	10-06-034-22
	Рамка с разделительными пружинами на оконечном устройстве, емкость 40х2, кабель в пластмассовой оболочке
	3458,73 
	2955,00 
	0,00 
	0,00 
	503,73 
	300 

	10-06-034-23
	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой, без прохода через стену
	18655,62 
	5040,00 
	0,00 
	0,00 
	13615,62 
	500 

	
	Измеритель: 1 бокс

	
	Устройство заземления боксов (под винт) типа:

	10-06-034-24
	      БМ 1-1 емкостью 10х2
	922,30 
	30,24 
	0,00 
	0,00 
	892,06 
	3 

	10-06-034-25
	      БМ 1-2 емкостью 20х2
	1842,93 
	60,48 
	0,00 
	0,00 
	1782,45 
	6 

	10-06-034-26
	      БМ 1-3 емкостью 30х2
	2763,77 
	90,72 
	0,00 
	0,00 
	2673,05 
	9 

	
	Измеритель: 1 канал

	
	Герметизация канала кабельной канализации:

	10-06-034-27
	      свободного
	133,19 
	1,01 
	0,00 
	0,00 
	132,18 
	0,1 

	10-06-034-28
	      занятого
	137,62 
	5,35 
	0,00 
	0,00 
	132,27 
	0,55 

	
	Герметизация канала в помещении ввода кабелей (в шахте АТС):

	10-06-034-29
	      свободного
	137,25 
	4,87 
	0,12 
	0,00 
	132,26 
	0,5 

	10-06-034-30
	      занятого
	141,93 
	9,46 
	0,12 
	0,00 
	132,35 
	0,96 

	
	Измеритель: 1 люк

	10-06-034-31
	Герметизация крышки люка колодца кабельной канализации
	88,63 
	19,05 
	0,00 
	0,00 
	69,58 
	2,17 

	Таблица 10-06-035. Кабели, подвешиваемые на опорах 

   

	
	Измеритель: 100 м кабеля

	
	Кабель на столбовой линии, масса 1 м:

	10-06-035-01
	      до 2 кг
	1193,82 
	157,76 
	259,26 
	25,06 
	776,80 
	17 

	10-06-035-02
	      до 4 кг
	1405,55 
	213,44 
	338,48 
	32,71 
	853,63 
	23 

	10-06-035-03
	Кабель на стоечной линии, масса 1 м кабеля до 2 кг
	1897,86 
	213,44 
	272,47 
	26,33 
	1411,95 
	23 

	Таблица 10-06-036. Трубы стальные для слаботочных сетей, требующих экранирования 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования,:

	10-06-036-01
	      в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 25 мм
	781,45 
	414,82 
	125,34 
	0,00 
	241,29 
	 44,7 

0,212 

	10-06-036-02
	      в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 40 мм
	829,95 
	536,38 
	112,59 
	0,00 
	180,98 
	 57,8 

0,333 

	10-06-036-03
	      в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 50 мм
	963,69 
	637,54 
	119,68 
	0,00 
	206,47 
	 68,7 

0,422 

	10-06-036-04
	      в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 80 мм
	1457,98 
	879,74 
	164,38 
	0,00 
	413,86 
	 94,8 

0,734 

	10-06-036-05
	      в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 100 мм
	1725,90 
	1113,60 
	173,20 
	0,00 
	439,10 
	 120 

1,085 

	10-06-036-06
	      с креплением накладными скобами, диаметр до 40 мм
	892,38 
	558,76 
	111,52 
	0,00 
	222,10 
	 61 

0,333 

	10-06-036-07
	      с креплением накладными скобами, диаметр до 50 мм
	1020,26 
	649,44 
	120,83 
	0,00 
	249,99 
	 70,9 

0,422 

	10-06-036-08
	      с креплением накладными скобами, диаметр до 80 мм
	1530,28 
	898,60 
	165,54 
	0,00 
	466,14 
	 98,1 

0,734 

	10-06-036-09
	      с креплением накладными скобами, диаметр до 100 мм
	1936,55 
	1172,48 
	249,91 
	0,00 
	514,16 
	 128 

1,085 

	10-06-036-10
	      по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 25 мм
	876,75 
	439,68 
	157,93 
	0,00 
	279,14 
	 48 

0,212 

	10-06-036-11
	      по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 40 мм
	973,67 
	568,84 
	148,28 
	0,00 
	256,55 
	 62,1 

0,333 

	10-06-036-12
	      по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 50 мм
	1147,83 
	668,68 
	159,55 
	0,00 
	319,60 
	 73 

0,422 

	10-06-036-13
	      по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 80 мм
	1689,86 
	916,00 
	209,42 
	0,00 
	564,44 
	 100 

0,734 

	10-06-036-14
	      по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 100 мм
	2071,05 
	1209,12 
	232,11 
	0,00 
	629,82 
	 132 

1,085 

	10-06-036-15
	      в стояке с креплением накладными скобами, диаметр до 50 мм
	1290,79 
	819,42 
	216,05 
	0,00 
	255,32 
	 88,3 

0,422 

	10-06-036-16
	      в стояке с креплением накладными скобами, диаметр до 80 мм
	1915,52 
	1104,32 
	267,71 
	0,00 
	543,49 
	 119 

0,734 

	10-06-036-17
	      в стояке с креплением накладными скобами, диаметр до 100 мм
	2406,43 
	1438,40 
	353,24 
	0,00 
	614,79 
	 155 

1,085 

	10-06-036-18
	      в стояке с креплением накладными скобами, диаметр до 125 мм
	2901,63 
	1791,04 
	461,36 
	0,00 
	649,23 
	 193 

1,342 

	10-06-036-19
	      в стояке по установленным металлическим конструкциям, диамет до 50 мм
	1411,25 
	809,22 
	248,94 
	0,00 
	353,09 
	 87,2 

0,422 

	10-06-036-20
	      в стояке по установленным металлическим конструкциям, диамет до 80 мм
	2055,33 
	1104,32 
	336,16 
	0,00 
	614,85 
	 119 

0,734 

	10-06-036-21
	      в стояке по установленным металлическим конструкциям, диамет до 100 мм
	2566,85 
	1456,96 
	395,14 
	0,00 
	714,75 
	 157 

1,085 

	10-06-036-22
	      в стояке по установленным металлическим конструкциям, диамет до 125 мм
	3162,25 
	1809,60 
	571,92 
	0,00 
	780,73 
	 195 

1,342 

	Таблица 10-06-037. Шкафы, ящики и коробки для трубных проводок 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Шкаф для трубных проводок:

	10-06-037-01
	      напольный, размер до 600х600 мм
	34,30 
	17,61 
	2,12 
	0,00 
	14,57 
	 2,06 

0,02 

	10-06-037-02
	      напольный, размер до 700х1000 мм
	44,44 
	17,61 
	3,18 
	0,00 
	23,65 
	 2,06 

0,036 

	10-06-037-03
	      напольный, размер до 700х1500 мм
	65,05 
	26,42 
	5,32 
	0,00 
	33,31 
	 3,09 

0,052 

	10-06-037-04
	      напольный, размер до 800х1800 мм
	88,15 
	35,23 
	9,57 
	0,00 
	43,35 
	 4,12 

0,077 

	10-06-037-05
	      настенный, размер до 640х840 мм
	45,14 
	19,57 
	2,12 
	0,00 
	23,45 
	 2,06 

0,027 

	10-06-037-06
	      настенный, размер до 700х1000 мм
	51,31 
	20,71 
	3,18 
	0,00 
	27,42 
	 2,18 

0,036 

	10-06-037-07
	      настенный, размер до 800х1800 мм
	98,58 
	41,42 
	9,57 
	0,00 
	47,59 
	 4,36 

0,077 

	
	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер:

	10-06-037-08
	      до 200х200 мм
	10,90 
	9,73 
	0,28 
	0,00 
	0,89 
	 1,09 

0,0035 

	10-06-037-09
	      до 500х500 мм
	22,85 
	19,47 
	1,70 
	0,00 
	1,68 
	 2,18 

0,016 

	
	Ящик для трубных проводок протяжной, размер:

	10-06-037-10
	      до 1000х800 мм
	23,26 
	19,47 
	0,73 
	0,00 
	3,06 
	 2,18 

0,035 

	10-06-037-11
	      до 1600х1000 мм
	28,29 
	19,47 
	3,98 
	0,00 
	4,84 
	 2,18 

0,083 

	
	Измеритель: 100 шт.

	10-06-037-12
	Коробка оконечная
	443,05 
	229,40 
	0,00 
	0,00 
	213,65 
	 24,72 

0,03 

	10-06-037-13
	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)
	62,23 
	58,71 
	0,00 
	0,00 
	3,52 
	 6,18 

0,01 

	Раздел 3. ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ 

   

	Таблица 10-06-048. Прокладка волоконно-оптических кабелей 

   

	
	Измеритель: 1 км трассы

	
	Прокладка волоконно-оптических кабелей кабелеукладчиком в грунтах:

	10-06-048-01
	      I, II группы
	27009,71 
	498,64 
	26501,10 
	722,18 
	9,97 
	46 

	10-06-048-02
	      III группы
	37061,21 
	596,20 
	36453,09 
	1078,90 
	11,92 
	55 

	
	Измеритель: 1 переход

	
	Переходы волоконно-оптическим кабелем кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах, глубина прокладки до 1,2 м, ширина зеркала водоема:

	10-06-048-03
	      до 100 м
	28930,51 
	617,88 
	28300,27 
	1393,29 
	12,36 
	57 

	10-06-048-04
	      до 200 м
	36955,02 
	823,84 
	36114,70 
	1765,84 
	16,48 
	76 

	
	Измеритель: 1 км кабеля

	10-06-048-05
	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее
	2534,12 
	242,19 
	2287,09 
	113,45 
	4,84 
	23 

	
	Измеритель: 100 м кабеля

	
	Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации:

	10-06-048-06
	      в трубопроводе по свободному каналу
	468,74 
	162,60 
	289,27 
	27,96 
	16,87 
	15 

	10-06-048-07
	      в трубопроводе по занятому каналу
	627,26 
	216,80 
	392,50 
	37,93 
	17,96 
	20 

	10-06-048-08
	      в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода
	533,56 
	162,60 
	354,09 
	34,22 
	16,87 
	15 

	10-06-048-09
	      в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода
	682,21 
	205,96 
	458,51 
	44,31 
	17,74 
	19 

	Таблица 10-06-049. Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации 

   

	
	Измеритель: 100 м канала

	
	Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации:

	10-06-049-01
	      по свободному каналу трубопровода в одну нитку
	345,44 
	89,20 
	254,46 
	24,59 
	1,78 
	8 

	10-06-049-02
	      по свободному каналу трубопровода в две нитки
	388,03 
	100,35 
	285,67 
	27,61 
	2,01 
	9 

	10-06-049-03
	      по занятому каналу трубопровода
	478,57 
	133,80 
	342,09 
	33,06 
	2,68 
	12 

	Таблица 10-06-050. Прокладка, проверка затухания и ввод ШСС в УССЛК 

   

	
	Измеритель: 100 м шнура

	10-06-050-01
	Прокладка, проверка затухания и ввод ШСС в УССЛК
	41,13 
	40,32 
	0,00 
	0,00 
	0,81 
	4 

	Таблица 10-06-051. Муфты прямые на волоконно-оптическом кабеле ГТС в колодце 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС в колодце с числом волокон:

	10-06-051-01
	      4
	12670,30 
	405,90 
	11910,34 
	401,77 
	354,06 
	30 

	10-06-051-02
	      8
	18259,45 
	581,79 
	17303,47 
	583,60 
	374,19 
	43 

	10-06-051-03
	      12
	23871,96 
	771,21 
	22706,17 
	765,83 
	394,58 
	57 

	10-06-051-04
	      16
	29476,12 
	960,63 
	28100,50 
	947,80 
	414,99 
	71 

	10-06-051-05
	      20
	35066,47 
	1136,52 
	33494,83 
	1129,77 
	435,12 
	84 

	10-06-051-06
	      24
	40670,63 
	1325,94 
	38889,16 
	1311,73 
	455,53 
	98 

	10-06-051-07
	      32
	51812,43 
	1691,25 
	49625,20 
	1673,79 
	495,98 
	125 

	10-06-051-08
	      48
	74250,76 
	2421,87 
	71253,94 
	2403,39 
	574,95 
	179 

	Таблица 10-06-052. Муфты прямые на зоновом волоконно-оптическом кабеле в котловане 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле в котловане с числом волокон:

	10-06-052-01
	      4
	31687,58 
	703,56 
	29376,27 
	887,05 
	1607,75 
	52 

	10-06-052-02
	      8
	47373,43 
	1068,87 
	44680,64 
	1348,46 
	1623,92 
	79 

	10-06-052-03
	      12
	63045,48 
	1420,65 
	59985,02 
	1809,23 
	1639,81 
	105 

	10-06-052-04
	      16
	78731,34 
	1785,96 
	75289,39 
	2269,99 
	1655,99 
	132 

	10-06-052-05
	      20
	94432,19 
	2164,80 
	90594,96 
	2730,89 
	1672,43 
	160 

	10-06-052-06
	      24
	110105,44 
	2516,58 
	105900,53 
	3191,79 
	1688,33 
	186 

	10-06-052-07
	      32
	141478,33 
	3247,20 
	136510,47 
	4113,45 
	1720,66 
	240 

	10-06-052-08
	      48
	204210,47 
	4694,91 
	197730,36 
	5956,78 
	1785,20 
	347 

	Таблица 10-06-053. Измерение волоконно-оптических кабелей на кабельной площадке 

   

	
	Измеритель: 1 кабель (строительная длина)

	
	Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического кабеля ГТС с числом волокон:

	10-06-053-01
	      4
	2899,41 
	108,24 
	2789,01 
	59,98 
	2,16 
	8 

	10-06-053-02
	      8
	5090,12 
	189,42 
	4896,91 
	105,32 
	3,79 
	14 

	10-06-053-03
	      12
	7280,81 
	270,60 
	7004,80 
	150,65 
	5,41 
	20 

	10-06-053-04
	      16
	9457,71 
	338,25 
	9112,69 
	195,99 
	6,77 
	25 

	10-06-053-05
	      20
	11648,40 
	419,43 
	11220,58 
	241,32 
	8,39 
	31 

	10-06-053-06
	      24
	13839,09 
	500,61 
	13328,47 
	286,66 
	10,01 
	37 

	10-06-053-07
	      32
	18220,49 
	662,97 
	17544,26 
	377,33 
	13,26 
	49 

	10-06-053-08
	      48
	26969,46 
	974,16 
	25975,82 
	558,67 
	19,48 
	72 

	
	Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического зонового кабеля с числом волокон:

	10-06-053-09
	      4
	3190,68 
	175,89 
	3011,27 
	64,76 
	3,52 
	13 

	10-06-053-10
	      8
	6245,68 
	338,25 
	5900,66 
	126,91 
	6,77 
	25 

	10-06-053-11
	      12
	9293,50 
	500,61 
	8782,88 
	188,90 
	10,01 
	37 

	10-06-053-12
	      16
	12348,50 
	662,97 
	11672,27 
	251,04 
	13,26 
	49 

	10-06-053-13
	      20
	15396,33 
	825,33 
	14554,49 
	313,03 
	16,51 
	61 

	10-06-053-14
	      24
	18451,32 
	987,69 
	17443,88 
	375,17 
	19,75 
	73 

	10-06-053-15
	      32
	24554,15 
	1312,41 
	23215,49 
	499,30 
	26,25 
	97 

	10-06-053-16
	      48
	36759,80 
	1961,85 
	34758,71 
	747,56 
	39,24 
	145 

	Таблица 10-06-054. Измерение волоконно-оптических кабелей на смонтированном участке 

   

	
	Измеритель: 1 участок

	
	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон:

	10-06-054-01
	      4
	2026,33 
	67,65 
	1957,33 
	42,10 
	1,35 
	5 

	10-06-054-02
	      8
	3515,48 
	121,77 
	3391,27 
	72,94 
	2,44 
	9 

	10-06-054-03
	      12
	4997,45 
	175,89 
	4818,04 
	103,62 
	3,52 
	13 

	10-06-054-04
	      16
	6486,59 
	230,01 
	6251,98 
	134,46 
	4,60 
	17 

	10-06-054-05
	      20
	7968,56 
	284,13 
	7678,75 
	165,15 
	5,68 
	21 

	10-06-054-06
	      24
	9457,71 
	338,25 
	9112,69 
	195,99 
	6,77 
	25 

	10-06-054-07
	      32
	12428,82 
	446,49 
	11973,40 
	257,51 
	8,93 
	33 

	10-06-054-08
	      48
	18371,05 
	662,97 
	17694,82 
	380,57 
	13,26 
	49 

	
	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического зонового кабеля в одном направлении с числом волокон:

	10-06-054-09
	      4
	4189,43 
	121,77 
	4065,22 
	87,43 
	2,44 
	9 

	10-06-054-10
	      8
	6968,58 
	189,42 
	6775,37 
	145,72 
	3,79 
	14 

	10-06-054-11
	      12
	9761,52 
	270,60 
	9485,51 
	204,01 
	5,41 
	20 

	10-06-054-12
	      16
	12554,48 
	351,78 
	12195,66 
	262,29 
	7,04 
	26 

	10-06-054-13
	      20
	15333,63 
	419,43 
	14905,81 
	320,58 
	8,39 
	31 

	10-06-054-14
	      24
	18126,57 
	500,61 
	17615,95 
	378,87 
	10,01 
	37 

	10-06-054-15
	      32
	23698,68 
	649,44 
	23036,25 
	495,44 
	12,99 
	48 

	10-06-054-16
	      48
	34856,67 
	960,63 
	33876,83 
	728,60 
	19,21 
	71 

	Таблица 10-06-055. Монтаж устройства стыковки станционного и линейного кабелей (УССЛК) 

   

	
	Измеритель: 1 УССЛК

	
	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон:

	10-06-055-01
	      4
	1625,27 
	276,76 
	1337,13 
	129,22 
	11,38 
	22 

	10-06-055-02
	      8
	2442,63 
	427,72 
	1994,90 
	192,79 
	20,01 
	34 

	10-06-055-03
	      12
	3234,32 
	553,52 
	2652,66 
	256,36 
	28,14 
	44 

	10-06-055-04
	      16
	4038,85 
	691,90 
	3310,43 
	319,93 
	36,52 
	55 

	10-06-055-05
	      20
	4843,38 
	830,28 
	3968,19 
	383,50 
	44,91 
	66 

	10-06-055-06
	      24
	5649,10 
	968,66 
	4627,16 
	447,18 
	53,28 
	77 

	10-06-055-07
	      32
	7258,16 
	1245,42 
	5942,69 
	574,32 
	70,05 
	99 

	10-06-055-08
	      48
	10476,25 
	1798,94 
	8573,74 
	828,59 
	103,57 
	143 

	
	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле зоновом с числом волокон:

	10-06-055-09
	      4
	1760,16 
	301,92 
	1446,36 
	139,78 
	11,88 
	24 

	10-06-055-10
	      8
	2650,74 
	452,88 
	2177,34 
	210,42 
	20,52 
	36 

	10-06-055-11
	      12
	3541,32 
	603,84 
	2908,33 
	281,07 
	29,15 
	48 

	10-06-055-12
	      16
	4431,89 
	754,80 
	3639,31 
	351,71 
	37,78 
	60 

	10-06-055-13
	      20
	5335,30 
	918,34 
	4370,29 
	422,36 
	46,67 
	73 

	10-06-055-14
	      24
	6225,88 
	1069,30 
	5101,28 
	493,00 
	55,30 
	85 

	10-06-055-15
	      32
	8007,02 
	1371,22 
	6563,24 
	634,29 
	72,56 
	109 

	10-06-055-16
	      48
	11582,15 
	1987,64 
	9487,17 
	916,86 
	107,34 
	158 

	Таблица 10-06-056. Инсталляция (прокладка потоком воздуха) волоконно-оптического кабеля в пластмассовой трубке 

   

	
	Измеритель: 1 км кабеля

	10-06-056-01
	Прокладка кабеля в пластмассовой трубке потоком воздуха
	5037,86 
	893,97 
	4126,01 
	147,29 
	17,88 
	77 

	
	Измеритель: 1 камера

	10-06-056-02
	Монтаж камер на пластмассовой трубке
	353,36 
	139,32 
	211,25 
	20,42 
	2,79 
	12 

	
	Измеритель: 1 секция (2000 м)

	10-06-056-03
	Проверка проложенной пластмассовой трубки на герметичность
	558,56 
	81,27 
	475,66 
	51,01 
	1,63 
	7 

	Раздел 4. НАСТРОЙКА СИНХРОННЫХ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ 

   

	Таблица 10-06-068. Настройка синхронных цифровых систем передачи 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Электрическая проверка:

	10-06-068-01
	      мультиплексора
	1043,12 
	1022,67 
	0,00 
	0,00 
	20,45 
	66 

	10-06-068-02
	      регенератора
	474,15 
	464,85 
	0,00 
	0,00 
	9,30 
	30 

	
	Измеритель: 1 направление

	
	Тестирование оборудования оконечной станции (одно оптическое направление, схема «1+0» или «1+1» , или «1:1»):

	10-06-068-03
	      STM-1
	806,05 
	790,25 
	0,00 
	0,00 
	15,80 
	51 

	10-06-068-04
	      STM-4
	1058,93 
	1038,17 
	0,00 
	0,00 
	20,76 
	67 

	10-06-068-05
	      STM-16
	2860,69 
	2804,60 
	0,00 
	0,00 
	56,09 
	181 

	
	Измеритель: 1 система

	
	Настройка линейного цифрового тракта, ТМ, СС и синхронизации одной системы передачи на одном участке “ввода-вывода”:

	10-06-068-06
	      при количестве НРП=0 (схема «1+0»)
	30140,05 
	8367,30 
	21605,40 
	2088,00 
	167,35 
	540 

	10-06-068-07
	      при количестве НРП=0 (схема «1+1» или «1:1»)
	37507,61 
	10412,64 
	26886,72 
	2598,40 
	208,25 
	672 

	10-06-068-08
	      на каждый НРП (схема «1+0»)добавлять к расценке 10-06-068-06
	3942,63 
	805,74 
	3120,78 
	301,60 
	16,11 
	52 

	10-06-068-09
	      на каждый НРП (схема «1+1» или «1:1») добавлять к расценке 10-06-068-07
	4852,47 
	991,68 
	3840,96 
	371,20 
	19,83 
	64 

	
	Измеритель: 1 тракт

	
	Настройка простых сетевых трактов:

	10-06-068-10
	      2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., основной
	758,64 
	743,76 
	0,00 
	0,00 
	14,88 
	48 

	10-06-068-11
	      2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., последующий
	63,22 
	61,98 
	0,00 
	0,00 
	1,24 
	4 

	10-06-068-12
	      155 Мбит/сек., основной
	3603,52 
	3532,86 
	0,00 
	0,00 
	70,66 
	228 

	10-06-068-13
	      155 Мбит/сек., последующий
	379,32 
	371,88 
	0,00 
	0,00 
	7,44 
	24 

	
	Измеритель: 1 шт.

	10-06-068-15
	      конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)
	505,76 
	495,84 
	0,00 
	0,00 
	9,92 
	32 

	
	Измеритель: 1 сетевой элемент

	10-06-068-16
	      программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)
	316,10 
	309,90 
	0,00 
	0,00 
	6,20 
	20 

	
	Измеритель: 1 объект

	10-06-068-17
	Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания
	10329,06 
	4478,06 
	5761,44 
	556,80 
	89,56 
	289 

	Раздел 5. ИЗМЕРЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ 

   

	Таблица 10-06-079. Измерение цепей постоянным током 

   

	
	Измеритель: 1 усилительный участок цепи

	10-06-079-01
	Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии
	87,21 
	85,50 
	0,00 
	0,00 
	1,71 
	9 

	Таблица 10-06-080. Измерение цепей переменным током 

   

	
	Измеритель: 1 усилительный участок цепи

	
	Измерение собственного затухания, входного сопротивления и уровня помех, диапазон частот:

	10-06-080-01
	      до 10 кГц
	145,35 
	142,50 
	0,00 
	0,00 
	2,85 
	15 

	10-06-080-02
	      до 30 кГц
	281,01 
	275,50 
	0,00 
	0,00 
	5,51 
	29 

	10-06-080-03
	      до 60 кГц
	339,15 
	332,50 
	0,00 
	0,00 
	6,65 
	35 

	10-06-080-04
	      до 150 кГц
	484,50 
	475,00 
	0,00 
	0,00 
	9,50 
	50 

	Таблица 10-06-081. Измерение переходного затухания между цепями 

   

	
	Измеритель: 1 усилительный участок цепи

	
	Измерение переходного затухания между цепями на ближнем и дальнем концах, диапазон частот:

	10-06-081-01
	      до 10 кГц
	145,35 
	142,50 
	0,00 
	0,00 
	2,85 
	15 

	10-06-081-02
	      до 30 кГц
	213,18 
	209,00 
	0,00 
	0,00 
	4,18 
	22 

	10-06-081-03
	      до 60 кГц
	281,01 
	275,50 
	0,00 
	0,00 
	5,51 
	29 

	10-06-081-04
	      до 150 кГц
	455,43 
	446,50 
	0,00 
	0,00 
	8,93 
	47 

	ОТДЕЛ 07. СВЯЗЬ СЛУЖЕБНАЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

   

	Раздел 1. РАДИОСВЯЗЬ 

   

	Таблица 10-07-001. Антенны 

   

	
	Измеритель: 1 антенна

	10-07-001-01
	Высокочастотное возбуждение волновода
	700,37 
	151,69 
	0,00 
	0,00 
	548,68 
	15,4 

	10-07-001-02
	Антенна Г-образная
	1570,97 
	178,29 
	0,00 
	0,00 
	1392,68 
	18,1 

	Таблица 10-07-002. Подвеска волноводного провода и установка согласовывающего контура на опорах контактной сети 

   

	
	Измеритель: 1 км провода

	10-07-002-01
	Подвеска волноводного провода на опорах контактной сети
	2443,20 
	332,50 
	0,00 
	0,00 
	2110,70 
	35 

	
	Измеритель: 1 компл.

	10-07-002-02
	Установка согласовывающего контура на опорах контактной сети
	1881,62 
	39,14 
	0,00 
	0,00 
	1842,48 
	 4,12 

0,0034 

	Раздел 2. ПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ 

   

	Таблица 10-07-011. Пункты промежуточной диспетчерской или постанционной связи 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	10-07-011-01
	Пункт промежуточный диспетчерской или постанционной связи
	207,07 
	197,57 
	0,00 
	0,00 
	9,50 
	 19,6 

0,0027 

	Таблица 10-07-012. Включения цепи по станционной связи в РМТС 

   

	
	Измеритель: 1 цепь

	10-07-012-01
	Включение цепи постанционной связи в РМТС
	81,96 
	78,05 
	0,00 
	0,00 
	3,91 
	7,2 

	Таблица 10-07-013. Стойки-каркасы для кабельных муфт и стойки дополнительного оборудования 

   

	
	Измеритель: 1 стойка-каркас

	10-07-013-01
	Стойка-каркас для кабельных муфт
	2970,52 
	242,66 
	2,23 
	0,00 
	2725,63 
	 22,7 

0,048 

	10-07-013-02
	Стойка дополнительного оборудования
	2122,22 
	197,77 
	2,23 
	0,00 
	1922,22 
	 18,5 

0,049 

	Таблица 10-07-014. Измерения и настройка кругов избирательной связи 

   

	
	Измеритель: 1 круг избирательной связи

	10-07-014-01
	Измерение и настройка круга избирательной связи
	2107,91 
	2066,58 
	0,00 
	0,00 
	41,33 
	178 

	Таблица 10-07-015. Аппаратура магистральной связи 

   

	
	Измеритель: 1 устройство

	10-07-015-01
	Устройство телефонное переговорной связи типа «Перегон-2КТС»
	203,88 
	189,70 
	0,00 
	0,00 
	14,18 
	 17,5 

0,006 

	
	Измеритель: 1 стойка

	10-07-015-02
	Стойка перегонной связи (СКПС)
	2264,16 
	413,00 
	0,00 
	0,00 
	1851,16 
	 38,1 

0,05 

	Таблица 10-07-016. Пункты переговорные парковой связи 

   

	
	Измеритель: 1 компл. (3 фазы)

	
	Пункт переговорной парковой связи, наружный:

	10-07-016-01
	      совмещенный с громкоговорителем
	244,92 
	166,32 
	0,00 
	0,00 
	78,60 
	 16,5 

0,005 

	10-07-016-02
	      отдельно устанавливаемый
	203,79 
	135,07 
	0,00 
	0,00 
	68,72 
	 13,4 

0,005 

	Таблица 10-07-017. Коммутаторы технологической связи (КТС) 

   

	
	Измеритель: 1 компл. коммутаторного оборудования

	
	Коммутатор технологической связи на:

	10-07-017-01
	      крупных станциях (два дежурных по станции, маневровый и горочный диспетчеры)
	9619,86 
	8487,86 
	0,00 
	0,00 
	1132,00 
	 794 

0,22 

	10-07-017-02
	      средних станциях (дежурный по станции и маневровый диспетчер)
	7338,36 
	6542,28 
	0,00 
	0,00 
	796,08 
	 612 

0,22 

	10-07-017-03
	      малых станциях (дежурный по станции и оператор)
	5169,51 
	4703,60 
	0,00 
	0,00 
	465,91 
	 440 

0,22 

	Таблица 10-07-018. Абонентские устройства стрелочных постов или оперативных абонентов, включаемые в коммутаторы технологической связи (отдельно устанавливаемые) 

   

	
	Измеритель: 1 абонентское устройство

	10-07-018-01
	Абонентское устройство стрелочного поста или оперативного абонента, включаемое в коммутатор технологической связи (отдельно устанавливаемое)
	352,35 
	221,48 
	0,00 
	0,00 
	130,87 
	 19,6 

0,003 

	Таблица 10-07-019. Абонентские устройства АУ-КТС избирательной связи (отдельно устанавливаемые) 

   

	
	Измеритель: 1 абонентское устройство

	10-07-019-01
	Абонентское устройство АУ-КТС избирательной связи (отдельно устанавливаемое)
	288,51 
	238,92 
	0,00 
	0,00 
	49,59 
	 19,6 

0,0038 

	Раздел 3. КАБЕЛЬНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ 

   

	Таблица 10-07-050. Муфты соединительные, монтируемые методом горячей пайки 

   

	
	Измеритель: 1 муфта

	
	Муфта соединительная, монтируемая методом горячей пайки прямая на кабеле емкостью:

	10-07-050-01
	      до 4х4
	622,01 
	163,22 
	0,00 
	0,00 
	458,79 
	15,5 

	10-07-050-02
	      до 7х4
	656,77 
	173,75 
	0,00 
	0,00 
	483,02 
	16,5 

	
	Муфта соединительная, монтируемая методом горячей пайки стыковая с симметрированием на:

	10-07-050-03
	      ближнем конце на кабеле емкостью, до 4х4
	2054,12 
	791,08 
	0,00 
	0,00 
	1263,04 
	63,9 

	10-07-050-04
	      ближнем конце на кабеле емкостью, до 7х4
	2229,95 
	1096,87 
	0,00 
	0,00 
	1133,08 
	88,6 

	10-07-050-05
	      дальнем конце на кабеля емкостью, до 4х4
	2418,71 
	1160,01 
	0,00 
	0,00 
	1258,70 
	93,7 

	10-07-050-06
	      дальнем конце на кабеля емкостью, до 7х4
	2532,00 
	1411,32 
	0,00 
	0,00 
	1120,68 
	114 

	Таблица 10-07-051. Муфты соединительные, монтируемые методом сварки 

   

	
	Измеритель: 1 муфта

	
	Муфта соединительная, монтируемая методом сварки прямая на кабеле емкостью:

	10-07-051-01
	      до 4х4
	565,22 
	141,10 
	0,00 
	0,00 
	424,12 
	13,4 

	10-07-051-02
	      до 7х4
	739,53 
	173,75 
	0,00 
	0,00 
	565,78 
	16,5 

	
	Муфта соединительная, монтируемая методом сварки стыковая с симметрированием на:

	10-07-051-03
	      ближнем конце на кабеле емкость, до 4х4
	2015,01 
	784,89 
	0,00 
	0,00 
	1230,12 
	63,4 

	10-07-051-04
	      ближнем конце на кабеле емкость, до 7х4
	2331,74 
	1109,25 
	0,00 
	0,00 
	1222,49 
	89,6 

	10-07-051-05
	      дальнем конце на кабеля емкость, до 4х4
	2397,63 
	1160,01 
	0,00 
	0,00 
	1237,62 
	93,7 

	10-07-051-06
	      дальнем конце на кабеля емкость, до 7х4
	2639,99 
	1411,32 
	0,00 
	0,00 
	1228,67 
	114 

	Таблица 10-07-052. Муфты соединительные, монтируемые методом холодного опрессования 

   

	
	Измеритель: 1 муфта

	
	Муфта соединительная, монтируемая методом холодного опрессования прямая на кабеле емкостью:

	10-07-052-01
	      до 4х4
	493,61 
	152,59 
	0,00 
	0,00 
	341,02 
	14,7 

	10-07-052-02
	      до 7х4
	637,07 
	169,19 
	0,00 
	0,00 
	467,88 
	16,3 

	
	Муфта соединительная, монтируемая методом холодного опрессования стыковая с симметрированием на:

	10-07-052-03
	      ближнем конце на кабеле емкостью, до 4х4
	1961,43 
	812,67 
	0,00 
	0,00 
	1148,76 
	64,6 

	10-07-052-04
	      ближнем конце на кабеле емкостью, до 7х4
	2271,54 
	1129,68 
	0,00 
	0,00 
	1141,86 
	89,8 

	10-07-052-05
	      дальнем конце на кабеля емкостью, до 4х4
	1961,43 
	812,67 
	0,00 
	0,00 
	1148,76 
	64,6 

	10-07-052-06
	      дальнем конце на кабеля емкостью, до 7х4
	2271,54 
	1129,68 
	0,00 
	0,00 
	1141,86 
	89,8 

	Таблица 10-07-053. Муфты соединительные, монтируемые с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД) 

   

	
	Измеритель: 1 муфта

	
	Муфта соединительная, монтируемая с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД) прямая на кабеле емкостью:

	10-07-053-01
	      до 1х4
	288,16 
	108,99 
	0,00 
	0,00 
	179,17 
	10,5 

	10-07-053-02
	      до 4х4
	331,74 
	130,79 
	0,00 
	0,00 
	200,95 
	12,6 

	10-07-053-03
	      до 7х4
	367,79 
	137,02 
	0,00 
	0,00 
	230,77 
	13,2 

	
	Муфта соединительная, монтируемая с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД) стыковая с симметрированием на ближнем конце на кабеле емкость:

	10-07-053-04
	      до 1х4
	622,39 
	270,47 
	0,00 
	0,00 
	351,92 
	21,5 

	10-07-053-05
	      до 4х4
	1639,78 
	779,96 
	0,00 
	0,00 
	859,82 
	62 

	10-07-053-06
	      до 7х4
	2129,58 
	1083,14 
	0,00 
	0,00 
	1046,44 
	86,1 

	
	Муфта соединительная, монтируемая с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД) стыковая с симметрированием на дальнем конце на кабеля емкостью:

	10-07-053-07
	      до 1х4
	683,98 
	330,85 
	0,00 
	0,00 
	353,13 
	26,3 

	10-07-053-08
	      до 4х4
	2043,89 
	1176,23 
	0,00 
	0,00 
	867,66 
	93,5 

	10-07-053-09
	      до 7х4
	2474,75 
	1421,54 
	0,00 
	0,00 
	1053,21 
	113 

	Таблица 10-07-054. Изготовление и монтаж муфт изолирующих алюминиевых для кабелей связи в алюминиевой оболочке 

   

	
	Измеритель: 1 муфта

	
	Муфта изолирующая алюминиевая для кабелей связи в алюминиевой оболочке на кабеле емкостью:

	10-07-054-01
	      до 4х4
	736,34 
	290,12 
	0,00 
	0,00 
	446,22 
	23,8 

	10-07-054-02
	      до 7х4
	875,46 
	315,72 
	0,00 
	0,00 
	559,74 
	25,9 

	10-07-054-03
	      до 12х4
	1335,28 
	341,32 
	0,00 
	0,00 
	993,96 
	28 

	Таблица 10-07-055. Муфты ответвления от магистрального кабеля, монтируемые методом горячей пайки 

   

	
	Измеритель: 1 ответвление

	
	Муфта ответвления от магистрального кабеля, монтируемая методом горячей пайки,:

	10-07-055-01
	      ответвление от магистрального кабеля емкостью 4х4 при емкости кабеля ответвления, до 4х4
	2020,77 
	672,87 
	0,00 
	0,00 
	1347,90 
	63,9 

	10-07-055-02
	      ответвление от магистрального кабеля емкостью 4х4 при емкости кабеля ответвления, до 7х4
	2247,56 
	705,51 
	0,00 
	0,00 
	1542,05 
	67 

	10-07-055-03
	      ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления, до 4х4
	2195,97 
	709,72 
	0,00 
	0,00 
	1486,25 
	67,4 

	10-07-055-04
	      ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления, до 7х4
	2441,97 
	748,68 
	0,00 
	0,00 
	1693,29 
	71,1 

	10-07-055-05
	      ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления, до 12х4
	2458,23 
	802,39 
	0,00 
	0,00 
	1655,84 
	76,2 

	Таблица 10-07-056. Муфты ответвления от магистрального кабеля, монтируемые методом сварки 

   

	
	Измеритель: 1 ответвление

	
	Муфта ответвления от магистрального кабеля, монтируемая методом сварки,:

	10-07-056-01
	      ответвление от магистрального кабеля емкостью 4х4 при емкости кабеля ответвления, до 4х4
	2046,02 
	726,57 
	0,00 
	0,00 
	1319,45 
	69 

	10-07-056-02
	      ответвление от магистрального кабеля емкостью 4х4 при емкости кабеля ответвления, до 7х4
	2289,61 
	769,74 
	0,00 
	0,00 
	1519,87 
	73,1 

	10-07-056-03
	      ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления, до 4х4
	2316,92 
	769,74 
	0,00 
	0,00 
	1547,18 
	73,1 

	10-07-056-04
	      ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления, до 7х4
	2506,36 
	813,97 
	0,00 
	0,00 
	1692,39 
	77,3 

	10-07-056-05
	      ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления, до 12х4
	3211,94 
	889,79 
	0,00 
	0,00 
	2322,15 
	84,5 

	Таблица 10-07-057. Муфты ответвления от магистрального кабеля, монтируемые методом холодного опрессования 

   

	
	Измеритель: 1 ответвление

	
	Муфта ответвления от магистрального кабеля, монтируемая методом холодного опрессования,:

	10-07-057-01
	      ответвление от магистрального кабеля емкостью 4х4 при емкости кабеля ответвления, до 4х4
	1979,44 
	707,62 
	0,00 
	0,00 
	1271,82 
	67,2 

	10-07-057-02
	      ответвление от магистрального кабеля емкостью 4х4 при емкости кабеля ответвления, до 7х4
	2165,77 
	741,31 
	0,00 
	0,00 
	1424,46 
	70,4 

	10-07-057-03
	      ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления, до 4х4
	2161,97 
	734,99 
	0,00 
	0,00 
	1426,98 
	69,8 

	10-07-057-04
	      ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления, до 7х4
	2341,03 
	768,69 
	0,00 
	0,00 
	1572,34 
	73 

	10-07-057-05
	      ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления, до 12х4
	3231,25 
	807,65 
	0,00 
	0,00 
	2423,60 
	76,7 

	Таблица 10-07-058. Вводы кабелей в служебно-технические здания 

   

	
	Измеритель: 1 ввод одного кабеля

	
	Ввод кабеля связи в служебно-технические здания, емкость кабеля:

	10-07-058-01
	      4х4
	2067,52 
	249,56 
	0,00 
	0,00 
	1817,96 
	23,7 

	10-07-058-02
	      7х4
	3557,14 
	282,20 
	0,00 
	0,00 
	3274,94 
	26,8 

	Таблица 10-07-059. Вводы кабелей в подземные усилительные пункты 

   

	
	Измеритель: 1 ввод одного кабеля

	
	Ввод кабеля связи в подземные усилительные пункты, емкость кабеля:

	10-07-059-01
	      4х4
	2872,54 
	618,11 
	0,00 
	0,00 
	2254,43 
	58,7 

	10-07-059-02
	      7х4
	4270,07 
	1137,24 
	0,00 
	0,00 
	3132,83 
	108 

	Таблица 10-07-060. Вводы кабелей в наземные усилительные пункты 

   

	
	Измеритель: 1 ввод одного кабеля

	
	Ввод кабеля связи в наземные усилительные пункты, емкость кабеля:

	10-07-060-01
	      4х4
	2244,55 
	509,94 
	0,00 
	0,00 
	1734,61 
	46,4 

	10-07-060-02
	      7х4
	3439,20 
	781,39 
	0,00 
	0,00 
	2657,81 
	71,1 

	Таблица 10-07-061. Вводы кабелей в релейные шкафы 

   

	
	Измеритель: 1 ввод одного кабеля

	
	Ввод кабелей связи в релейный шкаф, емкость кабеля:

	10-07-061-01
	      4х4
	1380,11 
	134,42 
	0,00 
	0,00 
	1245,69 
	12,4 

	10-07-061-02
	      7х4
	1554,16 
	168,02 
	0,00 
	0,00 
	1386,14 
	15,5 

	10-07-061-03
	      12х4
	1996,07 
	212,46 
	0,00 
	0,00 
	1783,61 
	19,6 

	Таблица 10-07-062. Контрольно-измерительные пункты, устанавливаемые в теле земляного полотна железных дорог 

   

	
	Измеритель: 1 пункт

	10-07-062-01
	Контрольно-измерительные пункты, устанавливаемые в теле земляного полотна железных дорог
	744,88 
	78,98 
	0,00 
	0,00 
	665,90 
	7,5 

	Таблица 10-07-063. Кабели, прокладываемые кабелеукладчиком на железнодорожном ходу в тело земляного полотна железных дорог 

   

	
	Измеритель: 1 км кабеля

	
	Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком на железнодорожном ходу, количество одновременно прокладываемых кабелей на:

	10-07-063-01
	      действующих линиях с автономной тягой 1
	9410,20 
	2704,94 
	6593,57 
	453,31 
	111,69 
	278 

	10-07-063-02
	      действующих линиях с автономной тягой 2
	5755,81 
	2296,28 
	3356,01 
	230,72 
	103,52 
	236 

	10-07-063-03
	      действующих электрифицированных линиях 1
	9566,30 
	2763,32 
	6690,12 
	459,94 
	112,86 
	284 

	10-07-063-04
	      действующих электрифицированных линиях 2
	5795,50 
	2335,20 
	3356,01 
	230,72 
	104,29 
	240 

	10-07-063-05
	      новостроящихся линиях 1
	6339,19 
	1752,96 
	4493,58 
	308,94 
	92,65 
	176 

	10-07-063-06
	      новостроящихся линиях 2
	3899,91 
	1613,52 
	2196,53 
	151,00 
	89,86 
	162 

	Таблица 10-07-064. Кабели, прокладываемые вручную в теле земляного полотна железной дороги (в готовые траншеи) 

   

	
	Измеритель: 1 км кабеля

	
	Кабель, прокладываемый вручную в теле земляного полотна железной дороги (в готовые траншеи) на:

	10-07-064-01
	      действующих линиях
	7303,61 
	6543,66 
	0,00 
	0,00 
	759,95 
	571 

	10-07-064-02
	      новостроящихся линиях
	4603,41 
	3896,40 
	0,00 
	0,00 
	707,01 
	340 

	Таблица 10-07-065. Кабели связи, прокладываемые на железнодорожных мостах длиной более 50 м 

   

	
	Измеритель: 100 м кабеля

	
	Кабели связи, прокладываемые на железнодорожных мостах длиной более 50 м,:

	10-07-065-01
	      в желобах
	1558,75 
	436,36 
	1014,30 
	0,00 
	108,09 
	44,3 

	10-07-065-02
	      подвешиваемые на тросах
	7345,98 
	2088,20 
	2028,61 
	0,00 
	3229,17 
	212 

	Таблица 10-07-066. Кронштейны, устанавливаемые на конструкциях железнодорожных мостов для прокладки кабелей в желобах 

   

	
	Измеритель: 100 м трассы

	10-07-066-01
	Установка кронштейнов на конструкциях железнодорожных мостов для прокладки желобов
	29967,72 
	1231,36 
	1812,51 
	168,16 
	26923,85 
	128 

	Таблица 10-07-067. Кабели, прокладываемые в железнодорожных тоннелях по установленным конструкциям 

   

	
	Измеритель: 100 м кабеля

	10-07-067-01
	Кабели связи, прокладываемые в железнодорожных тоннелях по установленным конструкциям
	1952,07 
	381,57 
	1081,34 
	116,26 
	489,16 
	35,2 

	Таблица 10-07-068. Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах, тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог 

   

	
	Измеритель: 100 м кабеля или провода

	
	Кабель и провод в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах, тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог, масса 1 м кабеля:

	10-07-068-01
	      до 0,6 кг
	426,68 
	105,37 
	0,00 
	0,00 
	321,31 
	10,3 

	10-07-068-02
	      до 1 кг
	480,94 
	158,57 
	0,00 
	0,00 
	322,37 
	15,5 

	10-07-068-03
	      до 2 кг
	491,38 
	168,80 
	0,00 
	0,00 
	322,58 
	16,5 

	10-07-068-04
	      до 3 кг
	512,25 
	189,26 
	0,00 
	0,00 
	322,99 
	18,5 

	Таблица 10-07-069. Защита кабелей на мостах и подходах к ним (в готовых траншеях) 

   

	
	Измеритель: 100 м трассы

	
	Защита кабелей на мостах и подходах к ним (в готовых траншеях) на:

	10-07-069-01
	      однокабельных линиях
	12262,27 
	969,81 
	497,67 
	0,00 
	10794,79 
	92,1 

	10-07-069-02
	      двухкабельных линиях
	15567,30 
	1147,77 
	587,81 
	0,00 
	13831,72 
	109 

	10-07-069-03
	      трехкабельных линиях
	17354,88 
	2148,12 
	1102,74 
	0,00 
	14104,02 
	204 

	Таблица 10-07-070. Кабели связи, прокладываемые на прижимных участках железных дорог 

   

	
	Измеритель: 100 м трассы

	
	Кабели связи, прокладываемые на прижимных участках железных дорог на:

	10-07-070-01
	      однокабельных линиях
	21482,44 
	2906,28 
	5391,29 
	245,79 
	13184,87 
	276 

	10-07-070-02
	      двухкабельных линиях
	25833,20 
	3095,82 
	5773,89 
	263,35 
	16963,49 
	294 

	10-07-070-03
	      трехкабельных линиях
	27957,06 
	3748,68 
	6926,04 
	315,82 
	17282,34 
	356 

	Таблица 10-07-071. Переходы кабельные через водоемы на выброшенных тросах в полосе отвода железных дорог 

   

	
	Измеритель: 1 переход

	
	Переходы кабельные через водоемы на выброшенных тросах в полосе отвода железных дорог:

	10-07-071-01
	      на однокабельной линии, ширина зеркала водоема до 100 м
	53560,99 
	1421,55 
	28693,86 
	2456,95 
	23445,58 
	135 

	10-07-071-02
	      на однокабельной линии, ширина зеркала водоема до 200 м
	74395,79 
	2200,77 
	38136,47 
	3265,29 
	34058,55 
	209 

	10-07-071-03
	      на однокабельной линии, ширина зеркала водоема до 300 м
	122529,84 
	3990,87 
	73847,23 
	6234,78 
	44691,74 
	379 

	10-07-071-04
	      на двухкабельной линии, ширина зеркала водоема до 100 м
	67281,67 
	3022,11 
	40781,97 
	3492,60 
	23477,59 
	287 

	10-07-071-05
	      на двухкабельной линии, ширина зеркала водоема до 200 м
	97012,63 
	4348,89 
	58562,23 
	4973,98 
	34101,51 
	413 

	10-07-071-06
	      на двухкабельной линии, ширина зеркала водоема до 300 м
	172538,82 
	8150,22 
	119613,68 
	10043,90 
	44774,92 
	774 

	Таблица 10-07-072. Бестраншейная прокладка механизированной колонной магистральных кабелей и кабелей вторичной коммутации в полосе отвода железных дорог 

   

	
	Измеритель: 1 км трассы

	
	Бестраншейная прокладка механизированной колонной в полосе отвода железных дорог:

	10-07-072-01
	      магистрального кабеля на однокабельной линии
	45129,21 
	1282,80 
	16472,74 
	1304,51 
	27373,67 
	120 

	10-07-072-02
	      магистрального кабеля на двухкабельной линии
	47791,25 
	1453,84 
	17515,17 
	1387,64 
	28822,24 
	136 

	10-07-072-03
	      кабеля вторичной коммутации на однокабельной линии
	49207,22 
	1314,87 
	17089,04 
	1354,24 
	30803,31 
	123 

	10-07-072-04
	      кабеля вторичной коммутации на двухкабельной линии
	52310,43 
	1475,22 
	17891,16 
	1415,50 
	32944,05 
	138 

	Таблица 10-07-073. Прокладка кабелей связи вручную при механизированной разработке траншеи в полосе отвода железных дорог 

   

	
	Измеритель: 1 км трассы

	
	Прокладка кабелей связи вручную с одновременной разработкой траншеи в полосе отвода железных дорог:

	10-07-073-01
	      одного кабеля массой 1 м до 1 кг
	21435,11 
	3652,11 
	6763,16 
	622,83 
	11019,84 
	357 

	10-07-073-02
	      одного кабеля массой 1 м до 2 кг
	20930,84 
	3836,25 
	6838,62 
	626,92 
	10255,97 
	375 

	10-07-073-03
	      одного кабеля массой 1 м до 3 кг
	22501,29 
	3897,63 
	8822,46 
	808,32 
	9781,20 
	381 

	10-07-073-04
	      двух кабелей массой 1 м до 1 кг
	24381,56 
	3979,47 
	7754,68 
	711,23 
	12647,41 
	389 

	10-07-073-05
	      двух кабелей массой 1 м до 2 кг
	24115,45 
	4398,90 
	7801,94 
	714,59 
	11914,61 
	430 

	10-07-073-06
	      двух кабелей массой 1 м до 3  кг
	25666,10 
	4480,74 
	9714,61 
	890,01 
	11470,75 
	438 

	10-07-073-07
	      трех кабелей массой 1 м до 1 кг
	27299,21 
	4327,29 
	8691,76 
	793,22 
	14280,16 
	423 

	10-07-073-08
	      трех кабелей массой 1 м до 2 кг
	27330,28 
	4951,32 
	8822,46 
	808,32 
	13556,50 
	484 

	10-07-073-09
	      трех кабелей массой 1 м до 3 кг
	29638,71 
	5135,46 
	10746,76 
	985,28 
	13756,49 
	502 

	Таблица 10-07-074. Прокладка кабелей связи в телефонной канализации на железнодорожных станциях 

   

	
	Измеритель: 1 км кабеля

	
	Прокладка кабелей связи в телефонной канализации на железнодорожных станциях:

	10-07-074-01
	      по свободному каналу кабеля массой 1 м до 1 кг
	51188,08 
	5858,12 
	7411,96 
	350,95 
	37918,00 
	548 

	10-07-074-02
	      по свободному каналу кабеля массой 1 м до 2 кг
	52172,09 
	5922,26 
	8317,94 
	394,31 
	37931,89 
	554 

	10-07-074-03
	      по свободному каналу кабеля массой 1 м до 3 кг
	53322,29 
	6103,99 
	9252,52 
	439,02 
	37965,78 
	571 

	10-07-074-04
	      по свободному каналу кабеля массой 1 м до 6 кг
	77842,03 
	6339,17 
	10690,42 
	506,77 
	60812,44 
	593 

	10-07-074-05
	      по занятому каналу кабеля массой 1 м до 1 кг
	52274,58 
	6157,44 
	7794,73 
	369,92 
	38322,41 
	576 

	10-07-074-06
	      по занятому каналу кабеля массой 1 м до 2 кг
	53275,41 
	6360,55 
	8572,96 
	406,23 
	38341,90 
	595 

	10-07-074-07
	      по занятому каналу кабеля массой 1 м до 3 кг
	54434,08 
	6649,18 
	9404,14 
	445,80 
	38380,76 
	622 

	10-07-074-08
	      по занятому каналу кабеля массой 1 м до 6 кг
	78946,79 
	7023,33 
	10690,42 
	506,77 
	61233,04 
	657 

	ОТДЕЛ 08. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРЕВОЖНАЯ, ПОЖАРНАЯ, ВЫЗЫВНАЯ И ДИСТАНЦИОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 

   

	Раздел 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРЕВОЖНАЯ И ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 

   

	Таблица 10-08-001. Аппараты приемные 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор:

	10-08-001-01
	      блок базовый на 10 лучей
	83,31 
	75,82 
	0,71 
	0,00 
	6,78 
	7,2 

	10-08-001-02
	      блок базовый на 20 лучей
	134,46 
	123,20 
	0,71 
	0,00 
	10,55 
	11,7 

	
	Измеритель: 10 лучей

	10-08-001-03
	      блок линейный
	67,26 
	56,05 
	0,71 
	0,00 
	10,50 
	5,4 

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Приборы ПС на:

	10-08-001-04
	      4 луча
	40,97 
	35,77 
	1,29 
	0,00 
	3,91 
	3,3 

	10-08-001-05
	      1 луч
	21,77 
	18,41 
	0,58 
	0,00 
	2,78 
	1,8 

	
	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор:

	10-08-001-06
	      блок базовый на 10 лучей
	55,85 
	50,54 
	0,71 
	0,00 
	4,60 
	4,8 

	
	Измеритель: 10 лучей

	10-08-001-07
	      блок линейный
	44,94 
	40,48 
	0,71 
	0,00 
	3,75 
	3,9 

	
	Измеритель: 1 шт.

	10-08-001-08
	Прибор ОПС на 4 луча
	29,91 
	26,38 
	0,58 
	0,00 
	2,95 
	2,4 

	
	Приборы приемно-контрольные объектовые на:

	10-08-001-09
	      2 луча
	65,77 
	61,79 
	0,58 
	0,00 
	3,40 
	5,7 

	10-08-001-10
	      1 луч
	119,07 
	114,18 
	0,58 
	0,00 
	4,31 
	11 

	
	Устройства промежуточные на количество лучей:

	10-08-001-11
	      10
	159,21 
	151,76 
	0,58 
	0,00 
	6,87 
	14 

	10-08-001-12
	      5
	91,32 
	86,72 
	0,58 
	0,00 
	4,02 
	8 

	10-08-001-13
	      1
	45,98 
	42,76 
	0,58 
	0,00 
	2,64 
	4 

	Таблица 10-08-002. Извещатели 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Извещатель ПС автоматический:

	10-08-002-01
	      тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
	9,61 
	8,47 
	0,27 
	0,00 
	0,87 
	0,84 

	10-08-002-02
	      дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	19,35 
	16,93 
	0,71 
	0,00 
	1,71 
	1,68 

	10-08-002-03
	      тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении
	23,59 
	20,80 
	0,85 
	0,00 
	1,94 
	1,68 

	
	Извещатель ОС автоматический:

	10-08-002-04
	      контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	10,48 
	8,47 
	0,00 
	0,00 
	2,01 
	0,84 

	10-08-002-05
	      ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле
	10,56 
	8,47 
	0,00 
	0,00 
	2,09 
	0,84 

	10-08-002-06
	Конструкция для установки извещателя
	6,47 
	3,53 
	1,07 
	0,00 
	1,87 
	0,35 

	Таблица 10-08-003. Приборы и устройства сигнализирующие объектовые 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	10-08-003-01
	Прибор сигнализирующий емкостной
	85,77 
	81,02 
	0,58 
	0,00 
	4,17 
	7,92 

	
	Устройство ультразвуковое,:

	10-08-003-02
	      прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении
	40,88 
	38,48 
	0,40 
	0,00 
	2,00 
	3,6 

	10-08-003-03
	      блок питания и контроля
	42,12 
	38,48 
	0,58 
	0,00 
	3,06 
	3,6 

	10-08-003-04
	      преобразователь (излучатель или приемник)
	39,31 
	36,29 
	0,58 
	0,00 
	2,44 
	3,6 

	
	Устройство оптико-(фото)электрическое,:

	10-08-003-05
	      прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
	61,83 
	58,06 
	0,58 
	0,00 
	3,19 
	5,76 

	10-08-003-06
	      блок питания и контроля
	68,57 
	62,44 
	0,76 
	0,00 
	5,37 
	5,76 

	
	Измеритель: 1 компл.

	10-08-003-07
	      комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник)
	71,93 
	65,32 
	1,56 
	0,00 
	5,05 
	6,48 

	
	Измеритель: 1 шт.

	10-08-003-08
	      отражатель неподвижный
	8,65 
	7,26 
	0,40 
	0,00 
	0,99 
	0,72 

	10-08-003-09
	      отражатель регулируемый
	23,55 
	21,28 
	0,58 
	0,00 
	1,69 
	2,16 

	Таблица 10-08-004. Блокировка поверхностей проводом, фольгой 

   

	
	Измеритель: 100 м блокировки

	10-08-004-01
	Блокировка стеклянных окон, дверей, витрин проводом или фольгой
	618,55 
	460,35 
	0,00 
	0,00 
	158,20 
	45 

	
	Измеритель: 1 м2 блокировки

	
	Блокировка поверхностей проводом, фольгой строительных конструкций на пролом:

	10-08-004-02
	      дверей, перегородок
	36,51 
	19,70 
	2,23 
	0,00 
	14,58 
	2 

	10-08-004-03
	      потолков
	47,90 
	29,55 
	3,57 
	0,00 
	14,78 
	3 

	10-08-004-04
	Блокировка металлических решеток
	48,39 
	39,40 
	1,47 
	0,00 
	7,52 
	4 

	Таблица 10-08-005. Провода при открытой проводке для систем ОПС 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям:

	10-08-005-01
	      деревянным
	157,93 
	104,50 
	0,00 
	0,00 
	53,43 
	11 

	10-08-005-02
	      кирпичным
	885,89 
	285,65 
	25,69 
	0,00 
	574,55 
	29 

	10-08-005-03
	      бетонным и металлическим
	1085,64 
	342,72 
	44,60 
	0,00 
	698,32 
	34 

	
	Измеритель: 1 м линии

	10-08-005-04
	Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию
	11,59 
	2,05 
	0,00 
	0,00 
	9,54 
	0,2 

	Раздел 2. ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ 

   

	Таблица 10-08-015. Электрочасы первичные 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	10-08-015-01
	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1
	34,00 
	32,97 
	0,00 
	0,00 
	1,03 
	3 

	Таблица 10-08-016. Электрочасы вторичные для помещений 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Электрочасы вторичные для помещений односторонние:

	10-08-016-01
	      на стене
	19,89 
	19,00 
	0,00 
	0,00 
	0,89 
	2 

	10-08-016-02
	      на стене с установкой кронштейна на бетонной стене
	22,81 
	19,92 
	0,00 
	0,00 
	2,89 
	2 

	10-08-016-03
	      на кронштейне с установкой кронштейна на металлоконструкции
	33,39 
	19,92 
	5,16 
	0,00 
	8,31 
	2 

	10-08-016-04
	      на кронштейне с установкой кронштейна на колонне
	80,65 
	20,16 
	0,00 
	0,00 
	60,49 
	2 

	
	Электрочасы вторичные для помещений двусторонние:

	10-08-016-05
	      на кронштейне с установкой кронштейна на бетонной стене
	25,24 
	22,30 
	0,00 
	0,00 
	2,94 
	2 

	10-08-016-06
	      на кронштейне с установкой кронштейна на металлической конструкции
	35,82 
	22,30 
	5,16 
	0,00 
	8,36 
	2 

	10-08-016-07
	      на кронштейне с установкой кронштейна на колонне
	83,47 
	22,92 
	0,00 
	0,00 
	60,55 
	2 

	Таблица 10-08-017. Электрочасы вторичные уличные 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Электрочасы вторичные уличные односторонние:

	10-08-017-01
	      на стене
	701,88 
	44,92 
	655,35 
	21,15 
	1,61 
	4,56 

	10-08-017-02
	      на кронштейне с установкой кронштейна на бетонной стене
	391,64 
	34,47 
	353,99 
	11,43 
	3,18 
	3,42 

	10-08-017-03
	      на кронштейне с установкой кронштейна на металлической конструкции
	402,22 
	34,47 
	359,15 
	11,43 
	8,60 
	3,42 

	10-08-017-04
	      на кронштейне с установкой кронштейна на колонне
	449,77 
	34,99 
	353,99 
	11,43 
	60,79 
	3,42 

	
	Электрочасы вторичные уличные двусторонние:

	10-08-017-05
	      на кронштейне с установкой кронштейна на бетонной колонне
	393,79 
	45,96 
	344,42 
	11,12 
	3,41 
	4,56 

	10-08-017-06
	      на кронштейне с установкой кронштейна на металлической конструкции
	403,66 
	45,96 
	348,87 
	11,12 
	8,83 
	4,56 

	10-08-017-07
	      на кронштейне с установкой кронштейна на колонне
	451,39 
	45,96 
	344,42 
	11,12 
	61,01 
	4,56 

	Таблица 10-08-018. Электрочасы специальные 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	10-08-018-01
	Часы процедурные физиотерапевтической аппаратуры, тип РВI-30
	10,43 
	8,59 
	0,00 
	0,00 
	1,84 
	0,74 

	10-08-018-02
	Механизм часов электровторичных башенных, тип ЭВЧ-15м
	823,04 
	103,82 
	637,73 
	19,92 
	81,49 
	10,3 

	Таблица 10-08-019. Прочее оборудование электрочасофикации 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	10-08-019-01
	Коробка ответвительная на стене
	5,56 
	5,12 
	0,00 
	0,00 
	0,44 
	0,5 

	10-08-019-02
	Реле трансляции минутных импульсов на стене
	9,88 
	8,06 
	0,00 
	0,00 
	1,82 
	0,8 

	10-08-019-03
	Секундомер электронный с таймерным выходом, тип СТЦ-1
	13,93 
	10,66 
	0,00 
	0,00 
	3,27 
	0,93 

	10-08-019-04
	Реле времени программное, тип 2РВМ
	6,86 
	5,91 
	0,00 
	0,00 
	0,95 
	0,6 

	Таблица 10-08-020. Часы электронные 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	10-08-020-01
	Часы цифровые электронные подвесные
	20,62 
	19,70 
	0,00 
	0,00 
	0,92 
	2 

	ОТДЕЛ 09. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ 

   

	Таблица 10-09-001. Аппаратура телевизионная 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	10-09-001-01
	Аппаратура телевизионная прикладная «Дефектоскоп» с 1 камерой
	382,07 
	281,84 
	0,00 
	0,00 
	100,23 
	 26 

0,0616 

	10-09-001-02
	Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой
	232,00 
	162,60 
	0,00 
	0,00 
	69,40 
	 15 

0,014 
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