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Часть 22. Оборудование гидроэлектрических станций и гидротехнических сооружений

	Номера

расценок
	Наименование и характеристика

строительных работ и конструкций
	Прямые

затраты,

руб.
	В том числе, руб.
	Затраты

труда

рабочих,

чел.-ч.

Масса обору-дования, т



	
	
	
	оплата

труда

рабочих
	эксплуатация машин
	материалы
	

	Коды

неучтенных

материалов
	Наименование и характеристика

неучтенных расценками материалов,

единица измерения
	
	
	всего
	в т.ч.

оплата

труда

машинистов
	расход

неучтенных

материалов
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ОТДЕЛ 01. ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

   

	Раздел 1. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТУРБИНЫ 

   

	Таблица 22-01-001. Гидротурбины вертикальные поворотно-лопастные 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Гидротурбина вертикальная поворотно-лопастная с бетонной спиральной камерой, со сварной камерой рабочего колеса, диаметр рабочего колеса:

	22-01-001-01
	      2,8 м, четырехлопастная, мощность 5,75 МВт
	280543,32 
	90806,68 
	175917,19 
	12708,65 
	13819,45 
	 8377 

75 

	22-01-001-02
	      6 м, семилопастная, мощность 130 МВт
	820674,02 
	193494,00 
	562287,22 
	30903,03 
	64892,80 
	 17850 

473 

	22-01-001-03
	      8,5 м, семилопастная, мощность 230 МВт
	1445639,62 
	295661,00 
	1008684,51 
	51648,69 
	141294,11 
	 27275 

1094 

	Таблица 22-01-002. Гидротурбины вертикальные радиально-осевые 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Гидротурбина вертикальная радиально-осевая с металлической сварной спиральной камерой, статор со спиральной камерой, поставляемый в сборе, диаметр рабочего колеса:

	22-01-002-01
	      1,4 м, мощность 5,2 МВт
	174849,96 
	74644,08 
	90812,47 
	7532,34 
	9393,41 
	 6792 

49 

	22-01-002-02
	      2,2 м, мощность 82 МВт
	244105,80 
	88458,51 
	140274,55 
	8364,43 
	15372,74 
	 8049 

118,7 

	
	Гидротурбина вертикальная радиально-осевая с металлической сварной спиральной камерой, статор и спиральная камера, поставляемые частями, диаметр рабочего колеса:

	22-01-002-03
	      4,2 м, мощность 238 МВт, статор с механической обработкой
	769850,99 
	150024,49 
	576262,90 
	21831,51 
	43563,60 
	 13651 

460 

	22-01-002-04
	      5,8 м, мощность 240 МВт, статор без механической обработки
	1103960,27 
	235713,52 
	796670,28 
	36181,77 
	71576,47 
	 21448 

800 

	22-01-002-05
	      6,2 м, мощность 340 МВт, статор без механической обработки
	1506987,49 
	269090,15 
	1155133,23 
	44816,01 
	82764,11 
	 24485 

922 

	Раздел 2. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СВАРНЫЕ КАМЕРЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБЛИЦОВКИ ГИДРОТУРБИН 

   

	Таблица 22-01-016. Камеры металлические сварные спиральные 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Камера металлическая сварная спиральная с примыканием обечаек к статору турбины по прямой (статор-многогранник) из сталей:

	22-01-016-01
	      углеродистых
	8389,42 
	1717,10 
	6104,89 
	408,92 
	567,43 
	154 

	22-01-016-02
	      низколегированных
	10249,53 
	2319,20 
	7350,86 
	479,76 
	579,47 
	208 

	22-01-016-03
	      легированных
	10807,89 
	2453,00 
	7772,74 
	507,94 
	582,15 
	220 

	Таблица 22-01-017. Облицовки металлические конусов отсасывающих труб 

   

	
	Измеритель: 1 т

	22-01-017-01
	Облицовка металлическая конуса отсасывающей трубы из сегментов и звеньев
	18148,20 
	1464,53 
	5477,49 
	480,61 
	11206,18 
	137 

	Таблица 22-01-018. Облицовки металлические бетонных спиральных камер 

   

	
	Измеритель: 1 т

	22-01-018-01
	Облицовка металлическая бетонной спиральной камеры из вальцованных листов
	8399,02 
	2079,20 
	5792,28 
	479,34 
	527,54 
	184 

	Раздел 3. РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ К ГИДРОТУРБИНАМ 

   

	Таблица 22-01-021. Регуляторы скорости электрогидравлические без комбинатора 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Регулятор скорости электрогидравлический без комбинатора, типа:

	22-01-021-01
	      ЭГР-2И1-100-6,3-11
	45776,00 
	21854,20 
	22389,64 
	1785,68 
	1532,16 
	 1934 

1,47 

	22-01-021-02
	      ЭГР-2И1-150-9
	49453,43 
	23662,20 
	23882,47 
	1915,44 
	1908,76 
	 2094 

1,933 

	Таблица 22-01-022. Регуляторы скорости электрогидравлические с электромеханическим комбинатором вне колонки управления 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Регулятор скорости электрогидравлический с электромеханическим комбинатором вне колонки управления, типа:

	22-01-022-01
	      ЭГРК-2И1-100-8
	43656,16 
	21560,40 
	20544,18 
	1712,95 
	1551,58 
	 1908 

2,147 

	22-01-022-02
	      ЭГРК-2И1-150-8
	81458,22 
	38578,20 
	39990,00 
	3251,30 
	2890,02 
	 3414 

2,67 

	Раздел 4. МАСЛОНАПОРНЫЕ УСТАНОВКИ 

   

	Таблица 22-01-031. Установки маслонапорные с одним сосудом 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Установка маслонапорная с одним сосудом, объем гидроаккумулятора:

	22-01-031-01
	      до 8 м3
	21248,96 
	6612,40 
	13257,39 
	738,69 
	1379,17 
	 610 

13,17 

	22-01-031-02
	      до 16 м3
	32165,35 
	9181,48 
	20759,93 
	2280,55 
	2223,94 
	 847 

21,69 

	Таблица 22-01-032. Установки маслонапорные с двумя сосудами 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Установка маслонапорная с двумя сосудами, объем гидроаккумулятора:

	22-01-032-01
	      до 20 м3
	32637,22 
	12473,65 
	17455,22 
	1452,15 
	2708,35 
	 1135 

26,27 

	22-01-032-02
	      до 36 м3
	55602,33 
	15254,12 
	35824,61 
	1965,69 
	4523,60 
	 1388 

44,06 

	Раздел 5. ГЕНЕРАТОРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

   

	Таблица 22-01-036. Гидрогенераторы вертикальные подвесные 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Гидрогенератор вертикальный подвесной с воздушным охлаждением, диаметр ротора:

	22-01-036-01
	      2,7 м, статор неразъемный, мощность 6,2 МВ·А
	147661,95 
	65993,92 
	67053,21 
	5082,11 
	14614,82 
	 6088 

67 

	22-01-036-02
	      5,2 м, статор секторный со стыковым сердечником, мощность 37 МВ·А
	673554,11 
	176431,84 
	445882,11 
	18122,51 
	51240,16 
	 16276 

310 

	22-01-036-03
	      6,3 м, статор секторный со стыковым сердечником, мощность 188 МВ·А
	1430149,70 
	402846,92 
	907233,57 
	33693,03 
	120069,21 
	 37163 

860 

	22-01-036-04
	      7,6 м, статор секторный со стыковым сердечником, мощность 253 МВ·А
	2340570,65 
	433643,36 
	1771934,13 
	55357,54 
	134993,16 
	 40004 

1065 

	Таблица 22-01-037. Гидрогенераторы вертикальные зонтичные 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Гидрогенератор вертикальный зонтичный с воздушным охлаждением (ротор без монтажного разъема), диаметр ротора:

	22-01-037-01
	      3,7 м, статор со стыковым сердечником, мощность 48 МВ·А
	156271,06 
	75988,40 
	70645,54 
	4992,66 
	9637,12 
	 7010 

65 

	22-01-037-02
	      8,3 м, статор со стыковым сердечником, мощность 53 МВ·А
	877221,85 
	226848,68 
	597394,78 
	21050,61 
	52978,39 
	 20927 

418 

	22-01-037-03
	      10,4 м, статор со стыковым сердечником, мощность 87 МВ·А
	2162682,01 
	334576,60 
	1738678,58 
	51063,14 
	89426,83 
	 30865 

780 

	22-01-037-04
	      11,9 м, статор со стыковым сердечником, мощность 197 МВ·А
	1497507,27 
	415594,76 
	960803,63 
	40234,02 
	121108,88 
	 38339 

1100 

	22-01-037-05
	      9,3 м, статор с бесстыковым сердечником, мощность 220 МВ·А
	1380472,54 
	350110,32 
	912606,37 
	36295,78 
	117755,85 
	 32298 

1200 

	22-01-037-06
	      11,9 м, статор с бесстыковым сердечником, мощность 372 МВ·А
	2053916,13 
	427497,08 
	1470134,70 
	45466,56 
	156284,35 
	 39437 

1530 

	ОТДЕЛ 02. МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

   

	Раздел 1. МЕХАНИЗМЫ ПОДЪЕМНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ 

   

	Таблица 22-02-001. Механизмы подъемные с ручным приводом 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта:

	22-02-001-01
	      до 0,2 т
	1066,02 
	688,44 
	276,31 
	57,90 
	101,27 
	64,4 

	22-02-001-02
	      до 0,3 т
	1142,19 
	688,44 
	288,24 
	61,05 
	165,51 
	64,4 

	22-02-001-03
	      до 0,5 т
	1369,89 
	750,44 
	367,19 
	84,56 
	252,26 
	70,2 

	Таблица 22-02-002. Механизмы подъемные с электрическим приводом 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Механизм подъемный с электрическим приводом канатный, однобарабанный, масса:

	22-02-002-01
	      до 2 т
	2149,27 
	924,53 
	919,64 
	170,52 
	305,10 
	87,8 

	22-02-002-02
	      до 5 т
	1855,05 
	660,23 
	834,43 
	138,36 
	360,39 
	62,7 

	22-02-002-03
	      до 10 т
	1449,19 
	387,50 
	801,93 
	97,28 
	259,76 
	36,8 

	22-02-002-04
	      до 20 т
	971,98 
	253,77 
	461,51 
	54,15 
	256,70 
	24,1 

	22-02-002-05
	      свыше 20 т
	811,02 
	193,75 
	286,16 
	29,08 
	331,11 
	18,4 

	
	Механизм подъемный с электрическим приводом канатный, двухбарабанный масса:

	22-02-002-06
	      до 15 т, для обслуживания плоских затворов
	1626,62 
	259,04 
	933,33 
	75,88 
	434,25 
	24,6 

	22-02-002-07
	      до 15 т, для обслуживания сегментных затворов
	2151,46 
	347,49 
	1286,40 
	90,92 
	517,57 
	33 

	22-02-002-08
	      свыше 15 т, для обслуживания сегментных затворов
	1215,51 
	186,38 
	620,00 
	43,31 
	409,13 
	17,7 

	22-02-002-09
	      до 50 т, для обслуживания плоских затворов
	1282,65 
	223,24 
	625,09 
	48,42 
	434,32 
	21,2 

	22-02-002-10
	      свыше 50 т, для обслуживания затворов и решеток
	1288,97 
	173,75 
	656,45 
	44,00 
	458,77 
	16,5 

	
	Механизм подъемный с электрическим приводом с пластинчатыми цепями (без учета массы противовесов), грузоподъемность:

	22-02-002-11
	      до 20 т
	2772,85 
	840,29 
	1319,77 
	162,73 
	612,79 
	79,8 

	22-02-002-12
	      до 100 т
	2168,53 
	564,41 
	989,63 
	120,66 
	614,49 
	53,6 

	22-02-002-13
	      до 150 т
	1445,22 
	246,40 
	709,88 
	50,67 
	488,94 
	23,4 

	22-02-002-14
	      свыше 150 т
	1471,22 
	199,02 
	624,73 
	43,29 
	647,47 
	18,9 


	
	Механизм подъемный с электрическим приводом цевочный (реечный), грузоподъемность:

	22-02-002-15
	      до 5 т
	3277,62 
	1162,56 
	1174,95 
	209,30 
	940,11 
	112 

	22-02-002-16
	      до 25 т
	1479,14 
	225,25 
	332,25 
	47,82 
	921,64 
	21,7 

	22-02-002-17
	      свыше 25 т
	1251,47 
	142,21 
	202,89 
	27,02 
	906,37 
	13,7 

	
	Механизм подъемный с электрическим приводом винтовой, грузоподъемность:

	22-02-002-18
	      до 5 т
	5618,83 
	2042,82 
	2912,71 
	557,04 
	663,30 
	194 

	22-02-002-19
	      до 10 т
	3730,45 
	1474,20 
	1604,20 
	302,81 
	652,05 
	140 

	22-02-002-20
	      до 15 т
	3133,82 
	1200,42 
	1299,08 
	243,24 
	634,32 
	114 

	22-02-002-21
	      до 20 т
	2525,62 
	900,32 
	983,75 
	182,08 
	641,55 
	85,5 

	22-02-002-22
	      до 40 т
	1915,75 
	588,63 
	728,34 
	125,43 
	598,78 
	55,9 

	Таблица 22-02-003. Механизмы гидравлические подъемные 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Механизм гидравлический подъемный, гидравлический привод с вертикальными гидроцилиндрами, количество гидроцилиндров:

	22-02-003-01
	      1, масса до 10 т
	4542,76 
	698,57 
	2609,34 
	173,78 
	1234,85 
	67,3 

	22-02-003-02
	      1, масса до 30 т
	2194,44 
	331,12 
	1203,41 
	79,43 
	659,91 
	31,9 

	22-02-003-03
	      до 4, масса до 100 т
	2881,95 
	514,85 
	1693,30 
	105,16 
	673,80 
	49,6 

	22-02-003-04
	      до 4, масса свыше 100 т
	2296,92 
	403,78 
	1233,31 
	76,78 
	659,83 
	38,9 

	22-02-003-05
	      до 25, масса 250 т
	6329,70 
	1224,84 
	4401,63 
	277,53 
	703,23 
	118 

	
	Механизм гидравлический подъемный,:

	22-02-003-06
	      гидравлический привод с горизонтальными цилиндрами
	5238,69 
	976,68 
	3421,89 
	305,04 
	840,12 
	90,1 

	22-02-003-07
	      гидропривод ленточный
	1512,15 
	232,51 
	566,93 
	40,07 
	712,71 
	22,4 

	Раздел 2. ПОДЪЕМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

   

	Таблица 22-02-010. Краны специальные гидротехнические козловые и полукозловые 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Кран специальный гидротехнический козловой и полукозловой с электрическим приводом (без очистных механизмов), грузоподъемность:

	22-02-010-01
	      до 16 т
	2515,16 
	450,05 
	1776,08 
	121,50 
	289,03 
	42,1 

	22-02-010-02
	      до 100 т
	1908,60 
	378,43 
	1198,34 
	79,88 
	331,83 
	35,4 

	22-02-010-03
	      до 150 т
	1498,95 
	252,28 
	928,48 
	61,86 
	318,19 
	23,6 

	22-02-010-04
	      свыше 150 т
	1340,13 
	202,04 
	812,05 
	57,62 
	326,04 
	18,9 

	Таблица 22-02-011. Механизмы монорельсовые (подвесные тележки) 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Механизм монорельсовый, грузоподъемность:

	22-02-011-01
	      до 5 т
	3330,46 
	839,88 
	1963,76 
	246,77 
	526,82 
	82,1 

	22-02-011-02
	      до 20 т
	1547,37 
	401,02 
	646,93 
	96,80 
	499,42 
	39,2 

	22-02-011-03
	      свыше 20 т
	1297,34 
	275,19 
	530,75 
	73,30 
	491,40 
	26,9 

	Раздел 3. МЕХАНИЗМЫ ОЧИСТНЫЕ 

   

	Таблица 22-02-020. Механизмы очистные, устанавливаемые на кранах 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Механизм очистной, устанавливаемый на кране, грейфер электрогидравлический, масса комплекта:

	22-02-020-01
	      до 2 т
	2703,58 
	824,92 
	1776,50 
	266,61 
	102,16 
	76,1 

	22-02-020-02
	      до 3 т
	2148,40 
	659,07 
	1413,93 
	212,12 
	75,40 
	60,8 

	22-02-020-03
	      до 10 т
	1827,03 
	456,36 
	759,49 
	103,63 
	611,18 
	42,1 

	22-02-020-04
	      свыше 10 т
	1616,21 
	367,48 
	652,72 
	83,14 
	596,01 
	33,9 

	Таблица 22-02-021. Машины решеткоочистные 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Машина решеткоочистная самоходная, тип:

	22-02-021-01
	      РН
	865,28 
	505,51 
	296,28 
	82,11 
	63,49 
	48,7 

	22-02-021-02
	      РВ
	1059,29 
	638,37 
	354,77 
	99,77 
	66,15 
	61,5 

	22-02-021-03
	      РТ, подвесная
	3804,77 
	1868,40 
	1845,57 
	352,10 
	90,80 
	180 

	Таблица 22-02-022. Сетки водоочистные, вращающиеся 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Сетка водоочистная вращающаяся, габаритная, масса комплекта:

	22-02-022-01
	      до 10 т
	1981,12 
	454,33 
	1062,27 
	114,09 
	464,52 
	42,5 

	22-02-022-02
	      свыше 10 т
	1663,71 
	344,22 
	883,21 
	93,66 
	436,28 
	32,2 

	22-02-022-03
	Сетка водоочистная вращающаяся, негабаритная
	1773,69 
	381,63 
	976,92 
	104,44 
	415,14 
	35,7 

	Раздел 4. МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ЗАТВОРОВ, ШЛЮЗОВЫХ ВОРОТ И СОРОУДЕРЖИВАЮЩИХ РЕШЕТОК 

   

	Таблица 22-02-030. Подвесные устройства и тяговые органы 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Подвесное устройство и тяговый орган, балка захватная:

	22-02-030-01
	      механическая, грузоподъемность до 10 т
	1107,25 
	525,23 
	509,19 
	124,16 
	72,83 
	50,6 

	22-02-030-02
	      механическая с клещевым захватом
	1386,03 
	668,47 
	641,86 
	151,65 
	75,70 
	64,4 

	22-02-030-03
	      электромеханическая
	473,62 
	153,62 
	254,07 
	45,86 
	65,93 
	14,8 

	
	Подвесное устройство и тяговый орган, балка захватная с электрогидроприводом:

	22-02-030-04
	      с одной точкой подвеса, габаритная
	1106,36 
	402,74 
	354,37 
	66,87 
	349,25 
	38,8 

	22-02-030-05
	      с одной точкой подвеса, негабаритная
	1240,52 
	355,00 
	395,69 
	65,38 
	489,83 
	34,2 

	22-02-030-06
	      с двумя точками подвеса
	1077,49 
	248,08 
	304,57 
	46,06 
	524,84 
	23,9 

	
	Подвесное устройство и тяговый орган, подхват, грузоподъемность:

	22-02-030-07
	      до 10 т
	2927,29 
	1443,15 
	1192,47 
	84,95 
	291,67 
	135 

	22-02-030-08
	      до 20 т
	1660,06 
	754,71 
	637,73 
	67,34 
	267,62 
	70,6 

	22-02-030-09
	      до 60 т
	977,39 
	287,56 
	418,26 
	50,48 
	271,57 
	26,9 

	22-02-030-10
	      до 100 т
	938,50 
	227,70 
	440,43 
	56,41 
	270,37 
	21,3 

	22-02-030-11
	      свыше 100 т
	833,98 
	227,70 
	335,91 
	41,20 
	270,37 
	21,3 

	
	Измеритель: 1 компл.

	22-02-030-12
	Подвесное устройство и тяговый орган, тяга для сегментных затворов
	1105,51 
	287,56 
	689,83 
	82,76 
	128,12 
	 26,9 

0,69 

	Таблица 22-02-031. Шарниры опорные 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Шарнир опорный сегментных затворов, масса комплекта на затвор:

	22-02-031-01
	      до 10 т
	2843,94 
	509,66 
	1571,62 
	134,23 
	762,66 
	49,1 

	22-02-031-02
	      свыше 10 т
	1641,96 
	196,18 
	825,79 
	56,06 
	619,99 
	18,9 

	Раздел 5. ЗАТВОРЫ 

   

	Таблица 22-02-040. Затворы плоские габаритные 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса:

	22-02-040-01
	      до 1 т
	6864,23 
	1745,24 
	4402,58 
	481,53 
	716,41 
	161 

	22-02-040-02
	      до 2 т
	4079,49 
	872,62 
	2523,48 
	247,36 
	683,39 
	80,5 

	22-02-040-03
	      до 5 т
	3453,73 
	711,10 
	2052,42 
	193,54 
	690,21 
	65,6 

	Таблица 22-02-041. Затворы плоские скользящие габаритные и секционные из габаритных секций 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Затвор плоский скользящий габаритный и секционный из габаритных секций, масса:

	22-02-041-01
	      от 5 до 30 т
	5892,37 
	406,80 
	770,14 
	91,88 
	4715,43 
	33,9 

	22-02-041-02
	      свыше 30 т
	2299,93 
	248,40 
	826,07 
	70,17 
	1225,46 
	20,7 

	Таблица 22-02-042. Затворы плоские колесные габаритные и секционные из габаритных секций 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Затвор плоский колесный габаритный и секционный из габаритных секций, масса:

	22-02-042-01
	      от 5 до 10 т
	1723,64 
	387,07 
	751,10 
	89,89 
	585,47 
	38,4 

	22-02-042-02
	      свыше 10 т
	1219,27 
	105,84 
	524,85 
	36,78 
	588,58 
	10,5 

	Таблица 22-02-043. Затворы негабаритные и из негабаритных секций плоские скользящие и колесные 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Затвор негабаритный и из негабаритных секций плоский:

	22-02-043-01
	      скользящий, масса до 70 т
	2326,95 
	376,74 
	1254,81 
	76,25 
	695,40 
	31,9 

	22-02-043-02
	      скользящий, масса свыше 70 т
	2037,21 
	334,22 
	1013,96 
	65,58 
	689,03 
	28,3 

	22-02-043-03
	      колесный
	1782,66 
	278,72 
	858,83 
	61,06 
	645,11 
	23,6 

	Таблица 22-02-044. Затворы сегментные (без опорных шарниров) 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Затвор сегментный (без опорных шарниров):

	22-02-044-01
	      поверхностный негабаритный
	2865,92 
	600,00 
	1570,10 
	82,17 
	695,82 
	50 

	22-02-044-02
	      уравновешенный (полноповоротный)
	1936,64 
	379,20 
	1008,15 
	79,86 
	549,29 
	31,6 

	22-02-044-03
	      глубинный негабаритный
	3396,97 
	486,00 
	1810,58 
	98,24 
	1100,39 
	40,5 

	Таблица 22-02-045. Затворы напорные трубопроводов 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Затвор конусный напорный трубопроводов, масса:

	22-02-045-01
	      до 20 т
	4359,70 
	671,00 
	3335,93 
	190,20 
	352,77 
	61,9 

	22-02-045-02
	      свыше 20 т
	2418,51 
	360,97 
	1757,99 
	101,61 
	299,55 
	33,3 

	Раздел 6. СОРОУДЕРЖИВАЮЩИЕ РЕШЕТКИ 

   

	Таблица 22-02-050. Решетки сороудерживающие габаритные глубинных отверстий 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Решетка сороудерживающая глубинных отверстий, масса:

	22-02-050-01
	      до 1 т
	2524,16 
	548,50 
	1335,29 
	151,43 
	640,37 
	50,6 

	22-02-050-02
	      до 5 т
	1546,54 
	289,94 
	626,02 
	68,78 
	630,58 
	25,3 

	Таблица 22-02-051. Решетки сороудерживающие габаритные и секционные из габаритных секций 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Решетка сороудерживающая габаритная и секционная из габаритных секций, масса:

	22-02-051-01
	      от 5 до 30 т
	1788,90 
	335,91 
	774,17 
	74,90 
	678,82 
	31,9 

	22-02-051-02
	      свыше 30 т
	1553,31 
	235,87 
	641,20 
	61,09 
	676,24 
	22,4 

	Таблица 22-02-052. Решетки сороудерживающие негабаритные и из негабаритных секций 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Решетка сороудерживающая негабаритная и из негабаритных секций, масса:

	22-02-052-01
	      до 50 т
	2003,23 
	292,91 
	1030,59 
	96,46 
	679,73 
	27,4 

	22-02-052-02
	      свыше 50 т
	1870,47 
	277,94 
	906,21 
	84,56 
	686,32 
	26 

	Раздел 7. ШЛЮЗНЫЕ ВОРОТА 

   

	Таблица 22-02-060. Ворота шлюзные двустворчатые 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Ворота шлюзные двустворчатые стоечные, ригельные и стоечно-ригельные, масса:

	22-02-060-01
	      до 100 т
	1775,51 
	324,21 
	750,28 
	45,50 
	701,02 
	29,5 

	22-02-060-02
	      свыше 100 т
	1936,16 
	259,36 
	669,13 
	39,45 
	1007,67 
	23,6 

	Таблица 22-02-061. Ворота шлюзные опускные 

   

	
	Измеритель: 1 т

	22-02-061-01
	Ворота шлюзные опускные, масса до 300 т
	2161,83 
	279,62 
	1139,56 
	82,53 
	742,65 
	24,4 

	Раздел 8. РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И РАБОТЫ 

   

	Таблица 22-02-070. Система воздухообдува затворов и ворот 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Система пневматическая воздухообдува затворов и ворот для поддержания майны, ширина камеры шлюза:

	22-02-070-01
	      14 м
	1412,62 
	332,64 
	951,10 
	64,09 
	128,88 
	33 

	22-02-070-02
	      30 м
	1451,03 
	321,55 
	825,85 
	52,96 
	303,63 
	31,9 

	Таблица 22-02-071. Устройства смазочные 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	22-02-071-01
	Устройство смазочное пяты и оси гальсбанта двустворчатых ворот
	954,18 
	553,74 
	389,37 
	88,91 
	11,07 
	 51,8 

0,31 

	Таблица 22-02-072. Противовесы и балласты 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Противовес к механизмам с пластинчатыми цепями, масса комплекта:

	22-02-072-01
	      до 6 т
	775,54 
	47,17 
	376,99 
	22,28 
	351,38 
	4,68 

	22-02-072-02
	      свыше 6 т
	708,70 
	47,17 
	310,15 
	18,84 
	351,38 
	4,68 

	22-02-072-03
	Балласт чугунный плоских глубинных затворов
	839,99 
	63,07 
	425,22 
	25,54 
	351,70 
	5,9 

	Таблица 22-02-073. Тележки для перевозки оборудования 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Тележка для перевозки оборудования самоходная, масса:

	22-02-073-01
	      до 2 т
	2227,11 
	357,72 
	1819,07 
	102,34 
	50,32 
	33 

	22-02-073-02
	      свыше 2 т
	953,68 
	140,92 
	766,50 
	44,92 
	46,26 
	13 

	Таблица 22-02-074. Рымы плавучие, поплавковые устройства, устройства измерения уровня воды 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Рым плавучий, швартовое усилие:

	22-02-074-01
	      10 т
	760,78 
	335,67 
	115,41 
	12,09 
	309,70 
	31,4 

	22-02-074-02
	      30 т
	1111,31 
	275,80 
	106,12 
	11,22 
	729,39 
	25,8 

	
	Измеритель: 1 компл.

	22-02-074-03
	Устройство поплавковое
	1036,46 
	239,46 
	691,17 
	85,22 
	105,83 
	 22,4 

0,336 

	
	Устройство измерения уровня воды:

	22-02-074-04
	      с уровнемером мембранного типа
	3054,92 
	1053,69 
	1980,16 
	267,46 
	21,07 
	 103 

0,87 

	22-02-074-05
	      с уровнемером типа УБ-Э
	1536,11 
	813,29 
	706,55 
	82,54 
	16,27 
	 79,5 

2,31 

	Таблица 22-02-075. Заливка вкладышей 

   

	
	Измеритель: 1 кг

	22-02-075-01
	Заливка вкладышей баббитом
	59,23 
	1,25 
	3,83 
	0,33 
	54,15 
	0,12 

	Таблица 22-02-076. Механические узлы и тяговые органы (при перестановке и замене износившихся) 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Механические узлы и тяговые органы (при перестановке и замене износившихся), в т.ч.:

	22-02-076-01
	      цепи шарнирно-пластинчатые для цепных механизмов, масса комплекта до 0,5 т
	12770,74 
	2501,58 
	9710,39 
	670,59 
	558,77 
	241 

	22-02-076-02
	      цепи шарнирно-пластинчатые для цепных механизмов, масса комплекта до 3 т
	5317,68 
	1307,88 
	3561,28 
	266,09 
	448,52 
	126 

	22-02-076-03
	      цепи шарнирно-пластинчатые для цепных механизмов, масса комплекта до 20 т
	1691,27 
	342,54 
	923,96 
	74,92 
	424,77 
	33 

	22-02-076-04
	      цепи шарнирно-пластинчатые для цепных механизмов, масса комплекта свыше 20 т
	1057,42 
	266,77 
	367,39 
	39,53 
	423,26 
	25,7 

	22-02-076-05
	      штанги, подвески и сцепы, масса комплекта на затвор до 0,5 т
	12647,72 
	2232,36 
	10370,71 
	576,60 
	44,65 
	212 

	22-02-076-06
	      штанги, подвески и сцепы, масса комплекта на затвор до 1 т
	3764,23 
	708,67 
	3041,39 
	170,99 
	14,17 
	67,3 

	22-02-076-07
	      штанги, подвески и сцепы, масса комплекта на затвор до 5 т
	1209,76 
	223,24 
	982,06 
	57,08 
	4,46 
	21,2 

	22-02-076-08
	      штанги, подвески и сцепы, масса комплекта на затвор до 10 т
	702,33 
	136,89 
	562,70 
	33,93 
	2,74 
	13 

	22-02-076-09
	      штанги, подвески и сцепы, масса комплекта на затвор свыше 10 т
	392,85 
	86,24 
	304,89 
	20,39 
	1,72 
	8,19 

	22-02-076-10
	      опорные и опорно-ходовые части шлюзовых ворот устройство пятовое
	1122,04 
	212,69 
	438,08 
	19,71 
	471,27 
	21,1 

	22-02-076-11
	      опорные и опорно-ходовые части шлюзовых ворот гальсбанты
	2622,24 
	413,83 
	1003,66 
	78,47 
	1204,75 
	39,3 

	22-02-076-12
	      опорные и опорно-ходовые части шлюзовых ворот подушки упорные и опорные
	1044,37 
	172,69 
	292,64 
	17,38 
	579,04 
	16,4 

	22-02-076-13
	      опорные и опорно-ходовые части шлюзовых ворот части опорно-ходовые откатных ворот
	1340,54 
	186,38 
	864,03 
	49,98 
	290,13 
	17,7 

	22-02-076-14
	      опорные и опорно-ходовые части шлюзовых ворот части опорно-ходовые плоских скользящих затворов (кроме полозьев)
	4091,02 
	533,87 
	3050,71 
	171,26 
	506,44 
	50,7 

	22-02-076-15
	      части опорно-ходовые плоских колесных затворов, масса комплекта до 3 т
	2659,94 
	439,10 
	2169,73 
	125,40 
	51,11 
	41,7 

	22-02-076-16
	      части опорно-ходовые плоских колесных затворов, масса комплекта до 5 т
	2095,42 
	310,64 
	1735,12 
	100,61 
	49,66 
	29,5 

	22-02-076-17
	      части опорно-ходовые плоских колесных затворов, масса комплекта до 10 т
	1641,75 
	248,51 
	1345,94 
	77,99 
	47,30 
	23,6 

	22-02-076-18
	      части опорно-ходовые плоских колесных затворов, масса комплекта свыше 10 т
	1007,86 
	173,75 
	787,19 
	46,46 
	46,92 
	16,5 

	
	Измеритель: 1 м

	22-02-076-19
	      полозья опорные затворов плоских скользящих габаритных и из габаритных секций с подливкой эпоксидным компаундом в горизонтальном положении
	1935,92 
	246,25 
	1410,67 
	158,86 
	279,00 
	 25 

0,184 

	22-02-076-20
	      полозья опорные затворов скользящих негабаритных и секционных из негабаритных секций с подливкой эпоксидным компаундом в вертикальном положении
	814,40 
	93,77 
	444,68 
	49,83 
	275,95 
	 9,52 

0,198 
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