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Часть 29. Оборудование театрально – зрелищных предприятий
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	Раздел 1. ЛЕБЕДКИ И ПРИВОДЫ 

   

	Таблица 29-01-001. Лебедки и приводы электрические 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Лебедка электрическая:

	29-01-001-01
	      театральная для сценических подъемов С-20
	1260,75 
	1231,25 
	4,87 
	1,16 
	24,63 
	 125 

0,35 

	29-01-001-02
	      антрактно-раздвижного занавеса М276А
	1259,25 
	1231,25 
	3,37 
	0,81 
	24,63 
	 125 

0,23 

	29-01-001-03
	      антрактно-раздвижного занавеса М1ОУ
	1248,12 
	1221,40 
	2,29 
	0,58 
	24,43 
	 124 

0,12 

	29-01-001-04
	      противопожарного занавеса С-14А
	1203,37 
	1162,30 
	17,82 
	4,29 
	23,25 
	 118 

1,75 

	29-01-001-05
	      театральная для сценических подъемов С-21
	1260,82 
	1231,25 
	4,94 
	1,16 
	24,63 
	 125 

0,45 

	29-01-001-06
	      софитных подъемов
	1260,73 
	1231,25 
	4,85 
	1,16 
	24,63 
	 125 

0,33 

	
	Привод электрический:

	29-01-001-07
	      вращающегося круга
	1271,14 
	1239,84 
	6,50 
	1,62 
	24,80 
	 123 

0,66 

	29-01-001-08
	      горизонта или панорамы с коническим барабаном
	790,00 
	761,41 
	13,36 
	3,02 
	15,23 
	 77,3 

1,25 

	Таблица 29-01-002. Лебедки и приводы ручные 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Лебедка дымовых люков ручная:

	29-01-002-01
	      двухбарабанная
	453,71 
	440,23 
	4,68 
	1,16 
	8,80 
	 44,2 

0,45 

	29-01-002-02
	      четырехбарабанная
	455,01 
	440,23 
	5,98 
	1,51 
	8,80 
	 44,2 

0,7 

	29-01-002-03
	      шестибарабанная
	609,50 
	589,25 
	8,47 
	2,09 
	11,78 
	 57,6 

0,93 

	29-01-002-04
	Привод портальной кулисы ручной
	395,74 
	387,11 
	0,89 
	0,12 
	7,74 
	 39,3 

0,05 

	29-01-002-05
	Блок нижний ручного привода
	109,38 
	106,78 
	0,46 
	0,12 
	2,14 
	 11,1 

0,05 

	29-01-002-06
	Лебедка сценических подъемов ручная
	445,06 
	435,37 
	0,98 
	0,23 
	8,71 
	 44,2 

0,11 

	Раздел 2. ПОДВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПОРЫ 

   

	Таблица 29-01-020. Блоки 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Блок одинарный, масса:

	29-01-020-01
	      до 50 кг
	115,99 
	113,58 
	0,14 
	0,00 
	2,27 
	12,4 

	29-01-020-02
	      до 100 кг
	145,05 
	141,98 
	0,23 
	0,00 
	2,84 
	15,5 

	29-01-020-03
	Блок парный, масса более 100 кг
	183,86 
	179,54 
	0,73 
	0,00 
	3,59 
	19,6 

	Таблица 29-01-021. Противовесы 

   

	
	Измеритель: 1 т

	29-01-021-01
	Плита противовеса чугунная
	58,72 
	57,54 
	0,03 
	0,00 
	1,15 
	6,2 

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Рама противовеса, масса:

	29-01-021-02
	      до 3 т
	156,74 
	144,64 
	9,21 
	0,00 
	2,89 
	16 

	29-01-021-03
	      до 5 т
	527,23 
	497,20 
	20,09 
	0,00 
	9,94 
	55 

	Таблица 29-01-022. Оборудование сценических подъемов 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Оборудование сценических подъемов,:

	29-01-022-01
	      механизм изменения длины каната индивидуального подъема
	152,46 
	149,47 
	0,00 
	0,00 
	2,99 
	 14,4 

0,02 

	29-01-022-02
	      дорога попланного занавеса
	94,97 
	93,11 
	0,00 
	0,00 
	1,86 
	 10,3 

0,2 

	29-01-022-03
	      дорога антрактно-раздвижного занавеса
	125,19 
	122,74 
	0,00 
	0,00 
	2,45 
	 13,4 

0,5 

	29-01-022-04
	      подвеска для штанги сценических подъемов
	9,62 
	9,43 
	0,00 
	0,00 
	0,19 
	 1,03 

0,001 

	29-01-022-05
	      рама подъемного горизонта
	42,16 
	41,33 
	0,00 
	0,00 
	0,83 
	 4,1 

0,11 

	29-01-022-06
	      траверса
	37,80 
	37,06 
	0,00 
	0,00 
	0,74 
	 4,1 

0,04 

	29-01-022-07
	      устройство натяжное
	152,46 
	149,47 
	0,00 
	0,00 
	2,99 
	 14,4 

0,03 

	29-01-022-08
	      штанга сценических подъемов
	28,58 
	28,02 
	0,00 
	0,00 
	0,56 
	 3,1 

0,07 

	Таблица 29-01-023. Опоры 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	29-01-023-01
	Пята центральная вращающегося круга
	179,95 
	176,39 
	0,03 
	0,00 
	3,53 
	 16,5 

0,05 

	29-01-023-02
	Шарнир клапана дымовых люков
	42,80 
	41,94 
	0,02 
	0,00 
	0,84 
	 4,1 

0,02 

	Таблица 29-01-024. Стяжки 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Стяжка винтовая, грузоподъемность:

	29-01-024-01
	      до 0,5 т
	10,55 
	10,34 
	0,00 
	0,00 
	0,21 
	 1,05 

0,005 

	29-01-024-02
	      до 3 т
	31,15 
	30,54 
	0,00 
	0,00 
	0,61 
	 3,1 

0,007 

	Таблица 29-01-025. Оборудование разное 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	29-01-025-01
	Колодка деревянная для тягового каната вращающегося круга
	19,13 
	18,75 
	0,00 
	0,00 
	0,38 
	 2,1 

0,007 

	
	Узел:

	29-01-025-02
	      крепления грузовых и тяговых канатов полиспастных подъемов
	21,10 
	20,69 
	0,00 
	0,00 
	0,41 
	 2,1 

0,04 

	29-01-025-03
	      направляющий подъемно-опускного занавеса
	21,10 
	20,69 
	0,00 
	0,00 
	0,41 
	 2,1 

0,006 

	29-01-025-04
	      мертвого крепления дороги антрактно-раздвижного занавеса или люстры зрительного зала
	74,03 
	72,58 
	0,00 
	0,00 
	1,45 
	 7,2 

0,03 

	29-01-025-05
	      сцепления круга с кольцом
	69,77 
	68,40 
	0,00 
	0,00 
	1,37 
	 7,2 

0,1 

	29-01-025-06
	Узлы и детали с механической обработкой массой до 50 кг
	50,39 
	49,40 
	0,00 
	0,00 
	0,99 
	5,2 

	29-01-025-07
	Выключатель блокировочный лебедки противопожарного занавеса
	61,05 
	59,85 
	0,00 
	0,00 
	1,20 
	 6,3 

0,06 

	29-01-025-08
	Рукоятка безмоторного спуска противопожарного занавеса
	63,30 
	62,06 
	0,00 
	0,00 
	1,24 
	 6,3 

0,03 

	29-01-025-09
	Тележка прожекторная
	165,78 
	162,53 
	0,00 
	0,00 
	3,25 
	 16,5 

0,02 

	Таблица 29-01-026. Ролики, катки, каретки и ходовые колеса 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	29-01-026-01
	Балансир с двумя вулканизированными катками
	79,61 
	78,05 
	0,00 
	0,00 
	1,56 
	 7,2 

0,008 

	
	Каретка:

	29-01-026-02
	      гибкого кабеля
	135,21 
	132,56 
	0,00 
	0,00 
	2,65 
	 12,4 

0,23 

	29-01-026-03
	      двух или четырехроликовая дороги антрактно-раздвижного занавеса
	10,18 
	9,98 
	0,00 
	0,00 
	0,20 
	 1,05 

0,001 

	29-01-026-04
	      для раздвижных дверей
	22,90 
	22,45 
	0,00 
	0,00 
	0,45 
	 2,1 

0,01 

	29-01-026-05
	      полетов с жесткой дорогой
	11,61 
	11,38 
	0,00 
	0,00 
	0,23 
	 1,05 

0,03 

	29-01-026-06
	Колесо ходовое для портальных кулис
	42,16 
	41,33 
	0,00 
	0,00 
	0,83 
	 4,1 

0,04 

	
	Каток:

	29-01-026-07
	      для фурок
	78,35 
	76,81 
	0,00 
	0,00 
	1,54 
	 7,4 

0,012 

	29-01-026-08
	      упорный вращающегося круга
	44,47 
	43,60 
	0,00 
	0,00 
	0,87 
	 4,2 

0,055 

	29-01-026-09
	      одинарный вращающегося круга
	78,35 
	76,81 
	0,00 
	0,00 
	1,54 
	 7,4 

0,087 

	
	Ролик:

	29-01-026-10
	      парный дороги горизонта или панорамы
	32,82 
	32,18 
	0,00 
	0,00 
	0,64 
	 3,1 

0,001 

	29-01-026-11
	      направляющий портальных кулис или безмоторного спуска противопожарного занавеса
	9,62 
	9,43 
	0,00 
	0,00 
	0,19 
	 1,03 

0,008 

	29-01-026-12
	Катушки на дороге занавеса
	9,38 
	9,20 
	0,00 
	0,00 
	0,18 
	 1,03 

0,002 

	Раздел 3. ОСНАЩЕНИЕ КАНАТАМИ 

   

	Таблица 29-01-050. Навеска стальных канатов 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Навеска стального каната для:

	29-01-050-01
	      полетов с резиновым амортизатором
	155,73 
	152,68 
	0,00 
	0,00 
	3,05 
	15,5 

	29-01-050-02
	      дымовых люков, комплект одного клапана
	62,29 
	61,07 
	0,00 
	0,00 
	1,22 
	6,2 

	
	Навеска стального каната для вращающегося круга, канат тяговый, диаметр:

	29-01-050-03
	      до 17 мм
	200,94 
	197,00 
	0,00 
	0,00 
	3,94 
	20 

	29-01-050-04
	      до 24 мм
	241,13 
	236,40 
	0,00 
	0,00 
	4,73 
	24 

	
	Навеска стального каната для:

	29-01-050-05
	      управления безмоторным спуском противопожарного занавеса
	52,24 
	51,22 
	0,00 
	0,00 
	1,02 
	5,2 

	29-01-050-06
	      противопожарного занавеса, канат тяговый и грузовой, диаметр до 19,5 мм
	1858,70 
	1822,25 
	0,00 
	0,00 
	36,45 
	185 

	29-01-050-07
	      подъемно-опускного занавеса направляющий
	42,20 
	41,37 
	0,00 
	0,00 
	0,83 
	4,2 

	29-01-050-08
	      индивидуальных подъемов на 4 точки
	884,14 
	866,80 
	0,00 
	0,00 
	17,34 
	88 

	
	Навеска стального каната диаметром до 12 мм для сценических подъемов, высота навески:

	29-01-050-09
	      прямой системы до 25 м, количество подвесок 3
	411,93 
	403,85 
	0,00 
	0,00 
	8,08 
	41 

	29-01-050-10
	      прямой системы до 25 м, количество подвесок 4
	462,16 
	453,10 
	0,00 
	0,00 
	9,06 
	46 

	29-01-050-11
	      прямой системы до 25 м, количество подвесок 5
	562,63 
	551,60 
	0,00 
	0,00 
	11,03 
	56 

	29-01-050-12
	      полиспастной системы до 25 м, количество подвесок 4
	673,15 
	659,95 
	0,00 
	0,00 
	13,20 
	67 

	29-01-050-13
	      полиспастной системы до 25 м, количество подвесок 5
	723,38 
	709,20 
	0,00 
	0,00 
	14,18 
	72 

	
	Навеска стального каната диаметром до 12 мм для софитных подъемов, высота навески:

	29-01-050-14
	      прямой системы до 25 м, количество подвесок 8
	693,24 
	679,65 
	0,00 
	0,00 
	13,59 
	69 

	29-01-050-15
	      прямой системы до 25 м, количество подвесок 10
	793,71 
	778,15 
	0,00 
	0,00 
	15,56 
	79 

	29-01-050-16
	      полиспастной системы до 25 м, количество подвесок 8
	964,51 
	945,60 
	0,00 
	0,00 
	18,91 
	96 

	29-01-050-17
	      полиспастной системы до 25 м, количество подвесок 10
	1064,98 
	1044,10 
	0,00 
	0,00 
	20,88 
	106 

	Таблица 29-01-051. Оснащение канатами стальными 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Канат стальной тяговый для лебедок:

	29-01-051-01
	      ручных
	161,74 
	158,57 
	0,00 
	0,00 
	3,17 
	15,5 

	29-01-051-02
	      электрических
	316,21 
	310,01 
	0,00 
	0,00 
	6,20 
	29 

	Таблица 29-01-052. Навеска канатов пеньковых 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Навеска каната пенькового для:

	29-01-052-01
	      ручного привода антрактно-раздвижного занавеса
	159,22 
	156,10 
	0,00 
	0,00 
	3,12 
	14,4 

	29-01-052-02
	      ручного привода декорационного, индивидуального или софитного подъема
	124,94 
	122,49 
	0,00 
	0,00 
	2,45 
	11,3 

	29-01-052-03
	      дорог попланного занавеса, горизонта или панорамы
	216,71 
	212,46 
	0,00 
	0,00 
	4,25 
	19,6 

	Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ПЛАНШЕТА СЦЕНЫ 

   

	Таблица 29-01-062. Оборудование планшета сцены 

   

	
	Измеритель: 1 т

	29-01-062-01
	Оборудование планшета сцены (подъемно-опускные площадки, сейфы, подъемники, люки провала, площадки передвижения)
	6181,86 
	4971,78 
	1110,64 
	93,77 
	99,44 
	486 

	Раздел 5. ОГРАЖДЕНИЯ 

   

	Таблица 29-01-070. Ограждение сеткой или трубами стальными 

   

	
	Измеритель: 1 м2

	
	Ограждение:

	29-01-070-01
	      сеткой металлической шахт направляющих противовесов, софитных ферм
	11,39 
	11,17 
	0,00 
	0,00 
	0,22 
	1,03 

	
	Измеритель: 1 м

	29-01-070-02
	      трубой стального каната дымовых люков
	10,59 
	10,38 
	0,00 
	0,00 
	0,21 
	1,03 
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