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	ОТДЕЛ 01. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПОВЕРХНОСТИ 

   

	Таблица 40-01-001. Горизонтальное перемещение 

   

	
	Измеритель: 10 т

	
	Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного в ТЕРм:

	40-01-001-01
	      100 м, на расстояние до 200 м
	86,84 
	55,23 
	30,51 
	3,77 
	1,10 
	6,76 

	40-01-001-02
	      100 м, на расстояние до 300 м
	166,42 
	119,28 
	44,75 
	5,54 
	2,39 
	14,6 

	40-01-001-03
	      100 м, на расстояние до 400 м
	221,22 
	165,03 
	52,89 
	6,54 
	3,30 
	20,2 

	40-01-001-04
	      150 м, на расстояние до 200 м
	49,46 
	36,52 
	12,21 
	1,51 
	0,73 
	4,47 

	40-01-001-05
	      150 м, на расстояние до 300 м
	80,91 
	55,39 
	24,41 
	3,02 
	1,11 
	6,78 

	40-01-001-06
	      150 м, на расстояние до 400 м
	201,49 
	139,71 
	58,99 
	7,30 
	2,79 
	17,1 

	40-01-001-07
	      200 м, на расстояние до 300 м
	85,91 
	60,29 
	24,41 
	3,02 
	1,21 
	7,38 

	40-01-001-08
	      200 м, на расстояние до 400 м
	146,25 
	109,48 
	34,58 
	4,28 
	2,19 
	13,4 

	40-01-001-09
	Горизонтальное перемещение свыше 400 м, добавлять на каждые следующие 100 м
	65,08 
	39,87 
	24,41 
	3,02 
	0,80 
	4,88 

	Таблица 40-01-002. Вертикальное перемещение (подъем) 

   

	
	Измеритель: 10 т

	
	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ТЕРм:

	40-01-002-01
	      1 м, на высоту до 5 м
	373,69 
	276,12 
	92,05 
	6,91 
	5,52 
	32,6 

	40-01-002-02
	      1 м, на высоту до 10 м
	588,94 
	441,14 
	138,98 
	10,43 
	8,82 
	49,4 

	40-01-002-03
	      1 м, на высоту до 15 м
	909,10 
	678,93 
	216,59 
	16,26 
	13,58 
	83,1 

	40-01-002-04
	      1 м, на высоту до 20 м
	1178,64 
	872,41 
	288,78 
	21,68 
	17,45 
	103 

	40-01-002-05
	      1 м, на высоту до 25 м
	1478,77 
	1102,95 
	353,76 
	26,56 
	22,06 
	135 

	40-01-002-06
	      2 м, на высоту до 5 м
	163,01 
	142,16 
	18,01 
	2,44 
	2,84 
	17,4 

	40-01-002-07
	      2 м, на высоту до 10 м
	375,07 
	350,06 
	18,01 
	2,44 
	7,00 
	39,2 

	40-01-002-08
	      2 м, на высоту до 15 м
	668,63 
	630,99 
	25,02 
	3,39 
	12,62 
	73,8 

	40-01-002-09
	      2 м, на высоту до 20 м
	866,69 
	825,17 
	25,02 
	3,39 
	16,50 
	101 

	40-01-002-10
	      2 м, на высоту до 25 м
	1132,40 
	1037,59 
	74,06 
	10,03 
	20,75 
	127 

	40-01-002-11
	      5 м, на высоту до 10 м
	184,05 
	122,55 
	59,05 
	7,99 
	2,45 
	15 

	40-01-002-12
	      5 м, на высоту до 15 м
	445,26 
	308,98 
	130,10 
	17,62 
	6,18 
	34,6 

	40-01-002-13
	      5 м, на высоту до 20 м
	794,15 
	602,95 
	179,14 
	24,25 
	12,06 
	73,8 

	40-01-002-14
	      5 м, на высоту до 25 м
	1078,86 
	825,17 
	237,19 
	32,11 
	16,50 
	101 

	40-01-002-15
	      8 м, на высоту до 10 м
	96,24 
	72,76 
	22,02 
	2,98 
	1,46 
	8,51 

	40-01-002-16
	      8 м, на высоту до 15 м
	390,08 
	294,13 
	90,07 
	12,20 
	5,88 
	33,5 

	40-01-002-17
	      8 м, на высоту до 20 м
	674,69 
	515,26 
	149,12 
	20,19 
	10,31 
	57,7 

	40-01-002-18
	      8 м, на высоту до 25 м
	1080,77 
	855,49 
	208,17 
	28,18 
	17,11 
	95,8 

	40-01-002-19
	      10 м, на высоту до 15 м
	293,26 
	229,62 
	59,05 
	7,99 
	4,59 
	25,4 

	40-01-002-20
	      10 м, на высоту до 20 м
	569,01 
	441,09 
	119,10 
	16,12 
	8,82 
	50,7 

	40-01-002-21
	      10 м, на высоту до 25 м
	956,10 
	761,73 
	179,14 
	24,25 
	15,23 
	85,3 

	40-01-002-22
	      15 м, на высоту до 20 м
	273,80 
	210,54 
	59,05 
	7,99 
	4,21 
	24,2 

	40-01-002-23
	      15 м, на высоту до 25 м
	580,91 
	452,75 
	119,10 
	16,12 
	9,06 
	50,7 

	40-01-002-24
	Вертикальное перемещение свыше 25 м, добавлять на каждые следующие 5 м
	297,21 
	218,77 
	74,06 
	10,03 
	4,38 
	24,2 

	ОТДЕЛ 02. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ И ТОННЕЛЯХ (СВЕРХ ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ) 

   

	Таблица 40-02-001. Перемещение в метрополитенах и тоннелях 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние 200 м на вагонетках или площадках вручную с погрузкой и выгрузкой, масса:

	40-02-001-01
	      до 2 т, при спуске в клети
	37,09 
	36,36 
	0,00 
	0,00 
	0,73 
	4,45 

	40-02-001-02
	      свыше 2 т, при спуске под клетью на специальном канате
	147,75 
	60,07 
	86,48 
	19,88 
	1,20 
	7,22 

	40-02-001-03
	      свыше 2 т, при спуске на подъемном канате при снятой клети
	176,44 
	88,20 
	86,48 
	19,88 
	1,76 
	10,5 

	40-02-001-04
	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м к расценкам 40-02-001-01, -02, -03
	11,59 
	11,36 
	0,00 
	0,00 
	0,23 
	1,39 

	40-02-001-05
	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках и салазках при помощи электролебедок на расстояние 200 м, включая выгрузку
	83,51 
	40,74 
	41,96 
	6,05 
	0,81 
	4,81 

	40-02-001-06
	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м к расценке 40-02-001-05
	38,84 
	5,17 
	33,57 
	4,84 
	0,10 
	0,61 

	ОТДЕЛ 03. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В УГОЛЬНЫХ И СЛАНЦЕВЫХ ШАХТАХ (СВЕРХ ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕШАХТНЫХ МАШИН) 

   

	Таблица 40-03-001. Перемещение в угольных и сланцевых шахтах 

   

	
	Измеритель: 1 т

	40-03-001-01
	Спуск (подъем) оборудования и материальных ресурсов в клети на платформах или в вагонетках с погрузкой и выгрузкой
	15,52 
	3,92 
	11,52 
	0,87 
	0,08 
	0,48 

	
	Спуск (подъем) крупногабаритного оборудования с погрузкой и выгрузкой, включая последующую погрузку на специальную платформу и откатку ее на 50 м:

	40-03-001-02
	      в клети
	68,14 
	33,33 
	34,14 
	4,28 
	0,67 
	4,08 

	40-03-001-03
	      под клетью при отсутствии хвостового каната, включая сооружение и разборку перекрытия ствола
	138,36 
	70,67 
	66,28 
	8,30 
	1,41 
	8,65 

	40-03-001-04
	      на подъемном канате, включая снятие и навеску клети, сооружение и разборку перекрытия ствола
	181,18 
	98,86 
	80,34 
	10,06 
	1,98 
	12,1 

	
	Измеритель: 10 т

	40-03-001-05
	Перемещение оборудования и материальных ресурсов в вагонетках или на платформах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона до 13 градусов первые 200 м
	152,93 
	83,94 
	67,31 
	0,00 
	1,68 
	9,4 

	40-03-001-06
	Добавлять на каждые следующие 50 м к расценке 40-03-001-05
	8,74 
	8,57 
	0,00 
	0,00 
	0,17 
	0,96 

	40-03-001-07
	Перемещение оборудования и материальных ресурсов в вагонетках или на платформах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона более 13 градусов первые 200 м
	175,00 
	94,66 
	78,45 
	0,00 
	1,89 
	10,6 

	40-03-001-08
	Добавлять на каждые следующие 50 м к расценке 40-03-001-07
	10,38 
	10,18 
	0,00 
	0,00 
	0,20 
	1,14 

	40-03-001-09
	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона до 13 градусов первые 100 м
	514,96 
	155,38 
	356,47 
	28,32 
	3,11 
	17,4 

	40-03-001-10
	Добавлять на каждые следующие 10 м к расценке 40-03-001-09
	39,15 
	18,31 
	20,47 
	1,63 
	0,37 
	2,05 

	40-03-001-11
	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона более 13 градусов первые 100 м
	631,06 
	210,68 
	416,17 
	33,06 
	4,21 
	23 

	40-03-001-12
	Добавлять на каждые следующие 10 м к расценке 40-03-001-11
	87,29 
	8,66 
	78,46 
	6,23 
	0,17 
	0,97 
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