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Часть 7. Теплоэнергитическое оборудование

	Номера

расценок


	Наименование и техническая характеристика оборудования


	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала),

руб.
	Затраты труда

чел.-ч.

	1
	2
	3
	4

	 ОТДЕЛ 01. ПАРОВЫЕ КОТЛЫ
  

	 Раздел 1. КОТЛЫ, РАБОТАЮЩИЕ НА ЖИДКОМ ИЛИ ГАЗООБРАЗНОМ ТОПЛИВЕ
  

	 Таблица 07-01-001. Котлы без пароперегревателя
  

	
	 Измеритель: 1 котел

	
	 Котел без пароперегревателя, паропроизводительность:

	07-01-001-01
	      до 1 т/ч
	4 811,18 
	336 

	07-01-001-02
	      до 6,5 т/ч
	10 710,61 
	748 

	07-01-001-03
	      до 10 т/ч
	11 140,18 
	778 

	07-01-001-04
	      до 20 т/ч
	13 932,43 
	921 

	07-01-001-05
	      до 35 т/ч
	16 095,66 
	1064 

	07-01-001-06
	      до 50 т/ч
	20 845,70 
	1378 

	07-01-001-07
	      до 75 т/ч
	25 868,03 
	1710 

	 Таблица 07-01-002. Котлы с пароперегревателем
  

	
	 Измеритель: 1 котел

	
	 Котел с пароперегревателем, паропроизводительность:

	07-01-002-01
	      до 1 т/ч
	5 126,20 
	358 

	07-01-002-02
	      до 6,5 т/ч
	11 612,71 
	811 

	07-01-002-03
	      до 10 т/ч
	12 085,24 
	844 

	07-01-002-04
	      до 20 т/ч
	15 142,63 
	1001 

	07-01-002-05
	      до 35 т/ч
	17 517,65 
	1158 

	07-01-002-06
	      до 50 т/ч
	22 903,04 
	1514 

	07-01-002-07
	      до 75 т/ч
	28 273,30 
	1869 

	 Раздел 2. КОТЛЫ, РАБОТАЮЩИЕ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ
  

	 Таблица 07-01-010. Котлы с топкой механической, полумеханической без пароперегревателя
  

	
	 Измеритель: 1 котел

	
	 Котел с топкой механической, полумеханической без пароперегревателя, паропроизводительность:

	07-01-010-01
	      до 1 т/ч
	5 212,12 
	364 

	07-01-010-02
	      до 6,5 т/ч
	11 827,49 
	826 

	07-01-010-03
	      до 10 т/ч
	12 242,75 
	855 

	07-01-010-04
	      до 20 т/ч
	16 277,19 
	1076 

	07-01-010-05
	      до 35 т/ч
	21 223,88 
	1403 

	07-01-010-06
	      до 50 т/ч
	24 733,46 
	1635 

	07-01-010-07
	      до 75 т/ч
	28 878,40 
	1909 

	 Таблица 07-01-011. Котлы с топкой механической, полумеханической с пароперегревателем
  

	
	 Измеритель: 1 котел

	
	 Котел с топкой механической, полумеханической с пароперегревателем, паропроизводительность:

	07-01-011-01
	      до 1 т/ч
	5 570,09 
	389 

	07-01-011-02
	      до 6,5 т/ч
	12 844,14 
	897 

	07-01-011-03
	      до 10 т/ч
	13 302,35 
	929 

	07-01-011-04
	      до 20 т/ч
	17 729,43 
	1172 

	07-01-011-05
	      до 35 т/ч
	23 190,46 
	1533 

	07-01-011-06
	      до 50 т/ч
	27 032,84 
	1787 

	07-01-011-07
	      до 75 т/ч
	31 586,22 
	2088 

	 ОТДЕЛ 02. ВОДОГРЕЙНЫЕ ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ И ПАРО-ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ
  

	 Таблица 07-02-001. Котлы водогрейные, работающие на жидком или газообразном топливе
  

	
	 Измеритель: 1 котел

	
	 Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность:

	07-02-001-01
	      до 1 Гкал/ч
	3 450,88 
	241 

	07-02-001-02
	      до 4 Гкал/ч
	4 710,95 
	329 

	07-02-001-03
	      до 10 Гкал/ч
	7 274,05 
	508 

	07-02-001-04
	      до 20 Гкал/ч
	10 407,72 
	688 

	07-02-001-05
	      до 30 Гкал/ч
	12 162,51 
	804 

	07-02-001-06
	      до 50 Гкал/ч
	13 917,30 
	920 

	07-02-001-07
	      до 100 Гкал/ч
	17 275,61 
	1142 

	07-02-001-08
	      до 180 Гкал/ч
	20 633,91 
	1364 

	 Таблица 07-02-002. Котлы водогрейные, работающие на твердом топливе
  

	
	 Измеритель: 1 котел

	
	 Котел водогрейный, работающий на твердом топливе, теплопроизводительность:

	07-02-002-01
	      до 1 Гкал/ч
	4 667,99 
	326 

	07-02-002-02
	      до 4 Гкал/ч
	6 887,44 
	481 

	07-02-002-03
	      до 10 Гкал/ч
	9 121,20 
	637 

	07-02-002-04
	      до 20 Гкал/ч
	11 285,12 
	746 

	07-02-002-05
	      до 30 Гкал/ч
	12 949,14 
	856 

	07-02-002-06
	      до 50 Гкал/ч
	15 747,73 
	1041 

	 Таблица 07-02-003. Котлы паро-водогрейные, работающие на жидком или газообразном топливе
  

	
	 Измеритель: 1 котел

	07-02-003-01
	Котел паро-водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность (суммарная) до 30 Гкал/ч
	16 821,78 
	1112 

	 ОТДЕЛ 03. КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  

	 Раздел 1. ТОПОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
  

	 Таблица 07-03-001. Горелки
  

	
	 Измеритель: 1 горелка

	
	 Горелка:

	07-03-001-01
	      газомазутная или газовая
	166,40 
	11 

	07-03-001-02
	      мазутная ротационная
	1 028,67 
	68 

	 Таблица 07-03-002. Фильтры мазутные
  

	
	 Измеритель: 1 фильтр

	07-03-002-01
	Фильтр сетчатый, расход среды до 60 т/ч
	166,40 
	11 

	 Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ
  

	 Таблица 07-03-010. Мельницы углеразмольные
  

	
	 Измеритель: 1 мельница

	
	 Мельница углеразмольная, производительность:

	07-03-010-01
	      до 16 т/ч, паровая
	2 027,09 
	134 

	07-03-010-02
	      до 32 т/ч, молотковая
	1 467,37 
	97 

	07-03-010-03
	      до 16 т/ч, валковая
	877,40 
	58 


	07-03-010-04
	      до 35 т/ч, вентилятор
	1 240,46 
	82 

	 Таблица 07-03-011. Подъемники ковшовые для подачи твердого топлива
  

	
	 Измеритель: 1 подъемник

	07-03-011-01
	Подъемник ковшовый для подачи твердого топлива, производительность до 16 т/ч
	710,99 
	47 

	 Таблица 07-03-012. Дробилки
  

	
	 Измеритель: 1 дробилка

	07-03-012-01
	Дробилка, производительность до 60 т/ч
	287,42 
	19 

	 Таблица 07-03-013. Сепараторы пыли или циклоны
  

	
	 Измеритель: 1 сепаратор (циклон)

	07-03-013-01
	Сепаратор пыли диаметром до 3 м или циклон диаметром до 1,5 м объемом до 12 м3
	71,60 
	5 

	 Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ЗОЛОУДАЛЕНИЯ
  

	 Таблица 07-03-020. Аппараты золосмывные
  

	
	 Измеритель: 1 аппарат

	07-03-020-01
	Аппарат золосмывной, производительность по сухой золе до 50 т/ч
	287,42 
	19 

	 Таблица 07-03-021. Аппараты обдувки или обмывки
  

	
	 Измеритель: 1 аппарат

	07-03-021-01
	Аппарат обдувки или обмывки
	287,42 
	19 

	 Таблица 07-03-022. Установки возврата уноса (вентилятор, эжекторы, коммуникации)
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	07-03-022-01
	Установка возврата уноса (вентилятор, эжекторы, коммуникации)
	2 919,61 
	193 

	 Таблица 07-03-023. Установки импульсной очистки (взрывная камера, коммуникации)
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	07-03-023-01
	Установка импульсной очистки (взрывная камера, коммуникации)
	4 084,43 
	270 

	 Таблица 07-03-024. Золоуловители сухие, скрубберы мокрые
  

	
	 Измеритель: 1 золоуловитель (скруббер)

	
	 Золоуловитель:

	07-03-024-01
	      сухой
	211,79 
	14 

	07-03-024-02
	      скруббер мокрый диаметром до 1700 мм
	287,42 
	19 

	 Таблица 07-03-025. Установки очистки дробью поверхностей нагрева (воздуходувки, эжекторы, бункеры дроби)
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	07-03-025-01
	Установка очистки дробью поверхностей нагрева (воздуходувки, эжекторы, бункеры дроби), с количеством разбрасывателей до 2
	2 299,38 
	152 

	 Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ШЛАКОУДАЛЕНИЯ
  

	 Таблица 07-03-033. Устройства скреперные для мокрого шлакоудаления
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	07-03-033-01
	Устройство скреперное для мокрого шлакоудаления, производительность до 6 м3/ч
	1 546,45 
	108 

	 Раздел 5. ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
  

	 Таблица 07-03-040. Установки подогрева воды (подогреватель, охладитель конденсата, коммуникации)
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Установка подогрева воды (подогреватель, охладитель конденсата, коммуникации), производительность:

	07-03-040-01
	      до 10 м3/ч
	3 651,35 
	255 

	07-03-040-02
	      до 20 м3/ч
	4 099,55 
	271 

	 Таблица 07-03-041. Установки контактного теплообмена (утилизационный теплообменник, насосы, система орошения)
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Установка контактного теплообмена (утилизационный теплообменник, насосы, система орошения), производительность:

	07-03-041-01
	      до 0,5 Гкал/ч
	4 224,11 
	295 

	07-03-041-02
	      до 5 Гкал/ч
	5 140,52 
	359 

	07-03-041-03
	      до 20 Гкал/ч
	6 398,93 
	423 

	 Раздел 6. УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПАРА
  

	 Таблица 07-03-050. Установки для редуцирования пара (регулирующий и предохранительный клапаны, коммуникации)
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	07-03-050-01
	Установка для редуцирования пара (регулирующий и предохранительный клапаны, коммуникации), производительность до 100 т/ч
	2 011,96 
	133 

	 Таблица 07-03-051. Установки редукционно-охладительные (регулирующий и предохранительный клапаны, коммуникации)
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	07-03-051-01
	Установка редукционно-охладительная (регулирующий и предохранительный клапаны, коммуникации), производительность до 120 т/ч, давлением 3,9/1,1 МПа, (39/11 кгс/см2)
	2 329,64 
	154 

	 Раздел 7. БАКИ
  

	 Таблица 07-03-055. Баки под давлением
  

	
	 Измеритель: 1 бак

	
	 Бак под давлением вместимостью до 100 м3, давлением:

	07-03-055-01
	      до 0,12 МПа (кгс/см2)
	183,04 
	12,1 

	07-03-055-02
	      до 0,6 МПа (кгс/см2)
	355,50 
	23,5 

	 Таблица 07-03-056. Баки без давления
  

	
	 Измеритель: 1 бак

	07-03-056-01
	Бак-аккумулятор без давления вместимостью от 250 м3 до 10000 м3
	650,48 
	43 

	 ОТДЕЛ 04. ВОДОПОДГОТОВКА
  

	 Раздел 1. АППАРАТУРА И УСТАНОВКИ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ
  

	 Подраздел 1.1 СОЛЕРАСТВОРИТЕЛИ, СКЛАДЫ МОКРОГО ХРАНЕНИЯ РЕАГЕНТОВ, ПРОБООТБОРНИКИ
  

	 Таблица 07-04-001. Солерастворители
  

	
	 Измеритель: 1 солерастворитель

	07-04-001-01
	Солерастворитель диаметром до 1000 мм, высотой до 1865 мм
	157,51 
	11 

	 Таблица 07-04-002. Склады мокрого хранения реагентов
  

	
	 Измеритель: 1 склад


	07-04-002-01
	Склад мокрого хранения реагентов вместимостью до 100 м3
	372,29 
	26 

	 Таблица 07-04-003. Пробоотборники
  

	
	 Измеритель: 1 пробоотборники

	07-04-003-01
	Пробоотборник
	71,60 
	5 

	 Подраздел 1.2 УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ
  

	 Таблица 07-04-008. Установки для механического фильтрования воды (фильтры, коммуникации)
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Установка для механического фильтрования воды (фильтры, коммуникации), производительность:

	07-04-008-01
	      до 20 м3/ч
	6 323,30 
	418 

	07-04-008-02
	      до 100 м3/ч
	7 457,86 
	493 

	07-04-008-03
	      до 300 м3/ч
	8 577,29 
	567 

	 Таблица 07-04-009. Установка для коагуляции в осветлителе воды (емкость коагулянта, мешалка, насос, насос-дозатор, бак-мерник, осветлитель, подогреватель, коммуникации)
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Установка для коагуляции в осветлителе воды (емкость коагулянта, мешалка, насос, насос-дозатор, бак-мерник, осветлитель, подогреватель, коммуникации), производительность:

	07-04-009-01
	      до 20 м3/ч
	10 014,41 
	662 

	07-04-009-02
	      до 100 м3/ч
	11 466,65 
	758 

	07-04-009-03
	      до 300 м3/ч
	12 918,89 
	854 

	 Подраздел 1.3 УСТАНОВКИ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ
  

	 Таблица 07-04-015. Установки для натрий-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, подогреватель воды, эжекторы)
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Установка для натрий-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, подогреватель воды, эжекторы), производительность:

	07-04-015-01
	      до 20 м3/ч
	8 592,42 
	568 

	07-04-015-02
	      до 100 м3/ч
	9 681,60 
	640 

	07-04-015-03
	      до 300 м3/ч
	10 604,38 
	701 

	 Таблица 07-04-016. Установки для водород-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, эжекторы, бак-мерник, декарбонизатор, вентилятор, баки, насосы декарбонизированной воды, склад кислоты)
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Установка для водород-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, эжекторы, бак-мерник, декарбонизатор, вентилятор, баки, насосы декарбонизированной воды, склад кислоты), производительность:

	07-04-016-01
	      до 100 м3/ч
	17 260,48 
	1141 

	07-04-016-02
	      до 300 м3/ч
	19 650,62 
	1299 

	 Таблица 07-04-017. Установки для аммоний-натрий-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, эжектор)
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Установка для аммоний-натрий-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, эжектор), производительность:

	07-04-017-01
	      до 20 м3/ч
	10 559,00 
	698 

	07-04-017-02
	      до 100 м3/ч
	13 297,07 
	879 

	07-04-017-03
	      до 300 м3/ч
	15 127,50 
	1000 

	 Таблица 07-04-018. Установки для натрий-хлор-ионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, эжектор, подогреватель воды)
  

	
	 Измеритель: 1 установка


	
	 Установка для натрий-хлор-ионирования воды (фильтр, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, эжектор, подогреватель воды), производительность:

	07-04-018-01
	      до 20 м3/ч
	12 782,74 
	845 

	07-04-018-02
	      до 100 м3/ч
	13 100,42 
	866 

	07-04-018-03
	      до 300 м3/ч
	14 507,27 
	959 

	 Таблица 07-04-019. Установки для обезжелезивания воды (фильтры обезжелезивания, коммуникации)
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Установка для обезжелезивания воды (фильтры обезжелезивания, коммуникации), производительность:

	07-04-019-01
	      до 20 м3/ч
	5 097,97 
	337 

	07-04-019-02
	      до 100 м3/ч
	6 126,64 
	405 

	07-04-019-03
	      до 300 м3/ч
	6 988,91 
	462 

	 Подраздел 1.5 УСТАНОВКИ ДЛЯ МАГНИТНОЙ, АКУСТИЧЕСКОЙ ИЛИ КОРРЕКЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ
  

	 Таблица 07-04-025. Установки для магнитной или акустической обработки воды для паровых котлов и тепловых сетей (магнитные фильтры, коммуникации)
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Установка для магнитной или акустической обработки воды для паровых котлов и тепловых сетей (магнитные фильтры, коммуникации), производительность:

	07-04-025-01
	      до 20 м3/ч
	3 070,88 
	203 

	07-04-025-02
	      до 100 м3/ч
	3 433,94 
	227 

	07-04-025-03
	      до 300 м3/ч
	4 114,68 
	272 

	 Таблица 07-04-026. Установки для коррекционной обработки воды (питательной или котловой) нитратированием, фосфатированием, подкислением или другими реагентами (бак реагента, дозаторы, коммуникации)
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Установка для коррекционной обработки воды (питательной или котловой) нитратированием, фосфатированием, подкислением или другими реагентами (бак реагента, дозаторы, коммуникации), производительность:

	07-04-026-01
	      до 25 м3/ч
	2 284,25 
	151 

	07-04-026-02
	      до 50 м3/ч
	2 995,25 
	198 

	07-04-026-03
	      до 75 м3/ч
	3 812,13 
	252 

	07-04-026-04
	      до 100 м3/ч
	4 144,94 
	274 

	07-04-026-05
	      до 300 м3/ч
	4 492,87 
	297 

	 Подраздел 1.6 ВОДНЫЙ РЕЖИМ КОТЛОАГРЕГАТОВ
  

	 Таблица 07-04-033. Водный режим паровых котлоагрегатов
  

	
	 Измеритель: 1 котлоагрегат

	
	 Котлоагрегат, паропроизводительность до 75 т/ч:

	07-04-033-01
	      с одноступенчатым испарением без пароперегревателя
	2 934,74 
	194 

	07-04-033-02
	      с одноступенчатым испарением с пароперегревателем
	3 509,58 
	232 

	07-04-033-03
	      с двумя и более ступенями испарения без пароперегревателя
	3 237,29 
	214 

	07-04-033-04
	      с двумя и более ступенями испарения с пароперегревателем
	3 887,77 
	257 

	 Таблица 07-04-034. Водный режим водогрейных и паро-водогрейных котлоагрегатов
  

	
	 Измеритель: 1 котлоагрегат

	07-04-034-01
	Котлоагрегат водогрейный или паро-водогрейный, теплопроизводительность до 180 Гкал/ч
	2 359,89 
	156 

	 Подраздел 1.7 ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ И ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ
  

	 Таблица 07-04-040. Приготовление титровальных растворов
  

	
	 Измеритель: 1 раствор


	07-04-040-01
	Приготовление титровального раствора
	60,51 
	4 

	 Таблица 07-04-041. Производство химических анализов
  

	
	 Измеритель: 1 анализ

	07-04-041-01
	Производство химического анализа
	16,64 
	1,1 

	 Подраздел 1.8 УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ КОНДЕНСАТА
  

	 Таблица 07-04-045. Установки для очистки конденсата от смазочных масел или мазута (фильтры, баки, насосы конденсата, охладитель)
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Установка для очистки конденсата от смазочных масел или мазута (фильтры, баки, насосы конденсата, охладитель), производительность:

	07-04-045-01
	      до 15 м3/ч
	3 827,26 
	253 

	07-04-045-02
	      до 25 м3/ч
	4 023,92 
	266 

	07-04-045-03
	      до 50 м3/ч
	4 220,57 
	279 

	07-04-045-04
	      до 75 м3/ч
	4 432,36 
	293 

	 Раздел 2. ПРЕДПУСКОВАЯ (ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ) ОЧИСТКА ПАРОВЫХ, ВОДОГРЕЙНЫХ И ПАРО-ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ
  

	 Таблица 07-04-055. Химическая промывка внутренних поверхностей нагрева паровых котлов
  

	
	 Измеритель: 1 котел

	
	 Химическая промывка внутренних поверхностей нагрева паровых котлов:

	07-04-055-01
	      с одной ступенью испарения, паропроизводительность до 10т/ч
	14 688,80 
	971 

	07-04-055-02
	      с одной ступенью испарения, паропроизводительность свыше 10т/ч
	17 184,84 
	1136 

	07-04-055-03
	      с двумя и более ступенями испарения, паропроизводительность свыше 10 до 75 т/ч
	19 635,50 
	1298 

	 Таблица 07-04-056. Химическая промывка внутренних поверхностей нагрева водогрейных и паро-водогрейных котлов
  

	
	 Измеритель: 1 котел

	
	 Химическая промывка внутренних поверхностей нагрева водогрейных и паро-водогрейных котлов, теплопроизводительность:

	07-04-056-01
	      до 10 Гкал/ч
	12 328,91 
	815 

	07-04-056-02
	      свыше 10 Гкал/ч
	14 144,21 
	935 

	 Раздел 3. АППАРАТУРА ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ И ДЕАЭРАЦИОННО-ПИТАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
  

	 Таблица 07-04-062. Установки сепарационные и расширители непрерывной продувки (сепаратор, теплообменник, расширитель непрерывной продувки объёмом до 7,5 м3, коммуникации)
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	07-04-062-01
	Установка сепарационная и расширитель непрерывной продувки (сепаратор, теплообменник, расширитель непрерывной продувки объёмом до 7,5 м3, коммуникации)
	272,06 
	19 

	 Таблица 07-04-063. Установки деаэрационные атмосферного или вакуумного типа (колонка, бак-аккумулятор, гидрозатвор, охладитель выпара, охладитель деаэрированной воды, эжектор, вакуум-насосы, баки рабочей воды, насосы рабочей воды)
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Установка деаэрационные атмосферного или вакуумного типа (колонка, бак-аккумулятор, гидрозатвор, охладитель выпара, охладитель деаэрированной воды, эжектор, вакуум-насос, баки рабочей воды, насосы рабочей воды), производительность:

	07-04-063-01
	      до 15 м3/ч
	5 491,28 
	363 

	07-04-063-02
	      до 50 м3/ч
	5 990,49 
	396 

	07-04-063-03
	      до 100 м3/ч
	6 595,59 
	436 

	07-04-063-04
	      до 300 м3/ч
	7 246,07 
	479 

	 ОТДЕЛ 05. ТОПЛИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО
  

	 Раздел 1. ТОПЛИВНЫЙ СКЛАД
  

	 Таблица 07-05-001. Установки топливного склада для приема, подготовки и хранения жидкого топлива (приемная емкость, резервуары, перекачивающие рециркуляционные насосы, эстакады слива, подогреватели рециркуляционного контура, коммуникации, фильтры грубой очистки)
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Установка топливного склада для приема, подготовки и хранения жидкого топлива (приемная емкость, резервуары, перекачивающие рециркуляционные насосы, эстакады слива, подогреватели рециркуляционного контура, коммуникации, фильтры грубой очистки), вместимость:

	07-05-001-01
	      до 500 т
	4 553,38 
	301 

	07-05-001-02
	      до 1500 т
	4 825,67 
	319 

	07-05-001-03
	      до 3000 т
	5 037,46 
	333 

	07-05-001-04
	      до 6000 т
	5 370,26 
	355 

	 Таблица 07-05-002. Установки для приема, подготовки и хранения жидких присадок (емкости, сливное устройство, подогреватель, насосы, коммуникации)
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	07-05-002-01
	Установка для приема, подготовки и хранения жидких присадок (емкости, сливное устройство, подогреватель, насосы, коммуникации), вместимость до 1000 м3
	1 951,45 
	129 

	 Раздел 2. ТОПЛИВОПОДАЮЩИЕ УСТАНОВКИ
  

	 Таблица 07-05-007. Установки подачи газообразного топлива (регулятор давления, фильтр, предохранительные устройства)
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Установка подачи газообразного топлива (регулятор давления, фильтр, предохранительные устройства), производительность по газу:

	07-05-007-01
	      до 1000 м3/ч
	3 464,20 
	229 

	07-05-007-02
	      до 5000 м3/ч
	4 992,08 
	330 

	07-05-007-03
	      до 10000 м3/ч
	8 516,78 
	563 

	07-05-007-04
	      до 50000 м3/ч
	10 332,08 
	683 

	 Таблица 07-05-008. Установки подачи жидкого топлива из склада в котельную (подогреватели, насосы, фильтры, коммуникации)
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Установка подачи жидкого топлива из склада в котельную (подогреватели, насосы, фильтры, коммуникации), производительность по топливу:

	07-05-008-01
	      до 10 т/ч
	2 634,70 
	184 

	07-05-008-02
	      до 20 т/ч
	3 297,80 
	218 

	 Таблица 07-05-009. Установки очистки, взвешивания и подачи твердого топлива из склада в котельную (конвейер, питатели, мигалки, сепаратор, сбрасыватель)
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Установка очистки, взвешивания и подачи твердого топлива из склада в котельную (конвейер, питатели, мигалки, сепаратор, сбрасыватель), производительность по топливу:

	07-05-009-01
	      до 10 т/ч
	2 520,14 
	176 

	07-05-009-02
	      до 20 т/ч
	3 312,92 
	219 

	 ОТДЕЛ 06. ГАЗОВОЗДУШНЫЙ ТРАКТ
  

	 Раздел 1. УСТРОЙСТВА ДЛЯ СБОРА И ВЫБРОСА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ
  

	 Таблица 07-06-001. Борова кирпичные
  

	
	 Измеритель: 1 боров

	
	 Боров кирпичный длиной:

	07-06-001-01
	      до 10 м
	332,81 
	22 

	07-06-001-02
	      до 20 м
	363,06 
	24 

	 Таблица 07-06-002. Трубы дымовые
  

	
	 Измеритель: 1 труба

	
	 Труба дымовая:

	07-06-002-01
	      металлическая
	423,57 
	28 

	07-06-002-02
	      кирпичная
	408,44 
	27 

	07-06-002-03
	      железобетонная
	468,95 
	31 

	 Раздел 2. ВЕНТИЛЯТОРЫ И ДЫМОСОСЫ
  

	 Таблица 07-06-007. Вентиляторы дутьевые, мельничные или специальные
  

	
	 Измеритель: 1 вентилятор

	
	 Вентилятор дутьевой, мельничный или специальный:

	07-06-007-01
	      до №12
	847,14 
	56 

	07-06-007-02
	      до №18,5
	983,29 
	65 

	 Таблица 07-06-008. Дымососы одно- и двусторонние
  

	
	 Измеритель: 1 дымосос

	
	 Дымосос одно- и двусторонний:

	07-06-008-01
	      до №12
	1 058,93 
	70 

	07-06-008-02
	      до №26
	1 225,33 
	81 

	 ОТДЕЛ 07. ОБЩЕКОТЕЛЬНЫЕ И ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
  

	 Раздел 1. ОБЩЕКОТЕЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
  

	 Таблица 07-07-001. Системы обеспечения сырой и химочищенной водой котельной с паровыми, водогрейными и паро-водогрейными котлами, включая насосы и подогреватели исходной воды, трубопроводы сырой и химочищенной воды
  

	
	 Измеритель: 1 система

	07-07-001-01
	Система обеспечения сырой и химочищенной водой котельной с паровыми, водогрейными и паро-водогрейными котлами, включая насосы и подогреватели исходной воды, трубопроводы сырой и химочищенной воды
	453,83 
	30 

	 Таблица 07-07-002. Системы технологического пара и собственных нужд котельной с паровыми котлами, включая главный паровой коллектор и паропроводы от него
  

	
	 Измеритель: 1 система

	
	 Система технологического пара и собственных нужд котельной с паровыми котлами, включая главный паровой коллектор и паропроводы от него, паропроизводительность:

	07-07-002-01
	      до 10 т/ч
	1 374,62 
	96 

	07-07-002-02
	      до 75 т/ч
	1 603,52 
	106 

	07-07-002-03
	      до 150 т/ч
	1 785,05 
	118 

	07-07-002-04
	      до 300 т/ч
	1 966,58 
	130 

	 Таблица 07-07-003. Системы сетевой прямой и обратной воды котельной, включая трубопроводы, арматуру, фильтр-грязевик, узел регулирования внутри котельной
  

	
	 Измеритель: 1 система

	
	 Система сетевой прямой и обратной воды котельной, включая трубопроводы, арматуру, фильтр-грязевик, узел регулирования внутри котельной, общая теплопроизводительность:

	07-07-003-01
	      до 10 Гкал/ч
	758,91 
	53 

	07-07-003-02
	      до 75 Гкал/ч
	847,14 
	56 

	07-07-003-03
	      до 150 Гкал/ч
	1 149,69 
	76 

	07-07-003-04
	      до 300 Гкал/ч
	1 285,84 
	85 

	 Таблица 07-07-004. Системы горячего водоснабжения (ГВС), включая трубопроводы, узел регулирования
  

	
	 Измеритель: 1 система

	07-07-004-01
	Система горячего водоснабжения (ГВС), включая трубопроводы, узел регулирования, теплопроизводительность до 10 Гкал/ч
	630,04 
	44 

	 Таблица 07-07-005. Системы хозяйственно-противопожарного водоснабжения котельной
  

	
	 Измеритель: 1 система

	07-07-005-01
	Система хозяйственно-противопожарного водоснабжения котельной, производительность до 500 Гкал/ч
	408,44 
	27 

	 Таблица 07-07-006. Системы снабжения газообразным или жидким топливом котельной, включая газопроводы от ГРУ до котлов, мазутопроводы от МНС до котлов
  

	
	 Измеритель: 1 система

	
	 Система снабжения газообразным или жидким топливом котельной, включая газопроводы от ГРУ до котлов, мазутопроводы от МНС до котлов, теплопроизводительность:

	07-07-006-01
	      до 10 Гкал/ч
	429,57 
	30 

	07-07-006-02
	      до 75 Гкал/ч
	529,46 
	35 

	07-07-006-03
	      до 150 Гкал/ч
	589,97 
	39 

	07-07-006-04
	      до 300 Гкал/ч
	650,48 
	43 

	 Раздел 2. НАРУЖНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
  

	 Таблица 07-07-012. Системы обеспечения котельной сырой водой, включая источник питания, отстойник и перекачивающие устройства
  

	
	 Измеритель: 1 система

	
	 Система обеспечения котельной сырой водой, включая источник питания, отстойник и перекачивающие устройства, производительность:

	07-07-012-01
	      до 10 Гкал/ч
	287,42 
	19 

	07-07-012-02
	      до 75 Гкал/ч
	317,68 
	21 

	07-07-012-03
	      до 180 Гкал/ч
	363,06 
	24 

	 Таблица 07-07-013. Системы технологической канализации котельной
  

	
	 Измеритель: 1 система

	
	 Система технологической канализации котельной, производительность:

	07-07-013-01
	      до 10 Гкал/ч
	468,95 
	31 

	07-07-013-02
	      до 75 Гкал/ч
	514,34 
	34 

	07-07-013-03
	      до 180 Гкал/ч
	574,85 
	38 

	 ОТДЕЛ 08. РЕЖИМНО-НАЛАДОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
  

	 Раздел 1. ПАРОВЫЕ, ВОДОГРЕЙНЫЕ И ПАРОВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ
  

	 Таблица 07-08-001. Котлы паровые, работающие на жидком или газообразном топливе, без пароперегревателя
  

	
	 Измеритель: 1 котел

	
	 Котел паровой, работающий на жидком или газообразном топливе, без пароперегревателя, паропроизводительность:

	07-08-001-01
	      до 2,5 т/ч
	3 637,03 
	254 

	07-08-001-02
	      до 10 т/ч
	5 656,01 
	395 

	07-08-001-03
	      до 20 т/ч
	7 321,71 
	484 

	07-08-001-04
	      до 35 т/ч
	8 668,06 
	573 

	07-08-001-05
	      до 50 т/ч
	13 251,69 
	876 

	07-08-001-06
	      до 75 т/ч
	15 127,50 
	1000 

	 Таблица 07-08-002. Котлы паровые, работающие на жидком или газообразном топливе, с пароперегревателем
  

	
	 Измеритель: 1 котел

	
	 Котел паровой, работающий на жидком или газообразном топливе, с пароперегревателем, паропроизводительность:

	07-08-002-01
	      до 2,5 т/ч
	3 995,00 
	279 

	07-08-002-02
	      до 10 т/ч
	6 214,45 
	434 

	07-08-002-03
	      до 20 т/ч
	8 047,83 
	532 

	07-08-002-04
	      до 35 т/ч
	9 530,33 
	630 

	07-08-002-05
	      до 50 т/ч
	14 582,91 
	964 

	07-08-002-06
	      до 75 т/ч
	16 640,25 
	1100 

	 Таблица 07-08-003. Котлы водогрейные, работающие на жидком или газообразном топливе
  

	
	 Измеритель: 1 котел

	
	 Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность:

	07-08-003-01
	      до 2,5 Гкал/ч
	2 620,38 
	183 

	07-08-003-02
	      до 10 Гкал/ч
	4 524,80 
	316 

	07-08-003-03
	      до 20 Гкал/ч
	5 340,01 
	353 

	07-08-003-04
	      до 35 Гкал/ч
	6 126,64 
	405 

	07-08-003-05
	      до 50 Гкал/ч
	10 059,79 
	665 

	07-08-003-06
	      до 180 Гкал/ч
	12 011,24 
	794 

	 Таблица 07-08-004. Котлы паро-водогрейные, работающие на жидком или газообразном топливе
  

	
	 Измеритель: 1 котел

	07-08-004-01
	Котел паро-водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность (суммарная) до 30 Гкал/ч
	10 338,32 
	722 

	 Раздел 2. УСТАНОВКИ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ
  

	 Таблица 07-08-010. Установки для натрий-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, подогреватель воды, эжекторы)
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Установка для натрий-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, подогреватель воды, эжекторы), производительность:

	07-08-010-01
	      до 20 м3/ч
	3 055,76 
	202 

	07-08-010-02
	      до 100 м3/ч
	3 539,84 
	234 

	07-08-010-03
	      до 300 м3/ч
	3 887,77 
	257 

	 Таблица 07-08-011. Установки для водород-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, эжекторы, вентилятор, баки, насосы декарбонизированной воды, склад кислоты)
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Установка для водород-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, эжекторы, вентилятор, баки, насосы декарбонизированной воды, склад кислоты), производительность:

	07-08-011-01
	      до 100 м3/ч
	5 279,50 
	349 

	07-08-011-02
	      до 300 м3/ч
	6 141,77 
	406 

	 Таблица 07-08-012. Установки для аммоний-натрий-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, эжектор)
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Установка для аммоний-натрий-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, эжектор), производительность:

	07-08-012-01
	      до 20 м3/ч
	3 660,86 
	242 

	07-08-012-02
	      до 100 м3/ч
	4 039,04 
	267 

	07-08-012-03
	      до 300 м3/ч
	4 644,14 
	307 

	 Таблица 07-08-013. Установки для натрий-хлор-ионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, подогреватель воды, эжекторы)
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Установка для натрий-хлор-ионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, подогреватель воды, эжекторы), производительность:

	07-08-013-01
	      до 20 м3/ч
	3 585,22 
	237 

	07-08-013-02
	      до 100 м3/ч
	3 948,28 
	261 

	07-08-013-03
	      до 300 м3/ч
	5 188,73 
	343 

	 Таблица 07-08-014. Установки для обезжелезивания воды (фильтры обезжелезивания, коммуникации)
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Установка для обезжелезивания воды (фильтры обезжелезивания, коммуникации), производительность:

	07-08-014-01
	      до 20 м3/ч
	2 299,38 
	152 

	07-08-014-02
	      до 100 м3/ч
	3 010,37 
	199 

	07-08-014-03
	      до 300 м3/ч
	3 388,56 
	224 

	 Раздел 3. ТЯГО-ДУТЬЕВЫЕ МЕХАНИЗМЫ
  

	 Таблица 07-08-017. Вентиляторы дутьевые мельничные или специальные
  

	
	 Измеритель: 1 вентилятор

	
	 Вентилятор дутьевой мельничный или специальный, дымосос одно-двух-сторонний:

	07-08-017-01
	      до №12
	544,59 
	36 

	07-08-017-02
	      до №18,5
	665,61 
	44 

	07-08-017-03
	      до №26
	786,63 
	52 

	 Раздел 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ТОПЛИВА НА ЕДИНИЦУ ОТПУСКНОЙ ТЕПЛОЭНЕРГИИ
  

	 Таблица 07-08-020. Котельные с паровыми, водогрейными, с паровыми и водогрейными котлами
  

	
	 Измеритель: 1 котельная

	
	 Котельная с котлами:

	07-08-020-01
	      паровыми
	5 810,35 
	368 

	07-08-020-02
	      водогрейными
	4 847,22 
	307 

	07-08-020-03
	      паровыми и водогрейными
	9 078,68 
	575 

	 ОТДЕЛ 09. ИСПЫТАНИЕ ПАРОВЫХ, ВОДОГРЕЙНЫХ И ПАРОВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ
  

	 Таблица 07-09-001. Испытание паровых котлов
  

	
	 Измеритель: 1 котел

	
	 Испытание парового котла давлением до 1,4 МПа (14 кгс/см2), паропроизводительность:

	07-09-001-01
	      свыше 1 до 2,5 т/ч
	1 804,19 
	126 

	07-09-001-02
	      свыше 2,5 до 10 т/ч
	2 119,21 
	148 

	
	 Испытание парового котла давлением до 3,9 МПа (40 кгс/см2), паропроизводительность:

	07-09-001-03
	      свыше 1 до 35 т/ч
	5 748,45 
	380 

	07-09-001-04
	      свыше 35 до 75 т/ч
	6 852,76 
	453 

	 Таблица 07-09-002. Испытание водогрейных и паро-водогрейных котлов
  

	
	 Измеритель: 1 котел

	
	 Испытание водогрейного и паро-водогрейного котла, теплопроизводительность:

	07-09-002-01
	      свыше 2 до 10 Гкал/ч
	1 088,24 
	76 

	07-09-002-02
	      свыше 2 до 30 Гкал/ч
	1 527,88 
	101 

	07-09-002-03
	      свыше 2 до 100 Гкал/ч
	1 845,56 
	122 

	07-09-002-04
	      свыше 2 до 180 Гкал/ч
	2 511,17 
	166 

	 ОТДЕЛ 10. СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
  

	 Раздел 1. НАРУЖНЫЕ ВОДЯНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
  

	 Таблица 07-10-001. Определение гидравлических характеристик водяных тепловых сетей
  

	
	 Измеритель: 1 сеть

	
	 Определение гидравлических характеристик водяной тепловой сети протяженностью до 7 км, диаметр головного участка трубопровода:

	07-10-001-01
	      до 300 мм
	3 600,35 
	238 

	07-10-001-02
	      до 600 мм
	4 099,55 
	271 

	 Таблица 07-10-002. Разработка мероприятий по регулировке водяных тепловых сетей
  

	
	 Измеритель: 1 сеть

	
	 Разработка мероприятий по регулировке водяной тепловой сети с количеством потребителей тепла (зданий):

	07-10-002-01
	      до 30 шт.
	5 097,97 
	337 

	07-10-002-02
	      до 50 шт.
	6 444,32 
	426 

	07-10-002-03
	      до 100 шт.
	7 790,66 
	515 

	07-10-002-04
	      до 200 шт.
	13 478,60 
	891 

	07-10-002-05
	      до 300 шт.
	19 166,54 
	1267 

	 Таблица 07-10-003. Определение готовности водяных тепловых сетей к регулировке
  

	
	 Измеритель: 1 сеть

	
	 Определение готовности к регулировке водяной тепловой сети с количеством потребителей тепла (зданий):

	07-10-003-01
	      до 30 шт.
	756,38 
	50 

	07-10-003-02
	      до 50 шт.
	1 104,31 
	73 

	07-10-003-03
	      до 100 шт.
	1 452,24 
	96 

	07-10-003-04
	      до 200 шт.
	2 117,85 
	140 

	07-10-003-05
	      до 300 шт.
	2 783,46 
	184 

	 Таблица 07-10-004. Техническое руководство по пуску водяных тепловых сетей
  

	
	 Измеритель: 1 сеть

	
	 Техническое руководство по пуску водяной тепловой сети с количеством зданий:

	07-10-004-01
	      до 10 шт.
	544,59 
	36 

	07-10-004-02
	      до  50 шт.
	998,42 
	66 

	 Таблица 07-10-005. Регулировка водяных тепловых сетей
  

	
	 Измеритель: 1 сеть

	
	 Регулировка водяной тепловой сети с количеством зданий:

	07-10-005-01
	      до 30 шт.
	3 963,41 
	262 

	07-10-005-02
	      до 50 шт.
	4 341,59 
	287 

	07-10-005-03
	      до 100 шт.
	4 704,65 
	311 

	07-10-005-04
	      до 200 шт.
	9 560,58 
	632 

	07-10-005-05
	      до 300 шт.
	14 401,38 
	952 

	 Раздел 2. ВНУТРЕННИЕ ВОДЯНЫЕ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ
  

	 Таблица 07-10-010. Разработка мероприятий по регулировке теплопотребляющих систем зданий
  

	
	 Измеритель: 1 система

	
	 Разработка мероприятий по регулировке теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка:

	07-10-010-01
	      до 0,2 Гкал/ч
	1 074,05 
	71 

	07-10-010-02
	      до 0,4 Гкал/ч
	1 648,90 
	109 

	07-10-010-03
	      до 0,6 Гкал/ч
	2 223,74 
	147 

	07-10-010-04
	      до 1 Гкал/ч
	2 768,33 
	183 

	07-10-010-05
	      до 2 Гкал/ч
	3 433,94 
	227 

	07-10-010-06
	      до 5 Гкал/ч
	4 099,55 
	271 

	07-10-010-07
	      до 10 Гкал/ч
	4 795,42 
	317 

	07-10-010-08
	      до 20 Гкал/ч
	5 627,43 
	372 

	07-10-010-09
	      до 50 Гкал/ч
	6 066,13 
	401 

	 Таблица 07-10-011. Определение готовности к регулировке теплопотребляющих систем зданий
  

	
	 Измеритель: 1 система

	
	 Определение готовности к регулировке теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка:

	07-10-011-01
	      до 0,2 Гкал/ч
	332,81 
	22 

	07-10-011-02
	      до 0,4 Гкал/ч
	408,44 
	27 

	07-10-011-03
	      до 0,6 Гкал/ч
	499,21 
	33 

	07-10-011-04
	      до 1 Гкал/ч
	574,85 
	38 

	07-10-011-05
	      до 2 Гкал/ч
	665,61 
	44 

	07-10-011-06
	      до 5 Гкал/ч
	741,25 
	49 

	07-10-011-07
	      до 10 Гкал/ч
	816,89 
	54 

	07-10-011-08
	      до 20 Гкал/ч
	877,40 
	58 

	07-10-011-09
	      до 50 Гкал/ч
	922,78 
	61 

	 Таблица 07-10-012. Регулировка теплопотребляющих систем зданий
  

	
	 Измеритель: 1 система

	
	 Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка:

	07-10-012-01
	      до 0,2 Гкал/ч
	1 300,97 
	86 

	07-10-012-02
	      до 0,4 Гкал/ч
	1 694,28 
	112 

	07-10-012-03
	      до 0,6 Гкал/ч
	2 072,47 
	137 

	07-10-012-04
	      до 1 Гкал/ч
	2 617,06 
	173 

	07-10-012-05
	      до 2 Гкал/ч
	3 312,92 
	219 

	07-10-012-06
	      до 5 Гкал/ч
	4 008,79 
	265 

	07-10-012-07
	      до 10 Гкал/ч
	4 810,55 
	318 

	07-10-012-08
	      до 20 Гкал/ч
	5 521,54 
	365 

	07-10-012-09
	      до 50 Гкал/ч
	6 020,75 
	398 
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